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Įvadas

Žmonių su negalia integracija į visuomenę – tai tema, kuria susidomėta sąlyginai neseniai, tačiau per tą trumpą laiką pastebimas akivaizdus progresas. Lietuvoje buvo priimta daugiau nei 70 įstatymų ir juos papildančių teisės aktų, kurie gina neįgaliųjų teises ir laisves. Vienas iš šių įstatymų yra Aukštojo mokslo įstatymas, kuris numato, kad teisę į aukštąjį mokslą turi visi Respublikos piliečiai, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsimokslinimą. Vienas pagrindinių universitetų tikslų, nurodomų įstatyme, yra sudaryti vienodas sąlygas visiems asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą (LR Aukštojo mokslo įstatymas, 2000 b).
Šiuo metu Lietuvoje net 7 % visuomenės sudaro neįgalieji. Prie visuomenės grupės, kuriai turi būti pritaikyta fizinė aplinka, priskiriami ir vyresnio amžiaus žmonės, kurių 2009 m. buvo daugiau kaip 20 % (vyresnių kaip 60 metų). Taip pat pritaikyta fizinė aplinka reikalinga besilaukiančioms moterims, mamoms su mažais vaikais ir žmonėms su sunkiais nešuliais. Taigi kalbėdami apie aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, turime kalbėti apie aplinkos pritaikymą beveik pusei savo visuomenės narių. 

Neįgaliųjų integracijos problema yra pačios visuomenės problema. Visuomenė dar nėra pasirengusi priimti neįgaliųjų į savo tarpą ir bendrauti su jais kaip lygus su lygiais. Taip pat dar nėra visiškai parengta teisinė bazė, kad neįgalieji galėtų užtikrintai jaustis visuomenėje. Trečia sritis, kodėl neįgalieji vis dar negali visiškai integruotis į visuomenę, yra techniniai sprendimai – viešųjų miesto erdvių, visuomeninių pastatų, gyvenamojo būsto, mokslo įstaigų, kultūros pastatų ir kitų neįgaliesiems svarbių objektų fizinės aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia. Ši sritis – aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliųjų reikmėms – ir yra mano tyrimo objektas.
Svarbu, kad neįgalieji galėtų laisvai judėti be niekieno pagalbos. Nepritaikyta aplinka sąlygoja neįgaliųjų nesavarankiškumą, sukelia diskomfortą, riboja teises ir galimybes. Lietuvoje šiuo metu nėra nė vienos aukštosios mokyklos, kuri būtų visiškai pritaikyta neįgaliesiems, nors kai kurios save taip pristato. Pritaikant viešos paskirties pastatų fizinę aplinką vyrauja vienkartiniai veiksmai. Svarbu, kad mokslo įstaigos būtų pritaikomos kompleksiškai – pritaikant fizinę aplinką, mokymo programas, mokymo medžiagą ir atitinkamai parengiant dėstytojus.
Darbe, aprašant problemos aktualumą ir tyrimo objektą, aptariami pasiekimai visame pasaulyje, bet teisinė bazė ir neįgalių studentų skaičius tiriamas tik Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

Darbo tikslas – sukurti modelį, pagal kurį būtų galima nustatyti bet kurios aukštosios mokyklos fizinės aplinkos pritaikymą žmonių su negalia reikmėms.
Tyrimo metodai. Tyrimo duomenys buvo renkami vertinant universiteto fakultetų fizinę aplinką (fotografuojant) ir atliekant ekspertų anketinę apklausą, pagal kurią apskaičiuoti rodiklių reikšmingumai. 

Siekiant tikslo turi būti išspręsti tokie uždaviniai:
· Išanalizuoti aukštųjų mokyklų fizinių erdvių pritaikymo neįgaliųjų reikmėms problemas;
· Atlikti aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia vertinimą; 
· Atlikti anketinę ekspertų apklausą;
· Formalizavus iš tyrimo gautus duomenis, gali būti apskaičiuoti vertinamų objektų prieinamumas žmonėms su negalia;
· Apibendrinus tyrimo rezultatus, pasiūlytos principinės vertinamų objektų pasiekiamumo schemos.

1.    Tyrimo objektas ir problemos aptarimas
1.6. Tyrime naudojamos sąvokos
Aukštasis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas baigus pagrindines arba vientisąsias studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje arba lygiavertes studijas užsienio aukštojoje mokykloje (LR Aukštojo mokslo įstatymas, 2000 a).
Aukštoji mokykla – studijų ir mokslo įstaiga, rengianti specialistus su aukštuoju išsilavinimu (LR Aukštojo mokslo įstatymas, 2000 a).

Bekliūtis – teritorijos, pastato ar statinio dalis ar elementas, nesukeliantis žmonėms su negalia kliūčių, didesnių nei leistina šiame reglamente (Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, 2001 a).

Būsto pritaikymas – būsto minimalus pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, koreguojant neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus (Dėl bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2007).

Fiziškai neįgalus žmogus – asmuo, pasidaręs neįgalus dėl kūno (fizinės) negalios (Socialinės apsaugos terminų žodynas, 2010 a).

Fizinės aplinkos prieinamumas – prieinamumo prasmė yra tokia: pastatai turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų prieinami visiems žmonėms, įskaitant ir neįgaliuosius Daugėla, Žukauskas, 2005 b).

Negalia – tai bet koks sutrikimas, sindromas, liga, trauma ar pakenkimas, kuris atima, sumažina arba riboja asmens galimybes užsiimti kasdiene veikla ir jaustis pilnateisiu visuomenės nariu, apriboja esmines gyvybines funkcijas – klausą, regą, judėjimą, rūpinimąsi savimi, tobulėjimą, darbą, arba joms kenkia (Litvinaitė, 2004 a).

Neįgalusis – asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis nei 55 % darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2004 a).

Socialinė integracija – veiksmai, kuriais gyventojams sudaromos sąlygos dalyvauti visuomenės gyvenime (Socialinės apsaugos terminų žodynas, 2010 b).

Pandusas – nuožulnus judėjimo paviršius vertikaliems aukščių skirtumams įveikti (Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, 2001 a).
Pritaikyta trasa – bekliūtis takas žmonių su negalia kelyje, jungiantis pritaikytus elementus ir erdves (Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, 2001 a).

1.7. Požiūrio į neįgalųjį kitimas istorijos bėgyje
„Negalia – tai bet koks sutrikimas, sindromas, liga, trauma ar pakenkimas, kuris atima, sumažina arba riboja asmens galimybes užsiimti kasdiene veikla ir jaustis pilnateisiu visuomenės nariu, apriboja esmines gyvybines funkcijas – klausą, regą, judėjimą, rūpinimąsi savimi, tobulėjimą, darbą, arba joms kenkia. Kitaip tariant, tai ribotas žmogaus pajėgumas atlikti įprastus ir normalius kiekvienam sveikam asmeniui veiksmus“ (Litvinaitė, 2004 b).
Antikoje negalia reiškė nelaimę ir Dievų pyktį. Atėnuose ir Romoje gimus vaikui jį apžiūrėdavo išminčiai ir nuspręsdavo palikti jį gyvą ar palikti mirti. Jei išminčiai nuspręsdavo, kad vaikas silpnas ir deformuotas, jis būdavo įmetamas į duobę arba paliekamas miške mirti. Taip jis būdavo grąžinamas Dievam. Aklieji, silpnapročiai ir kurtieji nepriklausė šiai kategorijai. Silpnapročiai kėlė siaubą, tačiau jiems buvo jaučiama pagarba, nes beprotybė žmonių sąmonėje buvo susijusi su antgamtiniu pasauliu. 

Mesopotamijoje neįgalus, nesveikas žmogus, buvo laikomas atstumtas Dievų, taigi jis turėjo būti atstumtas ir žmonių. 

Judaistų ir krikščionių neįgalusis vertinamas visai kitaip nei Atėnuose ar Romoje. Jų manymu, žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Todėl nepriklausomai nuo to, ar žmogus vargšas, ligonis ar invalidas, jis turi Dievo suteiktą vertę. 

Prieštaringiausiai negalia vertinama viduramžiais. Čia ji sugretinama su vargingumu. Neįgalieji sugretinami su alchemikais, raganomis, laukiniais – „keistaisiais“ visuomenės nariais. Lietuvoje viduramžiais kiekvienas gamtos reiškinys ar reiškinys, susijęs su žmogaus negalia, buvo aiškinamas antgamtinių jėgų veikimu. Dėl nelaimių ar ligų buvo kaltinamos raganos ar „blogų akių žmonės“. Manoma, kad tarp šių „blogų akių“ pasitaikydavo ir psichikos negalią turinčių žmonių. Jų buvo vengiama, stengiamasi nebendrauti, nežiūrėti į akis. Jie buvo laikomi velnio apsėstais. Ir visokiais būdais – maldomis, užkeikimais, net fizinėmis bausmėmis – buvo stengiamasi iš jų išvaryti velnią. Kurį laiką, vadovaujantis įstatymu ir popiežiaus Grigaliaus XV išleista bule, šie apsėstieji buvo žudomi, skandinami ir bauginami. 

Viduramžiais taip pat buvo plėtojama ir krikščioniška negalės samprata, kuri lėmė globos įstaigų atsiradimą. Kaip teigė Šv. Augustinas, Dievas kūrė pasaulį įvairiaspalvį. Nepanašumas nėra nei klaida, nei bausmė, o Dievo didybės ženklas. Dievo planas yra sukurti įvairiaspalvį hormoningą pasaulį. 

Renesanso laikotarpiu požiūrį į neįgaliuosius formavo gydytojai. Juos domino protiniai sutrikimai. Buvo atskirti mistinis ir žemiškas negalės pradai: raganiai, aiškiaregiai yra antgamtinės būtybės, o aklieji, kurtieji ir raišieji – neįgalieji. Buvo įrodyta moksliškai, kad neįgalieji yra ligoniai, kuriems reikalingas gydymas. XIII a. visi neįgalieji Vakarų Europoje buvo uždaryti į gydymo įstaigas. Neįgalieji vis dar kėlė visuomenei baimę. Ir neįgaliųjų atskirties tendencijos tebesitęsia iki mūsų laikų, ir šiais laikais vis dar manoma, kad neįgaliųjų vieta yra specialiose ir atskirtose nuo visuomenės vietose (Ruškus, 2007).
Dėl tokio požiūrio išplito eugenikos idėjos. (Eugenika – teorija, teigianti, kad genetikos principais galima gerinti žmogaus paveldimas savybes (Internetinis tarptautinių žodžių žodynas, 2010)). XIX a. pabaigoje F. Galtonas pasiūlė žmonijos gerinimo teoriją, pagal kurią turi būti skatinamos aukščiausios rūšies žmonių vedybos, o defektuoti – eliminuojami. Remiantis šia teorija XX amžiuje buvo padaryta prielaida, kad, pavyzdžiui, nusikalstamas elgesys yra paveldimas. Todėl buvo atliekama nusikaltėlių sterilizacija. Buvo sterilizuojami ir protiškai neįgalūs, prostitutės, epileptikai, homoseksualai, kad jie nepaliktų panašių į save palikuonių. Sterilizacijos įstatymai veikė Šveicarijoje, keliose Skandinavijos šalyse. Jie išliko iki XX a. aštuntojo dešimtmečio. Švedijoje per 42 m. buvo sterilizuoti 60 000 žmonių. Baisiausią pavidalą eugenikos teorija įgijo nacistinėje Vokietijoje, kur ją papildė dar ir rasistinės teorijos. Čia per 8 m. buvo atlikta apie 400000 sterilizacijų. Jų tarpe buvo sterilizuojami kurtieji ir aklieji, kad neperduotų savo defektų „grynai ir tobulai vokiečių rasei“ (Vatikano radijas, 2009). 

Po Antrojo pasaulinio karo Šiaurės Amerikoje ir Vakarų Europoje buvo susirūpinta žmonių teisėmis. Buvo pripažinta, kad neįgalieji yra diskriminuojami (Ruškus, 2007).
Visais laikotarpiais neįgalieji buvo vienaip ar kitaip išskiriami. Visuose civilizacijos raidos etapuose negalia buvo laikoma skirtingumu, nuokrypiu nuo normos. Apžvelgę žmonijos raidą nuo senovės iki šių laikų matome, kad visais laikais neįgaliajam buvo jaučiama arba baimė, arba gailestis. Įvairiais istorijos laikotarpiais neįgalusis būdavo gėrio arba blogio, laimės ar nelaimės simbolis.
1.8. Negalios samprata ir pagrindiniai neįgalumą apibūdinantys rodikliai

Neįgaliųjų kategorijai yra priskiriami visi žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali naudotis tomis pačiomis galimybėmis kaip visi žmonės. Kliūtys, su kuriomis susiduria šie žmonės visuomeniniame gyvenime, yra ne vien dėl jų negalės, o ir dėl jų lyties, amžiaus, gyvenamosios vietos ir kitų faktorių, pvz.:. žmogus su sunkiais nešuliais, besilaukianti moteris ir pan. 

Negalia gali būti arba laikina, arba ilgalaikė – pastovi. Ji gali išsivystyti prieš gimimą (įgimta) arba bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu (įgyta). Įgyta negalia nėra paveldėta. Ji atsiranda dėl aplinkos įtakos. Senėjimas taip pat gali sukelti negalią – silpnaregystę, klausos sutrikimus, artritą ir pan. 

Negalios forma gali būti:

· lengva (minimaliai sutrikdoma kasdienė veikla);

· vidutinė (kasdienė veikla sutrikdoma tam tikru mastu);

· sunki (žmogus neveiksnus, negalios šiuo atveju dažnai būna kompleksinės).

Negalia klasifikuojama taip:

· fizinė negalia (pvz., paralyžius, cerebrinis paralyžius);

· sensorinė negalia arba sutrikimas (pvz., aklumas, kurtumas, kalbos sutrikimas);

· protinė negalia (pvz., autizmas, Dauno sindromas);

· psichinė negalia (šizofrenija, depresija);

· raidos sutrikimai (pvz., epilepsija, vaikų cerebrinis paralyžius) (VU SA programa „Studentas su negalia“, 2010).

Kaip teigiama pirmame Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos straipsnyje: „visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis“ (Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 1948). Norint įgyvendinti šią siekiamybę, reikia, kad valstybė pagarbiai žiūrėtų į kiekvieną jos narį ir siektų kiekvienam iš jų lygių teisių. Demokratinėje visuomenėje lygių galimybių užtikrinimas kiekvienam valstybės nariui yra vienas iš pagrindinių tikslų. 

Visai neseniai į neįgaliuosius buvo pažvelgta kaip į lygiaverčius visuomenės narius, turinčius tas pačias teises, dirbančius tuos pačius darbus, siekiančius to paties mokslo ir gyvenančius tame pačiame pasaulyje, kaip ir visi sveiki žmonės. „Dabartinė negalios politika yra 200 metų požiūrio į neįgaliuosius pasekmė“ (Gogaitis, 2001). 
Paskutiniais Jungtinių Tautų organizacijos duomenimis pasaulyje žmonės su negalia sudaro apie 10 % visų gyventojų, t. y. daugiau kaip 500 mln. žmonių (SADM, 2010 a). Tai didelė visuomenės dalis, todėl šių žmonių problemos turi būti vienodai svarbios, kaip ir likusių 90 %. Dar daugiau – apie 40 % gyventojų – susiduria su negalios problema. Tai neįgaliųjų šeimos nariai, giminės, draugai, kaimynai, medicinos, socialiniai darbuotojai ir kt. Taigi kasdien ši problema paliečia 50 % žmonių (Algėnaitė, 2006).
2005 m. išlaidos socialinei apsaugai ES šalyse sudarė daugiau nei 27 % BVP. Didžiausios išlaidos buvo Švedijoje (32 %), o mažiausios Latvijoje (12,4 %). Lietuvoje tuo metu išlaidos socialinei apsaugai sudarė 13,2 % BVP. Ligonių ir sveikatos priežiūrai skirtos išlaidos nuo 2000 m. kiekvienais metais augo vidutiniškai 3,4 %. Iš 1 paveikslėlio matyti, kad Lietuva yra viena iš mažiausią BVP dalį skiriančių socialinei apsaugai šalių. Taip pat šiai grupei priklauso ir Latvija, kuri yra mažiausiai pinigų skirianti socialinei apsaugai iš visų ES šalių, taip pat Estija, Slovėnija, Bulgarija ir Rumunija (Petrašova, 2008).
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1 pav. Išlaidos, ES šalyse skirtos socialinei apsaugai nuo BVP, 2005 m.

(Šaltinis: Petrašova, 2008)
Lietuvoje, paskutiniais SADM 2008 m. duomenimis, asmenys, gaunantys netekto darbingumo pensijas, sudarė apie 7 % visų gyventojų (SADM, 2009). 2 paveikslėlyje matyti, kad, nuo 2004 m. neįgaliųjų skaičiaus kilimas nėra toks staigus, kaip 1999 – 2004 metais. Tokią situaciją galėjo lemti tai, kad sukūrus pripažinimo neįgaliaisiais teisinę bazę, daug žmonių tvarkėsi dokumentus, kad jiems būtų pripažintas neįgalumas ir kad jie galėtų gauti valstybės paramą. Po 2004 m. neįgaliais buvo pripažįstami naujai negalią įgiję, o iš seniau užsilikusių buvo vienetai.
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2 pav. Lietuvoje gyvenančių asmenų, gaunančių netekto darbingumo (invalidumo) pensijas, skaičiaus kitimas 1999 – 2008 metais

(Sudaryta autorės pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išleistus 1999 – 2009 metų Socialinius pranešimus)
Neįgaliųjų skaičius Lietuvoje kasmet sparčiai auga (žr. 2 pav.). Tai vyksta dėl įvairių priežasčių. Pagrindines galima įvardyti tokias: 

· Visuomenės senėjimas. Daugėjant vyresnio amžiaus žmonių, didėja jų lyginamoji dalis bendrame neįgaliųjų asmenų skaičiuje. Šiuo metu net 36 % neįgaliųjų sudaro asmenys, sulaukę pensinio amžiaus (SAMD, 2004);

· Sunkūs gyventojų sveikatos sutrikimai. Tai tokios ligų grupės kaip psichikos ir kiti elgesio sutrikimai, kraujotakos sistemos ligos, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų ligos, traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai (SAMD, 2002);

· Bedarbystė. Ji skatina žmones siekti invalidumo pripažinimo, kaip pragyvenimo šaltinio;

· Labai išplėtota socialinių lengvatų ir garantijų sistema;

· Silpnai išvystyta profesinės reabilitacijos sistema. Maža dalis neįgaliųjų išdrįsta įsidarbinti ar po traumos grįžti į darbą.
Diagramoje (žr. 3 pav.) pavaizduotas neįgaliųjų skaičiaus kitimas pagal neįgalumo ir darbingumo lygius 2002 – 2008 metų laikotarpiu. Ankstesnių metų duomenys neįtraukti, nes iki 2002 m. buvo registruojamas tik bendras neįgaliųjų skaičius, o pagal darbingumo ir neįgalumo lygį jie nebuvo išskiriami. 
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3 pav. Neįgalių asmenų skaičiaus dinamika pagal darbingumo ir neįgalumo lygius, 2002 – 2008 m. 

(Šaltinis: Statistikos departamentas, 2010)
Iš diagramos matome, kad neįgaliųjų skaičius augimo tendencijos nors ir nežymios, bet išlieka. Neįgalių vaikų skaičius pastoviai didėjo iki 2006 m., tačiau 2006 – 2007 metais neįgalių vaikų sumažėjo, o kitais metais vėl nežymiai paaugo. Didžiausią neįgaliųjų dalį sudaro asmenys, kuriems nustatytas 30 – 40 % darbingumo lygis, arba II invalidumo grupė. 
Per beveik dešimt metų neįgaliųjų Lietuvoje padaugėjo daugiau nei 60 tūkst. Kai visos mūsų visuomenės net 7 % sudaro viena žmonių grupė, į jos poreikius turi būti atsižvelgta. O Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje 2009 m. iš 3326842 šalies gyventojų daugiau kaip 20 % (692555 gyventojai) buvo vyresni kaip 60 metų amžiaus, kuriems taip pat dažnai yra reikalinga specialiai pritaikyta aplinka (Statistikos departamentas, 2010). Pritaikyta aplinka reikalinga ir besilaukiančioms moterims, mamos su mažais vaikais ir žmonėms su sunkiai nešuliais. Taigi kalbėdami apie aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, turime kalbėti apie aplinkos pritaikymą beveik pusei savo visuomenės narių. 

Apžvelgę pagrindinius neįgalumą apibūdinančius rodiklius, galime daryti išvadas:

· Pasaulyje žmonės su negalia sudaro apie 10 % visų gyventojų, t.y. daugiau kaip 500 mln. žmonių;
· Lietuvoje žmonės su negalia sudaro 7 % visų gyventojų ir šis skaičius kiekvienais metais vis auga (žr. 2 pav.);
· Lietuva yra viena iš mažiausią dalį BVP skirianti socialinei apsaugai iš ES šalių (13,2 %);
· Lietuvoje 2008 – 2009 akademiniais mokslo metais aukštosiose mokyklose neįgalių studentų buvo vos 0,5 % viso studentų skaičiaus.
1.9. Teisinė bazė, reglamentuojanti neįgaliųjų integraciją į visuomenę
Lietuvoje neįgalieji yra viena iš labiausiai diskriminuojamų grupių. Pirmieji žingsniai šioje srityje pradėti žengti vos daugiau nei prieš dešimtmetį. Reikalai šioje srityje į priekį pradėjo judėti kai buvo įkurta pirmoji žmonių, turinčių fizinę negalią, nevyriausybinė organizacija – Lietuvos neįgaliųjų draugija (Lietuvos neįgaliųjų draugija, 2010). Daug integruojant neįgaliuosius į gyvenimą nuveikė Jonas Mačiukevičius. Jis ne trumpą laiką buvo invalidų draugijos pirmininku, inicijavo pirmąjį Invalidų socialinės integracijos įstatymą, su bendraminčiais leido oficialų savaitraštį „Bičiulystė“, apie neįgaliųjų gyvenimą („Bičiulis“ redakcija, 2009).
Lietuvoje neįgaliaisiais rūpinasi vyriausybė, ministerijos, įvairios neįgaliųjų organizacijos ir kt. Kuriant Lietuvoje demokratinę visuomenę ir norint visiems valstybės piliečiams užtikrinti lygias teises, iki 1996 m. Lietuvoje išleista daugiau nei 70 negalią reglamentuojančių įstatymų ir juos papildančių teisės aktų. 

Pirmasis teisės aktas, reglamentuojantis žmonių su negalia teisinę padėtį, buvo 1990 m. LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos invalidų interesų gynimo“. Šiuo aktu LR Aukščiausioji Taryba pripažino Neįgaliųjų teisių deklaraciją, priimtą Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje 1975 m. (Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 – 2012 metų programa, 2002 a).
Žmonių su negalia padėtį reglamentuoja ir LR Konstitucija. Joje numatytos visų Lietuvos Respublikos piliečių teisės ir laisvės, kurios yra prigimtinės. Ir kiekvieno žmogaus laisvė yra neliečiama (LR Konstitucija, 1992).
2007 m. kovo 30 d. Lietuva pasirašė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą. Šių dokumentų tikslas – skatinti ir užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir laisves, taip pat skatinti pagalbą neįgaliesiems. 

Nuo 1991 m. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, o su juo tuo pačiu metu pradėjo veikti nauja neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tvarka. Pagrindinis naujos sistemos akcentas – kitoks požiūris į žmones su negalia. Šiame įstatyme teisiškai įtvirtinamos lygios neįgaliųjų teisės ir galimybės visuomenėje. Dar viena svarbi šio įstatymo vieta yra ta, kad nuo šiol vyresniems nei 18 metų neįgaliems asmenims iki pat senatvės pensijos amžiaus nustatoma ne invalidumo grupė, o darbingumo lygis. Jei nustatomas 0 – 25 % darbingumas, asmuo laikomas nedarbingu, 30 – 55 % – iš dalies darbingu, 60 – 100 % – darbingu. Šiame įstatyme yra numatyta, kad „reikalavimai dėl neįgaliesiems fiziškai tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse įgyvendinami atliekant teritorijų planavimą ir statinių projektavimą ir viešosios paskirties pastatų, būsto ir jo aplinkos <...> pritaikymą neįgaliųjų reikmėms. Įstatyme numatyta, kad už aplinkos pritaikymo neįgaliųjų specialiems poreikiams statybos techninių dokumentų parengimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą atsakinga Aplinkos ministerija. O už objektų pritaikymą neįgaliųjų reikmėms atsakingos savivaldybių institucijos (LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2004 b).
2002 m. buvo parengta Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 – 2012 metų programa. Ji parengta vadovaujantis LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu ir Jungtinių Tautų Organizacijos Asamblėjos priimtų lygių galimybių teikimo žmonėms su negalia bendrųjų taisyklių rekomendacijomis. Ši programa atitinka Europos socialinėje chartijoje, Europos Sąjungos Tarybos patvirtintoje Naujojoje 1996 m. Europos Bendrijos strategijoje žmonėms su negalia, Europos sąjungos Tarybos 2000 metų įdarbinimo direktyvoje 2000/78/EC, kituose tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintas žmonių su negalia teises, siekiant jiems užtikrinti lygias galimybes visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Šios programos tikslas yra siekti lygių galimybių žmonėms su negalia. (Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 – 2012 metų programa, 2002 b)

Pagrindinis fizinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems reglamentuojantis įstatymas yra Statybos įstatymas. Jame parašyta: „Projektuojant, statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus (išskyrus atnaujinamus (modernizuojamus) daugiabučius namus) ir inžinerinius statinius, būtina juos pritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu“ (Statybos įstatymas, 2009)

Aplinkos pritaikymą žmonėms su specialiais poreikiais reglamentuoja ir įvairūs statybos reglamentai. Vienas pagrindinių yra STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Šis reglamentas nustato privalomuosius miestų, miestelių ir kaimų teritorijų, pavienių sklypų ir jų įrangos elementų, viešųjų, gyvenamųjų ir kitų pastatų, jų interjero ir įrangos elementų reikalavimus, pritaikant juos neįgaliesiems. Šiame reglamente yra numatyta, kad miestų, miestelių ir kaimų teritorijos ir visi jų elementai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. Miestų teritorijoje greta būstų turi būti įrengiami būtini žmonių aptarnavimo objektai, o atstumai iki jų turi užtikrinti galimybę žmonėms su negalia jais naudotis. Taip pat neįgaliesiems svarbiuose negyvenamuosiuose pastatuose turi būti užtikrinta galimybė savarankiškai į juos patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. (Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, 2001 b)

Statybos techniniame reglamente „Gyvenamieji pastatai“ numatoma, kad kiekviename daugiabučiame name turi būti suprojektuoti įvairių dydžių butai neįgaliesiems, sudarantys ne mažiau 5 % butų skaičiaus pastate. Šis reikalavimas taikomas butams, kurie yra pastatuose, nuo viešojo transporto stotelių nutolusiuose ne daugiau kaip 500 metrų. Taip pat šiame reglamente numatoma, kad daugiabučių gyvenamųjų namų visi įėjimai į pastatus, pandusai, įėjimo į butus durys ir liftai turi būti projektuojami pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Pastato sklype takai turi būti suprojektuoti taip, kad neįgalieji galėtų laisvai judėti. (Gyvenamieji pastatai, 2004)

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ numato, kad visuomeninės paskirties pastatai turi būti pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ numatytus reikalavimus (Visuomeninės paskirties pastatai, 2004).
Pagal STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ reglamentą priklausomai nuo statinio paskirties ir statybos rūšies turi būti parengtos visos būtinos tam statiniui pastatyti ir naudoti statinio projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų ir neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimus (Statinio projektavimas, 2005).
Nagrinėjant šią temą svarbus Aukštojo mokslo įstatymas, kuriame numatyta, kad teisę į aukštąjį mokslą turi visi Respublikos piliečiai, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Vienas pagrindinių universitetų tikslų, nurodomų įstatyme, yra sudaryti vienodas sąlygas visiems asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą (LR Aukštojo mokslo įstatymas, 2000 b).
Labai svarbus dokumentas neįgaliems studentams yra „Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas“. Jame numatomos neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, finansinės pagalbos priemonės. Kad gautų šią finansinę paramą neįgalusis turi turėti nustatyta tvarka nustatytą 45 % ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. Taip pat jie turi aukštosiose mokyklose studijuoti pirmą kartą pirmosios, antrosios ar trečiosios pakopos, vientisųjų arba laipsnio nesuteikiančią studijų programą. Neįgaliems studentams, kurie neturi akademinių skolų ir nuobaudų, teikiamos tokios finansinės pagalbos priemonės: 
· Kas mėnesį specialiems poreikiams tenkinti – 50 % valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio išmoka (dabar 180 Lt); 
· Tiems, kas įstojo į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 m. į iš dalies finansuojamas ar nefinansuojamas vietas – kiekvieną semestrą 3,2 LR Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka mokesčiui už studijas iš dalies kompensuoti (dabar 416 Lt);
· Tiems, kas įstojo į aukštąsias mokyklas 2009 m. ir vėliau į nefinansuojamas vietas – kiekvieną semestrą 3,2 LR Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka mokesčiui už studijas iš dalies kompensuoti (dabar 416 Lt) (Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, 2009).
Taigi įstatymų ir įvairių juos papildančių teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų integraciją į visuomenę, yra daug, tačiau dauguma jų veikia blogai arba visai neveikia.
1.10. Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems problemos ištyrimo laipsnis
1.5.6. Neįgaliųjų integracijos į visuomenę analizė
Neįgaliesiems kylančių problemų visumą galiama vadinti socialinės integracijos problema. Nors neįgaliųjų reikalais Lietuvoje pradėta domėtis vos prieš dešimtmetį, tačiau per šiuos metus yra nemažai nuveikta: rašomi straipsniai, atliekami tyrimai, problemos keliamos į viešumą. Stengiamasi visuomenę su tuo supažindinti ir parodyti, kad neįgalusis toks pats žmogus, kaip ir visi, ir jam reikia tokių pačių gyvenimo teikiamų galimybių. Neįgaliųjų tema esamoje literatūroje dažnai teigiama, kad didžiausia ir pagrindinė problema integruojant neįgaliuosius į visuomenę yra pačios visuomenės nusistovėjęs neigiamas požiūris į juos, o teigiamas požiūris, norint neįgaliuosius sėkmingai integruoti, yra būtinas.

Stengiantis pristatyti šias problemas visuomenei ir jas spręsti, buvo atlikta pakankamai daug tyrimų ir parašyta daug straipsnių.

Norint aptarti neįgaliųjų aukštosiose mokyklose problemas, reikia aptarti, kokie darbai yra padaryti integruojant neįgaliuosius į visuomenę ir kaip jų poreikiams yra pritaikytos viešosios erdvės.

Tarptautinės kelionės Šiauliai – Roma – Šiauliai metu aptarti Italijos pasiekimai integruojant, mokant, įdarbinant neįgaliuosius. Šioje šalyje bendrojo lavinimo mokyklose kiekvienoje klasėje gali mokytis tik po du neįgalius mokinius, o po kiekvienos klasės jie laiko egzaminus. Jei jie jo neišlaiko, gauna pažymą, kad išklausė kursą. Visiems besimokantiems neįgaliesiems Italijoje rengiami vadinamieji „Gyvenimo projektai“, kuriuose yra numatomos asmeninės profesinės, socialinės gyvenimo perspektyvos, jų poreikiai, galimybės ir numatomi būdai, kuriais tos perspektyvos įgyvendinamos. Taip pat daug dėmesio yra skiriama mokytojams rengti. Kalbant apie neįgaliųjų įdarbinimą Italijoje, čia įstatymas numato 7 % darbo vietų kvotas neįgaliesiems ir tokiu atveju įmonės tampa suinteresuotos priimti neįgalųjį į darbą. Tiems, kurie turi labai sunkią negalią (apie 80 %) ir negali dirbti, yra numatoma apie 270 eurų per mėnesį pensija. Veikia socialiniai kooperatyvai, kurie rūpinasi neįgaliųjų užimtumu ir visapusiška reabilitacija. Taip pat veikia profesinės reabilitacijos įstaigos, kurios integruoja neįgaliuosius į darbo rinką – viena tokia institucija per metus įdarbina apie 1000 neįgaliųjų. Italijoje neįgaliųjų integracijos srityje pastebimi tokie pliusai, kaip žvilgsnis į kiekvieną neįgaliųjų individualiai, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir neįgaliųjų ugdyme taikomas visapusiškumo principas (Elijošius, 2008). 
Golden M. straipsnyje kalba apie neįgaliųjų diskriminaciją, kuri patiriama dėl to, kad neįgalieji negali patekti į pastatus ar kitas erdves dėl jiems nepritaikytų architektūrinių detalių, dėl to, kad neįgalieji negali gauti tokio pat išsimokslinimo, kaip ir sveikieji. Šiame straipsnyje minima, kad didelę reikšmę turėjo 1973 m. priimtas įstatymas „Rehabilitation Act“, kuris padidino galimybes neįgaliems žmonėms studijuoti aukštosiose mokyklose. Pavyzdžiui, kurtieji gali gauti gestų kalbos vertėjus nemokamai. 1975 m. buvo priimtas kitas įstatymas, kuris numato visiems vaikams lygias išsimokslinimo galimybes, o jei vaikui reikia logopedo ar kokios kitos specialios pagalbos, ši pagalba turi būti jam suteikta bendro lavinimo mokykloje (Golden, 1991). 
S. Rimdeikienė straipsnyje rašo, kad sėkminga neįgaliųjų integracija ir ugdymas priklauso nuo socialinių, ekonominių, kultūrinių veiksnių: visuomenės pasirengimo priimti neįgalųjį į savo tarpą laipsnio, įstatymiškai įtvirtintų neįgaliųjų teisių, pakankamų finansinių išteklių, specialistų kompetencijos ir pan. Nors valstybė teisiškai ir užtikrino neįgaliųjų integraciją, tačiau psichologinė neįgaliųjų integracija priklauso tik nuo pačios visuomenės, kuri pati renkasi, priimti neįgaliuosius į savo tarpą ar ne (Rimdeikienė, 2001).
Neįgaliųjų problemas darbo rinkoje aptaria L. Mališauskienė. Pasak jos, įstojimas į ES Lietuvai turėjo nemažą įtaką neįgaliųjų įdarbinimo politikai. ES buvo priimta direktyva, nustatanti vienodų sąlygų taikymo užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (2000/78/EC), kuri svarbi ir Lietuvai. Šios direktyvos tikslas yra nustatyti kovos su diskriminacija dėl religijos, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos užimtumo ir profesinėje srityje bendrus pagrindus. Penktas direktyvos straipsnis numato, kad neįgaliųjų atžvilgiu būtų laikomasi vienodų sąlygų. Neįgaliųjų darbą taip pat reglamentuoja ir Darbo kodeksas. Jis nustato darbo sąlygas, darbo ir poilsio laiką ir kitas su darbu susijusias garantijas (Mališauskaitė, 2006).
J. Ruškus ir G. Mažeikis kritikuoja esamą socialinės integracijos idėją, nes integracija siūlo neįgaliajam prisitaikyti, pritapti, tapti normaliems, tokiems kaip ir visi kiti. Ir dar vienas minusas minimas tas, kad integracijos projektą ruošė žmonės, neturintys negalės (Ruškus, Mažeikis, 2007). 
Tyrimo „Neįgaliųjų padėties Lietuvoje vertinimas“ tikslas buvo išnagrinėti, kaip šalies gyventojai vertina neįgaliųjų padėtį ir jų teises. Ištyrus pamatyta, kad neįgaliųjų situacija yra gerai matoma ir net pusė apklaustųjų artimai pažįsta neįgaliuosius. Absoliuti dauguma nediskriminuoja judėjimo, regos ar klausos negalias turinčių, tačiau daug mažesnė dalis linkę tolerantiškai bendrauti su psichikos negalią turinčiais. Lietuvos gyventojai tyrime įvardijo tokias pagrindines problemas: gydymo, ekonominės ir socialinės integracijos, kasdienio asmeninio gyvenimo, transporto pritaikymo ir darbo sąlygų (Dobryninas, Gaidys, 2003).

Neįgaliųjų integravime į visuomenę svarbus yra gyvenamojo būsto ir viešųjų erdvių pritaikymas neįgaliesiems. Lietuvoje veikia daug institucijų, besirūpinančių neįgaliųjų ugdymu, užimtumu, darbu, tačiau didelė dauguma darbingo amžiaus neįgaliųjų neturi darbo. Nors ES šalyse siekiama, kad net sudėtingas negalias turintys neįgalieji dirbtų, tačiau Lietuvoje dirba nebent nežymią negalią turintys. Neįgalieji ne visada sulaukia pagalbos iš darbo biržos. O darbdaviai mieliau priima sveiką, nei neįgalų asmenį į darbą. Taip pat didelė problema yra bendradarbiai, kurie dažnai yra nusiteikę priešiškai. Neįgalieji, norėdami konkuruoti darbo rinkoje, turi turėti aukštą specialybės kvalifikaciją. Taigi dėl esamos situacijos neįgaliųjų integracija į darbo rinką vertinama kaip komplikuota ir problemiška (Mališauskaitė, 2006).
E. Rizzi straipsnyje aptaria įvairių šalių požiūrį į neįgaliuosius. Danijos socialinės gėrovės modelio tikslas yra teikti gerą gyvenimo kokybę visoms gyventojų grupėms. Tame tarpe ir neįgaliesiems. Danijoje pusė visų kasdienių išlaidų yra skiriama socialinėms paslaugoms. Neįgaliesiems yra finansuojamos visos būtinosios paslaugos. Savivaldybės yra atsakingos už neįgaliųjų reabilitaciją, perkvalifikavimą ir darbą su neįgaliaisiais. 

Vokietijoje 1954 m. buvo numatytas valstybės įsipareigojimas slaugyti žmones su negalia. Šioje šalyje ilgus metus siekiama žmones su negalia integruoti į visuomenę, tačiau dar daug ko trūksta. Dar nėra užtektinai pritaikytų gyvenamųjų būstų, trūksta psichiatrų pagalbos, gydymo. 2001 metais buvo žengtas svarbus žingsnis aprūpinant neįgaliuosius asmeniniais asistentais.

Didžiojoje Britanijoje per paskutinę pusę šimto metų yra nemažai nuveikta. Yra daug institucijų, ligoninių, pavienių gyvenamųjų namų ar namų, kuriuose neįgalieji gyvena didesnėmis grupėmis, pritaikytų neįgaliesiems. Šioje šalyje valdžia neįgaliesiems nuo 18 iki 65 metų išmoka tiesiogines išmokas, o ne siūlo konkrečias paslaugas.

Olandijoje išmokos neįgaliesiems mokomos kaip subsidijos, o tai reiškia, kad jei pinigai baigsis, neįgalusis turės laukti laukiančiųjų sąraše ją gauti. 

Švedijoje neįgalieji nuo 1994 m. turi teisę į asmeninį asistentą. Jis per savaitę ateina ne mažiau kaip 20 valandų. Valstybė moka 1,1 mlrd. eurų per metus šios pagalbos finansavimui. Konkretus asmeninio asistento darbo valandų skaičius Švedijoje, priešingai nei kitose šalyse, nėra nustatytas. Neįgalusis gali pasirinkti, ar jis nori gauti privačią pagalbą, arba pateikti prašymą gauti išmokas iš valstybės. 

JAV iš maždaug 34 mln. neįgaliųjų apie 30 % prašosi asmeninių asistentų pagalbos. Tačiau tarp Vakarų Europoje ir JAV teikiamos paramos neįgaliesiems yra esminis skirtumas. Čia lyginant su Vakarų Europos modeliu tik apie 10 % asmeninės pagalbos gavėjų naudoja asmeninių asistentų pagalbą (Rizzi, 2006). 

L. Lytken straipsnyje kalba, kad Danijos negalės politika yra dalis visos socialinės gerovės politikos. Dauguma socialinių ir finansinių paslaugų yra finansuojama iš surenkamų mokesčių. Danijos politikos tikslas, kur tik įmanoma pasiekti neįgaliųjų lygybės ir integracijos (Lytken, 2010).

G. Gisso straipsnyje teigia, kad ne vien neįgalusis daug netenka, negalėdamas laisvai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir laisvai judėti, dėl nepritaikytos aplinkos, bet ir visuomenė kartu daug netenka netekusi neįgaliojo gebėjimų ir talentų. Kadangi Irane dėl 8 m. vykusio karo tarp Irano ir Irako labai išaugo neįgaliųjų skaičius, tai 1987 m. Irake buvo pradėtas tyrimas „Designing the public and private spaces for the disabled, adaptation of the present situation and provision of the optimized conditions“, kurio pagrindinės dalys yra: miesto erdvių, visuomeninių, mokomųjų ir gyvenamųjų pastatų pritaikymas neįgaliesiems (Gisoo, 2009).

Rusijose iki 1985/1986 m. nebuvo kuriamos jokios organizacijos, padedančios neįgaliesiems. Nedarbingų žmonių problemos buvo Socialinių reikalų ministerijos atsakomybė, kuri turėjo labai menką finansavimą. Daugumos miestų aplinka nebuvo pritaikyta žmonėms su neįgaliųjų vežimėliais ar ramentais. Labai aktyvus judėjimas už neįgalių žmonių teises buvo „Perestroikos“ periodu. Tada buvo pradėta kurti neįgaliesiems pritaikyta miestų aplinka ir pastatų vidus. Tačiau šį procesą stabdė lėšų trūkumas ir vyriausybinių įstaigų vangumas. Šio straipsnio autorius išleido knygas aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tema: „Architectural Environment for the Disabled and Old – Aged People“, „Specialized Schools“ ir „Educational – Medicinal Centres“. Šiose knygose stengiamasi suformuluoti pagrindinius standartus ir duoti architektūrinius techninius sprendimus, padedančius suprasti kiekvieno atskiro pastato elemento pritaikymą (Steponov V, 1991). 

T. Blackman ir kt. straipsnyje kalba apie tai, kad žmonių su silpnaprotyste teisės buvo daug mažiau ginamos nei žmonių su fizine negalia. O šiems žmonėms aplinkos pritaikymas yra nei kiek nemažiau svarbus nei žmonėms su fizine negalia. Daug fizinių aplinkų, tokių kaip prekybos centrai ir parkai, vis dar yra nesvetingi žmonėms su silpnaprotyste todėl, kad juose sunku orientuotis, vairuoti. Straipsnyje apžvelgiama literatūra ir pranešimai apie tyrimą, tiriantį aplinkos pritaikymą žmonėms su silpnaprotyste, ir apibūdina naują metodą (Blackman et al., 2003).

Apžvelgus medžiagą apie neįgaliųjų integraciją į visuomenę, galime daryti išvadas:
· Didžiausia ir pagrindinė problema integruojant neįgaliuosius į visuomenę yra pačios visuomenės nusistovėjęs neigiamas požiūris į neįgalų žmogų;
· Sėkminga neįgaliųjų integracija į visuomenę priklauso nuo socialinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių: visuomenės pasirengimo priimti neįgalųjį į savo tarpą laipsnio, įstatymiškai įtvirtintų neįgaliųjų teisių, pakankamų finansinių išteklių, specialistų kompetencijos ir pan.;
· Problema yra, kad integracijos projektą ruošė žmonės, neturintys negalės;
· Dauguma darbingo amžiaus neįgaliųjų neturi darbo, tai lemia darbdavių ir bendradarbių požiūris;
· Ne vien neįgalusis daug netenka, negalėdamas laisvai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir laisvai judėti, dėl nepritaikytos aplinkos, bet ir visuomenė kartu daug netenka netekusi neįgaliojo gebėjimų ir talentų;
· Nustatant invalidumo ir darbingumo lygį yra sukuriamos žeminančios procedūros.
1.5.7. Miesto viešųjų erdvių aplinkos pritaikymo neįgaliesiems analizė
Programoje „Modelis visiems – Šiaurės šalių veiksmų programa“ numatoma, kad kiūtis, su kuriomis susiduria neįgalieji, būtina spręsti tada, kai yra kuriami ir projektuojami nauji pastatai, prekės, paslaugos, lauko erdvės, nes vėliau tai padaryti yra ir sudėtinga ir žymiai brangiau (Šiaurės ministrų tarybos sekretoriatas, 2005). 

Daug darbų neįgaliųjų integracijos į visuomenę tema yra parašę M. Daugėla ir S. Žukauskas. Vienas iš tyrimų yra „Kauno miesto infrastruktūra neįgaliųjų akimis“, kurį vykdė Lietuvos parapledikų asociacija. Tyrime buvo apžvelgta daugiau kaip 400 Kauno miesto viešųjų objektų ir nustatyta, kad 69 % pastatų nėra pritaikyti, o iš likusių 31 % didelė dalis pastatų yra pritaikyti nevisiškai (Daugėla, Žukauskas, 2005 a). 

Nors Lietuvos fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems reglamentuojamas teisės aktuose, tačiau fizinių aplinkų pritaikymas neįgaliesiems ir jų visaverčio socialinio dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybės yra nepakankamos. Norint išsiaiškinti Lietuvos miestų centrinių dalių pritaikymo žmonėms, turintiems judėjimo negalią, situaciją, M. Daugėla ir S. Žukauskas trijuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose – atliko tyrimą. Tyrime fizinių erdvių pritaikymą komentavo keturi fizinę negalią turintys žmonės (judantys vežimėliais). Ištirti 385 objektai – prekybos, paslaugų ir pėsčiųjų zonos objektai. Tyrimas buvo atliekamas vertinant miestų centrų fizinę aplinką ir kartu atliekant interviu su žmonėmis, turinčiais fizinę negalią. Tyrimo rezultatuose objektai buvo suskirstyti į šešias grupes: 
· TP – tinkamas pritaikymas;
· NT – natūralus pritaikymas;
· PNT – problemiškas natūralus pritaikymas;
· BP – netinkamas pritaikymas;
· PSEUDO – pseudo pritaikymas;
· NP – nėra pritaikymo. 

Tyrime gauti rezultatai pavaizduoti diagramoje (žr. 4 pav.). Beveik pusę objektų sudaro visiškai nepritaikyti, o tinkamai pritaikyti yra 15,3 %. Paslaugų objektai daugiausia yra nepritaikyti (56,8 %) arba netinkamai pritaikyti (19,1 %). Prekybos objektam būdingas nepritaikymas (57,1 %). Pėsčiųjų zonos objektams būdingas problemiškas natūralus tinkamumas (43,3 %) ir natūralus tinkamumas (16,4 %). 
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4 pav. Procentinis fizinės aplinkos objektų įvertinimo dažnis
(Šaltinis: Daugėla, Žukauskas, 2005 b)
Tyrimo išvadose teigiama, kad nepritaikyta aplinka sąlygoja neįgaliųjų nesavarankiškumą, sukelia diskomfortą, riboja teises ir galimybes. O miestų centuose neįgaliųjų socialinis dalyvavimas apsiriboja judėjimu pėsčiųjų zonose, nes pastatai (paslaugų ir prekybos objektai) dažniausiai yra nepritaikyti arba pritaikyti netinkamai (Daugėla, Žukauskas, 2005 b). 

M. Daugėla yra atlikęs tyrimą, kuriame lyginamas Lietuvos ir Didžiosios Britanijos aplinkos prieinamumas, kuris čia suprantamas, kaip galimybė visiems laisvai, be kliūčių ir apribojimų judėti ar naudotis aplinkoje esančiais objektais. 

Primoje dalyje nagrinėjamas transporto prieinamumas. Londone yra pasaulyje prieinamiausi miesto autobusai, nes čia nuo 2006 m. yra pritaikyti visi 8000 autobusų. Yra įrengtos automatinės rampos. Londone iš 259 metro stočių žmonėms su negalia yra pritaikytos 29. Iki 1993 metų neįgaliesiems, judantiems vežimėliais, dėl galimo pavojaus buvo draudžiama naudotis giliai esančiomis stotimis ar jų dalimis. 

Vilniuje yra 19 troleibusų maršrutų, 9 (47,4 %) iš jų kursuoja žemagrindžiai troleibusai, 67 autobusų maršrutai – 25 (37,3 %) iš jų kursuoja žemagrindžiai. Mieste yra 252 autobusai, iš kurių tik 74 (29,3 %) yra žemagrindžiai. Šiauliuose iš 24 autobusų maršrutų 6 (25 %) kursuoja žemagrindžiai. Pritaikyti autobusai kursuoja kas 1 – 2 val. 
Tiriant viešąją aplinką iš daugiau kaip 400 Kauno miesto viešosios aplinkos pastatų 69 % yra nepritaikyti, o iš likusių 31 % pastatų didelė dalis yra pritaikyti nevisiškai arba pritaikyti netinkamai. 

Apie viešosios aplinkos pritaikymą Didžiojoje Britanijoje duomenų nėra pateikta.

Tyrime daroma išvada, kad aplinkos pritaikymas nėra pakankamas abiejose šalyse. Didžiojoje Britanijoje aplinkos prieinamumas yra geresnis nei Lietuvoje. Taip pat Didžiojoje Britanijoje aplinka geriau pritaikyta turintiems regos negalią. Pritaikant fizinę aplinką Lietuvoje vyrauja vienkartiniai veiksmai, trūksta bendros politikos (Daugėla, 2006). 

2009 m. įvykusioje konferencijoje buvo kalbama apie tai, kad nuo to laiko, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, neįgaliųjų integravimo ir integravimosi į visuomenę klausimu yra daug nuveikta. Tačiau aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vis dar nėra pakankamas. Pritaikant fizinę aplinką vyrauja vienkartiniai veiksmai, trūksta vieningų ir aiškių aplinkos pritaikymo standartų, apjungiant visų rūšių negales. Viešosios, būsto, transporto aplinkos pritaikymo sistemos plėtojamos netolygiai. Yra ypač svarbu, kad neįgalieji galėtų be niekieno pagalbos laisvai judėti ne tik miestų viešose erdvėse, bet ir turėtų pritaikytas mokslo ir darbo įstaigas. Mokslo įstaigos turi būti pritaikomos kompleksiškai – pritaikant fizinę aplinką, mokymo programas, mokymo medžiagą ir mokymo bazę, bei atitinkamai paruošus mokytojus. Konferencijos metu buvo prieita išvada, kad Lietuvos fizinė ir socialinė aplinka dar nėra tinkamai pritaikyta žmonių su specialiais poreikiais reikmėms (Konferencijos „Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems: problemos ir galimybės“ rezoliucija, 2009). 

Lietuvos studentų sąjunga 2010 m. atliko tyrimą, kuriame tyrė fizinės aplinkos pritaikymą žmonėms su regėjimo negalia. Fizinės aplinkos pritaikymo priemonės – tai ir garsiniai šviesoforai, kontrastingi, ryškiai matomi įėjimai į viešosios paskirties pastatus ir pan. Gerai sutvarkyta aplinka didina aklųjų ir silpnaregių savarankiškumą, aktyvumą, sudaro sąlygas gyvent pilnavertį gyvenimą. Vilniuje pradėtas įgyvendinti projektas „Viešojo transporto pritaikymas žmonėms, turintiems regėjimo negalią“. Miesto autobusuose įrengiami garsiniai informatoriai. Kai buvo pradėtas įgyvendinti šis projektas, panašios informavimo sistemos veikė tik dviejuose Europos miestuose – Madride ir Prahoje. 

Tyrime „Fizinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“ teigiama, kad rūpintis neįgaliesiems pritaikyta aplinka reikia projektuojant ją, o ne tada, kai visi darbai jau yra padaryti ir pakeisti kažką yra sudėtinga ir brangu. Taip buvo rengiamas ir Vilniaus Gedimino prospekto rekonstrukcijos projektas (žr. 5 pav.). 
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	5 pav. Vilniaus Gedimino prospektas
	6 pav. Vilniaus Gedimino prospektas


Šiame tyrime aptariamos visos pagrindinės viešosios erdvės, kuriomis naudojasi aklieji ir silpnaregiai ir kurios turi būti tinkamai pritaikytos, kad jomis būtų galima saugiai naudotis.

Pėsčiųjų takai, šaligatviai turi būti projektuojami taip, kad visos kliūtys būtų vienoje linijoje ir jie turi būti iškilę virš gatvės paviršiaus 5 – 7 cm. nes akliesiems ir silpnaregiams nepriimtinas „vienos plokštumos principas“. Tarp pėsčiųjų ir dviračių takų turi būti veja, o jei jos nėra, tokių takų paviršiaus faktūra turi aiškiai skirtis. Skirtinga takų danga neregį gali įspėti apie sankryžą ar posūkį (žr. 6 pav.). 
Silpnaregiams lengviau, kai dviračių takas yra ryškesnės spalvos (žr. 7 pav.). 
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	7 pav. Dviračių takų atskyrimo būdai – kontrastinga spalva, vejos juosta


Kontrastingos linijos gali perspėti apie artėjantį pavojų, padėti surast įėjimą, orientuotis erdvėse ar pastato viduje. 

Šaligatviai turi būti lygūs, juose negali būti papildomų kliūčių, į kurias neregys gali susižeisti. Jei šaligatvyje yra laipteliai į pusrūsį, tai jie iš šonų turi būti aptverti apsaugine tvorele (žr. 8 pav.). 
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	8 pav. Laipteliai į pusrūsį turi būti iš šonų aptverti apsaugine tvorele
	9 pav. Viešojo transporto stotelė pažymėta šaligatvyje


Viešojo transporto stotelės pradžią ir pabaigą turi žymėti įspėjamieji paviršiai. Akliesiems ir silpnaregiams labai patogu, kai viešojo transporto durys atsidaro ties šaligatvyje pažymėta stotelės vieta (žr. 9 pav.). 

Prie perėjų šaligatviuose turi būti nuolydžiai. Lietuvoje pagal Olandijos ir kitų Vakarų Europos šalių pavyzdį priešais perėjas tvirtinamos specialios metalinės juostos su apvaliais iškilimais. Jos turi būti paklotos per visą perėjos plotį ir ne siauresnės nei 50 – 60 cm. Galimi ir kiti orientyrai: reljefinės šaligatvio plytelės, tam tikro dydžio akmenukai ar jų imitacijos (žr. 10 pav.). 

	
[image: image14.png]



	
[image: image15.png]




	10 pav. Įspėjamasis reljefinis paviršius šaligatvyje


Neregiui ar silpnaregiui yra labai naudingi garsiniai šviesoforai. Akliesiems labai nepatogūs visi sensoriniai prietaisai, nes juos palietus nėra aišku, ar prietaisas įsijungė. Patogiausia, kai prietaisai, taip pat ir šviesoforai įjungiami fiksuotu mygtuko paspaudimu (žr. 11 pav.)
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	11 pav. Šviesoforo įjungimo mygtukas
	12 pav. Kontrastingai pažymėta pirma ir paskutinė laiptų pakopa


Laiptai turi būti su turėklais, vienodų pločių ir aukščių pakopų. Prieš laiptus esančios aikštelės turi būti saugios. Silpnaregiam svarbu kontrastingai pažymėti pirmą ir paskutinę laiptų pakopą (žr. 12 pav.).
Įėjimai į pastatą turi būti lengvai randami. Lauko durys turi atsidaryti į išorę. Jei durys stiklinės, tai stiklas turi būti atsparus smūgiams. Neįgaliesiems yra nepatogios besisukančios durys, todėl jų reikia vengti. Patalpose taip pat reikia vengti ir bereikalingų tinkamai nepažymėtų daiktų, į kuriuos neregys ar silpnaregis galėtų atsitrenkti, reikėtų vengti veidrodžių. Pastato viduje akliesiems ir silpnaregiams reikėtų padėti erdves žymint tokiais pačiais būdais kaip ir išorėje – kontrastingom spalvom, paviršiais, garsais. Stiklo konstrukcijas – duris, sienas, vitrina ir pan., kurios yra labai pavojingos aklajam ar silpnaregiui, būtina pažymėti kontrastingomis juostomis. Juostos turi būti ne siauresnės nei 10 cm. nubrėžtos suaugusio žmogaus krūtinės lygyje. 

Svarbu, kad visa aplinka būtų projektuojama atsižvelgiant į aklojo ar silpnaregio poreikius (LASS, 2010). 

LR susisiekimo ministerijos prašymu buvo atliktas mokslo darbas „Darnaus judamumo galimybės“. Šiame darbe minima, kad LR vyriausybės nutarime „Dėl nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos patvirtinimo“ pažymima, kad vyresnio amžiaus turi būti aktyvesni, o tam tikslui turi būti užtikrintas susisiekimo, transporto prieinamumas. ES teisė išskiria platesnę žmonių su specialiais poreikiais grupę, į kurią įskaičiuojami ir vyresnio amžiaus žmonės ir riboto judamumo asmenys. Tačiau šis viešojo transporto infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems nevyksta taip sparčiai kaip ES šalyse. Jo eiga priklauso nuo miestų ir rajonų savivaldybių ir transporto įmonių vadovų iniciatyvos ir supratimo. Pagal apibendrintus apklausos duomenis galima daryt išvadą, kad nedidelė dalis viešojo transporto yra pritaikyta žmonės su specialiais poreikiais. Apie 27 % autobusų ir 7 % stotelių yra visiškai ar iš dalies pritaikyti žmonės su specialiais poreikiais. Kai kuriose stotelėse yra pandusai arba paaukštintas grindinys, kad būtų lengviau įvažiuoti į autobusą, kai kuriose stotelėse įrengti WC pritaikyti neįgaliesiems. 

Iš tyrimo matome, kad Lietuvos transportas dar nėra visiškai pritaikytas specialių poreikių turintiems žmonėms (Paulauskas, 2005). 
Z. Jančiauskio atlikto tyrimo tikslas – įvertinti visuomeninių pastatų pritaikymą fizinę negalią turintiems asmenims. Tyrimo metodas pasirinktas – pastatų įvertinimas pagal nustatytus kriterijus ir iliustracijų rinkimas. Tyrimas atliktas 25 (41,6 %) savivaldybėse. 

Pagal nusistatytus kriterijus savivaldybių pastatai yra pritaikyti 36 %, nepritaikyta 5 %, o iš dalies pritaikyta 59 %. Kultūros centrai pritaikyti visiškai yra 17 %, nepritaikyta net 21 %, o likusieji 42 % yra iš dalies pritaikyti. Ligoninių pastatai visiškai pritaikyti neįgaliųjų reikmėms yra 45 %, nei kiek nepritaikytų nėra, o iš dalies pritaikyti yra likusieji 55 %. Pašto pastatai pritaikyti 28 %, nepritaikyta visiškai 27 %, o likusieji 45 % šiek tiek pritaikyti. Popamokinio ugdymo pastatų visiškai pritaikytų nėra, nepritaikyti 55 %, o likusieji 45 % pritaikyti iš dalies. Iš visų tirtų visuomeninių pastatų pirmame aukšte įrengtos patalpos lankytojų aptarnavimui yra 67 %. Sanitariniai mazgai pritaikyti 36 % tirtų objektų, šių pastatų prieigos pritaikytos neįgaliųjų reikmėms 54 %, o durys pritaikytos 75 %. 

Taigi iš tyrimo matome, kad dar yra kur tobulėti šioje srityje, nes pritaikyta daugiau nei pusė objektų, o likusia dalimi neįgalieji vis dar negali naudotis (Jančiauskis, 2009). 

Lietuvos invalidų draugija 2004 m. išleido leidinį, kuriame yra pateikti pagrindiniai nurodymai, kaip žmonėms su negalia turi būti pritaikyti gyvenamieji būstai ir visuomeniniai pastatai. Jų pritaikymo žmonėms su negalia schemos pateikiamos C priede. Šio leidinio reikalavimai atitinka STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ šiems objektams keliamus reikalavimus. Leidinyje pateikta ženklo „Neįgalieji“ naudojimo tvarka. Neįgaliesiems pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, automobilių stovėjimo vietos, įėjimai į pastatus, tualetų kabinos ir kt. turi būti pažymėta neįgaliųjų žmonių informaciniu ženklu (žr. 13 pav.). Jis būna mėlynas su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo „Neįgalieji“ simboliu arba baltas su juodu apvadu ir juodu kelio ženklu „Neįgalieji“ simboliu. 
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13 pav. Tarptautinis neįgaliųjų žmonių ženklas

Šie ženklai priklausomai nuo to, kur jie tvirtinami, būna skirtingų pavidalų (Lietuvos invalidų draugija, 2004 a). 

Tarptautinės konferencijos „Aplinka visiems“, įvykusios 1998 m. balandžio 23 – 24 d., medžiagoje pateikiama visų konferencijos pranešėjų temos. Trumpai apžvelgsime jas visas.
S. Šaltenis pranešime teigiama, kad labai svarbų vaidmenį aplinkos pritaikyme žmones su negalia integruojant į visuomenę vaidina nevyriausybinės žmonių su negalia organizacijos. Aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms problemą į viešumą iškėlė ne kas kitas kaip patys neįgalieji.
G. Stauskis visą aplinką skirsto į keturias dalis: gyvenamoji aplinka, aptarnavimo sistema, darbo aplinka ir susisiekimo sistema ir judėjimo trasos. Šis aplinkos suskaidymas ir kompleksinis jų vertinimas, naudojantis specialia metodika, leidžia sudaryti konkrečių teritorijų pritaikymo žmonėms su negalia programas. O aplinkos pritaikymo neįgaliesiems sėkmę lemia ir neįgaliųjų būstų pritaikymas, ir valdžios įstaigų pritaikymas, ir specialistų parengimas. 

Pasak J. Vanago, būtina sąlyga gyventi visavertį ir prasmingą gyvenimą – tai žmogaus apsirūpinimas būtinus poreikius ir galimybes atitinkančiu būstu. O neįgaliesiems pritaikyti būstai turi būti įprastiniuose gyvenamuosiuose namuose. 

Anot B. Wistof, nebūtų galima lyginti Danijos su Lietuva, tačiau Danija, kaip ir kitos JT narės, yra pasirašiusi taisykles dėl lygių galimybių neįgaliesiems, kurios įpareigoja valstybes nares parengti ir įgyvendinti nacionalinius veiksmų planus, pritaikant aplinką neįgaliesiems. Danijos Vyriausybė 1995 m. įsteigė darbo grupę, kurios tikslas buvo ištirti aplinkos prieinamumo problemas Danijoje ir parengti nacionalinį veiksmų planą, siekiant pagerinti aplinkos prieinamumą neįgaliesiems. Šis planas vadinasi „Visiems prieinamas“. Veiksmų plane nurodoma veiksmai, kaip padaryti pastatus ir jų aplinką visiems prieinamą. Aplinka pritaikoma ne vien neįgaliesiems, bet ir žmonės su laikina negalia, šeimoms su vaikais vežimėliuose, taip pat ir senyvo amžiaus žmonėms.
R. Klimavičius teigia, kad aplinką pritaikyti reikia ne visiems neįgaliesiems ir ne visiems senyvo amžiaus žmonėms. Labiausiai pritaikyti aplinką reikia sunkią judėjimo ir regos organų negalią turintiems asmenims. 

Labai aktualus klausimas neįgaliesiems ir kitoms socialinės grupėms – kaip arti gyvenamųjų vietų atžvilgiu išsidėstę aptarnavimo įstaigos ir darbovietės. Todėl formuoti daugiafunkcinę gyvenamąją aplinką, kurioje yra ir ekologiškos pramonės objektų, ir aptarnavimo įstaigų, pasak S. Čereškevičiaus, reiškia sudaryti daugeliui žmonių galimybes optimaliau realizuoti savo laiką. Kad gyvenamojoje aplinkoje kuo daugiau įsikurtų įvairių darboviečių, autorius sukūrė metodiką, padedančią atrinkti įmones ir jas išdėstyti miesto teritorijoje. 

1996 m. buvo parengtas Vilniaus miesto gatvių pritaikymo žmonių su negalia poreikiams I etapas, kuriam vadovavo M. Grabauskas. Darbe susisiekimo trasos parinktos atsižvelgiant į Vilniaus miesto žaliųjų takų, skirtų pėsčiųjų ir dviratininkų eismui schemą. Projektas apima Antakalnio – T. Kosciuškos – Arsenalo – T. Vrublevskio gatves ir Žirmūnų gatvės pradžią. Projekte buvo išnagrinėti šaligatviai, takai ir perėjos, įvertinta jų būklė žmonių su negalia požiūriu, pateikti konkretūs pasiūlymai, pagerinantys neįgaliųjų judėjimą jais. 

V. Valeika teigia, kad išgryninus Vilniaus funkcinį zonavimą, kai viena nuo kitos atitolintos gyvenamoji, pramonės, komunalinės ir kitos zonos, atitolino nuo žmogaus būtinas paslaugas ir darbo vietas. Todėl numatyta sutankinti teritorijas, atsisakant monofunkcinių teritorijų. Tokiu planavimu mobilumo poreikis sumažinamas iki minimumo, kas labai svarbu neįgaliajam. 

Pasak A. Karaliaus, Lietuvoje dar nusistovėjęs požiūris, kad dviračių takai negali atitikti žmonių su fizine negalia reikmes. Sociologinio tyrimo duomenimis Lietuva priskiriama atsilikusioms šalims pagal pasitikėjimą technikos pažanga. Lietuvoje nutiesta daug magistralių, tačiau mažai padaryta judėjimo trasas pritaikant silpnesniam eismo dalyviui – pėsčiajam, dviratininkui ar neįgaliajam.

Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Miestų statybos katedra jau tris metus tiria, kaip naudojami dviračiai Lietuvos miestuose. O sukaupta dviračių takų tinklo plėtros ir projektavimo patirtis, anot VGTU Miestų statybos katedros dėstytojų M. Burinskienės ir M. G. Paliulio, padėjo pritaikyti nemotorinio transporto takus neįgaliųjų vežimėlių eismui (Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia Lietuvoje, 1999). 

Kaip teigia J. Pivorienė, sociologinių mokslų požiūriu neįgaliųjų integraciją galima padalyti į du glaudžiai susijusius procesus: fizinę ir psichologinę integraciją. Gali būti labai puikiai pritaikyta aplinka, tačiau neįgalieji gali jaustis psichologiškai izoliuoti nuo žmonių. Arba gali būtį priešingai: neįgalieji gali turėti platų draugų ratą, aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, tačiau nuolat susidurti su laisvės suvaržymu dėl nepritaikytos aplinkos. Autorė atliko tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti, ar fizinė aplinka Kaune pritaikyta žmonėms su negalia. Pasirinktas anketinės apklausos tyrimo metodas. 

G. Stauskio straipsnyje „pristatomas kartu su Helsinkio technologijos universitetu atliktas eksperimentinis tyrimas, kuriuo siekiama sukurti geresnę aplinką neįgaliesiems. Tyrimui sukurta originali aplinka, pagal kurią į skirtingų aplinkos elementų tyrimo ir vertinimo procesą įtraukiami patys vartotojai – žmonės su negalia. Tyrimo grupės dalyviai asmeniškai išbandė ir įvertino įvairių aplinkos ir pastatų elementų pritaikymo lygį atrinktuose visuomeniniuose objektuose. Vertinimas buvo atliekamas pagal tyrimo autoriaus parengtą klausimyną, o rezultatai pateikti suminės įvertinimo matricos pavidalu“ (Stauskis, 2005).
Konferencijos „Ar aukštasis mokslas prieinamas neįgaliajam?“ pranešime R. Kalinauskienė apžvelgia visas programas ir priemones, kurios padeda neįgaliajam integruotis į visuomenę, į mokslą. Čia pateikiama diagrama, kaip buvo pasiskirstęs žmonių su negalia socialinės integracijos finansavimas 2006 m. (žr. 14 pav.). Kaip matome, aplinkos pritaikymui 2006 m. buvo skiriama 22 % visų programos lėšų, o ugdymui vos tik 6 %. Aplinkos prieinamumo priemonės yra viešosios fizinės aplinkos pritaikymas, būsto ir gyvenamoji erdvė pritaikoma,taip pat pritaikoma ir informacinė aplinka. Iš šių lėšų 2006 m. buvo planuota pritaikyti 6 mokymo ir ugdymo įstaigas ir dvi aukštąsias mokyklas ir suteikti galimybę studijuoti beveik 100 studijomis besidominčių neįgaliųjų (Kalinauskaitė, 2006). 
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14 pav. Žmonių su negalia socialinės integracijos programos finansavimas 2006 m., %

(Šaltinis: Kalinauskaitė, 2006)
2002 – 2005 metais Lietuvoje buvo paremta iš viso 741 studijuojantis neįgalusis. Pavyzdžiui, 2005 m. neįgaliųjų organizacijos parėmė 204 neįgalius studentus, o tai yra beveik du trečdaliai visų tais metais studijavusių neįgaliųjų. 
Į šią paramą įėjo kompensuojama įmoka už mokslą, transporto paslaugos, važiuojant į mokslo įstaigas, techninės priemonės, skaitovo paslaugos ir kita. 

Apžvelgus viešųjų erdvių pritaikymą žmonių su negalia reikmėms, galima daryti išvadą, kad:
· Pritaikyta aplinka reikalinga neįgaliesiems, besilaukiančioms moterims, mamoms su mažais vaikais ir žmonėms su sunkiai nešuliais;
· Kiūtis, su kuriomis susiduria neįgalieji, būtina spręsti tada, kai yra kuriami ir projektuojami nauji pastatai, prekės, paslaugos, lauko erdvės, nes vėliau tai padaryti yra ir sudėtinga ir žymiai brangiau;
· Nors Lietuvos fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems reglamentuojamas teisės aktuose, tačiau fizinių aplinkų pritaikymas neįgaliesiems ir jų visaverčio socialinio dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybės yra nepakankamos;
· Nepritaikyta aplinka sąlygoja neįgaliųjų nesavarankiškumą, sukelia diskomfortą, riboja teises ir galimybes;
· Pritaikant fizinę aplinką vyrauja vienkartiniai veiksmai, trūksta vieningų ir aiškių aplinkos pritaikymo standartų, apjungiant visų rūšių negales;
· Yra ypač svarbu, kad neįgalieji galėtų be niekieno pagalbos laisvai judėti ne tik miestų viešose erdvėse, bet ir turėtų pritaikytas mokslo ir darbo įstaigas. Mokslo įstaigos turi būti pritaikomos kompleksiškai – pritaikant fizinę aplinką, mokymo programas, mokymo medžiagą ir mokymo bazę, bei atitinkamai paruošus mokytojus;
· Lietuvos fizinė ir socialinė aplinka dar nėra tinkamai pritaikyta žmonių su specialiais poreikiais reikmėms;
· Nedidelė dalis viešojo transporto yra pritaikyta žmonės su specialiais poreikiais;
· Svarbų vaidmenį aplinkos pritaikyme žmones su negalia integruojant į visuomenę vaidina nevyriausybinės žmonių su negalia organizacijos.
1.5.8. Gyvenamojo būsto pritaikymo apžvalga
Neįgaliesiems vienodai kaip ir viešųjų erdvių pritaikymas labai svarbus yra ir gyvenamojo būsto pritaikymas. Tačiau šioje srityje mūsų šalyje dar mažai pasiekta. Jei gyvenamasis būstas nėra pritaikytas žmonėms su negalia, tai žmonės, turėdami fizinę negalią, ne visada gali savarankiškai išvykti iš namų, o tai didina jų socialinę atskirtį. Todėl pastaruoju metu labai aktyviai vykdoma būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007 – 2011 metų programa. Ji buvo patvirtinta 2006 m. Ši programa skirta neįgaliesiems, kurie turi judėjimo ir apsitarnavimo buityje sutrikimų ir kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis. 

Nepritaikytas būstas daug metų buvo viena iš opiausių neįgaliesiems kylančių problemų. 1998 m. Lietuvos invalidų reikalų tarnyba prie LR Vyriausybės buvo priėmusi sprendimą finansuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymo priemones. Neįgaliųjų asociacijų būsto ir jo aplinkos pritaikymo programas 1998 – 2005 metais finansavo iš LR valstybės biudžeto lėšų Lietuvos invalidų reikalų taryba prie LR Vyriausybės. 2000 – 2005 metais žmonėms su negalia buvo pritaikyta 1527 būstų (žr. 15 pav.). Tačiau tai yra labai mažas skaičius, nes tokių būstų pritaikyti reikėjo 9256, tai reiškia, kad buvo pritaikyti vos 16,5 % (Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007 – 2011 metų programa, 2006).
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15 pav. Būstų pritaikymo neįgaliųjų reikmėms situacija Lietuvoje 2000 – 2005 metais

(Šaltinis: Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007 – 2011 metų programa, 2006)
Pagrindinis šios programos finansavimas yra iš LR valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, ES struktūriniai fondai ir programų lėšos, taip pat kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.
Visi būsto pritaikymo brėžiniai, projektai ir statybos darbai turi būti atliekami pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus.

Būsto pritaikymo žmonėms su negalia darbai finansuojami iš šiam tikslui skirtų lėšų, numatytų LR valstybės biudžete ir savivaldybių biudžetuose. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų gali būti skiriama ne didesne nei 150 valstybės remiamų pajamų dydžio suma. Apskaičiuojant maksimalią rėmimo sumą, naudojamas LR Vyriausybės patvirtintas VRP dydis, galiojantis komisijos sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priėmimo dieną (Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodika, 2007). 

Galima daryti išvadą, apžvelgus gyvenamojo būsto pritaikymą žmonių su negalia reikmėms, kad gyvenamojo būsto nepritaikymas, didina socialinę neįgaliųjų atskirtį.
1.5.9. Aukštųjų mokyklų aplinkos pritaikymo analizė
Apžvelgę neįgaliųjų integracijos į visuomenę, visuomeninės ir privačios erdvės pritaikymo problemas galime pereiti prie aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia reikmėms. Mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumas yra būtinas, norint užtikrinti neįgaliesiems lygias galimybes įgyti išsimokslinimą. Šia tema Lietuvoje buvo pradėta domėtis prieš maždaug dešimtmetį. Ir per tą laiką buvo atlikti keli tyrimai apie neįgaliųjų studijas aukštosiose mokyklose.
Jungtinėse Amerikos Valstijose 2003 m. buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, jog tik 10 % koledžų ir universitetų yra visiškai prieinami neįgaliesiems. (Singh, Delar, 2003)

Kaip jau buvo ankščiau darbe minėta, vienas pirmųjų neįgaliųjų tema aukštosiose mokyklose susidomėjo J. Ambrukaitis (2001) Jis savo atliktame tyrime bendrai apžvelgė problemas, kurias patiria studentai su negalia aukštosiose mokyklose (Ambrukaitis, 2001). 
Su klausos negalia studijuojančių neįgaliųjų padėtį tyrime „Neprigirdinčių studentų problemos“ apžvelgė M. Klimavičienė ir kt. Čia buvo nustatyta, kad su klausos negalia studentams trūksta paskaitų medžiagos, paramos, o taip pat ir fizinės aplinkos pritaikymo (Klimavičienė et al., 2003). 
R. Adomaitienė ir V. Ostasevičienė išaiškina, kad nėra neįgalių studentų registracijos sistemos, taip pat nėra pritaikyta universitetų fizinė aplinka, trūksta finansinės paramos, techninių priemonių (Adomaitienė, Ostasevičienė, 2004). 
D. Šėporaitytė su A. Tereškinu analizavo neįgaliųjų įsidarbinimo ir mokslo galimybes Lietuvoje. Darbo išvadose teigiama, kad siekiant išsimokslinimo, svarbu pačio neįgaliojo motyvacija. Taip pat iš tyrimo matyti, kad Lietuvoje nėra pakankamo profesinio rengimo, reabilitacijos ar persikvalifikavimo. Neįgalieji darbą dažnai randa per pažintis ir ryšius, o ne per tarpininkaujančias įdarbinimo institucijas. Taip pat neįgaliųjų įsidarbinimą stabdo nepritaikyta aplinka, neigiamas darbdavių ir bendradarbių požiūris (Šėporaitytė, Tereškinas, 2007). 

J. Ruškus ir G. Mažeikis teigia, kad nustatant invalidumo ir darbingumo lygį yra sukuriamos žeminančios procedūros (Ruškus, Mažeikis, 2007).
R. Ruolytė teigia, kad įtrauktis privalo būti akcentuojama, kaip abipusės pastangos – tiek neįgaliųjų, tiek ir aplinkinių. Lietuva įtraukties kontekste yra labai atsilikusi nuo užsienio šalių. Lietuvoje 2008 – 2009 akademiniais mokslo metais aukštosiose mokyklose neįgalių studentų buvo vos 0,5 % viso studentų skaičiaus. Kai tuo tarpu užsienyje sudarius tinkamas sąlygas studijuoti neįgaliesiems, neįgalių studentų skaičius kartais viršija net 5 %, o norint tobulėti šioje srityje visų pirma reikia, kad patys neįgalieji dalyvautų šiame procese, turi būti dialogas tarp aukštųjų mokyklų ir pačių neįgalių studentų (Ruolytė, 2009). 

Norit kalbėti apie neįgaliuosius aukštajame moksle, reikia žinoti jų skaičių, tačiau šiuo metu nėra vieningos sistemos, kuri registruotų neįgaliųjų skaičių aukštajame moksle, todėl LR Švietimo ir mokslo ministerija užsakė tyrimą, kurio pagrindinis tikslas buvo atsižvelgiant į esamą padėtį, įvertinti asmenų, turinčių specialių poreikių, registravimo tvarką. Tyrimui pasirinktas žvalgomasis tipas (UAB „Factus Dominus“, 2007). 

2007 m. rengtoje „Aukštojo mokslo prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje“ konferencijoje kalbėta apie tai, kad studentas su negalia studijuoja aukštojoje mokykloje lygiomis teisėmis ir galimybėmis. Studijas prieinamas neįgaliesiems daro akademinės bendruomenės tolerantiškos pažiūros, pritaikyta fizinė ir informacinė universitetų aplinka, taip pat pritaikyta būsto (bendrabučių) aplinka, neįgaliųjų reikalų koordinatoriai aukštosiose mokyklose ir atsižvelgimas į specialius neįgalių studentų poreikius. Pagal šią konferencijos medžiagą 2007 m. Lietuvoje buvo 200 000 studentų, 51 aukštoji mokykla, iš kurių 28 – iose mokėsi 400 studentų su įvairiomis negalėmis. Keturiose aukštosiose mokyklose buvo paskirti Neįgalių studentų koordinatoriai, taip pat keturios studentų atstovybės užsiėmė veikla neįgaliesiems, buvo teikiama finansinė parama neįgaliesiems (Ruolytė, 2007). 

Fizinė aplinka tų metų duomenimis buvo pritaikyta Vilniaus verslo ir teisės kolegijoje, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, Klaipėdos universiteto tęstinių studijų centre, Vytauto Didžiojo universitete, Kauno technologijos universiteto Elektrotechnikos rūmuose ir Šiaulių universitete. Taip pat buvo teikiamos tokios paslaugos, kaip informacinės aplinkos pritaikymas akliesiems ir silpnaregiams Vilniaus kolegijoje, Vilniaus ir Šiaulių universitetuose. Vilniaus kolegijoje taip pat buvo gestų vertėjo pagalba. 

Lietuvos studentų sąjungos pristatomame informaciniame leidinyje „Ar Lietuvoje aukštasis mokslas prieinamas neįgaliajam?“, kurį rengė R. Ruolytė ir D. Dikšaitis, apžvelgiama kiek Lietuvoje aukštasis mokslas yra prieinamas neįgaliajam, remiantis įstatymine baze ir pastaraisiais metais atliktais tyrimais. Tyrimas atliktas siekiant išsiaiškinti dabartinę neįgalių studentų situaciją Lietuvos aukštosiose mokyklose: su kokiomis problemomis susiduria studentai su negalia, siekdami aukštojo mokslo, kiek tokių studentų yra, kokių negalių studentai mokosi aukštosiose mokyklose. Aiškinamasi, ar priimant studentus į aukštąsias mokyklas fiksuojama negalia, kas aukštosiose mokyklose rūpinasi neįgaliųjų studentų reikalais, kokia teikiama finansinė parama. Šio tyrimo duomenys lyginti su tyrimo atlikto 2005 – 2006 metais duomenimis. Tyrime dalyvavo ir duomenis pateikė 36 Lietuvos aukštosios mokyklos iš penkiasdešimties (Ruolytė, Dikšaitis, 2007). 

M. Daugėla ir S. Žukauskas išleido straipsnį, kuriame pristatomas trijuose Lietuvos universitetuose fizinių aplinkų prieinamumo kokybinis tyrimas ir jo rezultatai. Tyrimas atliktas fizines erdves ir neįgaliųjų komentarus apie jas fiksuojant vaizdo kamera. Gauti duomenys apdoroti kokybiniais analizės metodais ir gautas Lietuvos universitetų fizinių aplinkų prieinamumo hipotetinis teorinis modelis. Rezultatai rodo, kad neįgalieji universitetuose dažniausiai susiduria su nepritaikytai arba natūraliai tinkamais objektais (Daugėla, Žukauskas, 2005 b). 
Leidinyje „Pakeliui į prieinamas studijas neįgaliesiems Lietuvoje“ į aukštųjų mokyklų fizinių aplinkų pritaikymą neįgaliesiems žvelgiama plačiau nei ankstesniuose tyrimuose. Jame akcentuojama, kad nereikėtų apsiriboti naujais liftais, ar pakeliamais stalais auditorijose, o reikia sudaryti galimybes studijuoti ne vien judėjimo negalią turintiems studentams, bet ir akliesiems ar kurtiesiems (Ruolytė, Dikšaitis, 2009).
A. Deltuvaitės straipsnyje „Ar aukštasis mokslas laukia neįgalaus studento?“ teigiama, kad parodų centre „Litexpo“ surengtoje parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera“ galimybes studijuoti pristatė gausybė Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, tačiau informacijos apie studijų galimybes neįgaliesiems, buvo sunku rasti. Straipsnyje teigiama, kad su judėjimo negalia žmonėms apsisprendimą nulemia tai, ar mokykla yra pritaikyta jų poreikiams. Kažkodėl nors ir pritaikiusios savo universitetų aplinką neįgaliesiems, pvz.: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas ar Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, aukštosios mokyklos nesiskelbia apie tai, teigdamos, kad neįgalusis yra toks pats studentas kaip ir visi kiti ir nėra reikalo juos kažkaip ypatingai išskirti. Tačiau neįgaliajam renkantis kur studijuoti, jam tokia informacija svarbi. Daug aukštųjų mokyklų atstovų teigia, kad nepritaikytos aplinkos problemą iš dalies galima išspręsti nuotolinėmis studijomis. Tačiau šiuo metu universitetuose neįgaliesiems pritaikyti tik atskiri dalykai, o tai nėra problemos sprendimas. Problemos sprendimas būtų sudaryta galimybė visas studijų programas studijuoti nuotoliniu būdu (Deltuvaitė, 2008). 
A. Babinskienė aptaria tarptautinę konferenciją, kurioje dalyvavo partneriai iš Vokietijos, Rumunijos, Slovėnijos, Bulgarijos, Jungtinės karalystės, Belgijos, Kroatijos ir Lietuvos studentų sąjunga. Kaip teigia ekspertai Lietuvoje neįgaliems studentams dar nėra pritaikyta nei viena aukštoji mokykla. Konferencijoje svečiai pristatė savo šalies pasiekimus šioje srityje. Kroatijos atstovė pristatė šalyje veikiančią nevyriausybinę organizaciją „Imagine“, kuri padeda neįgaliems studentams siekiantiems mokslo. Slovėnijoje taip pat veikia panaši neįgalių studentų savipagalbos organizacija, kuri gina žmonių teises, siekia, kad kuo daugiau fakultetų būtų pritaikyta neįgaliesiems, remia studentus, teikia jiems reikiamą informaciją. Belgijos studentų organizacija siekia, kad kiekviename universitete būtų neįgalių studentų savipagalbos organizacija. Vokietijos atstovas teigia, kad labai svarbu sukurti tinką, kuris rūpintųsi neįgalaus studento studijomis aukštojoje mokykloje. Vokietijos universitetuose tokia sistema jau veikia. Kiekviename universitete yra po rektoriaus atstovą, kurio pareiga spręsti neįgaliųjų problemas. Neįgaliųjų problemas taip pat sprendžia ir senato komisija, neįgaliųjų atstovas socialiniams reikalams, neįgalių darbuotojų atstovas, ir studentų atstovas neįgalių reikalams (Babinskienė, 2008). 

Kaip teigia J. Ruškus ir A. Blinstrubas, neįgaliųjų buvimas aukštosiose mokyklose yra tokia sistema, kur nuo vienos sistemos dalies neaktyvumo ar aktyvumo priklauso kitos sistemos dalies aktyvumas ar neaktyvumas. Labai svarbus universitetuose yra asmenų, kurie atsakingi už universiteto pritaikymą neįgaliųjų reikmėms, požiūris. Aplinkos pritaikymas neįgalių poreikiams yra kaip priemonė pritraukti studentus privačioms ar kitoms itin orientuotoms į studentų pritraukimą mokykloms. Dar viena pastebima nauda, kurią gauna aukštoji mokykla įsileidus į ją neįgalius studentus yra ta, kad neįgaliųjų buvimas keičia studentų ir dėstytojų pažiūras – humanizuoja aplinką. O tai leidžia į pasaulį po studijų išleisti socialiai jautrias, atviras kitoniškumui asmenybes, kurios yra potencialūs visuomenės, bendruomenių, politikos lyderiai. 
Straipsnyje išdėstytas dvejopas požiūris į lengvatas neįgaliesiems. Jos suprantamos, kaip elementas kuriantis geresnes sąlygas, o kartu ir kaip diskriminacija, nes kiekvienas stojantis į aukštąją mokyklą asmuo, norėdamas gauti lengvatas dėl savo neįgalimo, tai turi įrodyti dokumentais. Taip pat kitas klausimas, kaip suprantama lengvata: ar kaip privilegija, ar kaip neįgaliojo teisė (Ruškus, Blinstrubas, 2009). 
J. Ruškus ir kt. autoriai nustatė, kad pusė (52 %) studijuojančių neįgaliųjų yra iš dalies apriboto savarankiškumo, kuriems tik kartais reikalinga pagalba, 42 % neįgaliųjų pasisako, kad jiems pagalba nėra reikalinga. Neįgalūs studentai pagal aktyvumą ar pasyvumą akademinėje veikloje pasiskirsto beveik per pusę. Aktyvių yra mažiau – 44,1 %. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad viena iš problemų yra duomenų rinkimas apie neįgalius studentus. Būtina sukurti nacionalinę duomenų bazę, kurioje būtų kaupiami duomenys apie neįgaliuosius, studijuojančius aukštosiose mokyklose. Taip pat labai svarbus neįgaliam studentui padėjėjas. Aukštosiose mokyklose turi būti skatinamas neįgalių studentų akademinis aktyvumas, gali būti įdiegta lygių galimybių koordinatoriaus pareigybė, valstybė turi rasti naujų skatinančių mokslą finansavimo formų, galėtų būti skiriamas kaip ir mokiniui, tai ir neįgaliam studentui studijų krepšelis (Ruškus et al., 2006). 
T. Tinklin ir kt. autoriai aptaria tyrimą, kuris siekė ištirti politikos naujovių poveikį ir neįgalių studentų patirtį aukštosiose mokyklose Škotijoje ir Anglijoje. Studentų atlikti tyrimai atskleidė, kad neįgalieji aukštajame moksle susiduria ne vien tik su fizinės aplinkos pritaikymo problema, bet ir su problemomis dėl mokymosi programų, mokymo, studijavimo ir vertinimo (Tinklin, Riddell, Wilson, 2004).
Švietimo ir mokslo ministerija užsakė tyrimą „Veiksniai, darantys poveikį asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijoms aukštosiose mokyklose“, o J. Ruškus aptaria šio tyrimo rezultatus:
· Daugiausia Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja judėjimo ir regos negalią turintys studentai, mažiausiai – su psichikos negalia;
· Dauguma neįgalių studentų savo studijas traktuoja kaip vieną iš pagrindinių priemonių integruotis į visuomenę;
· Studijuojantys neįgalieji humanizuoja pačia juos supančią aplinką;
· Studijos neįgaliesiems sudaro puikias galimybes įgyti teigiamą socialinį statusą, formuoti teigiamą požiūrį į save;
· Aukštajai mokyklai naudinga skatinti neįgaliųjų studijas, nes tada neįgalieji patys aktyviai dalyvauja kuriant pasirinkimo ir prieinamumo galimybes, o ne viską kritikuoja;
· Aukštasis mokslas yra viena iš priežasčių, padedančių neįgaliajam siekti karjeros;
· Aukštojo mokslo pritaikymą neįgaliesiems galima suskaidyti į grupes: aukštosios mokyklos humanizavimą, finansinę paramą, aplinkos pritaikymą ir studijas kaip vertingą dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Taip pat šiame tyrime nustatyta, kad aplinkos pritaikymas žmonėms su negale yra vienas iš būdų pritraukti didesnį skaičių studentų, o kartu ir didesnius pinigus. Tačiau požiūris, kad fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems yra vertinamas tik kaip lėšų iš šalies pritraukimas, yra klaidingas. 
Veiksmai, kuriuos reikėtų įgyvendinti, kad aukštasis mokslas būtų dar prieinamesnis negalią turintiems asmenims, tyrime buvo nurodyti tokie:
· Sukurti nacionalinę studijuojančių neįgaliųjų duomenų bazę;
· Tobulinti aukštosios mokyklos teisinius pagrindus;
· Remti negalią turinčių studentų iniciatyvas;
· Aukštojoje mokykloje sukurti interesų derinimo grupę;
· Sukurti interesų derinimo grupių nacionalinę koordinavimo tarnybą;
· Aukštojoje mokykloje įsteigti lygių galimybių koordinatoriaus pareigybę;
· Ieškoti naujų aukštųjų mokyklų finansavimo galimybių (Ruškus, 2007).
Išanalizavus neįgalių studentų buvimo aukštosiose mokyklose, galima daryti tokias išvadas:
· Mokymo įstaigų fizinės aplinkos prieinamumas yra būtinas, norint užtikrinti neįgaliesiems lygias galimybes įgyti išsimokslinimą;
· Studentams su klausos negalia trūksta fizinės aplinkos pritaikymo, paskaitų medžiagos, finansinės paramos;
· Nėra vieningos neįgalių studentų registracijos sistemos;
· Aukštosiose mokyklose žmonėms su negalia nėra pritaikyta fizinė aplinka, trūksta finansinės paramos, techninių priemonių;
· Siekiant išsimokslinimo svarbi pačio neįgaliojo motyvacija;
· Nustatant invalidumo ir darbingumo lygį yra sukuriamos žeminančios procedūros;
· Studijas prieinamas neįgaliesiems daro akademinės bendruomenės tolerantiškos pažiūros, pritaikyta fizinė ir informacinė universitetų aplinka, taip pat pritaikyta būsto (bendrabučių) aplinka, neįgaliųjų reikalų koordinatoriai aukštosiose mokyklose ir atsižvelgimas į specialius neįgalių studentų poreikius;
· Pritaikant aukštųjų mokyklų aplinką neįgaliesiems, nereikėtų apsiriboti naujais liftais, ar pakeliamais stalais auditorijose, o reikia sudaryti galimybes studijuoti ne vien judėjimo negalią turintiems studentams, bet ir akliesiems ar kurtiesiems;
· Neįgaliųjų buvimas aukštosiose mokyklose yra tokia sistema, kur nuo vienos sistemos dalies neaktyvumo ar aktyvumo priklauso kitos sistemos dalies aktyvumas ar neaktyvumas;
· Labai svarbus universitetuose yra asmenų, kurie atsakingi už universiteto pritaikymą neįgaliųjų reikmėms, požiūris;
· Aplinkos pritaikymas neįgalių poreikiams yra kaip priemonė pritraukti studentus privačioms ar kitoms itin orientuotoms į studentų pritraukimą mokykloms;
· Neįgaliųjų buvimas aukštojoje mokykloje keičia studentų ir dėstytojų pažiūras – humanizuoja aplinką;
· Neįgaliam studentui labai svarbus padėjėjas;
· Aukštosiose mokyklose turi būti skatinamas neįgalių studentų akademinis aktyvumas; 
Apžvelgiant neįgaliųjų integracijos į visuomenę temą, buvo apžvelgta ir tokia literatūra, kaip M. Fuller ir kitų autorių knyga „Improving Disabled Student‘ Learning. Experience and outcomes“ (Fuller et al., 2009).

1.5.10. Neįgalių studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose

Norint kalbėti apie problemas, su kuriomis susiduria neįgalūs studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose, reikia apžvelgti šiose mokyklose studijuojančių neįgaliųjų skaičių. Nes problemų sprendimą lemia ir kiek neįgalių studentų studijuoja toje mokykloje. 

Kad būtų aišku, apie šalies aukštosiose mokyklose studijuojančius neįgalius studentus, aptarsime tyrimus, atliktus aiškinantis šią informaciją. Lietuvos studentų sąjunga kiekvienais akademiniais mokslo metais nuo 2005 m. atlieka tyrimus.
2005 m. buvo atlikta apklausa, kuri buvo vykdoma išsiunčiant prašymus dalyvauti apklausoje valstybinėms ir privačioms mokykloms. Iš šių atsakymus pateikusių mokyklų 46 – iose studijuoja neįgalūs studentai. Taigi pagal šį tyrimą, 2005 – 2006 akademiniais mokslo metais Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja 521 neįgalūs studentai. 

Vilniaus aukštosiose mokyklose studijuoja 238 neįgalūs studentai, Kauno – 129, Klaipėdos – 50, Šiaulių – 32, Marijampolės – 26, Utenos – 14, Rietave – 4 ir Panevėžyje – 9 (Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose, 2005).

Duomenys kiek neįgalių studentų 2005 – 2006 metais studijuoja aukštosiose mokyklose (žr. 16 pav.).
2007 m. buvo atlikta apklausa, kuri buvo vykdoma išsiunčiant prašymus dalyvauti apklausoje valstybinėms ir privačioms mokykloms. Iš šių atsakymus pateikusių mokyklų 36 – iose studijuoja neįgalūs studentai. Taigi pagal šį tyrimą, 2006 – 2007 akademiniais mokslo metais Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja 640 neįgalūs studentai. 

Vilniaus aukštosiose mokyklose studijuoja 267 neįgalūs studentai, Kauno – 183, Klaipėdos – 52, Šiaulių – 81, Marijampolės – 26, Utenos taip pat 26 neįgalūs studentai (Lietuvos studentų sąjunga, 2007).

Duomenys kiek neįgalių studentų 2006 – 2007 metais studijuoja aukštosiose mokyklose (17 pav.).
2008 m. apie sutikimą dalyvauti tyrime buvo gauti atsakymai iš 41 Lietuvoje esančios aukštosios mokyklos. Pagal tyrimą 28 iš jų studijuoja neįgalūs studentai iš 19 valstybinių ir privačių universitetų bei 22 valstybinių ir privačių kolegijų. Pagal tyrimą 2007 – 2008 akademiniais mokslo metais šiose mokyklose mokėsi 915 studentų (Lietuvos studentų sąjunga, 2008). 

Duomenys kiek neįgalių studentų 2007 – 2008 metais studijuoja aukštosiose mokyklose (žr. 18 pav.).
Iš diagramos matome, kad daugiausia neįgalių studentų aukštojo išsimokslinimo siekia didžiosiose šalie aukštosiose mokyklose. 

Pagal 2009 m. atliktą apklausą, kuri buvo vykdoma išsiunčiant prašymus dalyvauti apklausoje 49 valstybinėms ir privačioms mokykloms iš šiuo metu esančių 50. Iš šių 49 mokyklų atsakymus pateikė 43. Iš šių atsakymus pateikusių mokyklų 35 – iose studijuoja neįgalūs studentai. Taigi pagal šį tyrimą, 2008 – 2009 akademiniais mokslo metais Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja 980 neįgalūs studentai. 58 % jų studijuoja bakalauro studijų pakopoje, 26 % – magistro, 27 % neakivaizdinėse ir 7 % vakarinėse. Tačiau šiais metais neįgalių studentų skaičius augo lėčiau nei 2007 – 2008 metais. Taip pat studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose dar neprieinamos neįgaliems užsienio studentams. 

Vilniaus aukštosiose mokyklose studijuoja 447 neįgalūs studentai, Kauno – 268, Klaipėdos – 44, o Šiaulių 110. Universitetuose studijuoja 632 neįgalūs studentai, o kolegijose 348 (Lietuvos studentų sąjunga, 2009).

Daug neįgaliųjų mokėsi profesinėse mokyklose pagal profesinio parengimo programas, skirtas žmonėms su negalia. 2008 – 2009 metais pagal tokias programas mokėsi 1030, o 2007 – 2008 metais – 1062 neįgalieji. (Socialinės apsaugos ir sveikatos skyrius, 2009)

Duomenys kiek neįgalių studentų 2008 – 2009 metais studijuoja aukštosiose mokyklose (žr. 19 pav.).
2010 m. iš 44 šiuo metu Lietuvoje veikiančių privačių ir valstybinių aukštųjų mokyklų tyrimui duomenis pateikė 33. Jų trisdešimtyje studijuoja neįgalūs studentai. Taigi pagal šį tyrimą, 2009 – 2010 metais Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuoja 1026 neįgalūs studentai (Lietuvos studentų sąjunga, 2010).

Duomenys kiek neįgalių studentų 2009 – 2010 metais studijuoja aukštosiose mokyklose (žr. 20 pav.).
Tyrime taip pat minimos tokios problemos, kaip studentų mobilumo problema – jie retai dalyvauja Erasmus/Socrates mainų programose. Taip pat neįgalūs užsienio studentai neatvyksta studijuoti į Lietuvą. Taip pat labai didelė problema, kad studijų pritaikymas neįgaliesiems suprantamas labai ribotai – liftų ir pakeliamų stalų auditorijose įrengimas. Dažnai atsižvelgiama tik į judėjimo negalią turinčius, o aklieji, kurtieji ar kitą negalią turintys studentai pamirštami.
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	16 pav. Neįgalių studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose 2005 – 2006 metais 

(Sudaryta autorės pagal „Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose” tyrimo ataskaitą, 2005)


	17 pav. Neįgalių studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose 2006 – 2007 metais

(Sudaryta autorės pagal Lietuvos studentų sąjungos tyrimo „Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose 2006 – 2007“ ataskaitą, 2007)
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	18 pav. Neįgalių studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose 2007 – 2008 metais

(Sudaryta autorės pagal Lietuvos studentų sąjungos tyrimo „Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose 2007 – 2008“ ataskaitą, 2008)


	19 pav. Neįgalių studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose 2008 – 2009 metais

(Sudaryta autorės pagal Lietuvos studentų sąjungos tyrimo „Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose 2008 – 2009“ ataskaitą, 2009)
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	20 pav. Neįgalių studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose 2009 – 2010 metais

(Sudaryta autorės pagal Lietuvos studentų sąjungos tyrimo „Neįgalieji aukštajame moksle 2010“ ataskaitą, 2010)
	


Taigi apžvelgus tyrimus, atliktus nuo 2005 m., galime matyti ( žr. 21 pav.), kad nuo minėtų metų iki dabar neįgaliųjų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose padidėjo beveik dvigubai, t. y. beveik 47 %. Ryškiausias neįgalių studentų skaičiaus augimas įvyko 2007 – 2008 metais. Tais metais neįgalių studentų skaičius išaugo 43 %. Vėlesniais metais augimo tempai sulėtėjo. Prieš keturis metus reta aukštoji mokykla stengėsi savo aplinką padaryti prieinamą neįgaliems studentams. Šiais metais padėtis yra pagerėjusi. Tai galėjo lemti ne vien tai, kad Lietuvoje daugėja neįgaliųjų, tačiau ir, tai, kad neįgalieji vis labiau integruojami į visuomenę, kad aukštosios mokyklos palankiau žiūri į neįgaliuosius, stengiasi pritaikyti savo fizinę ir informacinę aplinką, daugėjantis specialybių pritaikytų studijuoti neįgaliajam, taip pat neįgaliųjų studentų skaičiaus didėjimą galėjo lemti nauja finansinės paramos sistema neįgaliems studentams ir suaktyvėjęs neįgalių studentų registravimas universitetuose.
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21 pav. Neįgalių studentų skaičiaus Lietuvos aukštosiose mokyklose kitimas 2005 – 2010 akademiniais mokslo metais

(Sudaryta autorės pagal Lietuvos studentų sąjungos tyrimus, atliktus 2005 – 2010 metais)
Apžvelgę žmonių su negalia integracijos į visuomenę problemą, matome, kad visais laikais neįgalieji buvo vienaip ar kitaip išskiriami.
Integruojant neįgaliuosius į visuomenę didžiausia problema, su kuria šiuo metu susiduriama, yra pačios visuomenės nepasiruošimas priimti neįgaliųjų ir neigiamas požiūris į juos. Taip pat labai svarbi įstatyminė bazė, įtvirtinanti neįgaliųjų teises, finansinė parama ir specialistų kompetencija.
Šiuo metu Lietuvoje net 7 % visuomenės sudaro viena žmonių grupė – neįgalieji. Prie visuomenės grupės, kuriai turi būti pritaikyta fizinė aplinka, priskiriami ir vyresnio amžiaus žmonės, kurių 2009 m. buvo virš 20 % (virš 60 metų). Taip pat pritaikyta fizinė aplinka reikalinga besilaukiančioms moterims, mamos su mažais vaikais ir žmonėms su sunkiai nešuliais. Taigi kalbėdami apie aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, turime kalbėti apie aplinkos pritaikymą beveik pusei savo visuomenės narių. 

Lietuvoje fizinių aplinkų pritaikymas neįgaliesiems ir jų visaverčio socialinio dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybės yra nepakankamos. Nepritaikyta aplinka sąlygoja neįgaliųjų nesavarankiškumą, sukelia diskomfortą, riboja teises ir galimybes. Pritaikant fizinę aplinką Lietuvoje vyrauja vienkartiniai veiksmai, trūksta bendros politikos. Ypač svarbu, kad neįgalieji galėtų be niekieno pagalbos laisvai judėti ne tik miestų viešose erdvėse, bet ir turėtų pritaikytas mokslo ir darbo įstaigas. Mokslo įstaigos turi būti pritaikomos kompleksiškai – pritaikant fizinę aplinką, mokymo programas, mokymo medžiagą ir mokymo bazę, bei atitinkamai paruošus mokytojus. 

Aukštosiose mokyklose neįgalių studentų skaičius kiekvienais metais auga (žr. 21 pav.), todėl čia fizinė aplinka privalo būti pritaikytą šios grupės poreikiams, nes teisę į mokslą turi visi šalies piliečiai. Šiuo metu Lietuvoje nėra neįgaliesiems pritaikytų aukštųjų mokyklų.
2.    Mokslinės literatūros analizė
Neįgaliųjų integracijos į visuomenę tema yra gana nesena. Lietuvoje žmonių su negalia problemomis pradėta domėtis prieš pora šimtų metų. Per šį neilgą laiko tarpą buvo priimta apie 70 įstatymų ir juos papildančių teisės aktų, kurie numato neįgaliųjų teises ir laisves. Per šį laiką buvo atliekami įvairūs tyrimai ir rašomi darbai neįgalių integracijos į visuomenę, įsidarbinimo, mokslo, o kartu ir fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia temomis. Fizinės aplinkos pritaikymas tirtas žmonėms su negalia svarbiausioje – gyvenamojo būsto erdvėje. Taip pat tirtas miestų viešųjų erdvių, viešojo transporto ir visuomeninės paskirties pastatų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms. 

Vienas pirmųjų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia reikmėms tyrimų buvo „Kauno miesto infrastruktūra neįgaliųjų akimis“. Šis tyrimas buvo atliekamas vertinimo būdu. Jo metu buvo patikrinti daugiau kaip 400 Kauno miesto viešosios paskirties pastatų, iš kurių nustatyta, kad 69 % nepritaikyti, o iš kitų 31 % pritaikytų pastatų didelė dalis yra nevisiškai pritaikyti, neatitinkantys standartų ir pan.

Lietuvos studentų sąjunga 2010 m. atliko apžvalgą, kurioje numatė fizinės aplinkos pritaikymą žmonėms su regėjimo negalia. Fizinės aplinkos pritaikymo priemonės – tai ir garsiniai šviesoforai, kontrastingi, ryškiai matomi įėjimai į viešosios paskirties pastatus ir pan. Gerai sutvarkyta aplinka didina aklųjų ir silpnaregių savarankiškumą, aktyvumą, sudaro sąlygas gyvent pilnavertį gyvenimą. 

Šioje apžvalgoje teigiama, kad rūpintis neįgaliesiems pritaikyta aplinka reikia projektuojant ją, o ne tada, kai visi darbai jau yra padaryti ir pakeisti kažką yra sudėtinga ir brangu. Čia aptariamos visos pagrindinės viešosios erdvės, kuriomis naudojasi aklieji ir silpnaregiai ir kurios turi būti tinkamai pritaikytos, kad jomis būtų galima saugiai naudotis. Apžvalga atliekama vertinimo būdu, kai vertinamas viešųjų erdvių pritaikymas žmonėms su negalia. Ieškoma trūkumų ir gerų pritaikymo variantų.

Pėsčiųjų takai, šaligatviai turi būti projektuojami taip, kad visos kliūtys būtų vienoje linijoje ir jie turi būti iškilę virš gatvės paviršiaus 5 – 7 cm. nes akliesiems ir silpnaregiams nepriimtinas „vienos plokštumos principas“. Tarp pėsčiųjų ir dviračių takų turi būti veja, o jei jos nėra, tokių takų paviršiaus faktūra turi aiškiai skirtis. Skirtinga takų danga neregį gali įspėti apie sankryžą ar posūkį. Kontrastingos linijos gali perspėti apie artėjantį pavojų, padėti surast įėjimą, orientuotis erdvėse ar pastato viduje. Šaligatviai turi būti lygūs, juose negali būti papildomų kliūčių, į kurias neregys gali susižeisti. Jei šaligatvyje yra laipteliai į pusrūsį, tai jie iš šonų turi būti aptverti apsaugine tvorele. Viešojo transporto stotelės pradžią ir pabaigą turi žymėti įspėjamieji paviršiai. Akliesiems ir silpnaregiams labai patogu, kai viešojo transporto durys atsidaro ties šaligatvyje pažymėta stotelės vieta. Prie perėjų šaligatviuose turi būti nuolydžiai. Lietuvoje pagal Olandijos ir kitų Vakarų Europos šalių pavyzdį priešais perėjas tvirtinamos specialios metalinės juostos su apvaliais iškilimais. Jos turi būti paklotos per visą perėjos plotį ir ne siauresnės nei 50 – 60 cm. Galimi ir kiti orientyrai: reljefinės šaligatvio plytelės, tam tikro dydžio akmenukai ar jų imitacijos.

Taip pat neregiui ar silpnaregiui yra labai naudingi garsiniai šviesoforai. Akliesiems labai nepatogūs visi sensoriniai prietaisai, nes juos palietus nėra aišku, ar prietaisas įsijungė. Patogiausia, kai prietaisai, taip pat ir šviesoforai įjungiami fiksuotu mygtuko paspaudimu. Laiptai turi būti su turėklais, vienodų pločių ir aukščių pakopų. Prieš laiptus esančios aikštelės turi būti saugios. Silpnaregiam svarbu kontrastingai pažymėti pirmą ir paskutinę laiptų pakopą.

Įėjimai į pastatą turi būti lengvai randami. Lauko durys turi atsidaryti į išorę. Jei durys stiklinės, tai stiklas turi būti atsparus smūgiams. Neįgaliesiems yra nepatogios besisukančios durys, todėl jų reikia vengti. Patalpose taip pat reikia vengti ir bereikalingų tinkamai nepažymėtų daiktų, į kuriuos neregys ar silpnaregis galėtų atsitrenkti, reikėtų vengti veidrodžių. Pastato viduje akliesiems ir silpnaregiams reikėtų padėti erdves žymint tokiais pačiais būdais kaip ir išorėje – kontrastingom spalvom, paviršiais, garsais. Stiklo konstrukcijas – duris, sienas, vitrina ir pan., kurios yra labai pavojingos aklajam ar silpnaregiui, būtina pažymėti kontrastingomis juostomis. Juostos turi būti ne siauresnės nei 10 cm. nubrėžtos suaugusio žmogaus krūtinės lygyje. 

Taigi svarbu, kad visa aplinka būtų projektuojama atsižvelgiant į aklojo ar silpnaregio poreikius (LASS, 2010).

Dar vienas aplinkos pritaikymo neįgaliųjų tema tyrimas atliktas Lietuvos neįgaliųjų draugijos. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti visuomeninių pastatų pritaikymą fizinę negalią turintiems asmenims. Buvo pasirinktas tyrimo atlikimo metodas – pastatų įvertinimas pagal nustatytus kriterijus ir iliustracijų rinkimas. Tyrime dalyvavo 25 savivaldybės. Savivaldybių pastatai vertinami pagal tokius kriterijus: pastato prieigos įrengtos taip, kad žmogui su negalia nėra kliūčių patekti į pastato vidų; pirmame aukšte lankytojų aptarnavimo vietose žmonėms su negalia yra galimybė laisvai judėti bei patogiai bendrauti su aptarnaujančiuoju personalu; durys – ne siauresnės kaip 900 mm ir pastate yra pritaikytas sanitarinis mazgas. 

Kultūros centrų fizinė aplinka buvo vertinama pagal tokius kriterijus: pastato prieigos įrengtos taip, kad žmonėms su negalia nėra kliūčių patekti į pastato vidų; I aukšte lankytojų aptarnavimo vietose žmonėms su negalia yra galimybė laisvai judėti bei patogiai bendrauti su aptarnaujančiuoju personalu; viešosios paskirties renginių salėje yra pakankamas skaičius vietų, pritaikytų vežimėliais judantiems žmonėms su negalia; viešajame pastate yra pritaikytas sanitarinis mazgas, skirtas tiktai žmonėms su negalia.

Ligoninių pastatai vertinami pagal šiuos kriterijus: pastato prieigos įrengtos taip, kad žmogus su negalia nėra kliūčių patekti į pastato vidų; pirmame aukšte lankytojų aptarnavimo vietose žmonėms su negalia yra galimybė laisvai judėti bei patogiai bendrauti su aptarnaujančiuoju personalu; durys – ne siauresnės kaip 900 mm ir pastate yra pritaikytas sanitarinis mazgas; taip pat ligoninėse ir poliklinikose yra pritaikytos pagrindinės paskirties patalpos: laukimo patalpos, palatos, procedūrų kabinetai.

Pašto pritaikymas vertinamas pagal tokius kriterijus: pastato prieigos įrengtos taip, kad žmogus su negalia nėra kliūčių patekti į pastato vidų; pirmame aukšte lankytojų aptarnavimo vietose žmonėms su negalia yra galimybė laisvai judėti bei patogiai bendrauti su aptarnaujančiuoju personalu; durys yra ne siauresnės kaip 900 mm. 

Popamokinio ugdymo pastatų pritaikymas žmonėms su negalia vertinamas pagal tokius kriterijus: pastato prieigos įrengtos taip, kad žmonėms su negalia nėra kliūčių patekti į pastato vidų; lankytojų aptarnavimo vietose žmonėms su negalia yra galimybė laisvai judėti bei patogiai bendrauti su aptarnaujančiuoju personalu; yra sudarytos techninės galimybės pakilti į bet kurį viešojo pastato aukštą; neformaliojo švietimo įstaigų patalpose yra sudarytos galimybės patekti į klases ir laisvai jose judėti; durys – yra ne siauresnės kaip 900 mm ir pastate yra pritaikytas sanitarinis mazgas (Jančiauskis, 2009).

Pastatų vertinimo kriterijai sudaromi tokiu principu: svarbiausia, kad pastate būtų žmonėms su negalia pritaikytas įėjimas į pastatą, durų angų pločiai būtų pakankami, pastato viduje judėjimo trasos turi būti pritaikytos, kad neįgalieji galėtų laisvai judėti. taip pat nuo pastato pobūdžių yra specifinių kriterijų tokių, kaip sanitariniai mazgai pritaikyti neįgaliesiems, galimybė patekti į kitus pastato aukštus ir pan. 

Kaip jau buvo minėta, G. Stauskio straipsnyje pristatomas kartu su Helsinkio technologijos universitetu atliktas eksperimentinis tyrimas, kuriuo siekiama sukurti geresnę aplinką neįgaliesiems. Tyrimui sukurta originali aplinka, pagal kurią į skirtingų aplinkos elementų tyrimo ir vertinimo procesą įtraukiami patys vartotojai – žmonės su skirtinga fizine negalia. Tyrimo grupės dalyviai asmeniškai išbandė ir įvertino įvairių aplinkos ir pastatų elementų pritaikymo lygį atrinktuose visuomeniniuose objektuose. Vertinimas buvo atliekamas pagal tyrimo autoriaus parengtą klausimyną, o rezultatai pateikti suminės įvertinimo matricos pavidalu. Matematiniais metodais apdoroti tyrimo rezultatai leidžia kiekybiniais rodikliais įvertinus įvairios miestų aplinkos ir jos elementų pritaikymo lygį, identifikavus aplinkoje konfliktinius taškus ir zonas, parengti rekonstrukcijos programą ir projektą, o, pakartojus tyrimą po rekonstrukcijos, nustatyti pertvarkymų efektyvumą. Šiam tyrimui parengta metodika yra pakankamai universali: ji gali būti išplėtota papildomais klausimyno skyriais ar pritaikyta ir kitoms aplinkos sritims, pavyzdžiui, gyvenamajai ir darbo aplinkai.

Dėl savo vaizdumo ir paprastumo ji gali būti sėkmingai taikoma akademiniams tikslams. (Stauskis, 2005).

Lietuvos studentų sąjungos pristatomame informaciniame leidinyje „Ar Lietuvoje aukštasis mokslas prieinamas neįgaliajam?“, kurį rengė R. Ruolytė ir D. Dikšaitis, apžvelgiama kiek Lietuvoje aukštasis mokslas yra prieinamas neįgaliajam, remiantis įstatymine baze ir pastaraisiais metais atliktais tyrimais. Tyrimas atliktas siekiant išsiaiškinti dabartinę neįgalių studentų situaciją Lietuvos aukštosiose mokyklose: su kokiomis problemomis susiduria studentai su negalia, siekdami aukštojo mokslo, kiek tokių studentų yra, kokių negalių studentai mokosi aukštosiose mokyklose. Aiškinamasi, ar priimant studentus į aukštąsias mokyklas fiksuojama negalia, kas aukštosiose mokyklose rūpinasi neįgaliųjų studentų reikalais, kokia finansinė parama teikiama ir kokie aplinkos pritaikymai atlikti. Šio tyrimo duomenys lyginti su tyrimo atlikto 2005 – 2006 metais duomenimis. Tyrime dalyvavo ir duomenis pateikė 36 Lietuvos aukštosios mokyklos iš penkiasdešimties (Ruolytė, Dikšaitis, 2007). 

2005 m. Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų mokslinis centras atliko tyrimą „Veiksniai, darantys poveikį asmenų, turinčių specialių poreikių, studijoms aukštosiose mokyklose“. Tyrime pasirinktas kompleksinė neįgaliųjų studijų aukštosiose mokyklose analizė. Tyrimo kompleksiškumas pasireiškia tuo, kad naudojami įvairūs tyrimo metodai, be to, yra įvairios tyrimo imtys ir skirtingos respondentų grupės. Tyrimo metu buvo apklausti 213 neįgalūs studentai ir 300 studentų, neturinčių negalios. Duomenys taip pat buvo renkami atliekant 6 darbdavių ir 3 dirbančių neįgaliųjų interviu. Taip pat interviu buvo imamas iš 10 nevyriausybinių organizacijų atstovų ir iš 11 aukštųjų mokyklų atstovų. Taip pat buvo analizuojami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos Bendrajam priėmimui duomenys. Taip pat buvo atliekamas 26 neįgalių studentų pusiau struktūruotas interviu. Šiame tyrime aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo požymiai nebuvo struktūrizuojami. Analizė parodė vidinę fizinės aplinkos pritaikymo struktūrą, kurią sudaro aplinkos pritaikymai asmenims, turintiems judėjimo negalią, silpnaregiams, akliesiems ir neprigirdintiems. Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymą judėjimo negalią turintiems asmenims respondentai tyrime įvertino kaip nepakankamą (žr. 22 pav.). Didžioji dalis studentų, turinčių negalią, mano, kad aukštosiose mokyklose aplinkos objektai ar komponentai nėra pritaikyti. Labiausiai žmonėms su judėjimo negalia yra pritaikyti įėjimai į pastatus, kompiuterių klasės, vadovybės ir administracijos patalpos, valgyklos ir kavinės, bibliotekos ir skaityklos. O renginių ir sporto salės, bendrabučiai ir stovėjimo vietos automobilių stovėjimo aikštelėse žmonėms su negalia pritaikomos labai retai.
Šiame tyrime judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems vienodai aktualus beveik visų fizinės aplinkos elementų pritaikymas. Šiek tiek mažiau svarbus renginių ir sporto salių bei tualetų pritaikymas.
Lietuvos aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymas studentams, turintiems judėjimo negalę, vertintinas kaip pakankamai problemiškas.
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22 pav. Fizinės aplinkos aukštosiose mokyklose pritaikymo judėjimo negalią turintiems studentams būklė ir poreikis

(Šaltinis: Ruškus ir kt., 2006)
Fizinės aplinkos pritaikymas silpnaregiams vertinamas pagal keturis veiksnius: gerą auditorijų ir koridorių apšvietimą bei gerą ir tinkamą auditorių numerių žymėjimo kontrastą (žr. 23 pav.).
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23 pav. Fizinės aplinkos aukštosiose mokyklose pritaikymo silpnaregiams būklė ir poreikis

(Šaltinis: Ruškus ir kt., 2006)

Geriausiai studentams, turintiems silpnaregystę, pritaikytas auditorijų apšvietimas, šiek tiek prastesnis yra koridorių apšvietimas. Palyginus su kitais aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo veiksniais, aplinkos pritaikymas silpnaregiams, respondentų vertinimu, yra geriausios būklės.
Fizinės aplinkos pritaikymo akliesiems veiksnys išskiriamas į grindų dangos pašiurkštinimą, prieš aukščio pasikeitimus, auditorijų numerių žymėjimą Brailio raštu ir balso pranešimus.

Apklaustųjų nuomone, fizinės aplinkos pritaikymas akliesiems vertinamas kaip vienas iš nepalankiausių veiksnių (žr. 24 pav.).
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24 pav. Fizinės aplinkos aukštosiose mokyklose pritaikymo akliesiems būklė ir poreikis

(Šaltinis: Ruškus ir kt., 2006)

Fizinės aplinkos pritaikymo akliesiems aukštosiose mokyklose beveik arba visiškai nėra.

Fizinės aplinkos pritaikymas neprigirdintiems apima indukcinių kilpų – prietaisų, padedančių neprigirdinčiam aiškiau ir geriau girdėti, įrengimą arba aprūpinimą FM – asmeniniais prietaisais, neprigirdinčiajam tiesiogiai siunčiančiais garsinę informaciją (žr. 25 pav.). fizinės aplinkos pritaikymas neprigirdinčiajam vertinamas blogiausiai.
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25 pav. Fizinės aplinkos aukštosiose mokyklose pritaikymo neprigirdintiems būklė ir poreikis

(Šaltinis: Ruškus ir kt., 2006)

Tyrimo rezultatai parodė, kad aukštųjų mokyklų aplinkos pritaikymą dauguma respondentų vertina nepalankiai. (Ruškus ir kt., 2006).

Šiame tyrime fizinės aplinkos elementai nebuvo išskirti. Apklausti neįgalieji patys išskyrė ir paminėjo tokius elementus, kurių pritaikymas jų nuomone yra svarbus. Tokiu būdu vykdant apklausą, sužinoma tikroji neįgalių studentų nuomonė, tačiau taip vertinant gali būti nepaminėti tikrai svarbūs aplinkos pritaikymo elementai. O gavus labai įvairius apklausos rezultatus, sunku padaryti tikslų apibendrinimą. 

Norint išsiaiškinti Lietuvos miestų centrinių dalių pritaikymo žmonėms, turintiems judėjimo negalią, situaciją, M. Daugėla ir S. Žukauskas (2005) trijuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose – atliko tyrimą. Tyrime fizinių erdvių pritaikymą komentavo keturi fizinę negalią turintys žmonės (judantys vežimėliais). Ištirti 385 objektai – 156 prekybos, 162 paslaugų ir 67 pėsčiųjų zonos objektai. Tyrimas buvo atliekamas vertinant miestų centrų fizinę aplinką (filmuojant) ir tuo pačiu metu atliekant interviu su žmonėmis, turinčiais fizinę negalią. Surinkti duomenys apdoroti kiekybinės ir kokybinės analizės metodais. Vertinti objektai buvo suskirstyti į šešias grupes: 
· TP – tinkamas pritaikymas;
· NT – natūralus pritaikymas;
· PNT – problemiškas natūralus pritaikymas;
· BP – netinkamas pritaikymas;
· PSEUDO – pseudo pritaikymas;
· NP – nėra pritaikymo. 

Aplinka neįgaliesiems nepritaikyta laikoma tada, kai ja visiškai neįmanoma naudotis. Pseudo pritaikymas būna tada, kai aplinka yra pritaikyta, tačiau ja neįmanoma naudotis. Toks pritaikymas būna tada, kai įrengtas pandusas būna per status, be turėklų, pagalbai iškviesti įrengtas skambutis, bet juo paskambinus pagalba neateina. Netinkamas pritaikymas yra, kai aplinka pritaikyta, tačiau yra trūkumų ar naudojimo sunkumų, bet ja naudotis galima. Problemiškas natūralus tinkamumas būna, kai aplinka nėra specialiai pritaikyta, tačiau ja galima naudotis, bet su tam tikrais sunkumais. Kai būna tinkamas aplinkos pritaikymas, tai fizine aplinka neįgalusis gali judėti patogiai ir ne jokio diskomforto. 

Tyrime gauti rezultatai pavaizduoti diagramoje ( žr. 26 pav.). Beveik pusę objektų sudaro visiškai nepritaikyti, o tinkamai pritaikyti yra 15,3 %. Paslaugų objektai daugiausia yra nepritaikyti (56,8 %) arba netinkamai pritaikyti (19,1 %). Prekybos objektam būdingas nepritaikymas (57,1 %). Pėsčiųjų zonos objektams būdingas problemiškas natūralus tinkamumas (43,3 %) ir natūralus tinkamumas (16,4 %). 
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26 pav. Procentinis fizinės aplinkos objektų įvertinimo dažnis

(Šaltinis: Daugėla, Žukauskas, 2005 b)
Tyrimo išvadose teigiama, kad nepritaikyta aplinka sąlygoja neįgaliųjų nesavarankiškumą, sukelia diskomfortą, riboja teises ir galimybes. O miestų centuose neįgaliųjų socialinis dalyvavimas apsiriboja judėjimu pėsčiųjų zonose, nes pastatai (paslaugų ir prekybos objektai) dažniausiai yra nepritaikyti arba pritaikyti netinkamai (Daugėla, Žukauskas, 2005 b). Šiame tyrime turėtų būti apklausta daugiau ir ne vien fizinę negalią turintys neįgalieji. Nes pastaruoju metu pritaikant fizinę aplinką neįgaliesiems, jos pritaikymas dažniausiai apsiriboja, fizinės aplinkos pritaikymu judėjimo negalią turintiems asmenims.

3.     Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms modelio kūrimas
Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms modelio kūrimą galima pavaizduoti modelio kūrimo eigos schema (žr. 27 pav.)
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27 pav. Modelio kūrimo etapai
3.1. Rodiklių sistemos sudarymas
Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms vertinimo modelio sudarymas pradedamas nuo rodiklių sistemos sudarymo ir rodiklių reikšmingumų nustatymo. Pastatų aplinka yra pritaikyta žmonėms su negalia tada, kai yra įgyvendinti visi STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimai, todėl ir rodiklių sistema sudaroma pagal šį reglamentą. 
Kadangi šiame reglamente yra daug reikalavimų pastatų pritaikymui žmonėms su negalia, tai jie visi suskirstomi į stambesnes grupes. Reikalavimai į grupes skirstomi pagal elementus, kuriems šie reikalavimai yra keliami. Taigi gauname devynias reikalavimų grupes, pagal kurias formuojame rodiklių sistemą. Taip gauname devynias rodiklių grupes, kurias sudaro 65 smulkesni rodikliai. 
Pirma rodiklių grupė yra Pandusai (žr. 28 pav.). Šiai rodiklių grupei priklauso tokie smulkesni rodikliai:

1. Pandusas prie pagrindinio įėjimo – prie pagrindinio įėjimo laiptų privalo būti įrengtas pandusas.
2. Panduso išilginis nuolydis – žmonėm su negalia pritaikyto panduso išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3%).
3. Panduso plotis – žmonėm su negalia pritaikyto panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių.
4. Pakilimo juosta – vienos ištisinės juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm.
5. Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir ten, kur pandusas keičia kryptį – žmonėms su negalia pritaikyto panduso pradžioje ir pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti įrengta poilsio aikštelė, ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm.
6. Turėklai prie pandusų – abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai;

7. Borteliai prie pandusų – abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai.
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28 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Pandusai
Antra rodiklių grupė yra Laiptai (žr. 29 pav.). Ją sudaro tokie rodikliai:
1. Turėklai prie laiptų – išilgai kiekvieno laiptatakio ar grupės pakopų, jei jų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Jei lauko ar vidaus laiptai yra platesni kaip 2400 mm, kas 1200 – 2400 mm jų pločio būtina įrengti turėklus lygiagrečiai pagrindinei judėjimo laiptais krypčiai.
2. Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo – turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti patogi suimti ranka. Tam būtina naudoti 30 – 50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklus arba ne platesnius kaip 40 mm stačiakampio formos skerspjūvio turėklus. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę.
3. Atstumas tarp sienos ir turėklų – tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40 – 50 mm tarpas. Šiame tarpe neturi būti šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar kyšančių konstrukcijų.
4. Vidaus laiptų pakopos – neįgaliesiems pritaikytų laiptų pakopos turi būti ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm, pakopų plotis turi būti ne mažesnis kaip 300 mm. Pakopos turi būti uždaros.
5. Nedengtų lauko laiptų pakopos – turi būti ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne siauresnės kaip 400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo.
6. Laiptatakių įspėjamieji paviršiai – kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Įspėjamasis paviršius turi būti laptatakio pločio ir 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. Įspėjamuosius paviršius būtina įrengti ir lauko laiptų laiptatakių viršuje ir apačioje.
7. Laiptatakiai – žmonėm su negalia pritaikytų laiptinių laiptatakiai turi būti tiesūs. Šių žmonių judėjimo trasoje neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.
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29 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Laiptai
Trečia rodiklių grupė yra Durys (žr. 30 pav.). Šiai rodiklių grupei priskiriami rodikliai: 
1. Durų angos – angos bekliūtis plotis, tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm.
2. Stiklinės durys – turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo ir stiklo plokštuma 1200 – 1600 mm aukštyje nuo grindų turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta.
3. Slenksčiai pastato viduje – pastato viduje slenksčių negali būti.
4. Pagrindinio įėjimo durų slenkstis – slenksčiai prie laiko turų turi būti įrengiami ne aukščiau nei 20 mm.
5. Kojų valymo prietaisai – šie kojų valymo prietaisai turi būti montuojami įgilinti taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi.
6. Durų rankenos, užraktai ir pan. – visi šie elementai turi būti įtaisyti ne aukščiau kaip 1200 mm nuo grindų paviršiaus.
7. Durys – durys turi būti varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos rankomis arba automatinės).
8. Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą – prie pagrindinio įėjimo turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1500 x 1500 mm.
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30 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Durys
Ketvirta rodiklių grupė yra Patalpos (žr. 31 pav.). ši rodiklių grupė išskiriama į tokius smulkesnius rodiklius::
1. Pastato prieangis (tambūras) – turi būti tokio dydžio, kad, varstant duris, laisvas liktų ne mažesnis kaip 1400 x 1400 mm durų varčių nekliudomas plotas.
2. Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių – koridorius, kuriame yra bent vienerios durys, atsidarančios į koridorių, turi būti ne siauresnis kaip 1800 mm.
3. Koridoriai, kur yra vienos priešais kitas į koridorių atidaromos durys – koridorius, kuriame yra vienos priešais kitas į koridorių atsidarančios durys, turi būti ne siauresnis kaip 2700 mm.
4. Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose.
5. Judėjimo trasos – paviršiai lygūs, kieti, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių medžiagų.
6. Judėjimo trasose esantys objektai – ant žmonėms su negalia judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių 1500 – 1700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai.
7. Sanitariniai mazgai – turi būti pritaikytas bent vienas neįgaliesiems sanitarinis mazgas kiekviename pastato aukšte.
8. Kabinų skaičius sanitariniame mazge – patalpoje žmonėms su negalia turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina.
9. Laboratorijos – neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos įrengiamos kuo arčiau išėjimo iš patalpos.
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31 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Patalpos
Penkta rodiklių grupė yra Liftas (žr. 32 pav.). Šiai rodiklių grupei priskiriami tokie rodikliai:

1. Lifto kabina – turi būti ne siauresnė kaip 1100 mm ir ne mažesnio kaip 1400 mm gylio.
2. Lifto durų anga – turi būti ne siauresnė kaip 850 mm.
3. Aikštelė prieš liftą – priešais liftą turi būti palikta ne mažesnė kaip 1500 mm x 1500 mm laisva aikštelė, neskaitant tako pločio. Jei liftas yra tiesiai prieš laiptus, atstumas nuo lifto durų angos iki artimiausios laiptų pakopos briaunos turi būti ne mažesnis kaip 2400 mm.
4. Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir prieš liftą esančios aikštelės grindų – aukščio skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų turi būti ne didesnis kaip 20 mm.
5. Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo – mažiausias mygtuko skersmuo 18 mm.
6. Lifto valdymo mygtukų informacija – ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų esanti informacija ir ženklai turi būti pateikti ir taktiline forma – Brailio raštu.
7. Turėklai lifto kabinos viduje – turi būti įrengti dvigubi: viršutiniai tvirtinami 900 – 950 mm aukštyje, apatiniai – 650 – 750 mm aukštyje.
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32 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Liftai
Šešta rodiklių grupė yra Auditorijos (žr. 33 pav.). Jai priskiriami šie penki rodikliai:
1. Vietų skaičius neįgaliesiems auditorijose – kuriose yra 50 ir daugiau vietų, turi būti šis skaičius vietų, pritaikytų vežimėliais važinėjantiems neįgaliesiems:
· 50 – 100 vietų – vietos žmonėms su negalia;

· 101 – 200 vietų – 5 vietos žmonėms su negalia;

· 201 – 300 vietų – 6 vietos žmonėms su negalia;

· 301 – 400 vietų – 7 vietos žmonėms su negalia;

· 401 – 500 vietų – 8 vietos žmonėms su negalia;

· per 500 vietų – 2% vietų žmonėms su negalia.
2. Vietų pritaikytų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose – pusė neįgaliesiems skirtų vietų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos – tolygiai išdėstytos patalpoje. Šios vietos turi būti bekliūtėje žmonių su negalia judėjimo trasoje, kuri turi būti ir evakuacijos iš patalpų kelias.
3. Sėdimos vietos plotis – prie stalų žmonėms su negalia skirtos vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm.
4. Tarpai tarp kėdžių eilių – tarpai tarp kėdžių eilių žmonėms su negalia su vežimėliu atvažiuoti į savo vietas turi būti ne siauresni kaip 1200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės iki kitos kėdės nugarėlės).
5. Stalai auditorijose – stalų paviršius turi būti ne žemiau kaip 650 mm ir ne aukščiau kaip 850 mm. Po stalais turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė žmonėms su negalia patogiai sėdėti.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



33 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Auditorijos
Septinta rodiklių grupė yra Pėsčiųjų takai (žr. 34 pav.) Jai priskiriami šie smulkesni vienuolika rodiklių:

1. Pėsčiųjų tako plotis – jis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm.
2. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis – turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5 %).
3. Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis – turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %).
4. Aukščių lygių skirtumai take – lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm.
5. Panduso juostos išilginis nuolydis – turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %).
6. C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku – C ir D kategorijos gatvės susikirtimų su pėsčiųjų takais vietose turi būti pakeltos į takų lygį.
7. Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai – pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies.
8. Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose – pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.
9. Šviestuvai ar kitos kliūtys – pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus.
10. Dangčiai, grotos, trapai ir kitos kliūtys – ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus.
11. Apšvietimas – turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



34 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Pėsčiųjų takai
Aštuntą Automobilių stovėjimo aikštelių (žr. 35 pav.) rodiklių grupę sudaro šie rodikliai:

1. Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius žmonėms su negalia – visų tipų automobilių stovėjimo aikštelėse ir garažuose (esančiuose prie pastatų, pavieniuose, požeminiuose ir daugiaaukščiuose) turi būti įrengta tiek žmonėms su negalia automobilių vietų:
· 1 vieta, kai aikštelėje yra iki 15 vietų;
· 2 vietos, kai aikštelėje yra 16 – 50 vietų;
· 4 % vietų, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų.

2. Atstumas nuo objekto iki žmonėms su negalia pritaikytos automobilių stovėjimo vietos – žmonių su negalia automobiliams skirtos stovėjimo vietos turi būti planuojamos arčiausiai prie pagrindinio įėjimo į objektą iš visų aikštelėje esančių vietų bekliūtėje judėjimo trasoje. Šis atstumas neturi būti didesnis kaip 60 m.
3. Išlaipinimo aikštelė – neįgaliajam turi būti numatyta galimybė išlipti iš automobilio, įrengiant greta 1500 mm pločio aikštelę. Ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms.
4. Neįgaliesiems pritaikytos automobilių stovėjimo vietos žymėjimas – automobilių stovėjimo vietos žmonių su negalia automobiliams turi būti pažymėtos ant dangos horizontaliu žmonių su negalia informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu su tokiu pat simboliu.
5. Apšvietimas – žmonėms su negalia pritaikytos automobilių stovėjimo vietos turi būti gerai apšviestos tapsiu paros metu.
6. Dangų paviršiai – dangų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių ir saikingai rievėtų medžiagų. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės nei 15 mm. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



35 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Automobilių stovėjimo aikštelės
Paskutinė devinta rodiklių grupė yra sudaryta iš keturių rodiklių, kurie nesudaro atskirų grupių, bet yra svarbūs žmonėms su negalia pritaikant fizinę aplinką. Šią rodiklių grupę Kita (žr. 36 pav.) sudaro tokie rodikliai:

1. Evakuaciniai išėjimai – žmonėms su negalia turi būti pritaikyti visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys.
2. Langai – jie sienose turi būti suprojektuoti taip, kad jų stiklo plokštuma būtų 900 – 200 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.
3. Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai – elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis neįgaliesiems, turi būti įrengti ne žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 300 mm nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne daugiau kaip po du jungiklius ar kištukinius lizdus.
4. Keltuvai – įrengiami ten, kur yra laiptai apsunkinantys judėjimą. Būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Neturi trukdyt kitų žmonių judėjimui.
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36 pav. Rodikliai, kurie sudaro rodiklių grupę Kita
Tokiu principu gaunama rodiklių sistema iš 9 rodiklių grupių ir 65 smulkesnių rodiklių.

3.2. Ekspertų anketavimas ir rodiklių reikšmingumų nustatymas
Rodiklių reikšmingumams nustatyti reikalinga ekspertų nuomonė, kuri nustatoma atliekant anketinę apklausą. Ši apklausa, kurios anketa yra pateikiama A priede, atliekama apklausiant trijų sričių ekspertus. Taip daroma norint atsižvelgti į visų šiame procese dalyvaujančių nuomones. Kaip ekspertai parenkami neįgalieji, žmonės, tiesiogiai susiduriantys su neįgaliaisiais, ir eiliniai žmonės, besimokantys aukštosiose mokyklose, gal ir nesusiduriantys su neįgaliaisiais aukštojoje mokykloje, tačiau pastebintys neįgaliesiems pritaikytus fizinės aplinkos elementus. Neįgalieji ekspertais pasirenkami dėl pačios paprasčiausios priežasties – jie geriausiai žino, kokių elementų aukštojoje mokykloje pritaikymas neįgaliesiems yra svarbiausias. Žmonės, tiesiogiai susiduriantys su neįgaliaisiais aukštojoje mokykloje, ir studentai, besimokantys aukštosiose mokyklose, geriausiai mato realią situaciją, kokie aplinkos elementai yra pritaikyti ar kurie iš jų yra pritaikyti netinkamai ir trukdo kitų žmonių normaliam judėjimui.
Rodiklių reikšmingumas nustatomas rangavimo metodu (Wignaraja et al., 2004). Nors rodiklių daug, tačiau pasirenkamas rangavimo metodas. Porinio palyginimo metodas yra tikslesnis, tačiau norint tokiu metodu vertinti rodiklių reikšmingumus, ekspertai turi žinoti apie šį metodą ir mokėti pildyti anketas, kas šiuo atveju nebuvo įmanoma. Rangavimo metodas pasirenkamas, nes rodiklių yra daug ir juos būtų sunku įvertinti visus iš karto (Die methodischen Fragen der mehrkriteriellen Bewerbung der Qualitat der Organisation einer berufsbildenden Schule, 2010).
Anketine apklausa, kurioje kiekvienas ekspertas įvertina elemento pritaikymo žmonių su negalia reikmėms svarbą balais nuo 1 iki 10, apklausiama 50 ekspertų. 10 balų reiškia, kad elemento pritaikymas yra labai svarbus, o 1 – kad beveik nereikšmingas. Tokiu būdu atlikus ekspertų apklausą skaičiuojami rodiklių ir jų grupių reikšmingumai. Apskaičiuoti rodiklių ir jų grupių reikšmingumai pateikti 1 lentelėje. Rodiklių reikšmingumų nustatymo metodiką sudaro keturi etapai:

1. Visų pirma pasirenkama vertinimo skalė. Ji pasirenkama vertinant elementus dešimtbalėje sistemoje, 10 balų priskiriant didžiausią vertę, o 1 mažiausią – šio elemento pritaikymas beveik nesvarbus.
2. Rodiklių grupės reikšmingumų nustatymas. Vertinama, kurios rodiklių grupės turi didesnę įtaką vertinant aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, o kurios iš rodiklių grupių nėra tokios svarbios. Rodiklių reikšmingumai nustatomi naudojant ekspertinės apklausos duomenis ir apskaičiuojami pagal formulę:
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čia ωj – j – osios rodiklių grupės reikšmingumas; 
tj,k – k – ojo eksperto j – ojo rodiklio vertinamas balas; 
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3. Rodiklių reikšmingumų rodiklių grupėje nustatymas. Vertinami rodikliai kiekvienos rodiklių grupės viduje. Rodiklių reikšmingumai nustatomi naudojant ekspertų apklausos duomenis ir apskaičiuojami pagal formulę:
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čia qlg – lg – ojo rodiklio j – ojoje rodiklių grupėje svoris; 
tj,lg,k – k – ojo eksperto j – ojoje rodiklių grupėse esančio lg – ojo rodiklio vertinimo balas; 
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lg – rodiklių skaičius vienoje rodiklių grupėje.

4. Rodiklių reikšmingumų nustatymas bendroje rodiklių sistemoje. Reikšmingumai nustatomi pagal formulę: 
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Skaičiuojant rodiklių ir jų grupių reikšmingumus tokiu būdu, gaunami rezultatai, pateikti D priede. 
Rodiklių grupių reikšmingumų suma yra lygi vienetui:
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Taip pat vienetui yra lygios kiekvienos rodiklių grupės viduje esančių rodiklių sumos, kurios skaičiuojamos pagal formulę:
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1 lentelė. Rodiklių ir jų grupių reikšmingumai
	
	Rodiklis
	Rodiklių reikšmingumas


	Kvadratų nuokrypių suma, S
	Konkordacijos koeficientas, W
	Konkordacijos koeficiento reikšmingumas, X
	Normatyvinė X reikšmė, Xnorm
	Nuomonių suderinamumas

	Rodiklių grupės
	Durys
	0,123
	9446,9
	0,063
	25,19
	20,09
	Pakankamas

	
	Laiptai
	0,119
	
	
	
	
	

	
	Pandusai
	0,117
	
	
	
	
	

	
	Patalpos
	0,102
	
	
	
	
	

	
	Liftai
	0,118
	
	
	
	
	

	
	Auditorijos
	0,103
	
	
	
	
	

	
	Pėsčiųjų takai
	0,110
	
	
	
	
	

	
	Automobilių stovėjimo aikštelės
	0,107
	
	
	
	
	

	
	Kiti
	0,102
	
	
	
	
	

	Durys
	Durų angos
	0,138
	22567,875
	0,215
	75,23
	18,48
	Pakankamas 

	
	Stiklinės durys
	0,103
	
	
	
	
	

	
	Slenksčiai pastato viduje
	0,134
	
	
	
	
	

	
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis 
	0,127
	
	
	
	
	

	
	Kojų valymo prietaisai
	0,107
	
	
	
	
	

	
	Durų rankenos, užraktai ir pan.
	0,144
	
	
	
	
	

	
	Durys
	0,110
	
	
	
	
	

	
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą
	0,137
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 lentelės tęsinys

	
	Rodiklis
	Rodiklių reikšmingumas


	Kvadratų nuokrypių suma, S
	Konkordacijos koeficientas, W
	Konkordacijos koeficiento reikšmingumas, X
	Normatyvinė X reikšmė, Xnorm
	Nuomonių suderinamumas

	`Laiptai
	Turėklai prie laiptų
	0,163
	9871,7
	0,141
	42,31
	16,81
	Pakankamas

	
	Laiptatakiai
	0,135
	
	
	
	
	

	
	Vidaus laiptų pakopos
	0,155
	
	
	
	
	

	
	Nedengtų lauko laiptų pakopos
	0,144
	
	
	
	
	

	
	Atstumas tarp sienos ir turėklų
	0,142
	
	
	
	
	

	
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai
	0,116
	
	
	
	
	

	
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo
	0,145
	
	
	
	
	

	Pandusai
	Panduso išilginis nuolydis
	0,134
	7816,0
	0,112
	33,50
	16,81
	Pakankamas

	
	Panduso plotis
	0,141
	
	
	
	
	

	
	Panduso pakilimo juosta
	0,145
	
	
	
	
	

	
	Turėklai prie pandusų
	0,149
	
	
	
	
	

	
	Poilsio aikštelės panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį
	0,148
	
	
	
	
	

	
	Borteliai prie pandusų
	0,124
	
	
	
	
	

	
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo
	0,160
	
	
	
	
	

	Patalpos
	Pastato prieangiai
	0,137
	45630,2
	0,304
	121,68
	20,09
	Pakankamas

	
	Koridoriai, kur durys atidaromos į koridorių
	0,124
	
	
	
	
	

	
	Judėjimo trasos
	0,126
	
	
	
	
	

	
	Judėjimo trasose esantys objektai
	0,077
	
	
	
	
	

	
	Sanitariniai mazgai
	0,128
	
	
	
	
	

	
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge
	0,085
	
	
	
	
	

	
	Koridoriai, kur yra vienos prieš kitas į koridorių atidaromos durys
	0,087
	
	
	
	
	

	
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose
	0,124
	
	
	
	
	

	
	Laboratorijos
	0,112
	
	
	
	
	

	Liftai
	Lifto durų anga
	0,154
	48239,9
	0,459
	160,80
	18,48
	Pakankamas

	
	Lifto kabina
	0,140
	
	
	
	
	

	
	Aikštelė prieš liftą
	0,142
	
	
	
	
	

	
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai
	0,087
	
	
	
	
	

	
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo
	0,144
	
	
	
	
	

	
	Turėklai lifto kabinos viduje
	0,095
	
	
	
	
	

	
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir prieš liftą esančios aikštelės grindų
	0,099
	
	
	
	
	

	
	Lifto valdymo mygtukų informacija Brailio raštu
	0,140
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 lentelės pabaiga

	
	Rodiklis
	Rodiklių reikšmingumas


	Kvadratų nuokrypių suma, S
	Konkordacijos koeficientas, W
	Konkordacijos koeficiento reikšmingumas, X
	Normatyvinė X reikšmė, Xnorm
	Nuomonių suderinamumas

	Pėsčiųjų takai
	Pėsčiųjų tako plotis
	0,073
	110611,6
	0,402
	201,11
	23,21
	Pakankamas

	
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis
	0,073
	
	
	
	
	

	
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis
	0,043
	
	
	
	
	

	
	Aukščių lygių skirtumai take
	0,113
	
	
	
	
	

	
	Panduso juostos išilginis nuolydis
	0,065
	
	
	
	
	

	
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku
	0,110
	
	
	
	
	

	
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai
	0,109
	
	
	
	
	

	
	Aukščio lygio ir krypties pasikeitimai takuose
	0,074
	
	
	
	
	

	
	Šviestuvai ir kitos kliūtys take
	0,112
	
	
	
	
	

	
	Dangčiai, grotos, trapai ir kitos kliūtys
	0,114
	
	
	
	
	

	
	Apšvietimas
	0,114
	
	
	
	
	

	Auditorijos
	Vietų skaičius žmonėms su negalia auditorijose
	0,234
	12077,2
	0,483
	96,62
	13,28
	Pakankamas

	
	Vietų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose
	0,206
	
	
	
	
	

	
	Sėdimų vietų plotis
	0,211
	
	
	
	
	

	
	Tarpai tarp kėdžių eilių
	0,131
	
	
	
	
	

	
	Stalai auditorijose
	0,219
	
	
	
	
	

	Automobilių stovėjimo aikštelės
	Žmonėms su negalia skirtų vietų skaičius automobilių aikštelėje
	0,214
	46115,3
	1,054
	263,52
	15,08
	Pakankamas

	
	Atstumas nuo pastato pagrindinio įėjimo iki žmonėms su negalia skirtos automobilio stovėjimo vietos
	0,184
	
	
	
	
	

	
	Išlaipinimo aikštelė
	0,167
	
	
	
	
	

	
	Žmonėms su negalia automobilio statymo vietos žymėjimas
	0,090
	
	
	
	
	

	
	Apšvietimas
	0,146
	
	
	
	
	

	
	Dangų paviršiai
	0,199
	
	
	
	
	

	Kiti
	Langai
	0,247
	4066,0
	0,325
	48,79
	11,34
	Pakankamas

	
	Evakuaciniai išėjimai
	0,234
	
	
	
	
	

	
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai
	0,256
	
	
	
	
	

	
	Keltuvai
	0,263
	
	
	
	
	


Tokiu principu apskaičiavus rodiklių grupių ir rodiklių, sudarančių tas grupes, reikšmingumus, matyti, kad neįgaliesiems svarbiausia yra durų, laiptų liftų ir pandusų pritaikymas, o judėjimo trasų ir patalpų pritaikymas nėra labai svarbus. 

Pritaikant duris žmonėms su negalia svarbiausi yra durų angų pločiai, rankenų įrengimo aukščiai, slenksčiai tarp durų pastato viduje ir tarp pagrindinio įėjimo į pastatą durų. Taip pat svarbus aikštelės prieš pagrindinį įėjimą įrengimas.
Laiptus pritaikant neįgaliesiems, ekspertų nuomone, svarbu turėklų įrengimas, svarbus ir turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo. Taip pat svarbūs vidaus bei nedengtų lauko laiptų pakopų aukščiai ir pločiai. Įspėjamųjų paviršių įrengimas ant laiptų pakopų ekspertams pasirodė mažiausiai svarbus.
Pritaikant liftus žmonėms su negalia, ekspertų nuomone, svarbiausia yra lifto durų angos plotis ir aikštelė prieš liftą. Taip pat svarbus yra ir lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo ir informacijos ant jų pateikimas Brailio raštu. Ekspertų nuomone, mažiau svarbus yra aukščių skirtumas tarp sustojusios lifto kabinos ir aikštelės prieš liftą grindų. Taip pat mažai svarbus turėklų įrengimas lifto kabinoje ir lifto valdymo ir iškvietimo mygtukų įrengimo aukštis nuo grindų. 

Įrengiant padusus žmonėms su negalia pritaikytoje aplinkoje, yra svarbus turėklų įrengimas prie pandusų, pakilimo juostos ilgis. Svarbu, kad ji nebūtų per ilga – tada neįgalusis pavargs ja kildamas, ir kad nebūtų per trumpa, nes tada ji bus stati ir bus ja sunku užkilti. Taip pat svarbus poilsio aikštelių panduso pradžioje, pabaigoje, ir kur pandusas keičia kryptį įrengimas. Ekspertų nuomone, mažiausiai svarbus yra bortelių įrengimas prie pandusų.
3.3. Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos atitikties STR „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ nustatymas
Viena pagrindinių kuriamo modelio dalių yra nustatyti kiek aukštosios mokyklos ar jos atskiro fakulteto aplinka atitinka STR „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ keliamus reikalavimus. Šis vertinimas vyksta vertinimo ir fotofiksacijos būdu. Pagal minėto reglamento keliamus reikalavimus ir pagal sudarytą rodiklių sistemą sudaroma fizinės aplinkos būklės vertinimo lentelė (3 lentelė). 
Pirmoje lentelės skiltyje pateikiama vertinamų elementų stambesnės grupės, kurios yra tokios pačios kaip ir rodiklių grupės. Taip pat šioje skiltyje pateikiami ir rodiklių grupių reikšmingumai. 
Antroje skiltyje pateikiami vertinami elementai, kurie sudaro vertinamų elementų grupes. Šie elementai taip pat kaip ir elementų grupės, parinkti pagal sudarytą rodiklių sistemą. Prie kiekvieno vertinamo elemento pateikiamas ir šio elemento pritaikymo neįgaliųjų reikmėms reikšmingumas, apskaičiuotas pagal atliktą ekspertų vertinimą. 

Trečioje skiltyje pateikiama nuoroda į elemento fotofiksaciją, kuri pateikiama B priede.

Kitoje – ketvirtoje – lentelės skiltyje pateikiamas žmonėms su negalia pritaikyto elemento žymėjimas tarptautiniu žmonių su negalia ženklu (žr. 13 pav.).

Visi „žmonių su negalia pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, automobilių stovėjimo vietos, įėjimai į pastatus. Tualetų kabinos ir kt. turi būti pažymėti neįgaliųjų informaciniu ženklu. 
Šie ženklai, nuorodos, užrašai, schemos turi būti įrengti 1500 – 4500 mm nuo grindų ar šaligatvio paviršiaus. Prie durų šie ženklai turi būti kabinami iš tos pusės, kur yra durų rankena. Pakabinti žmonių su negalia informacijos ženklai neturi sumažinti neįgalių žmonių judėjimo trasų mažiausių leistinų pločių ir aukščių, manevravimams skirtų aikštelių plotų ar kitaip kliudyti neįgaliesiems.
Neįgalių žmonių informacijos ženklų, nuorodų, užrašų, schemų raidės, skaičiai, matmenys, piešiniai turi būti kontrastingi (šviesūs tamsiame fone arba atvirkščiai), ženklų paviršius matinis, neblizgus. Šriftas turi būti aiškus ir gerai įskaitomas. Neįgalių žmonių informacijos ženklai turi būti ne mažesni kaip 150 x 150 mm. Ant informacinių ženklų, įrengtų neįgaliųjų pasiekiamumo zonoje, esanti informacija turi būti pateikta ir taktine forma – Brailio raštu“ (Lietuvos invalidų draugija, 2004 b)
Šeštoje lentelės skiltyje pateikiami STR „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ vertinamam elementui keliami reikalavimai. Visi reikalavimai yra paimti iš šio reglamento, tačiau reikalavimų keltuvams reglamente nėra keliama, nors jie yra labai svarbus elementas, pritaikant fizinę aplinką neįgaliesiems, todėl šiam elementui keliamas reikalavimas, kad jie įrengiami ten, kur yra laiptai apsunkinantys judėjimą. Taip pat numatyta, kad keltuvai būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Svarbu, kad šie keltuvai netrukdytų kitų žmonių judėjimui.
Penktoje lentelės skiltyje yra vertinimas ar elementas atitinka reglamento keliamus reikalavimus. Jei pritaikymas atitinka reikalavimus visiškai, tai žymimas „+“, jei elementas nepritaikytas – „–“ ir jei elementas yra iš dalies pritaikytas – „o“. 
Tokiu būdu atliekamas visų VGTU fakultetų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms būklės vertinimas. Ir kiekvieno fakulteto fizinės aplinkos atitikties STR „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ vertinimas pateikiamas atitinkamo fakulteto fizinės aplinkos būklės vertinimo lentelėse.
Aplinkos inžinerijos fakultete (2 lentelė) nėra specialiai neįgaliesiems pritaikytų fizinės aplinkos elementų. Jeigu kažkuriuo elementu neįgalusis ir gali naudotis, tai tas elementas yra pritaikytas natūraliai, o ne specialiai jį pritaikant žmonėms su negalia. Nėra numatytas ir patekimas į šiuos rūmus. Viskas, kas yra pritaikyta, tai yra ne specialiai pritaikyta, o įrengta naudotis sveikiems žmonėms, bet kartu tinka naudotis ir neįgaliesiems. Nors pastatas ir jo aplinka beveik nepritaikytas neįgaliesiems, tačiau automobilių stovėjimo aikštelėje yra žmonėms su negalia pritaikytos automobilių stovėjimo vietos, taip pat antrame pastato aukšte yra neįgaliesiems pritaikytas sanitarinis mazgas.
Visos pastato patalpos ir judėjimo trasos specialiai nėra pritaikytos žmonių su negalia reikmėms. Tačiau patalpų durų ir liftų durų angų pločiai yra pakankami, kad neįgalusis galėtų patekti į reikiamą patalpą ar lifto kabiną. Taip pat pastate nėra slenksčių, kurie apsunkintų neįgaliųjų judėjimą. Auditorijos šiuose universiteto rūmuose nėra pritaikytos neįgaliesiems. Taip pat nėra pritaikyti ir sanitariniai mazgai. Tik pirmame aukšte prie aštuntos auditorijos esantis sanitarinis mazgas yra pritaikytas žmonėms su negalia, kuriame yra viena pritaikyta kabina. 

Taip pat šiame pastate yra daug žmonėms su negalia pavojų keliančių langų, kurie yra įrengti per žemame aukštyje nuo grindų ir neapsaugoti jokia apsauga.

Evakuaciniai išėjimai taip pat nėra pritaikyti neįgaliesiems.
Transporto inžinerijos fakultetas (3 lentelė) neįgaliesiems visiškai nepritaikytas neįgaliesiems. Automobilių stovėjimo aikštelėje nėra vietų skirtų neįgaliesiems, taip pat nepritaikytas atvykimas viešuoju transportu, nes aukščių skirtumai judėjimo trasoje yra dideli, o danga joje yra duobėta, nelygi, ant jos kaupiasi vanduo. Nėra organizuotas neįgaliųjų patekimas į pastatą, nes nepritaikytas nei pagrindinis įėjimas, nei įrengtas atskiras žmonėms su negalia skirtas įėjimas į pastatą. Norint patekti į pirmą pastato aukštą reikia įveikti laiptus, kurie nepritaikyti neįgaliesiems, nes nėra įrengta jokio laiptų įveikimą palengvinančio įrenginio. Pastate nėra liftų, o laiptinės nepritaikytos neįgaliesiems. Šiuose rūmuose nepritaikytos nei auditorijos, nei sanitariniai mazgai, nei judėjimo trasos, kuriose stovi stalai ir pan., kurie nėra pažymėti įspėjamaisiais ženklais, ir trukdo neįgaliesiems judėti. Taigi šiuose rūmuose nėra pritaikytas neįgaliesiems nei patekimas į juos, nei judėjimas pastato viduje, nei pačios auditorijos. Reglamento keliamus reikalavimus tenkina tik pavieniai elementai, kurie nėra specialiai pritaikyti neįgaliesiems.

Į šiuos rūmus neįgaliajam patekti yra sunku, nes nepritaikytas nei atvykimas, nei patekimas į pastatą, nei pastato viduje esančios patalpos ir elementai.

2 lentelė. VGTU SRK – II rūmų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia būklės vertinimo lentelė
	Elementų grupė
	Aplinkos elementai
	Nuoroda į elemento fotofiksaciją (žr. B priedas)
	Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu
	Reglamento tenkinimas
	STR 2.03.01:2001 reikalavimai

	Pandusai

q=0,117
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo q=0,160
	1 pav.
	
	-
	Prie pagrindinio įėjimo laiptų privalo būti įrengtas pandusas

	
	Panduso išilginis nuolydis q=0,134
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%)

	
	Panduso plotis q=0,141
	
	
	-
	≥1200 mm matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių

	
	Pakilimo juosta q=0,145
	
	
	-
	Ilgis ne didesnis kaip 9000 mm, o pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm

	
	Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir ten, kur pandusas keičia kryptį q=0,148
	
	
	-
	Panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį turi būti įrengta poilsio aikštelė ≥1500x1500 mm

	
	Turėklai prie pandusų q=0,149
	
	
	-
	Ištisiniai turėklai abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse

	
	Borteliai prie pandusų q=0,124
	
	
	-
	≥50 mm

	Laiptai

q=0,119
	Turėklai prie laiptų q=0,163
	2 pav.
	
	o
	Jei pakopų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Kai laiptai platesni nei 2400 mm, tai turi būti kas 1200-1400 mm įrengti turėklai lygiagrečiai judėjimo krypčiai

	
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo q=0,145
	3 pav.
	
	-
	30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklai arba ne daugiau kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai

	
	Atstumas tarp sienos ir turėklų q=0,142
	
	
	-
	 ≥40-50 mm

	
	Vidaus laiptų pakopos q=0,155
	4 pav.
	
	o
	Ne žemesnės 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm. Plotis ≥300 mm

	
	Nedengtų lauko laiptų pakopos q=0,144
	5 pav.
	
	+
	Ne aukštesnės nei 120 mm ir ne siauresnės nei 400 mm

	
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai q=0,116
	6 pav.
	
	-
	Kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.

	
	Laiptatakiai q=0,135
	4 pav.
	
	+
	Tiesūs. Neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.

	Durys

q=0,123
	Durų angos q=0,138
	7 pav.
	
	-
	Angos bekliūtis plotis tarp varčios ir staktos vidaus turi būti ≥850 mm 

	
	Stiklinės durys q=0,103
	9 pav.
	
	-
	Iš smūgiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta

	
	Slenksčiai pastato viduje q=0,134
	10 pav.
	
	+
	Negali būti slenksčių

	
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis q=0,127
	9 pav.
	
	+
	≤20 mm

	
	Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo q=0,107
	11 pav.
	
	-
	Privalo būti įgilinti, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi

	
	Durų rankenos, užraktai ir pan. q=0,144
	12 pav.
	
	+
	≤1200 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Durys q=0,110
	7 pav.
	
	+
	Varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos ranka arba automatinės)

	
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą q=0,137
	8 pav.
	
	+
	Lygi aikštelė ne mažesnė 1500x1500 mm

	Patalpos

q=0,102
	Pastato prieangis (tambūras) q=0,137
	13 pav.
	
	-
	Varstant duris turi likti ne mažesnis kaip 1400x1400 mm durų varčių netrukdomas plotas

	
	Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių q=0,124
	14 pav.
	
	+
	Plotis ≥1800 mm

	
	Koridoriai, kur yra vienos priešais kitas į koridorių atidaromos durys q=0,087
	15 pav.
	
	+
	Plotis ≥2700 mm

	
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose q=0,124
	
	
	-
	Jei ženklai, šviestuvai ar kiti elementai atsikišantys nuo sienos daugiau nei 100 mm kabinami mažiau nei 2100 mm ir aukščiau nei 800 mm, tai po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį ar perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm virš grindų

	
	Judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia q=0,109
	16 pav.
	
	+
	Lygūs, kieti, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių medžiagų

	
	Judėjimo trasose esantys objektai q=0,077
	
	
	-
	Ant ar šalia jų turi būti 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta

	
	Sanitariniai mazgai q=0,128
	17 pav.
	+
	o
	Kiekvienam pastato aukšte privalo būti bent vienas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia

	
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge q=0,085
	
	
	+
	Turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina

	
	Laboratorijos q=0,112
	
	
	-
	Neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos įrengtos kuo arčiau išėjimo

	Liftas

q=0.118
	Lifto kabina q=0,140
	18 pav.
	
	o
	Kabina turi būti ne siauresnė 1100 mm ir ne mažesnio 1400 mm gylio

	
	Lifto durų anga q=0,154
	18 pav.
	
	o
	Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm.

	
	Aikštelė prieš liftą q=0,142
	19 pav.
	
	+
	≥1500x1500 mm

	
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų q=0,099
	19 pav.
	
	-
	≤20 mm

	
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai q=0,087
	20 pav.
	
	-
	Ne aukščiau 900-1200 mm nuo grindų

	
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo q=0,144
	21 pav.
	
	-
	Skersmuo ≥18 mm, atstumai tarp mygtukų 15 mm

	
	Lifto valdymo mygtukų informacija q=0,140
	
	
	-
	Brailio raštu

	
	Turėklai lifto kabinos viduje q=0,095
	22 pav.
	
	-
	Dvigubi: viršutiniai 900-950 mm, apatiniai 650-750 mm aukštyje 

	Auditorijos

q=0,103
	Vietų skaičius auditorijose q=0,234
	
	
	-
	≥5% žmonėms su negalia pritaikytų vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta

	
	Vietų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose q=0,206
	
	
	-
	Pusė jų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos išdėstytos patalpoje. Visos vietos turi būti prie pagrindinių takų.

	
	Sėdimos vietos plotis q=0,211
	
	
	-
	Vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm

	
	Tarpai tarp kėdžių eilių q=0,131
	
	
	-
	≥1200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės ir kitos kėdės nugarėlės)

	
	Stalai auditorijose q=0,219
	
	
	-
	Stalų paviršius ne žemiau 650 mm ir ne aukščiau 850 mm. Po stalu turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė patogiai žmonėms su negalia sėdėti

	Kita

q=0,102
	Evakuaciniai išėjimai q=0,234
	
	
	-
	Turi būti pritaikyti žmonėms su negalia

	
	Langai q=0,247
	23 pav.
	
	o
	Jų stiklo plokštuma turi būti 900-1200 mm aukštyje nuo grindų.

	
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai q=0,256
	24 pav.
	
	o
	Turi būti įrengti ≥500 mm ir ne aukščiau 1300 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Keltuvai q=0,263
	25 pav.
	
	-
	Įrengiami ten, kur yra laiptai, apsunkinantys judėjimą. Būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Neturi trukdyti kitų žmonių judėjimui

	Pėsčiųjų takai

q=0,110
	Pėsčiųjų tako plotis q=0,073
	
	
	+
	≥1200 mm

	
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis q=0,073
	
	
	-
	≤1:20 (5%) mm

	
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis q=0,043
	
	
	-
	≤1:30 (3,3%) mm

	
	Aukščių lygių skirtumai take q=0,113
	26 pav.
	
	-
	≤20 mm

	
	Panduso juostos išilginis nuolydis q=0,065
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%) mm

	
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku q=0,110
	
	
	-
	Gatvė turi būti pakelta į takų lygį

	
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai q=0,109
	
	
	-
	Pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jei B ir C kategorijų gatvėse šaligatvis ir gatvės važiuojamoji dalis įrengta viename lygyje, jų riba turi būti pažymėta skirtingos faktūros ar skirtingos spalvos įspėjamąja juosta

	
	Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose q=0,074
	27 pav.
	
	-
	Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai

	
	Šviestuvai ar kitos kliūtys q=0,112
	28 pav.
	
	+
	Turi būti sumontuoti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus

	
	Dangčiai, grotos, trapai ir kt. kliūtys q=0,114
	
	
	-
	Neturi būti kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus

	
	Apšvietimas q=0,114
	29 pav.
	
	-
	Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kt. žmonių su negalia trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu

	Automobilių stovėjimo aikštelės

q=0,107
	Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius žmonėms su negalia q=0,214
	30 pav.
	
	+
	1 vieta, kai aikštelė yra iki 15 vietų, 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų, 4% vietų kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų

	
	Atstumas nuo objekto iki žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų q=0,184
	
	
	+
	Kuo arčiau pastato pagrindinio įėjimo ir ne toliau kaip 60 m nuo jo

	
	Išlaipinimo aikštelė q=0,167
	
	
	-
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietoje turi būti išlaipinimo aikštelė 1500 mm pločio (ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms)

	
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietos žymėjimas q=0,090
	30 pav.
	
	o
	Turi būti pažymėtos horizontaliu žmonių su negalia informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu

	
	Apšvietimas q=0,146
	
	
	o
	Turi būti gerai apšviestos tamsiu paros metu

	
	Dangų paviršiai q=0,199
	31 pav.
	
	-
	Lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių ir saikingai rievėtų medžiagų. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės nei 15 mm. 


3 lentelė. VGTU TR – I rūmų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia būklės vertinimo lentelė
	Elementų grupė
	Aplinkos elementai
	Nuoroda į elemento fotofiksaciją (žr. B priedas)
	Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu ŽN ženklu
	Reglamento tenkinimas
	STR 2.03.01:2001 reikalavimai

	Pandusai

q=0,117
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo q=0,160
	61 pav.
	
	-
	Prie pagrindinio įėjimo laiptų privalo būti įrengtas pandusas

	
	Panduso išilginis nuolydis q=0,134
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%)

	
	Panduso plotis q=0,141
	
	
	-
	≥1200 mm matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių

	
	Pakilimo juosta q=0,145
	
	
	-
	Ilgis ne didesnis kaip 9000 mm, o pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm

	
	Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir ten, kur pandusas keičia kryptį q=0,148
	
	
	-
	Panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį turi būti įrengta poilsio aikštelė ≥1500x1500 mm

	
	Turėklai prie pandusų q=0,149
	
	
	-
	Ištisiniai turėklai abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse

	
	Borteliai prie pandusų q=0,124
	
	
	-
	≥50 mm

	Laiptai

q=0,119
	Turėklai prie laiptų q=0,163
	62 pav.
	
	o
	Jei pakopų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Kai laiptai platesni nei 2400 mm, tai turi būti kas 1200-1400 mm įrengti turėklai lygiagrečiai judėjimo krypčiai

	
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo q=0,145
	62 pav.
	
	+
	30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklai arba ne daugiau kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai

	
	Atstumas tarp sienos ir turėklų q=0,142
	
	
	-
	 ≥40-50 mm

	
	Vidaus laiptų pakopos q=0,155
	62 pav.
	
	+
	Ne žemesnės 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm. Plotis ≥300 mm

	
	Nedengtų lauko laiptų pakopos q=0,144
	61 pav.
	
	+
	Ne aukštesnės nei 120 mm ir ne siauresnės nei 400 mm

	
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai q=0,116
	
	
	-
	Kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.

	
	Laiptatakiai q=0,135
	62 pav.
	
	+
	Tiesūs. Neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.

	Durys

q=0,123
	Durų angos q=0,138
	61 pav.
	
	-
	Angos bekliūtis plotis tarp varčios ir staktos vidaus turi būti ≥850 mm 

	
	Stiklinės durys q=0,103
	61 pav.
	
	-
	Iš smūgiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta

	
	Slenksčiai pastato viduje q=0,134
	61 pav.
	
	-
	Negali būti slenksčių

	
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis q=0,127
	
	
	-
	≤20 mm

	
	Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo q=0,107
	61 pav.
	
	+
	Privalo būti įgilinti, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi

	
	Durų rankenos, užraktai ir pan. q=0,144
	63 pav.
	
	+
	≤1200 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Durys q=0,110
	64 pav.
	
	+
	Varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos ranka arba automatinės)

	
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą q=0,137
	65 pav.
	
	-
	Lygi aikštelė ne mažesnė 1500x1500 mm

	Patalpos

q=0,102
	Pastato prieangis (tambūras) q=0,137
	
	
	-
	Varstant duris turi likti ne mažesnis kaip 1400x1400 mm durų varčių netrukdomas plotas

	
	Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių q=0,124
	66 pav.
	
	+
	Plotis ≥1800 mm

	
	Koridoriai, kur yra vienos priešais kitas į koridorių atidaromos durys q=0,087
	
	
	-
	Plotis ≥2700 mm

	
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose q=0,124
	67 pav.
	
	-
	Jei ženklai, šviestuvai ar kiti elementai atsikišantys nuo sienos daugiau nei 100 mm kabinami mažiau nei 2100 mm ir aukščiau nei 800 mm, tai po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį ar perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm virš grindų

	
	Judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia q=0,109
	
	
	+
	Lygūs, kieti, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių medžiagų

	
	Judėjimo trasose esantys objektai q=0,077
	
	
	-
	Ant ar šalia jų turi būti 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta

	
	Sanitariniai mazgai q=0,128
	68 pav.
	
	-
	Kiekvienam pastato aukšte privalo būti bent vienas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia

	
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge q=0,085
	
	
	-
	Turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina

	
	Laboratorijos q=0,112
	
	
	-
	Neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos įrengtos kuo arčiau išėjimo

	Liftas

q=0.118
	Lifto kabina q=0,140
	
	
	-
	Kabina turi būti ne siauresnė 1100 mm ir ne mažesnio 1400 mm gylio

	
	Lifto durų anga q=0,154
	
	
	-
	Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm.

	
	Aikštelė prieš liftą q=0,142
	
	
	-
	≥1500x1500 mm

	
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų q=0,099
	
	
	-
	≤20 mm

	
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai q=0,087
	
	
	-
	Ne aukščiau 900-1200 mm nuo grindų

	
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo q=0,144
	
	
	-
	Skersmuo ≥18 mm, atstumai tarp mygtukų 15 mm

	
	Lifto valdymo mygtukų informacija q=0,140
	
	
	-
	Brailio raštu

	
	Turėklai lifto kabinos viduje q=0,095
	
	
	-
	Dvigubi: viršutiniai 900-950 mm, apatiniai 650-750 mm aukštyje 

	Auditorijos

q=0,103
	Vietų skaičius auditorijose q=0,234
	
	
	-
	≥5% žmonėms su negalia pritaikytų vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta

	
	Vietų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose q=0,206
	
	
	-
	Pusė jų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos išdėstytos patalpoje. Visos vietos turi būti prie pagrindinių takų.

	
	Sėdimos vietos plotis q=0,211
	
	
	-
	Vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm

	
	Tarpai tarp kėdžių eilių q=0,131
	
	
	-
	≥1200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės ir kitos kėdės nugarėlės)

	
	Stalai auditorijose q=0,219
	
	
	-
	Stalų paviršius ne žemiau 650 mm ir ne aukščiau 850 mm. Po stalu turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė patogiai žmonėms su negalia sėdėti

	Kita

q=0,102
	Evakuaciniai išėjimai q=0,234
	
	
	-
	Turi būti pritaikyti žmonėms su negalia

	
	Langai q=0,247
	69 pav.
	
	o
	Jų stiklo plokštuma turi būti 900-1200 mm aukštyje nuo grindų.

	
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai q=0,256
	70 pav.
	
	+
	Turi būti įrengti ≥500 mm ir ne aukščiau 1300 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Keltuvai q=0,263
	
	
	-
	Įrengiami ten, kur yra laiptai, apsunkinantys judėjimą. Būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Neturi trukdyti kitų žmonių judėjimui

	Pėsčiųjų takai

q=0,110
	Pėsčiųjų tako plotis q=0,073
	71 pav.
	
	o
	≥1200 mm

	
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis q=0,073
	71 pav.
	
	-
	≤1:20 (5%) mm

	
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis q=0,043
	71 pav.
	
	-
	≤1:30 (3,3%) mm

	
	Aukščių lygių skirtumai take q=0,113
	
	
	-
	≤20 mm

	
	Panduso juostos išilginis nuolydis q=0,065
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%) mm

	
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku q=0,110
	
	
	-
	Gatvė turi būti pakelta į takų lygį

	
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai q=0,109
	
	
	-
	Pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jei B ir C kategorijų gatvėse šaligatvis ir gatvės važiuojamoji dalis įrengta viename lygyje, jų riba turi būti pažymėta skirtingos faktūros ar skirtingos spalvos įspėjamąja juosta

	
	Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose q=0,074
	74 pav.
	
	-
	Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai

	
	Šviestuvai ar kitos kliūtys q=0,112
	
	
	-
	Turi būti sumontuoti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus

	
	Dangčiai, grotos, trapai ir kt. kliūtys q=0,114
	72 pav.
	
	-
	Neturi būti kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus

	
	Apšvietimas q=0,114
	
	
	o
	Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kt. žmonių su negalia trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu

	Automobilių stovėjimo aikštelės

q=0,107
	Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius žmonėms su negalia q=0,214
	
	
	-
	1 vieta, kai aikštelė yra iki 15 vietų, 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų, 4% vietų kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų

	
	Atstumas nuo objekto iki žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų q=0,184
	
	
	-
	Kuo arčiau pastato pagrindinio įėjimo ir ne toliau kaip 60 m nuo jo

	
	Išlaipinimo aikštelė q=0,167
	
	
	-
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietoje turi būti išlaipinimo aikštelė 1500 mm pločio (ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms)

	
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietos žymėjimas q=0,090
	
	
	-
	Turi būti pažymėtos horizontaliu žmonių su negalia informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu

	
	Apšvietimas q=0,146
	
	
	-
	Turi būti gerai apšviestos tamsiu paros metu

	
	Dangų paviršiai q=0,199
	73 pav.
	
	-
	Lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių ir saikingai rievėtų medžiagų. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės nei 15 mm. 


Architektūros fakulteto fizinė aplinka (4 lentelė) yra viena geriausiai iš VGTU rūmų pritaikyta neįgaliesiems. Patekimas į šį fakultetą per pagrindinį įėjimą neįgaliesiems nėra numatytas, nes prie pagrindinio įėjimo laiptų nėra įrengta nei turėklų, nei panduso, nei kitos pakilimą laiptais neįgaliesiems palengvinančios priemonės. Įėjus į pastatą įrengti laiptai, nepritaikyti neįgaliesiems. Patekimas į rūmus neįgaliesiems numatytas per vidinį rūmų kiemą. Žmonės, turintys negalią, norėdami patekti į Architektūros rūmus, turi paskambinti budėtojui. Lentelė su budėtojo telefono numeriu yra pakabinta prie rūmų arkos. Budėtojas turi atidaryti arkoje įvažiavimo į kiemą vartus. Tačiau kieme nėra neįgaliesiems pritaikytų automobilių stovėjimo vietų. Aikštelės danga yra ištrupėjusi, todėl judėti neįgaliesiems rūmų kieme yra sudėtinga. Į pastato pirmąjį aukštą neįgaliesiems patekimas numatytas įrengtais dviem pandusais. Įvažiavus į kiemą pro arką ir pasukus prie kairėje esančio panduso juo galima patekti į pirmąjį pastato aukštą ir prie vieno iš dviejų liftų, kurie yra pritaikyti žmonėms su negalia ir kuriais galima patekti į bet kurį pastato aukštą. Visuose pastato aukštuose yra pritaikyta po vieną sanitarinio mazgo kabiną neįgaliesiems, kuri įrengta atskirai nuo bendro sanitarinio mazgo. Tačiau šie neįgaliesiems pritaikyti sanitariniai mazgai yra užrakinti ir norint į juos patekti, reikia pasiimti iš budėtojo raktą. Taip pat į pastatą galima patekti ir per iš Plytinės gatvės pusės ir vidiniame kieme įrengtus įėjimus.
Nuo panduso, esančio dešinėje pastato pusėje, galima patekti tik į pirmame aukšte esančias patalpas. 
Auditorijos pastate nėra pritaikytos neįgaliesiems. Nepritaikytas ir patekimas į jas – durų angos, atidarius vieną durų pusę, yra per siauros, o prie durų pastato viduje yra slenksčiai, apsunkinantys neįgaliesiems judėjimą. 

Fakulteto judėjimo trasose stovi stalai, suoleliai ir pan., kurie nėra pažymėti įspėjamaisiais ženklais ir apsunkina neįgaliųjų judėjimą. 
Laiptinėje laiptatakiai ir prie jų įrengti turėklai tenkina visus reglamentu reikalavimus, tačiau ant pakopų nėra įrengtų įspėjamųjų paviršių. 
4 lentelė. VGTU AR – I rūmų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia būklės vertinimo lentelė
	Elementų grupė
	Aplinkos elementai
	Nuoroda į elemento fotofiksaciją (žr. B priedas)
	Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu ŽN ženklu
	Reglamento tenkinimas
	STR 2.03.01:2001 reikalavimai

	Pandusai

q=0,117
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo q=0,160
	32 pav.
	
	+
	Prie pagrindinio įėjimo laiptų privalo būti įrengtas pandusas

	
	Panduso išilginis nuolydis q=0,134
	32 pav.
	
	+
	≤1:12 (8,3%)

	
	Panduso plotis q=0,141
	32 pav.
	
	+
	≥1200 mm matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių

	
	Pakilimo juosta q=0,145
	32 pav.
	
	+
	Ilgis ne didesnis kaip 9000 mm, o pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm

	
	Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir ten, kur pandusas keičia kryptį q=0,148
	33 pav.
	
	+
	Panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį turi būti įrengta poilsio aikštelė ≥1500x1500 mm

	
	Turėklai prie pandusų q=0,149
	34 pav.
	
	+
	Ištisiniai turėklai abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse

	
	Borteliai prie pandusų q=0,124
	35 pav.
	
	-
	≥50 mm

	Laiptai

q=0,119
	Turėklai prie laiptų q=0,163
	38 pav.
	
	+
	Jei pakopų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Kai laiptai platesni nei 2400 mm, tai turi būti kas 1200-1400 mm įrengti turėklai lygiagrečiai judėjimo krypčiai

	
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo q=0,145
	36 pav.
	
	+
	30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklai arba ne daugiau kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai

	
	Atstumas tarp sienos ir turėklų q=0,142
	
	
	-
	 ≥40-50 mm

	
	Vidaus laiptų pakopos q=0,155
	36 pav.
	
	+
	Ne žemesnės 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm. Plotis ≥300 mm

	
	Nedengtų lauko laiptų pakopos q=0,144
	
	
	+
	Ne aukštesnės nei 120 mm ir ne siauresnės nei 400 mm

	
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai q=0,116
	
	
	-
	Kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.

	
	Laiptatakiai q=0,135
	36 pav.
	
	+
	Tiesūs. Neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.

	Durys

q=0,123
	Durų angos q=0,138
	37 pav.
	
	+
	Angos bekliūtis plotis tarp varčios ir staktos vidaus turi būti ≥850 mm 

	
	Stiklinės durys q=0,103
	37 pav.
	
	+
	Iš smūgiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta

	
	Slenksčiai pastato viduje q=0,134
	37 pav.
	
	o
	Negali būti slenksčių

	
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis q=0,127
	39 pav.
	
	+
	≤20 mm

	
	Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo q=0,107
	41 pav.
	
	-
	Privalo būti įgilinti, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi

	
	Durų rankenos, užraktai ir pan. q=0,144
	
	
	+
	≤1200 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Durys q=0,110
	41 pav.
	
	+
	Varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos ranka arba automatinės)

	
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą q=0,137
	42 pav.
	
	+
	Lygi aikštelė ne mažesnė 1500x1500 mm

	Patalpos

q=0,102
	Pastato prieangis (tambūras) q=0,137
	42 pav.
	
	-
	Varstant duris turi likti ne mažesnis kaip 1400x1400 mm durų varčių netrukdomas plotas

	
	Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių q=0,124
	
	
	+
	Plotis ≥1800 mm

	
	Koridoriai, kur yra vienos priešais kitas į koridorių atidaromos durys q=0,087
	
	
	+
	Plotis ≥2700 mm

	
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose q=0,124
	
	
	-
	Jei ženklai, šviestuvai ar kiti elementai atsikišantys nuo sienos daugiau nei 100 mm kabinami mažiau nei 2100 mm ir aukščiau nei 800 mm, tai po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį ar perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm virš grindų

	
	Judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia q=0,109
	
	
	+
	Lygūs, kieti, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių medžiagų

	
	Judėjimo trasose esantys objektai q=0,077
	
	
	-
	Ant ar šalia jų turi būti 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta

	
	Sanitariniai mazgai q=0,128
	43 pav.
	+
	+
	Kiekvienam pastato aukšte privalo būti bent vienas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia

	
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge q=0,085
	
	
	+
	Turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina

	
	Laboratorijos q=0,112
	
	
	-
	Neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos įrengtos kuo arčiau išėjimo

	Liftas

q=0.118
	Lifto kabina q=0,140
	44 pav.
	
	+
	Kabina turi būti ne siauresnė 1100 mm ir ne mažesnio 1400 mm gylio

	
	Lifto durų anga q=0,154
	
	
	+
	Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm.

	
	Aikštelė prieš liftą q=0,142
	
	
	+
	≥1500x1500 mm

	
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų q=0,099
	
	
	+
	≤20 mm

	
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai q=0,087
	44 pav.
	
	+
	Ne aukščiau 900-1200 mm nuo grindų

	
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo q=0,144
	45 pav.
	
	+
	Skersmuo ≥18 mm, atstumai tarp mygtukų 15 mm

	
	Lifto valdymo mygtukų informacija q=0,140
	45 pav.
	
	+
	Brailio raštu

	
	Turėklai lifto kabinos viduje q=0,095
	44 pav.
	
	o
	Dvigubi: viršutiniai 900-950 mm, apatiniai 650-750 mm aukštyje 

	Auditorijos

q=0,103
	Vietų skaičius auditorijose q=0,234
	
	
	-
	≥5% žmonėms su negalia pritaikytų vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta

	
	Vietų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose q=0,206
	
	
	-
	Pusė jų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos išdėstytos patalpoje. Visos vietos turi būti prie pagrindinių takų.

	
	Sėdimos vietos plotis q=0,211
	
	
	-
	Vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm

	
	Tarpai tarp kėdžių eilių q=0,131
	
	
	-
	≥1200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės ir kitos kėdės nugarėlės)

	
	Stalai auditorijose q=0,219
	
	
	-
	Stalų paviršius ne žemiau 650 mm ir ne aukščiau 850 mm. Po stalu turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė patogiai žmonėms su negalia sėdėti

	Kita

q=0,102
	Evakuaciniai išėjimai q=0,234
	
	
	-
	Turi būti pritaikyti žmonėms su negalia

	
	Langai q=0,247
	
	
	-
	Jų stiklo plokštuma turi būti 900-1200 mm aukštyje nuo grindų.

	
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai q=0,256
	46 pav.
	
	+
	Turi būti įrengti ≥500 mm ir ne aukščiau 1300 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Keltuvai q=0,263
	
	
	-
	Įrengiami ten, kur yra laiptai, apsunkinantys judėjimą. Būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Neturi trukdyti kitų žmonių judėjimui

	Pėsčiųjų takai

q=0,110
	Pėsčiųjų tako plotis q=0,073
	
	
	+
	≥1200 mm

	
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis q=0,073
	
	
	+
	≤1:20 (5%) mm

	
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis q=0,043
	
	
	+
	≤1:30 (3,3%) mm

	
	Aukščių lygių skirtumai take q=0,113
	
	
	+
	≤20 mm

	
	Panduso juostos išilginis nuolydis q=0,065
	
	
	+
	≤1:12 (8,3%) mm

	
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku q=0,110
	
	
	+
	Gatvė turi būti pakelta į takų lygį

	
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai q=0,109
	
	
	+
	Pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jei B ir C kategorijų gatvėse šaligatvis ir gatvės važiuojamoji dalis įrengta viename lygyje, jų riba turi būti pažymėta skirtingos faktūros ar skirtingos spalvos įspėjamąja juosta

	
	Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose q=0,074
	
	
	-
	Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai

	
	Šviestuvai ar kitos kliūtys q=0,112
	
	
	-
	Turi būti sumontuoti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus

	
	Dangčiai, grotos, trapai ir kt. kliūtys q=0,114
	
	
	-
	Neturi būti kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus

	
	Apšvietimas q=0,114
	
	
	+
	Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kt. žmonių su negalia trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu

	Automobilių stovėjimo aikštelės

q=0,107
	Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius žmonėms su negalia q=0,214
	
	
	o
	1 vieta, kai aikštelė yra iki 15 vietų, 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų, 4% vietų kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų

	
	Atstumas nuo objekto iki žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų q=0,184
	
	
	+
	Kuo arčiau pastato pagrindinio įėjimo ir ne toliau kaip 60 m nuo jo

	
	Išlaipinimo aikštelė q=0,167
	
	
	o
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietoje turi būti išlaipinimo aikštelė 1500 mm pločio (ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms)

	
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietos žymėjimas q=0,090
	
	
	-
	Turi būti pažymėtos horizontaliu žmonių su negalia informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu

	
	Apšvietimas q=0,146
	
	
	-
	Turi būti gerai apšviestos tamsiu paros metu

	
	Dangų paviršiai q=0,199
	
	
	-
	Lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių ir saikingai rievėtų medžiagų. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės nei 15 mm. 


Elektronikos fakultetas (5 lentelė) beveik nėra pritaikytas žmonių su negalia reikmėms. Čia pritaikyti tik pavieniai aplinkos elementai. Jie nėra specialiai pritaikyti žmonėms su negalia, o įrengti naudotis sveikiems žmonėms, bet tinka ir neįgaliųjų reikmėms.
Šiame fakultete nesuplanuotas neįgaliųjų patekimas į pastatą, nes prie pagrindinio įėjimo laiptų nėra nei panduso, nei turėklų, nei kito pakilimą laiptais palengvinančio įrenginio. Nėra ir automobilių stovėjimo aikštelėje numatytos vietos žmonių su negalia automobiliams statyti. Pastato vidus nepritaikytas neįgaliesiems, nes čia esantis liftas yra skirtas tik viršutiniuose pastato aukštuose esančioms įmonėms aptarnauti, o studentai juo kilti negali, nes jo sustabdyti pastato aukštuose, kuriuose įsikūrusios universiteto patalpos, neįmanoma. Į kitus pastato aukštus patekti galima tik laiptais, kurie beveik nepritaikyti žmonėms su negalia – nėra nei keltuvų, nei pandusų, nei įspėjamųjų paviršių ant laiptų pakopų.

Žmonėms su negalia nėra pritaikytų sanitarinių mazgų.

Judėjimo negalią turintis neįgalusis negali nei patekti į pastatą, nei jame judėti iš vieno aukšto į kitą.

Patekimas į Fundamentinių mokslų fakultetą ir Humanitarinį institutą (6 lentelė) žmonėms su negalia numatytas iš centrinių universiteto rūmų per antrąjį aukštą pro auditorijų korpusą (žr. 37 pav.).
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37 pav. Trasos schema iš VGTU Saulėtekio rūmų centrinio korpuso antro aukšto į laboratorijų korpusus pro auditorijų korpusą

Neįgalusis, atvykęs į Fundamentinį fakultetą iki budėtojo, gali pakilti į bet kurį pastato aukštą laiptais, kurie nėra specialiai pritaikyti neįgaliesiems, bet pakopų pločiai atitinka reikalavimus, arba liftu, kuris taip pat nėra pritaikytas neįgaliesiems, bet jo durų anga yra tokio pločio, kad neįgalusis su vežimėliu gali į jį įvažiuoti. Neįgaliesiems pritaikytas sanitarinis mazgas yra tik penktame laboratorijų korpuso aukšte. Jame įrengta viena kabina neįgaliesiems. Laboratorijos nėra pritaikytos žmonėms su negalia. 
Mechanikos fakultetas (7 lentelė) neįgaliesiems yra pritaikytas minimaliai. Neįgalieji, atvykęs į šį fakultetą automobiliu, jį gali pastatyti vidiniame kiemelyje, kur yra neįgaliesiems skirtos dvi automobilių stovėjimo vietos. Tačiau jos įrengtos toli nuo pagrindinio įėjimo, o stovėjimo aikštelės danga ištrupėjusi ir nelygi, todėl neįgaliajam ja sunku judėti. Tik antrame šių rūmų korpuse yra pritaikytas patekimas į pastatą – prie laiptų įrengtas keltuvas, kuriuo neįgalusis gali patekti į pirmojo aukšto patalpas. Kitur neįgalusis patekti negali, nes pastate nėra liftų, o laiptai nėra pritaikyti – nėra nei keltuvų, nei kitų laiptų įveikimą lengvinančių elementų, taip pat nėra įspėjamųjų paviršių ant laiptų pakopų. 

Šiuose universiteto rūmuose nėra žmonėms su negalia pritaikytų sanitarinių mazgų, nėra pritaikytos ir mokymosi patalpos – auditorijos ir laboratorijos. 

5 lentelė. VGTU ER – I rūmų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia būklės vertinimo lentelė

	Elementų grupė
	Aplinkos elementai
	Nuoroda į elemento fotofiksaciją (žr. B priedas)
	Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu ŽN ženklu
	Reglamento tenkinimas
	STR 2.03.01:2001 reikalavimai

	Pandusai

q=0,117
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo q=0,160
	91 pav.
	
	-
	Prie pagrindinio įėjimo laiptų privalo būti įrengtas pandusas

	
	Panduso išilginis nuolydis q=0,134
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%)

	
	Panduso plotis q=0,141
	
	
	-
	≥1200 mm matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių

	
	Pakilimo juosta q=0,145
	
	
	-
	Ilgis ne didesnis kaip 9000 mm, o pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm

	
	Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir ten, kur pandusas keičia kryptį q=0,148
	
	
	-
	Panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį turi būti įrengta poilsio aikštelė ≥1500x1500 mm

	
	Turėklai prie pandusų q=0,149
	
	
	-
	Ištisiniai turėklai abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse

	
	Borteliai prie pandusų q=0,124
	
	
	-
	≥50 mm

	Laiptai

q=0,119
	Turėklai prie laiptų q=0,163
	92 pav.
	
	o
	Jei pakopų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Kai laiptai platesni nei 2400 mm, tai turi būti kas 1200-1400 mm įrengti turėklai lygiagrečiai judėjimo krypčiai

	
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo q=0,145
	92 pav.
	
	+
	30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklai arba ne daugiau kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai

	
	Atstumas tarp sienos ir turėklų q=0,142
	
	
	-
	 ≥40-50 mm

	
	Vidaus laiptų pakopos q=0,155
	92 pav.
	
	+
	Ne žemesnės 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm. Plotis ≥300 mm

	
	Nedengtų lauko laiptų pakopos q=0,144
	91 pav.
	
	+
	Ne aukštesnės nei 120 mm ir ne siauresnės nei 400 mm

	
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai q=0,116
	
	
	-
	Kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.

	
	Laiptatakiai q=0,135
	
	
	+
	Tiesūs. Neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.

	Durys

q=0,123
	Durų angos q=0,138
	93 pav.
	
	+
	Angos bekliūtis plotis tarp varčios ir staktos vidaus turi būti ≥850 mm 

	
	Stiklinės durys q=0,103
	93 pav.
	
	-
	Iš smūgiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta

	
	Slenksčiai pastato viduje q=0,134
	
	
	+
	Negali būti slenksčių

	
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis q=0,127
	93 pav.
	
	+
	≤20 mm

	
	Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo q=0,107
	94 pav.
	
	+
	Privalo būti įgilinti, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi

	
	Durų rankenos, užraktai ir pan. q=0,144
	
	
	+
	≤1200 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Durys q=0,110
	
	
	+
	Varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos ranka arba automatinės)

	
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą q=0,137
	
	
	+
	Lygi aikštelė ne mažesnė 1500x1500 mm

	Patalpos

q=0,102
	Pastato prieangis (tambūras) q=0,137
	95 pav.
	
	-
	Varstant duris turi likti ne mažesnis kaip 1400x1400 mm durų varčių netrukdomas plotas

	
	Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių q=0,124
	96 pav.
	
	+
	Plotis ≥1800 mm

	
	Koridoriai, kur yra vienos priešais kitas į koridorių atidaromos durys q=0,087
	
	
	-
	Plotis ≥2700 mm

	
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose q=0,124
	
	
	-
	Jei ženklai, šviestuvai ar kiti elementai atsikišantys nuo sienos daugiau nei 100 mm kabinami mažiau nei 2100 mm ir aukščiau nei 800 mm, tai po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį ar perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm virš grindų

	
	Judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia q=0,109
	
	
	+
	Lygūs, kieti, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių medžiagų

	
	Judėjimo trasose esantys objektai q=0,077
	97 pav.
	
	-
	Ant ar šalia jų turi būti 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta

	
	Sanitariniai mazgai q=0,128
	
	
	-
	Kiekvienam pastato aukšte privalo būti bent vienas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia

	
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge q=0,085
	
	
	-
	Turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina

	
	Laboratorijos q=0,112
	
	
	-
	Neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos įrengtos kuo arčiau išėjimo

	Liftas

q=0.118
	Lifto kabina q=0,140
	98 pav.
	
	-
	Kabina turi būti ne siauresnė 1100 mm ir ne mažesnio 1400 mm gylio

	
	Lifto durų anga q=0,154
	
	
	-
	Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm.

	
	Aikštelė prieš liftą q=0,142
	
	
	-
	≥1500x1500 mm

	
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų q=0,099
	
	
	-
	≤20 mm

	
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai q=0,087
	
	
	-
	Ne aukščiau 900-1200 mm nuo grindų

	
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo q=0,144
	
	
	-
	Skersmuo ≥18 mm, atstumai tarp mygtukų 15 mm

	
	Lifto valdymo mygtukų informacija q=0,140
	
	
	-
	Brailio raštu

	
	Turėklai lifto kabinos viduje q=0,095
	
	
	-
	Dvigubi: viršutiniai 900-950 mm, apatiniai 650-750 mm aukštyje 

	Auditorijos

q=0,103
	Vietų skaičius auditorijose q=0,234
	
	
	-
	≥5% žmonėms su negalia pritaikytų vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta

	
	Vietų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose q=0,206
	
	
	-
	Pusė jų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos išdėstytos patalpoje. Visos vietos turi būti prie pagrindinių takų.

	
	Sėdimos vietos plotis q=0,211
	
	
	-
	Vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm

	
	Tarpai tarp kėdžių eilių q=0,131
	
	
	-
	≥1200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės ir kitos kėdės nugarėlės)

	
	Stalai auditorijose q=0,219
	
	
	-
	Stalų paviršius ne žemiau 650 mm ir ne aukščiau 850 mm. Po stalu turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė patogiai žmonėms su negalia sėdėti

	Kita

q=0,102
	Evakuaciniai išėjimai q=0,234
	
	
	-
	Turi būti pritaikyti žmonėms su negalia

	
	Langai q=0,247
	
	
	+
	Jų stiklo plokštuma turi būti 900-1200 mm aukštyje nuo grindų.

	
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai q=0,256
	99 pav.
	
	o
	Turi būti įrengti ≥500 mm ir ne aukščiau 1300 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Keltuvai q=0,263
	
	
	-
	Įrengiami ten, kur yra laiptai, apsunkinantys judėjimą. Būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Neturi trukdyti kitų žmonių judėjimui

	Pėsčiųjų takai

q=0,110
	Pėsčiųjų tako plotis q=0,073
	100 pav.
	
	+
	≥1200 mm

	
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis q=0,073
	
	
	+
	≤1:20 (5%) mm

	
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis q=0,043
	
	
	+
	≤1:30 (3,3%) mm

	
	Aukščių lygių skirtumai take q=0,113
	
	
	-
	≤20 mm

	
	Panduso juostos išilginis nuolydis q=0,065
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%) mm

	
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku q=0,110
	
	
	-
	Gatvė turi būti pakelta į takų lygį

	
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai q=0,109
	
	
	-
	Pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jei B ir C kategorijų gatvėse šaligatvis ir gatvės važiuojamoji dalis įrengta viename lygyje, jų riba turi būti pažymėta skirtingos faktūros ar skirtingos spalvos įspėjamąja juosta

	
	Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose q=0,074
	
	
	-
	Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai

	
	Šviestuvai ar kitos kliūtys q=0,112
	
	
	+
	Turi būti sumontuoti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus

	
	Dangčiai, grotos, trapai ir kt. kliūtys q=0,114
	
	
	-
	Neturi būti kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus

	
	Apšvietimas q=0,114
	
	
	-
	Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kt. žmonių su negalia trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu

	Automobilių stovėjimo aikštelės

q=0,107
	Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius žmonėms su negalia q=0,214
	
	
	-
	1 vieta, kai aikštelė yra iki 15 vietų, 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų, 4% vietų kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų

	
	Atstumas nuo objekto iki žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų q=0,184
	
	
	-
	Kuo arčiau pastato pagrindinio įėjimo ir ne toliau kaip 60 m nuo jo

	
	Išlaipinimo aikštelė q=0,167
	
	
	-
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietoje turi būti išlaipinimo aikštelė 1500 mm pločio (ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms)

	
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietos žymėjimas q=0,090
	
	
	-
	Turi būti pažymėtos horizontaliu žmonių su negalia informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu

	
	Apšvietimas q=0,146
	
	
	-
	Turi būti gerai apšviestos tamsiu paros metu

	
	Dangų paviršiai q=0,199
	
	
	-
	Lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių ir saikingai rievėtų medžiagų. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės nei 15 mm. 


6 lentelė. VGTU SRL – I, SRL – LL, SS rūmų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia būklės vertinimo lentelė

	Elementų grupė
	Aplinkos elementai
	Nuoroda į elemento fotofiksaciją (žr. B priedas)
	Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu ŽN ženklu
	Reglamento tenkinimas
	STR 2.03.01:2001 reikalavimai

	Pandusai

q=0,117
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo q=0,160
	47 pav.
	
	+
	Prie pagrindinio įėjimo laiptų privalo būti įrengtas pandusas

	
	Panduso išilginis nuolydis q=0,134
	47 pav.
	
	+
	≤1:12 (8,3%)

	
	Panduso plotis q=0,141
	47 pav.
	
	+
	≥1200 mm matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių

	
	Pakilimo juosta q=0,145
	47 pav.
	
	+
	Ilgis ne didesnis kaip 9000 mm, o pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm

	
	Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir ten, kur pandusas keičia kryptį q=0,148
	48 pav.
	
	+
	Panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį turi būti įrengta poilsio aikštelė ≥1500x1500 mm

	
	Turėklai prie pandusų q=0,149
	47 pav.
	
	+
	Ištisiniai turėklai abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse

	
	Borteliai prie pandusų q=0,124
	48 pav.
	
	+
	≥50 mm

	Laiptai

q=0,119
	Turėklai prie laiptų q=0,163
	49 pav.
	
	+
	Jei pakopų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Kai laiptai platesni nei 2400 mm, tai turi būti kas 1200-1400 mm įrengti turėklai lygiagrečiai judėjimo krypčiai

	
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo q=0,145
	75 pav.
	
	o
	30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklai arba ne daugiau kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai

	
	Atstumas tarp sienos ir turėklų q=0,142
	
	
	-
	 ≥40-50 mm

	
	Vidaus laiptų pakopos q=0,155
	75 pav.
	
	o
	Ne žemesnės 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm. Plotis ≥300 mm

	
	Nedengtų lauko laiptų pakopos q=0,144
	
	
	+
	Ne aukštesnės nei 120 mm ir ne siauresnės nei 400 mm

	
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai q=0,116
	76 pav.
	
	-
	Kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.

	
	Laiptatakiai q=0,135
	76 pav.
	
	+
	Tiesūs. Neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.

	Durys

q=0,123
	Durų angos q=0,138
	77 pav.
	
	-
	Angos bekliūtis plotis tarp varčios ir staktos vidaus turi būti ≥850 mm 

	
	Stiklinės durys q=0,103
	78 pav.
	
	o
	Iš smūgiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta

	
	Slenksčiai pastato viduje q=0,134
	77 pav.
	
	+
	Negali būti slenksčių

	
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis q=0,127
	54 pav.
	
	-
	≤20 mm

	
	Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo q=0,107
	52 pav.
	
	+
	Privalo būti įgilinti, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi

	
	Durų rankenos, užraktai ir pan. q=0,144
	77 pav.
	
	+
	≤1200 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Durys q=0,110
	77 pav.
	
	+
	Varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos ranka arba automatinės)

	
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą q=0,137
	53 pav.
	
	+
	Lygi aikštelė ne mažesnė 1500x1500 mm

	Patalpos

q=0,102
	Pastato prieangis (tambūras) q=0,137
	54 pav.
	
	-
	Varstant duris turi likti ne mažesnis kaip 1400x1400 mm durų varčių netrukdomas plotas

	
	Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių q=0,124
	77 pav.
	
	+
	Plotis ≥1800 mm

	
	Koridoriai, kur yra vienos priešais kitas į koridorių atidaromos durys q=0,087
	77 pav.
	
	-
	Plotis ≥2700 mm

	
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose q=0,124
	
	
	+
	Jei ženklai, šviestuvai ar kiti elementai atsikišantys nuo sienos daugiau nei 100 mm kabinami mažiau nei 2100 mm ir aukščiau nei 800 mm, tai po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį ar perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm virš grindų

	
	Judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia q=0,109
	
	
	+
	Lygūs, kieti, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių medžiagų

	
	Judėjimo trasose esantys objektai q=0,077
	
	
	-
	Ant ar šalia jų turi būti 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta

	
	Sanitariniai mazgai q=0,128
	79 pav.
	+
	o
	Kiekvienam pastato aukšte privalo būti bent vienas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia

	
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge q=0,085
	
	
	+
	Turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina

	
	Laboratorijos q=0,112
	
	
	-
	Neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos įrengtos kuo arčiau išėjimo

	Liftas

q=0.118
	Lifto kabina q=0,140
	80 pav.
	
	o
	Kabina turi būti ne siauresnė 1100 mm ir ne mažesnio 1400 mm gylio

	
	Lifto durų anga q=0,154
	80 pav.
	
	o
	Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm.

	
	Aikštelė prieš liftą q=0,142
	
	
	+
	≥1500x1500 mm

	
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų q=0,099
	
	
	o
	≤20 mm

	
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai q=0,087
	80 pav.
	
	-
	Ne aukščiau 900-1200 mm nuo grindų

	
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo q=0,144
	80 pav.
	
	-
	Skersmuo ≥18 mm, atstumai tarp mygtukų 15 mm

	
	Lifto valdymo mygtukų informacija q=0,140
	
	
	-
	Brailio raštu

	
	Turėklai lifto kabinos viduje q=0,095
	
	
	-
	Dvigubi: viršutiniai 900-950 mm, apatiniai 650-750 mm aukštyje 

	Auditorijos

q=0,103
	Vietų skaičius auditorijose q=0,234
	
	
	-
	≥5% žmonėms su negalia pritaikytų vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta

	
	Vietų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose q=0,206
	
	
	-
	Pusė jų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos išdėstytos patalpoje. Visos vietos turi būti prie pagrindinių takų.

	
	Sėdimos vietos plotis q=0,211
	
	
	-
	Vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm

	
	Tarpai tarp kėdžių eilių q=0,131
	
	
	-
	≥1200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės ir kitos kėdės nugarėlės)

	
	Stalai auditorijose q=0,219
	
	
	-
	Stalų paviršius ne žemiau 650 mm ir ne aukščiau 850 mm. Po stalu turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė patogiai žmonėms su negalia sėdėti

	Kita

q=0,102
	Evakuaciniai išėjimai q=0,234
	
	
	-
	Turi būti pritaikyti žmonėms su negalia

	
	Langai q=0,247
	81 pav.
	
	-
	Jų stiklo plokštuma turi būti 900-1200 mm aukštyje nuo grindų.

	
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai q=0,256
	82 pav.
	
	o
	Turi būti įrengti ≥500 mm ir ne aukščiau 1300 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Keltuvai q=0,263
	
	
	-
	Įrengiami ten, kur yra laiptai, apsunkinantys judėjimą. Būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Neturi trukdyti kitų žmonių judėjimui

	Pėsčiųjų takai

q=0,110
	Pėsčiųjų tako plotis q=0,073
	25 pav.
	
	+
	≥1200 mm

	
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis q=0,073
	
	
	-
	≤1:20 (5%) mm

	
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis q=0,043
	
	
	-
	≤1:30 (3,3%) mm

	
	Aukščių lygių skirtumai take q=0,113
	26 pav.
	
	-
	≤20 mm

	
	Panduso juostos išilginis nuolydis q=0,065
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%) mm

	
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku q=0,110
	
	
	-
	Gatvė turi būti pakelta į takų lygį

	
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai q=0,109
	
	
	+
	Pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jei B ir C kategorijų gatvėse šaligatvis ir gatvės važiuojamoji dalis įrengta viename lygyje, jų riba turi būti pažymėta skirtingos faktūros ar skirtingos spalvos įspėjamąja juosta

	
	Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose q=0,074
	27 pav.
	
	-
	Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai

	
	Šviestuvai ar kitos kliūtys q=0,112
	28 pav.
	
	+
	Turi būti sumontuoti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus

	
	Dangčiai, grotos, trapai ir kt. kliūtys q=0,114
	
	
	+
	Neturi būti kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus

	
	Apšvietimas q=0,114
	29 pav.
	
	-
	Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kt. žmonių su negalia trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu

	Automobilių stovėjimo aikštelės

q=0,107
	Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius žmonėms su negalia q=0,214
	30 pav.
	+
	+
	1 vieta, kai aikštelė yra iki 15 vietų, 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų, 4% vietų kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų

	
	Atstumas nuo objekto iki žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų q=0,184
	
	
	+
	Kuo arčiau pastato pagrindinio įėjimo ir ne toliau kaip 60 m nuo jo

	
	Išlaipinimo aikštelė q=0,167
	
	
	+
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietoje turi būti išlaipinimo aikštelė 1500 mm pločio (ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms)

	
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietos žymėjimas q=0,090
	30 pav.
	
	+
	Turi būti pažymėtos horizontaliu žmonių su negalia informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu

	
	Apšvietimas q=0,146
	
	
	-
	Turi būti gerai apšviestos tamsiu paros metu

	
	Dangų paviršiai q=0,199
	31 pav.
	
	-
	Lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių ir saikingai rievėtų medžiagų. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės nei 15 mm. 


7 lentelė. VGTU MR – IV rūmų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia būklės vertinimo lentelė

	Elementų grupė
	Aplinkos elementai
	Nuoroda į elemento fotofiksaciją (žr. B priedas)
	Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu ŽN ženklu
	Reglamento tenkinimas
	STR 2.03.01:2001 reikalavimai

	Pandusai

q=0,117
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo q=0,160
	81 pav.
	
	-
	Prie pagrindinio įėjimo laiptų privalo būti įrengtas pandusas

	
	Panduso išilginis nuolydis q=0,134
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%)

	
	Panduso plotis q=0,141
	
	
	-
	≥1200 mm matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių

	
	Pakilimo juosta q=0,145
	
	
	-
	Ilgis ne didesnis kaip 9000 mm, o pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm

	
	Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir ten, kur pandusas keičia kryptį q=0,148
	
	
	-
	Panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį turi būti įrengta poilsio aikštelė ≥1500x1500 mm

	
	Turėklai prie pandusų q=0,149
	
	
	-
	Ištisiniai turėklai abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse

	
	Borteliai prie pandusų q=0,124
	
	
	-
	≥50 mm

	Laiptai

q=0,119
	Turėklai prie laiptų q=0,163
	82 pav.
	
	o
	Jei pakopų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Kai laiptai platesni nei 2400 mm, tai turi būti kas 1200-1400 mm įrengti turėklai lygiagrečiai judėjimo krypčiai

	
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo q=0,145
	82 pav.
	
	o
	30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklai arba ne daugiau kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai

	
	Atstumas tarp sienos ir turėklų q=0,142
	
	
	-
	 ≥40-50 mm

	
	Vidaus laiptų pakopos q=0,155
	82 pav.
	
	+
	Ne žemesnės 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm. Plotis ≥300 mm

	
	Nedengtų lauko laiptų pakopos q=0,144
	83 pav.
	
	+
	Ne aukštesnės nei 120 mm ir ne siauresnės nei 400 mm

	
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai q=0,116
	82 pav.
	
	-
	Kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.

	
	Laiptatakiai q=0,135
	82 pav.
	
	+
	Tiesūs. Neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.

	Durys

q=0,123
	Durų angos q=0,138
	84 pav.
	
	+
	Angos bekliūtis plotis tarp varčios ir staktos vidaus turi būti ≥850 mm 

	
	Stiklinės durys q=0,103
	
	
	-
	Iš smūgiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta

	
	Slenksčiai pastato viduje q=0,134
	
	
	+
	Negali būti slenksčių

	
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis q=0,127
	81 pav.
	
	+
	≤20 mm

	
	Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo q=0,107
	83 pav.
	
	+
	Privalo būti įgilinti, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi

	
	Durų rankenos, užraktai ir pan. q=0,144
	84 pav.
	
	+
	≤1200 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Durys q=0,110
	84 pav.
	
	+
	Varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos ranka arba automatinės)

	
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą q=0,137
	81 pav.
	
	-
	Lygi aikštelė ne mažesnė 1500x1500 mm

	Patalpos

q=0,102
	Pastato prieangis (tambūras) q=0,137
	
	
	-
	Varstant duris turi likti ne mažesnis kaip 1400x1400 mm durų varčių netrukdomas plotas

	
	Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių q=0,124
	85 pav.
	
	+
	Plotis ≥1800 mm

	
	Koridoriai, kur yra vienos priešais kitas į koridorių atidaromos durys q=0,087
	85 pav.
	
	+
	Plotis ≥2700 mm

	
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose q=0,124
	
	
	-
	Jei ženklai, šviestuvai ar kiti elementai atsikišantys nuo sienos daugiau nei 100 mm kabinami mažiau nei 2100 mm ir aukščiau nei 800 mm, tai po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį ar perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm virš grindų

	
	Judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia q=0,109
	85 pav.
	
	+
	Lygūs, kieti, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių medžiagų

	
	Judėjimo trasose esantys objektai q=0,077
	
	
	-
	Ant ar šalia jų turi būti 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta

	
	Sanitariniai mazgai q=0,128
	86 pav.
	
	-
	Kiekvienam pastato aukšte privalo būti bent vienas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia

	
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge q=0,085
	
	
	-
	Turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina

	
	Laboratorijos q=0,112
	
	
	-
	Neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos įrengtos kuo arčiau išėjimo

	Liftas

q=0.118
	Lifto kabina q=0,140
	
	
	-
	Kabina turi būti ne siauresnė 1100 mm ir ne mažesnio 1400 mm gylio

	
	Lifto durų anga q=0,154
	
	
	-
	Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm.

	
	Aikštelė prieš liftą q=0,142
	
	
	-
	≥1500x1500 mm

	
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų q=0,099
	
	
	-
	≤20 mm

	
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai q=0,087
	
	
	-
	Ne aukščiau 900-1200 mm nuo grindų

	
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo q=0,144
	
	
	-
	Skersmuo ≥18 mm, atstumai tarp mygtukų 15 mm

	
	Lifto valdymo mygtukų informacija q=0,140
	
	
	-
	Brailio raštu

	
	Turėklai lifto kabinos viduje q=0,095
	
	
	-
	Dvigubi: viršutiniai 900-950 mm, apatiniai 650-750 mm aukštyje 

	Auditorijos

q=0,103
	Vietų skaičius auditorijose q=0,234
	
	
	-
	≥5% žmonėms su negalia pritaikytų vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta

	
	Vietų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose q=0,206
	
	
	-
	Pusė jų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos išdėstytos patalpoje. Visos vietos turi būti prie pagrindinių takų.

	
	Sėdimos vietos plotis q=0,211
	
	
	-
	Vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm

	
	Tarpai tarp kėdžių eilių q=0,131
	
	
	-
	≥1200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės ir kitos kėdės nugarėlės)

	
	Stalai auditorijose q=0,219
	
	
	-
	Stalų paviršius ne žemiau 650 mm ir ne aukščiau 850 mm. Po stalu turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė patogiai žmonėms su negalia sėdėti

	Kita

q=0,102
	Evakuaciniai išėjimai q=0,234
	
	
	-
	Turi būti pritaikyti žmonėms su negalia

	
	Langai q=0,247
	87 pav.
	
	+
	Jų stiklo plokštuma turi būti 900-1200 mm aukštyje nuo grindų.

	
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai q=0,256
	88 pav.
	
	o
	Turi būti įrengti ≥500 mm ir ne aukščiau 1300 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Keltuvai q=0,263
	
	
	-
	Įrengiami ten, kur yra laiptai, apsunkinantys judėjimą. Būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Neturi trukdyti kitų žmonių judėjimui

	Pėsčiųjų takai

q=0,110
	Pėsčiųjų tako plotis q=0,073
	
	
	+
	≥1200 mm

	
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis q=0,073
	
	
	-
	≤1:20 (5%) mm

	
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis q=0,043
	
	
	-
	≤1:30 (3,3%) mm

	
	Aukščių lygių skirtumai take q=0,113
	
	
	-
	≤20 mm

	
	Panduso juostos išilginis nuolydis q=0,065
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%) mm

	
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku q=0,110
	
	
	-
	Gatvė turi būti pakelta į takų lygį

	
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai q=0,109
	
	
	-
	Pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jei B ir C kategorijų gatvėse šaligatvis ir gatvės važiuojamoji dalis įrengta viename lygyje, jų riba turi būti pažymėta skirtingos faktūros ar skirtingos spalvos įspėjamąja juosta

	
	Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose q=0,074
	
	
	-
	Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai

	
	Šviestuvai ar kitos kliūtys q=0,112
	
	
	-
	Turi būti sumontuoti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus

	
	Dangčiai, grotos, trapai ir kt. kliūtys q=0,114
	
	
	-
	Neturi būti kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus

	
	Apšvietimas q=0,114
	
	
	-
	Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kt. žmonių su negalia trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu

	Automobilių stovėjimo aikštelės

q=0,107
	Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius žmonėms su negalia q=0,214
	90 pav.
	+
	+
	1 vieta, kai aikštelė yra iki 15 vietų, 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų, 4% vietų kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų

	
	Atstumas nuo objekto iki žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų q=0,184
	
	
	-
	Kuo arčiau pastato pagrindinio įėjimo ir ne toliau kaip 60 m nuo jo

	
	Išlaipinimo aikštelė q=0,167
	
	
	-
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietoje turi būti išlaipinimo aikštelė 1500 mm pločio (ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms)

	
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietos žymėjimas q=0,090
	
	
	o
	Turi būti pažymėtos horizontaliu žmonių su negalia informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu

	
	Apšvietimas q=0,146
	
	
	-
	Turi būti gerai apšviestos tamsiu paros metu

	
	Dangų paviršiai q=0,199
	89 pav.
	
	-
	Lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių ir saikingai rievėtų medžiagų. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės nei 15 mm. 


VGTU centriniai rūmai (Statybos ir Verslo vadybos fakultetai) (8 lentelė), kuriuose yra įsikūręs sekretoriatas, studijų direkcija, studentų atstovybė ir taip pat priėmimo komisija, yra pasiekiami tiek viešuoju miesto transportu, tiek nuosavu automobiliu. Tačiau atvykus viešuoju miesto transportu prie pagrindinio įėjimo reikia patekti judant nepritaikytomis judėjimo trasomis, nes jų danga yra ištrupėjus, dėl netinkamų nuolydžių ant dangos kaupiasi vanduo, taip pat per dideli aukščių skirtumai. 
Atvykus nuosavu automobiliu, automobilių stovėjimo aikštelėje prie centrinių rūmų neįgaliesiems yra pritaikytos dvi automobilių stovėjimo vietos. Išlaipinimo aikštelės nėra įrengtos, tačiau iš abiejų stovėjimo vietų pusių yra daug laisvos vietos, todėl išlaipinimas yra įmanomas. Aikštelės danga nėra pritaikyta, nes yra ištrupėjusi, nelygi. Norint patekti prie pagrindinio įėjimo dešinėje laiptų pusėje yra įrengtas pandusas, kuris atitinka visus reglamento reikalavimus. Pakilus pandusu, galima judėti prie pagrindinio įėjimo laiptų, prie kurių įrengti turėklai, bet nėra nei panduso, nei kito laiptų įveikimą palengvinančio įrenginio, arba judėti prie atskiro neįgaliesiems pritaikyto įėjimo, kuris įrengtas dešinėje pagrindinio įėjimo pusėje. Tačiau judėjimo trasa link šio įėjimo nėra pritaikyta, nes pritaikymas įgyvendintas užmūrijant tarpus tarp seniau įrengtų grindinio plytelių, todėl trasa nėra lygi. Prie šio įėjimo durų yra įrengtas skambutis, kuriuo paskambinus budėtojas automatiniu būdu atidaro duris. Pro jas patenkama į centrinių universiteto rūmų cokolinį aukštą. Norint nuo durų patekti prie neįgaliesiems pritaikyto lifto, kuriuo galima patekti į bet kurį pastato aukštą, reikia pakilti pandusu, kuris įrengtas prie trijų pakopų laiptų. 
Liftu patekus į bet kurį pastato aukštą, galima patekti į auditorijas, kurios nėra specialiai pritaikytos neįgaliesiems, į studentų atstovybę, sekretoriatą, priėmimo komisiją ir kitas patalpas, esančias centrinių rūmų korpuse. 

Sanitarinis mazgas neįgaliesiems pritaikytas yra tik pirmame pastato aukšte (žr. 38 pav.), tačiau norint į jį patekti reikia paskambinti budėtojui prie durų lentelėje parašytu telefono numeriu.
Iš pirmo pastato aukšto prie budėtojo įrengtu keltuvu galima patekti į centrinių rūmų holą, iš kurio galima patekti į auditorijų korpuso cokolinį aukštą, kuriame įrengta valgykla, teikiamos kopijavimo paslaugos. 

Taigi šiuose universiteto rūmuose neįgaliajam sudarytos sąlygos patekti į visus pastato aukštus ir visas juose esančias patalpas.
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38 pav. VGTU Saulėtekio rūmų centrinio korpuso pirmo aukšto pritaikymas neįgaliesiems

8 lentelė. VGTU SRC rūmų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia būklės vertinimo lentelė
	Elementų grupė
	Aplinkos elementai


	Nuoroda į elemento fotofiksaciją (žr. B priedas)
	Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu Pritaikytų neįgaliesiems elementų žymėjimas tarptautiniu ŽN ženklu
	Reglamento tenkinimas
	STR 2.03.01:2001 reikalavimai

	Pandusai

q=0,117
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo q=0,160
	47 pav.
	
	+
	Prie pagrindinio įėjimo laiptų privalo būti įrengtas pandusas

	
	Panduso išilginis nuolydis q=0,134
	47 pav.
	
	+
	≤1:12 (8,3%)

	
	Panduso plotis q=0,141
	47 pav.
	
	+
	≥1200 mm matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių

	
	Pakilimo juosta q=0,145
	47 pav.
	
	+
	Ilgis ne didesnis kaip 9000 mm, o pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm

	
	Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir ten, kur pandusas keičia kryptį q=0,148
	48 pav.
	
	+
	Panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį turi būti įrengta poilsio aikštelė ≥1500x1500 mm

	
	Turėklai prie pandusų q=0,149
	47 pav.
	
	+
	Ištisiniai turėklai abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse

	
	Borteliai prie pandusų q=0,124
	48 pav.
	
	+
	≥50 mm

	Laiptai

q=0,119
	Turėklai prie laiptų q=0,163
	49 pav.
	
	+
	Jei pakopų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus. Kai laiptai platesni nei 2400 mm, tai turi būti kas 1200-1400 mm įrengti turėklai lygiagrečiai judėjimo krypčiai

	
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo q=0,145
	50 pav.
	
	+
	30-50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklai arba ne daugiau kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai

	
	Atstumas tarp sienos ir turėklų q=0,142
	
	
	-
	 ≥40-50 mm

	
	Vidaus laiptų pakopos q=0,155
	50 pav.
	
	+
	Ne žemesnės 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm. Plotis ≥300 mm

	
	Nedengtų lauko laiptų pakopos q=0,144
	
	
	+
	Ne aukštesnės nei 120 mm ir ne siauresnės nei 400 mm

	
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai q=0,116
	51 pav.
	
	-
	Kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.

	
	Laiptatakiai q=0,135
	50 pav.
	
	+
	Tiesūs. Neturi būti sraigtinių ar suktų laiptų.

	Durys

q=0,123
	Durų angos q=0,138
	54 pav.
	
	+
	Angos bekliūtis plotis tarp varčios ir staktos vidaus turi būti ≥850 mm 

	
	Stiklinės durys q=0,103
	54 pav.
	
	+
	Iš smūgiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta

	
	Slenksčiai pastato viduje q=0,134
	
	
	+
	Negali būti slenksčių

	
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis q=0,127
	54 pav.
	
	-
	≤20 mm

	
	Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo q=0,107
	52 pav.
	
	+
	Privalo būti įgilinti, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi

	
	Durų rankenos, užraktai ir pan. q=0,144
	53 pav.
	
	+
	≤1200 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Durys q=0,110
	
	
	+
	Varstomosios arba slankiojančiosios (atidaromos ranka arba automatinės)

	
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą q=0,137
	53 pav.
	
	+
	Lygi aikštelė ne mažesnė 1500x1500 mm

	Patalpos

q=0,102
	Pastato prieangis (tambūras) q=0,137
	54 pav.
	
	+
	Varstant duris turi likti ne mažesnis kaip 1400x1400 mm durų varčių netrukdomas plotas

	
	Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių q=0,124
	
	
	+
	Plotis ≥1800 mm

	
	Koridoriai, kur yra vienos priešais kitas į koridorių atidaromos durys q=0,087
	
	
	+
	Plotis ≥2700 mm

	
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose q=0,124
	
	
	+
	Jei ženklai, šviestuvai ar kiti elementai atsikišantys nuo sienos daugiau nei 100 mm kabinami mažiau nei 2100 mm ir aukščiau nei 800 mm, tai po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį ar perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm virš grindų

	
	Judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia q=0,109
	
	
	+
	Lygūs, kieti, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių medžiagų

	
	Judėjimo trasose esantys objektai q=0,077
	
	
	-
	Ant ar šalia jų turi būti 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta

	
	Sanitariniai mazgai q=0,128
	55 pav.
	+
	o
	Kiekvienam pastato aukšte privalo būti bent vienas sanitarinis mazgas pritaikytas žmonėms su negalia

	
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge q=0,085
	
	
	+
	Turi būti pritaikyta 5% kabinų, bet ne mažiau kaip viena kabina

	
	Laboratorijos q=0,112
	
	
	-
	Neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos įrengtos kuo arčiau išėjimo

	Liftas

q=0.118
	Lifto kabina q=0,140
	56 pav.
	+
	+
	Kabina turi būti ne siauresnė 1100 mm ir ne mažesnio 1400 mm gylio

	
	Lifto durų anga q=0,154
	56 pav.
	
	+
	Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm.

	
	Aikštelė prieš liftą q=0,142
	56 pav.
	
	+
	≥1500x1500 mm

	
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų q=0,099
	
	
	+
	≤20 mm

	
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai q=0,087
	57 pav.
	
	+
	Ne aukščiau 900-1200 mm nuo grindų

	
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo q=0,144
	57 pav.
	
	+
	Skersmuo ≥18 mm, atstumai tarp mygtukų 15 mm

	
	Lifto valdymo mygtukų informacija q=0,140
	58 pav.
	
	+
	Brailio raštu

	
	Turėklai lifto kabinos viduje q=0,095
	59 pav.
	
	o
	Dvigubi: viršutiniai 900-950 mm, apatiniai 650-750 mm aukštyje 

	Auditorijos

q=0,103
	Vietų skaičius auditorijose q=0,234
	
	
	-
	≥5% žmonėms su negalia pritaikytų vietų, bet ne mažiau kaip viena vieta

	
	Vietų žmonėms su negalia išdėstymas auditorijose q=0,206
	
	
	-
	Pusė jų turi būti sugrupuotos po dvi, kitos išdėstytos patalpoje. Visos vietos turi būti prie pagrindinių takų.

	
	Sėdimos vietos plotis q=0,211
	
	
	-
	Vietos turi būti ne siauresnės kaip 900 mm

	
	Tarpai tarp kėdžių eilių q=0,131
	
	
	+
	≥1200 mm (tarp horizontaliai atlenktos sėdynės ir kitos kėdės nugarėlės)

	
	Stalai auditorijose q=0,219
	
	
	o
	Stalų paviršius ne žemiau 650 mm ir ne aukščiau 850 mm. Po stalu turi būti palikta ne mažesnio kaip 700 mm aukščio, ne mažesnio kaip 750 mm pločio ir ne mažesnio kaip 500 mm gylio erdvė patogiai žmonėms su negalia sėdėti

	Kita

q=0,102
	Evakuaciniai išėjimai q=0,234
	
	
	-
	Turi būti pritaikyti žmonėms su negalia

	
	Langai q=0,247
	
	
	o
	Jų stiklo plokštuma turi būti 900-1200 mm aukštyje nuo grindų.

	
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai q=0,256
	53 pav.
	
	+
	Turi būti įrengti ≥500 mm ir ne aukščiau 1300 mm nuo grindų paviršiaus

	
	Keltuvai q=0,263
	60 pav.
	+
	+
	Įrengiami ten, kur yra laiptai, apsunkinantys judėjimą. Būna dviejų tipų: su platforma ir kėdutės pavidalo keltuvas su sėdyne. Neturi trukdyti kitų žmonių judėjimui

	Pėsčiųjų takai

q=0,110
	Pėsčiųjų tako plotis q=0,073
	25 pav.
	
	+
	≥1200 mm

	
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis q=0,073
	
	
	-
	≤1:20 (5%) mm

	
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis q=0,043
	
	
	-
	≤1:30 (3,3%) mm

	
	Aukščių lygių skirtumai take q=0,113
	26 pav.
	
	-
	≤20 mm

	
	Panduso juostos išilginis nuolydis q=0,065
	
	
	-
	≤1:12 (8,3%) mm

	
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku q=0,110
	
	
	-
	Gatvė turi būti pakelta į takų lygį

	
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai q=0,109
	
	
	+
	Pėsčiųjų takas turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Jei B ir C kategorijų gatvėse šaligatvis ir gatvės važiuojamoji dalis įrengta viename lygyje, jų riba turi būti pažymėta skirtingos faktūros ar skirtingos spalvos įspėjamąja juosta

	
	Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose q=0,074
	27 pav.
	
	-
	Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai

	
	Šviestuvai ar kitos kliūtys q=0,112
	28 pav.
	
	+
	Turi būti sumontuoti ne žemiau kaip 2100 mm virš tako paviršiaus

	
	Dangčiai, grotos, trapai ir kt. kliūtys q=0,114
	
	
	+
	Neturi būti kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus

	
	Apšvietimas q=0,114
	29 pav.
	
	-
	Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kt. žmonių su negalia trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu

	Automobilių stovėjimo aikštelės

q=0,107
	Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius žmonėms su negalia q=0,214
	30 pav.
	+
	+
	1 vieta, kai aikštelė yra iki 15 vietų, 2 vietos, kai aikštelėje yra 16-50 vietų, 4% vietų kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų

	
	Atstumas nuo objekto iki žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietų q=0,184
	
	
	+
	Kuo arčiau pastato pagrindinio įėjimo ir ne toliau kaip 60 m nuo jo

	
	Išlaipinimo aikštelė q=0,167
	
	
	+
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietoje turi būti išlaipinimo aikštelė 1500 mm pločio (ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms)

	
	Žmonių su negalia automobilių statymo vietos žymėjimas q=0,090
	30 pav.
	
	+
	Turi būti pažymėtos horizontaliu žmonių su negalia informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu

	
	Apšvietimas q=0,146
	
	
	-
	Turi būti gerai apšviestos tamsiu paros metu

	
	Dangų paviršiai q=0,199
	31 pav.
	
	-
	Lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių ir saikingai rievėtų medžiagų. Siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės nei 15 mm. 


3.4. VGTU ir atskirų jo fakultetų fizinės aplinkos prieinamumo žmonėms su negalia vertinimas
Atlikus aukštųjų mokyklų ir atskirų jų fakultetų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms atitikimo STR „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ vertinimą, galima apskaičiuoti kiekvienos aukštosios mokyklos, atskiro jos fakulteto ar konkretaus fizinės aplinkos elemento ar elementų grupės prieinamumą neįgaliesiems. Ar šis pastatas ar elementas pritaikytas neįgaliųjų reikmėms nusprendžiama, apskaičiavus jo prieinamumą neįgaliesiems pagal sudarytą (6) formulę.
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, j – sustambintų rodiklių grupių skaičius, n=9;
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, lg – rodiklių grupėje skaičius rg;

ωj – sustambintos rodiklių grupės svoris;
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 – rodiklio grupėje svoris;

zp – elemento žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu (žr. 15 pav.):

zp = 1, kai elementas pažymėtas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu;

zp = 0, kai elementas nepažymėtas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu;

zp = 0,5, kai elementas pažymėtas vienu iš dviejų galimų tarptautiniu neįgaliųjų žymėjimo būdu;

xg – rodiklio tenkinimas STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“:

xg = 1, kai rodiklis tenkinamas;

xg = 0, kai rodiklis netenkinamas;

0 < xg < 1, kai rodiklis iš dalies tenkinamas.

Kai Ki < 0,5, tai elementas yra nepritaikytas žmonėms su negalia reikmėms;

Kai 0,5 < Ki < 0,8, tai neįgaliesiems pritaikyti atskiri aplinkos elementai, bet jie žmonėms su negalia nesudaro galimybės visiškai laisvai naudotis aplinka;

Kai Ki > 0,8, tai elementas yra pritaikytas neįgaliųjų reikmėms ir jie be jokių trukdžių gali naudotis fizine aplinka.

Ki koeficiento ribinės reikšmės pasirenkamos, išanalizavus aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms poreikį.

Taigi atlikus VGTU fakultetų būklės vertinimą, ar šių fakultetų fizinė aplinka atitinka reglamento jai keliamus reikalavimus, ir sudarius formulę, pagal kurią galima apskaičiuoti kiekvieno iš šių fakultetų ar jų fizinės aplinkos elementų prieinamumą žmonėms su negalia, galime apskaičiuoti šių fakultetų fizinės aplinkos prieinamumą.

· SRC (Statybos inžinerijos fakultetas, Verslo vadybos fakultetas, Buhalterija, Priėmimo komisija, Studentų atstovybė, Sekretoriatas, Studijų direkcija) rūmų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia laipsnis.
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Pagal (6) ir (7) formules apskaičiavus Centrinių rūmų prieinamumą neįgaliesiems, gauname, kad šis fakultetas prieinamas 75,49 %. Fakulteto pritaikymo neįgaliesiems laipsnis yra didžiausias iš visų VGTU fakultetų apskaičiuotų prieinamumų. Tai yra todėl, kad žmonėms su negalia yra organizuotas ir patekimas į pastatą ir patekimas į visus pastato aukštus. Tačiau iki visiško fizinės aplinkos pritaikymo trūksta atskirų elementų pritaikymo. Trūksta neįgaliesiems pritaikytų sanitarinių mazgų kiekviename pastato aukšte. Šiuo metu neįgaliesiems pritaikytas sanitarinis mazgas yra tik pirmame pastato aukšte. Taip pat nėra žmonėms su negalia pritaikytų auditorijų. Tik atskiri laiptinių ir pėsčiųjų takų elementai tenkina reglamento reikalavimus. 

Tokiu pačiu principu pagal (6) ir (7) formules apskaičiuojami ir likusių VGTU fakultetų prieinamumas žmonėms su negalia. Skaičiavimai nepateikiami. Duomenys skaičiavimams imami iš atitinkamo fakulteto fizinės aplinkos būklės vertinimo lentelės.

· SRK – II (Aplinkos inžinerijos fakultetas) rūmų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems laipsnis.
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Apskaičiavus Aplinkos inžinerijos fakulteto prieinamumą neįgaliesiems pagal (6) ir (7) formules, gauname, kad šis fakultetas yra prieinamas 0,2822 vieneto dalį, t.y. 28,22 %. Šio fakulteto fizinė aplinka nėra pritaikyta neįgaliesiems. Toks rezultatas gaunamas, nes šiame fakultete neįgaliesiems yra pritaikyti tik pavieniai aplinkos elementai, o dauguma elementų nėra specialiai pritaikyti neįgaliesiems. Tačiau jie atitinka reglamento reikalavimus, o jei ir neatitinka, tai neįgaliesiems šiais elementais naudotis įmanoma. Tokie specialiai žmonėms su negalia nepritaikyti, tačiau reglamento reikalavimus tenkinantys reikalavimai yra: durų rankenų, užraktų arba elektros jungiklių įrengimo aukščiai, taip pat laiptų pakopų pločiai ir aukščiai.
· TR – I (Transporto inžinerijos fakultetas) rūmų fizinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems laipsnis.
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Tokiu pačiu principu apskaičiavus Transporto inžinerijos fakulteto prieinamumą žmonėms su negalia, gauname, kad jis prieinamas yra tik 19,58 %. Šio fakulteto fizinė aplinka nėra pritaikyta neįgaliesiems. O toks rezultatas gaunamas, nes šio fakulteto tik pavieniai fizinės aplinkos elementai yra tinkami naudotis žmonėms su negalia. Mažą prieinamumą lemia ir tai, kad nėra organizuotas žmonėms su negalia patekimas į šį pastatą.
· AR – I (Architektūros fakultetas, Knygynas „Technika“) rūmų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems laipsnis.
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Pagal (6) ir (7) formules apskaičiavus Architektūros rūmų prieinamumą, gauname, kad šis fakultetas yra prieinamas 61,81 %. Gautas rezultatas reiškia, kad šis fakultetas yra ne visiškai pritaikytas žmonėms su negalia. Prieinamumą mažina tai, kad neįgaliesiems nėra pritaikyta automobilių stovėjimo aikštelė, o ir patekimas į pastatą nėra visiškai organizuotas. Pastato viduje fizinė aplinka ir jos elementai neįgaliesiems pritaikyti beveik 100 %, tačiau prieinamumą neįgaliesiems mažina tokie dalykai, kaip slenksčiai pastato viduje, judėjimo trasose esantys įspėjamaisiais ženklais nepažymėti elementai ir kt.
· MR – IV (Mechanikos fakultetas) rūmų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems laipsnis
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Tokiu pačiu principu apskaičiavus Mechanikos fakulteto prieinamumą neįgaliesiems, gauname, kad jis prieinamas 29,30 %. Kaip ir Transporto ar Aplinkos inžinerijos fakultetuose šio fakulteto aplinka nėra specialiai neįgaliesiems pritaikyta. Neįgaliesiems tinkami naudotis yra pavieniai fizinės aplinkos elementai. Iš gauto rezultato, matyti, kad šio fakulteto fizinė aplinka nėra pritaikyta žmonėms su negalia.

· SRL – I, SRL – LL, SS (Fundamentinių mokslų fakultetas, Humanitarinis institutas, Informacinių sistemų skyrius, Statinių, konstrukcijų ir medžiagų mokslo laboratorija) rūmų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems laipsnis
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Pagal (6) ir (7) formules apskaičiavus Fundamentinių mokslų fakulteto prieinamumą, gauname, kad jis prieinamas 53,23 %. Gautas rezultatas reiškia, kad šis pastato korpusas yra nevisiškai pritaikytas žmonėms su negalia. Prieinamumą mažina tai, kad nėra neįgaliesiems pritaikytų sanitarinių mazgų, nėra pritaikytos auditorijos ir laboratorijos. Dauguma šio pastato korpuso elementų yra nepritaikyti neįgaliesiems, bet tinkami jiems naudotis. Tokie elementai yra liftai, kurie nėra pritaikyti neįgaliesiems, bet jais naudotis įmanoma, nes žmogus su vežimėlių į lifto kabiną įvažiuoti telpa. Taip pat žmonėms su negalia nėra pritaikytos ir laiptinės, tačiau atskiri jų elementai tenkina reglamento keliamus reikalavimus.
· ER – I (Elektronikos fakultetas) rūmų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems laipsnis
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Tokiu pačiu principu apskaičiavus Elektronikos fakulteto prieinamumą žmonėms su negalia, gauname, kad jis prieinamas 27,88 %, tai reiškia, kad šis VGTU fakultetas nėra pritaikytas neįgaliųjų reikmėms. Tai yra todėl, kad nepritaikytas, nei patekimas į šį pastatą, nei patekimas į kitus pastato aukštus, nes pastate esančiu liftu studentams naudotis negalima. Į universitetui priklausančias patalpas, kurios yra ne pirmame pastato aukšte, studentai gali patekti tik laiptais, kurie nėra specialiai pritaikyti neįgaliesiems. Prie jų nėra įrengtų pandusų ar keltuvų. 
Šiame fakultete nėra specialiai neįgaliesiems pritaikytų fizinės aplinkos elementų. Elementai, kurie tenkina reglamento keliamus reikalavimus, nėra specialiai pritaikyti žmonėms su negalia.

Pagal (6) formulę galima apskaičiuoti ir atskirų elementų pritaikymą žmonėms su negalia. Jei visi rodikliai priklauso vienai rodiklių grupei, tada naudojama (7) formulė:
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Tokiu principu, pagal (8) formulę apskaičiavus Architektūros fakulteto durų pritaikymą žmonėms su negalia, gauname:
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Tai reiškia, kad Architektūros fakultete durys neįgaliesiems pritaikytos 82,6 %. Toks rezultatas gaunamas, nes šiame fakultete prieš pagrindinį įėjimą esantis kojų valymo prietaisas nėra įgilintas, o pastato viduje tarp durų kai kur yra slenksčiai.

Pagal šią (6) formulę galima apskaičiuoti ir ne vienoje grupėje esančių elementų pritaikymą žmonėms su negalia. Tarkime, norime apskaičiuoti įėjimo į Aplinkos inžinerijos fakultetą pritaikymą žmonėms su negalia. Šiuo atveju rodikliai nėra vienoje rodiklių grupėje. Tokiu atveju reikia atsirinkti elementus, kurie sudaro neįgaliesiems pritaikytą pagrindinį įėjimą į pastatą. Pagal (6) formulę apskaičiuojamas idealus pritaikymas (jei visi elementai būtų pritaikyti). Šiuo atveju jis gaunamas 0,3213. Kitas žingsnis yra apskaičiuoti realų šių elementų pritaikymą. Taigi pagal (6) formulę apskaičiuojamas realus pritaikymas, kuris gaunamas 0,1326. Tačiau mus domina tik pagrindinio įėjimo į pastatą pritaikymas žmonėms su negalia reikmėms, tai prilyginam 0,3213 100 %. Apskaičiuojame, kurią dalį atitinka realus pritaikymas. Šiuo atveju jį gauname 0,4128, t.y. 41,28 %.
Tokiu principu galime apsiskaičiuoti visų universitetų fakultetų, fizinės aplinkos elementų ar jų grupių pritaikymą žmonėms su negalia.
Iš apskaičiuotų VGTU fakultetų prieinamumų (37 pav.) matyti, kad geriausiai žmonėms su negalia prieinami yra Centriniai universiteto rūmai – Statybos inžinerijos ir Verslo vadybos fakultetai (75,49 %). Architektūros fakulteto fizinė aplinka taip pat yra pritaikyta neįgaliesiems (61,81 %), tačiau ne visiškai. Likusių fakultetų fizinė aplinka yra nepritaikyta žmonėms su negalia ir patenka į grupę, kai Ki < 0,3. Fundamentinių mokslų fakultetas priklauso tai grupei, kai Ki > 0,5 – fakulteto fizinė aplinka yra pritaikyta neįgaliųjų reikmėms, tačiau ne visiškai. 
Diagramoje (žr. 39 pav.) žalia spalva pažymėti fakultetai, kurie patenka į grupę, kai Ki > 0,5, o oranžine spalva pažymėti fakultetai, kurie yra nepritaikyti neįgaliesiems ir patenka į grupę, kai 0,3 < Ki.
Žmonėms su negalia pritaikytų fakultetų, kurie patektų į grupę, kur Ki > 0,8, VGTU nėra.
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39 pav. VGTU fakultetų prieinamumas, %

(Sudaryta autorės pagal 3.5 poskyrio 1 – 7 punktuose gautus skaičiavimo rezultatus)
3.5. VGTU ir jo atskirų fakultetų fizinės aplinkos pasiekiamumo schemos
Pasinaudodami (6) ir (8) formulėmis galime apskaičiuoti pasirinkto fakulteto, jo elementų grupės ar kažkurio vieno fizinės aplinkos elemento prieinamumą neįgaliesiems. Turėdami šiuos prieinamumus, galime nubraižyti kiekvieno fakulteto pasiekiamumo schemą. 

Pasiekiamumo schemos braižymas pradedamas Pradžioje ir schema tęsiama tol, kol fakulteto patalpomis ar aplinka gali judėti neįgalieji. Elementų pritaikymas žmonių su negalia reikmėms apskaičiuojamas pagal (6) ir (7) formules. Duomenys imami atitinkamo fakulteto fizinės aplinkos atitikimo reglamentui vertinimo lentelės.
· SRK – II rūmų (Aplinkos inžinerijos fakultetas) pasiekiamumo schema 
Schema (žr. 40 pav.) pradedama braižyti Pradžioje. Yra dvi galimybės: atvykti į fakultetą viešuoju miesto transportu arba automobiliu. Atvykus viešuoju transportu – apskaičiuojamas pėsčiųjų takų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms. Pėsčiųjų takai yra nepritaikyti, nes jų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms yra tik 15,5 %. Judėjimo trasos danga yra ištrupėjusi, dėl blogo nuolydžio ant jos dažnai kaupiasi vanduo, aukščių skirtumai nėra pažymėti įspėjamaisiais paviršiais. Taip pat judėjimo trasoje yra daug laiptų, prie kurių nėra įrengtų turėklų, pandusų ar keltuvų, todėl žmogui su judėjimo negalia jais užkilti neįmanoma. Tokiu atveju schema tęsiama kryptimi Pėsčiųjų takai nepritaikyti žmonėms su negalia. O kadangi jie nepritaikyti ir Ki gaunamas mažiau už 0,5, tai schema ta kryptimi daugiau nebetęsiama – Pabaiga.
Kita schemos šaka yra Atvažiuoji automobiliu. Apskaičiuojamas automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymas neįgaliesiems. Prie pagrindinio pastato įėjimo yra įrengtos dvi neįgaliesiems pritaikytos automobilių stovėjimo vietos, tačiau nėra įrengta išlaipinimo aikštelė. Šios aikštelės žymėjimas tarptautiniu neįgaliųjų ženklu yra tik vertikalus. Automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymas neįgaliesiems yra 51,6 %, todėl schema toliau tęsiama šia kryptimi. Yra dvi galimybės: pritaikytas patekimas į pastatą arba nepritaikytas. Apskaičiuojamas pagrindinio įėjimo pritaikymas neįgaliųjų reikmėms. Prie pagrindinio pastato įėjimo laiptų nėra įrengtų nei turėklų, nei panduso, nei keltuvo, todėl judėjimo negalią turinčiam neįgaliajam užkilti įmanoma tik šalia laiptų esančia vejuke. Prie pagrindinio įėjimo durų kojų valymo prietaisai nėra įgilinti kas apsunkina neįgaliųjų judėjimą. Taip pat ištrupėję šių laiptų pakopos ir jų paviršius nėra lygus. Pagrindinio įėjimo pritaikymas žmonėms su negalia yra 41,28 %, o tai reiškia, kad jis yra nepritaikytas. Todėl schema tęsiama kryptimi žmonėms su negalia nėra pritaikyto patekimo į pastatą, o iš čia – Pabaiga.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



40 pav. SRK – II rūmų pasiekiamumo schema

Tokiu pačiu principu nubraižomos ir kitų fakultetų pasiekiamumo schemos.
· TR – I rūmų (Transporto inžinerijos fakultetas) pasiekiamumo schema

Schema (žr. 41 pav.) pradedama braižyti Pradžioje. Yra dvi galimybės: atvykti į fakultetą viešuoju miesto transportu arba automobiliu. Atvykus viešuoju transportu – apskaičiuojamas pėsčiųjų takų pritaikymas žmonių su negalia reikmėms. Pėsčiųjų takai yra nepritaikyti, nes jų prieinamumas žmonėms su negalia yra tik 8,38 %. Judėjimo trasos danga yra ištrupėjusi, dėl blogo nuolydžio ant jos dažnai kaupiasi vanduo, aukščių skirtumai nėra pažymėti įspėjamaisiais paviršiais. Tokiu atveju schema tęsiama kryptimi Pėsčiųjų takai nepritaikyti neįgaliesiems. Kadangi jie nepritaikyti ir Ki gaunamas mažiau už 0,5, tai schema ta kryptimi daugiau nebetęsiama – Pabaiga.
Kita schemos šaka yra Atvažiuoji automobiliu. Apskaičiuojamas automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymas neįgaliesiems. Prie šio fakulteto nėra žmonėms su negalia pritaikytos automobilių stovėjimo aikštelės, todėl schema tęsiama Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia, o iš čia – Pabaiga.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



41 pav. TR – I rūmų pasiekiamumo schema

· AR – I rūmų (Architektūros fakultetas, Knygynas „Technika“) pasiekiamumo schema
Schema (žr. 43 pav.) pradedama braižyti Pradžioje. Yra dvi galimybės: atvykti į fakultetą viešuoju miesto transportu arba automobiliu. Atvykus viešuoju transportu – apskaičiuojamas pėsčiųjų takų pritaikymas žmonių su negalia reikmėms. Pėsčiųjų takai yra pritaikyti neįgaliesiems, nes jų prieinamumas neįgaliesiems yra 70,0 %.

Kita schemos šaka yra Atvažiuoji automobiliu. Apskaičiuojamas automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymas neįgaliesiems, kuris gaunamas 52,69 %. Toliau schema sujungiama, į Patekimas į pastatą. Patekti į Architektūros fakultetą yra keturios galimybės: per pagrindinį įėjimą į pastatą iš Pylimo gatvės pusės; per į įėjimą į pastatą per vidiniame kieme įrengtą įėjimą; per vieną iš dviejų pandusų, įrengtų vidiniame fakulteto kieme. Patekimo į pastatą per pagrindinį įėjimą iš Pylimo gatvės pusės pritaikymas neįgaliesiems yra 49,23 % – nepritaikytas. Todėl schema šia kryptimi daugiau nebetęsiama. Patekimas į pastatą per vidiniame kieme įrengtą įėjimą į pirmą pastato aukštą žmonėms su negalia pritaikytas 64,46 %. Patekimas į pirmą pastato aukštą per vidiniame kieme žmonėms su negalia įrengtą pandusą yra galimas, nes šis įėjimas į pastatą neįgaliesiems yra pritaikytas 93,51 %. Tik pat žmonėms su negalia pritaikytas ir kitas vidiniame kieme esantis pandusas, kuriuo galima patekti tik į tos dalies pirmame aukšte esančias patalpas ir akustikos laboratoriją. Todėl šia kryptimi schema daugiau nebetęsiama – Pabaiga. Patekus į pirmą pastato aukštą, schema tęsiama – Patekimas į kitus pastato aukštus. Čia yra dvi galimybės – į kitus aukštus patekti liftu arba laiptais. Liftas žmonėms su negalia yra pritaikytas 95,35 %, o laiptai 82,87 %. Taigi abu būdai patekti į kitus pastato aukštus yra pritaikyti neįgaliesiems. Visuose pastato aukštuose patalpos ir judėjimo trasos neįgaliesiems yra pritaikytos 50,88 %. Šis pritaikymo procentas yra toks mažas dėl to, kad nėra pritaikytos auditorijos, durų angos, atidarius tik vieną durų pusę yra per siauros, prie įėjimo į auditorijas durų yra slenksčiai. Taip pat judėjimo trasose yra pristatyta stalų ir suolų, kurie nėra pažymėti įspėjamaisiais ženklais. 
Tačiau, kaip matyti iš šio fakulteto schemos, jo visi aukštai ir visos patalpos yra pasiekiami žmonėms su negalia.

· SRC rūmų (Statybos inžinerijos fakultetas, Verslo vadybos fakultetas, Buhalterija, Priėmimo komisija, Studentų atstovybė, Sekretoriatas, Studijų direkcija) pasiekiamumo schema

Centrinių universiteto rūmų pasiekiamumo schema (žr. 44 pav.) yra panaši į architektūros fakultetų. Čia neįgaliesiems taip pat yra pasiekiami visi pastato aukštai. Patekimas į visus pastato aukštus yra organizuotas žmonėms su negalia pritaikytu liftu (95,35 %). Patalpos ir judėjimo trasos neįgaliesiems visuose pastato aukštuose yra pritaikytos 54,71 %. 

Šių universiteto rūmų pasiekiamumo schema pradedama braižyti taip pat nuo dviejų galimybių – Atvyksti viešuoju transportu arba Atvyksti automobiliu. Atvykus viešuoju miesto transportu, pėsčiųjų takai nėra pritaikyti neįgaliesiems, todėl schema šia kryptimi daugiau nebetęsiama – Pabaiga. Atvykus automobiliu automobilių stovėjimo aikštelėje yra dvi žmonių su negalia automobiliams skirtos vietos. Automobilių stovėjimo aikštelė prie šių universiteto rūmų žmonėms su negalia yra pritaikyta 67,78 %. Tai yra 0,5 < Ki < 0,8, kai fizinės aplinkos elementas nėra visiškai pritaikytas neįgaliesiems, bet juo naudotis įmanoma. Nuo šios aikštelės judama link patekimo į pastatą. Šis patekimas neįgaliesiems yra organizuotas įrengtu pandusu ir judėjimo trasomis nuo aikštelės iki panduso ir nuo panduso iki įėjimo į pastatą. Šis patekimas yra pritaikytas 67,70 %. 

Įėjimas į pastatą organizuotas dviem būdais – per pagrindinį įėjimą ir dešinėje pagrindinio įėjimo neįgaliesiems įrengtą įėjimą. Pagrindinis įėjimas į pastatą žmonėms su negalia pritaikytas 79,39 %, o papildomas įėjimas yra pritaikytas 63,79 %. Pritaikymas yra mažas, nes stiklinės įėjimo durys nėra pažymėtos įspėjamaisiais paviršiais, taip pat tarp durų yra slenksčiai, prie įrengto panduso nėra nei turėklų, nei bortelių, prie laiptų taip pat nėra turėklų. Iš šio aukšto neįgaliesiems pritaikytu liftu galima patekti į visus pastato aukštus. 

Jei į pastatą patenkama per pagrindinį įėjimą, iš holo į pirmą pastato aukštą, iš kurio liftu galima patekti į visus pastato aukštus, galima patekti laipteliais, prie kurių tik vienoje vietoje įrengtas turėklas ir neįgaliesiems pritaikytu keltuvu. Šis patekimas iš holo į pirmą pastato aukštą žmonėms su negalia pritaikytas 73,05 %. 

Iš schemos matyti, kad šiuose universiteto rūmuose neįgaliesiems sudaryta galimybė patekti į visus pastato aukštus ir čia esančias patalpas. Tačiau beveik visi elementai, kuriais žmonės su negalia gali naudotis, patenka į grupę, kai 0,5 < Ki < 0,8, kai fizinės aplinkos elementai yra ne visiškai pritaikyti žmonėms su negalia. 

· MR – IV (Mechanikos fakultetas) fakulteto pasiekiamumo schema

Schema (žr. 42 pav.) pradedama braižyti Pradžioje. Yra dvi galimybės: atvykti į fakultetą viešuoju miesto transportu arba automobiliu. Atvykus viešuoju transportu – apskaičiuojamas pėsčiųjų takų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms. Pėsčiųjų takai yra nepritaikyti, nes jų prieinamumas žmonėms su negalia yra tik 7,3 %. Judėjimo trasos danga yra ištrupėjusi, dėl blogo nuolydžio ant jos dažnai kaupiasi vanduo, aukščių skirtumai nėra pažymėti įspėjamaisiais paviršiais. Tokiu atveju schema tęsiama kryptimi Pėsčiųjų takai nepritaikyti neįgaliesiems. O kadangi jie nepritaikyti ir Ki gaunamas mažiau už 0,5, tai schema ta kryptimi daugiau nebetęsiama – Pabaiga.
Kita schemos šaka yra Atvažiuoji automobiliu. Apskaičiuojamas automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymas žmonėms su negalia. Prie šio fakulteto neįgaliųjų automobiliams yra skirtos dvi vietos automobilių stovėjimo aikštelėje, tačiau jos pritaikytos žmonėms su negalia yra tik 25,9 %, todėl schema tęsiama kryptimi Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta neįgaliesiems, o iš čia – Pabaiga.
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42. pav. MR – IV fakulteto pasiekiamumo schema
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43 pav. AR – I rūmų pasiekiamumo schema
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44 pav. SRC rūmų pasiekiamumo schema

· SRL – I, SRL – LL, SS rūmai (Fundamentinių mokslų fakultetas, Humanitarinis institutas, Informacinių sistemų skyrius, Statinių, konstrukcijų ir medžiagų mokslo laboratorija) 

Šio universiteto pasiekiamumo schema (žr. 46 pav.) pradedama braižyti taip pat, kaip ir centrinių universiteto rūmų, nes patekimas į Fundamentinių mokslų fakultetą yra per centrinių rūmų antrą aukštą pro auditorijų korpusą. Todėl schema iki vietos Žmonėms su negalia pritaikytas patekimas nuo antrame aukšte esančių liftų iki Fundamentinių mokslų fakulteto yra tokia pati, kaip ir centrinių universiteto rūmų pasiekiamumo schemoje. Nuo šios vietos yra dvi galimybės: iš pirmo pastato aukšto į kitus aukštus patekti liftu arba laiptais. Kadangi nei laiptinės (26,64 %), nei liftai (45,64 %) nėra pritaikyti žmonėms su negalia, tai schema šioje vietoje toliau nebetęsiama – Pabaiga.

Taigi iš schemos matyti, kad Fundamentinių mokslų fakultetas nėra prieinamas neįgaliesiems, nes jiems dėl nepritaikytų laiptinių ir liftų nėra prieinamas nei vienas pastato aukštas.
· ER – I rūmų (Elektronikos fakultetas) pasiekiamumo schema

Schema (žr. 45 pav.) pradedama braižyti Pradžioje. Yra dvi galimybės: atvykti į fakultetą viešuoju miesto transportu arba automobiliu. Atvykus viešuoju transportu – apskaičiuojamas pėsčiųjų takų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms. Pėsčiųjų takai yra nepritaikyti, nes jų prieinamumas žmonėms su negalia yra 30,1 %. Judėjimo trasos danga yra ištrupėjusi, aukščių skirtumai nėra pažymėti įspėjamaisiais paviršiais. Tokiu atveju schema tęsiama kryptimi Pėsčiųjų takai nepritaikyti žmonėms su negalia. O kadangi jie nepritaikyti ir Ki gaunamas mažiau už 0,5, tai schema ta kryptimi daugiau nebetęsiama – Pabaiga.
Kita schemos šaka yra Atvažiuoji automobiliu. Apskaičiuojamas automobilių stovėjimo aikštelių pritaikymas žmonėms su negalia. Prie šio fakulteto žmonių su negalia automobiliams yra skirtos dvi vietos automobilių stovėjimo aikštelėje, tačiau jos pritaikytos neįgaliesiems yra 0,0 %, todėl schema tęsiama kryptimi Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia, o iš čia – Pabaiga.
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45. pav. ER – I rūmų pasiekiamumo schema
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46. pav. SRL – I, SRL – LL, SS rūmų pasiekiamumo schema
Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms tema nagrinėta Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje ir straipsnyje „Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliųjų reikmėms“ (Pilipavičiūtė, 2010). Šio straipsnio kopija pateikiama darbo prieduose.

Išvados
Efektyvios neįgaliųjų integracijos į visuomenę politikos kūrimas – vienas iš svarbiausių šiuolaikinės demokratiškos visuomenės uždavinių, kurio sprendimas reikalauja sisteminio požiūrio į daugelį šios problemos aspektų, tokių kaip projektų finansavimas, teisinės bazės kūrimas, visuomenės tolerancijos bei fizinės aplinkos pritaikymas. Pastarosios problemos tyrimas leidžia daryti tokias išvadas: 

1. Nepritaikyta aplinka sąlygoja šios gyventojų grupės ribotą integraciją į visuomenę. Aplinkos pritaikymas neįgaliųjų reikmėms itin aktualaus uždavinys, nes žmonės su negalia pasaulyje šiuo metu sudaro apie 10 %, o Lietuvoje – 7 % visų gyventojų. Problemos sprendimai neretai aktualūs ir vyresniojo amžiaus žmonėms, nėščiosioms, mamos su mažais vaikais ir kitiems riboto judrumo žmonės. Tuomet tai tampa aktualu beveik pusei mūsų visuomenės.
2. Studijas prieinamas neįgaliesiems daro akademinės bendruomenės tolerantiškos pažiūros, pritaikyta fizinė ir informacinė universitetų aplinka, taip pat pritaikyta būsto (bendrabučių) aplinka, neįgaliųjų reikalų koordinatoriai aukštosiose mokyklose ir atsižvelgimas į specialius neįgalių studentų poreikius. Pritaikant fizinę aplinką žmonėms su negalia nereikėtų apsiriboti naujais liftais, ar pakeliamais stalais auditorijose, o reikia sudaryti galimybes studijuoti ne vien judėjimo negalią turintiems studentams.
3. Darbe išanalizuoti teisės aktais reglamentuoti fizinės aplinkos pritaikymo parametrai, susisteminti ir sugrupuoti tokiu būdu, kad vertinant atskiras grupes paliekama galimybė įvertinti tiek atskiras rodiklių grupes, tiek visumą analizuojamų parametrų, bet kuriame tyrimo etape nesudėtingai eliminuojant neaktualius sprendžiamam uždaviniui parametrus;
4. Darbe pasiūlyta tyrimo metodika yra paprasta ir universali, todėl gali būti nesudėtingai pertvarkyta ir panaudota kitų visuomeninės paskirties ar kitos paskirties pastatų aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia įvertinimui.
5. Atlikus ekspertų anketinę apklausą ir apskaičiavus rodiklių grupių ir rodiklių reikšmingumus, galima teigti, kad neįgaliesiems svarbiausias yra durų, laiptų liftų ir pandusų pritaikymas, o judėjimo trasų ir patalpų pritaikymas nėra toks svarbus. Pritaikant duris svarbiausi yra durų angų pločiai, rankenų įrengimo aukščiai, slenksčiai tarp durų pastato viduje ir tarp pagrindinio įėjimo į pastatą durų. Taip pat svarbus aikštelės prieš pagrindinį įėjimą įrengimas. Pritaikant laiptus svarbu turėklų įrengimas ir jų stveriamosios konstrukcijos skersmuo. Taip pat svarbūs vidaus bei nedengtų lauko laiptų pakopų aukščiai ir pločiai. Pritaikant liftus svarbiausia yra lifto durų angos plotis ir aikštelė prieš liftą. Įrengiant pandusus svarbus turėklų įrengimas prie pandusų ir pakilimo juostos ilgis. Apklausoje dalyvavusių ekspertų nuomone, mažiausiai svarbus yra bortelių įrengimas prie pandusų.
6. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad iš visų VGTU fakultetų pastatų geriausiai žmonėms su negalia pritaikyti Centriniai universiteto rūmai – Statybos inžinerijos ir Verslo vadybos fakultetai. Architektūros ir Fundamentinių mokslų fakultetų fizinė aplinka taip pat yra pritaikyta neįgaliesiems, tačiau tik iš dalies. Likusių fakultetų fizinė aplinka yra nepritaikyta žmonėms su negalia. Apibendrinant galima teigti, kad VGTU nėra visiškai žmonėms su negalia pritaikytų pastatų.
7. Atlikto tyrimo rezultatai buvo aptarti Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Mokslas – Lietuvos ateitis“, vykusioje šių metų kovo 26 dieną. Pagal konferencijos medžiagą buvo parengtas straipsnis „Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliųjų reikmėms“, kuris pridedamas darbo prieduose (D priedas).
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PRIEDAI

  A priedas                           
ANKETA                                    
Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia ekspertinis vertinimas

Baigiamajam magistro darbui tema „Aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia galimybių tyrimas“ reikalinga apklausa, kurios pagalba būtų galima nustatyti konkrečių aplinkos elementų reikšmingumus. 

Vertinant elemento reikšmingumą, trečioje skiltyje – įvertinimo reikšmė* – reikia įrašyti balų skaičių, keliais balais iš 10 šis elementas Jūsų manymu turi būti įvertintas. Šis balas parodo, kiek Jūsų manymu yra svarbus šio elemento pritaikymas neįgaliųjų reikmėms.

*Įvertinimų reikšmėms: 10 – labai svarbu, 1 – nesvarbu

	Nr.
	Vertinama elementų grupė
	Įvertinimo reikšmė

	D1
	Durys (plotis, slenksčiai, rankenos ir pan.)
	

	D2
	Laiptai (turėklai, laiptatakiai, įspėjamieji paviršiai ir pan.) 
	

	D3
	Pandusai (nuolydžiai, turėklai, poilsio aikštelės ir pan.)
	

	D4
	Patalpos (laboratorijos, koridoriai, tambūrai, sanitariniai mazgai)
	

	D5
	Liftai (turėklai, pločiai, valdymo mygtukų įrengimo aukštis ir pan.)
	

	D6
	Auditorijos (pritaikytų vietų skaičius, atstumai tarp kėdžių ir pan.)
	

	D7
	Pėsčiųjų takai (aukščių pasikeitimų žymėjimas, šviestuvai ir kt. kliūtys ir pan.)
	

	D8
	Automobilių stovėjimo aikštelės (vietų sk., išlaipinimo aikštelės ir pan.)
	

	D9
	Kita (evakuaciniai išėjimai, langai, keltuvai ir pan.)
	


*Įvertinimų reikšmėms: 10 – labai svarbu, 1 – nesvarbu

	Elementų grupė
	Nr.
	Vertinamas elementas
	Įvertinimo reikšmė

	1
	2
	3
	4

	Durys
	D10
	Durų angos (privalo būti ne siauresnis nei 850 mm bekliūtis angos plotis)
	

	
	D11
	Stiklinės durys (iš smūgiams atsparaus stiklo ir su įspėjamąja juosta reikiamame aukštyje)
	

	
	D12
	Slenksčiai pastato viduje (negali būti)
	

	
	D13
	Pagrindinio įėjimo durų slenkstis (privalo būti ne aukštesnis nei 20 mm.)
	

	
	D14
	Kojų valymo prietaisai (privalo būti įgilinti)
	

	
	D15
	Durų rankenos, užraktai ir pan. (privalo būti įrengti tinkamame aukštyje)
	

	
	D16
	Durys (varstomosios ar slankiojančiosios)
	

	
	D17
	Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą (privalo būti lygi ir tinkamo dydžio)
	

	
	
	
	

	A priedo tęsinys

	1
	2
	3
	4

	Laiptai
	D18
	Turėklai prie laiptų
	

	
	D19
	Laiptatakiai (privalo būti tiesūs)
	

	
	D20
	Vidaus laiptų pakopos (privalo būti tinkamo aukščio ir pločio)
	

	
	D21
	Nedengtų lauko laiptų pakopos (privalo būti tinkamo aukščio ir pločio)
	

	
	D22
	Atstumas tarp sienos ir turėklų (privalo būti tarpas daugiau nei 40 mm.)
	

	
	D23
	Laiptatakių įspėjamieji paviršiai
	

	
	D24
	Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo (negali būti per stori)
	

	Pandusai
	D25
	Panduso išilginis nuolydis
	

	
	D26
	Panduso plotis
	

	
	D27
	Panduso pakilimo juosta (neturi būti per ilga ir per aukšta)
	

	
	D28
	Turėklai prie pandusų 
	

	
	D29
	Poilsio aikštelės panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį
	

	
	D30
	Borteliai prie pandusų
	

	
	D31
	Pandusas prie pagrindinio įėjimo
	

	
	D32
	Pastato prieangiai (varstant duris turi linkti tinkamo dydžio laisvas plotas tarp jų)
	

	
	D33
	Koridoriai, kur durys atidaromos į koridorių (turi būti tinkamo pločio)
	

	Patalpos
	D34
	Judėjimo trasos (paviršiai turi būti lygūs, kieti, iš nebirių medžiagų ir pan.)
	

	
	D35
	Judėjimo trasose esantys objektai (privalo būti pažymėti atitinkamai)
	

	
	D36
	Sanitariniai mazgai (privalo būti kiekviename pastato aukšte)
	

	
	D37
	Kabinų skaičius sanitariniame mazge (privalo būti pritaikyta ne mažiau 5% kabinų)
	

	
	D38
	Koridoriai, kur yra vienos prieš kitas į koridorių atsidarančios durys (privalo būti tinkamo pločio)
	

	
	D39
	Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose (privalo būti tinkamai pažymėti)
	

	
	D40
	Laboratorijos (neįgaliesiems pritaikytos darbo vietos privalo būti įrengtos kuo arčiau išėjimo)
	

	Liftas
	D41
	Lifto durų anga (privalo būti tinkamo pločio)
	

	
	D42
	Lifto kabina (privalo būti tinkamo dydžio)
	

	
	D43
	Aikštelė prieš liftą (privalo būti tinkamo dydžio)
	

	
	D44
	Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai
	

	
	D45
	Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo
	

	
	D46
	Turėklai lifto kabinos viduje
	

	
	D47
	Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir prieš liftą esančios aikštelės grindų (privalo neviršyti 20 mm.)
	

	
	D48
	Lifto valdymo mygtukų informacija Brailio raštu          
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	A priedo pabaiga

	1
	2
	3
	4

	Auditorijos
	D49
	Vietų skaičius neįgaliesiems auditorijose (privalo būti pritaikyta ne mažiau 5% vietų)
	

	
	D50
	Vietų neįgaliesiems išdėstymas auditorijose (privalo būti išdėstytos reikiamose auditorijos zonose)
	

	
	D51
	Sėdimų vietų plotis
	

	
	D52
	Tarpai tarp kėdžių eilių
	

	
	D53
	Stalai auditorijose (privalo būti pritaikyti – tinkamo aukščio, pločio ir pan.)
	

	Pėsčiųjų takai
	D54
	Pėsčiųjų tako plotis
	

	
	D55
	Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis
	

	
	D56
	Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis
	

	
	D57
	Aukščių lygių skirtumai take
	

	
	D58
	Panduso juostos išilginis nuolydis
	

	
	D59
	C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku
	

	
	D60
	Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai
	

	
	D61
	Aukščio lygio ir krypties pasikeitimai takuose
	

	
	D62
	Šviestuvai ir kitos kliūtys take (privalo būti sumontuoti tinkamame aukštyje)
	

	
	D63
	Dangčiai, grotos, trapai ir kitos kliūtys (privalo nekyšoti arba būti įleisti giliau nei leidžiama)
	

	
	D64
	Apšvietimas (privalo būti gerai apšviesti)
	

	Automobilių stovėjimo aikštelės
	D65
	Neįgaliesiems skirtų vietų skaičius automobilių aikštelėje (privalo būti įrengtas reikiamas skaičius vietų)
	

	
	D66
	Atstumas nuo pastato pagrindinio įėjimo iki neįgaliesiems skirtos automobilio stovėjimo vietos
	

	
	D67
	Išlaipinimo aikštelė (privalo būti įrengtos)
	

	
	D68
	Žmonių su negalia automobilio statymo vietos žymėjimas (privalo būti pažymėtos pagal reikalavimus)
	

	
	D69
	Apšvietimas (privalo būti gerai apšviestos)
	

	
	D70
	Dangų paviršiai (privalo būti lygūs, šiurkštūs, neslidūs, neklampūs ir pan.) 
	

	Kita
	D71
	Langai (privalo būti įrengti tinkamame aukštyje)
	

	
	D72
	Evakuaciniai išėjimai (privalo būti pritaikyti žmonėms su negalia)
	

	
	D73
	Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai (privalo būti įrengti tinkamame aukštyje)
	

	
	D74
	Keltuvai (privalo būti įrengti, kur yra laiptai apsunkinantys judėjimą, ir neturi trukdyti kitų žmonių judėjimui.
	


Darbe bus naudojami tik apibendrinti šios anketinės apklausos duomenys.

Dėkoju už pagalbą, atliekant tyrimą.

B priedas

SRK-II (Aplinkos inžinerijos fakultetas)
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	A.1 pav. Laiptai be panduso prie pagrindinio įėjimo
	A.2 pav. Prie pagrindinio įėjimo laiptų nėra turėklų
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	A.3 pav. Turėklų stveriamosios konstrukcijos
	A.4 pav. Tiesūs laiptatakiai ir vidaus laiptų pakopos
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	A.5 pav. Nedengtų lauko laiptų pakopos
	A.6 pav. Laiptatakių įspėjamųjų paviršių nebuvimas
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	A.7 pav. Durų angos ir varstomosios durys
	A.8 pav. Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą

	B priedo tęsinys
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	A.9 pav. Stiklinės durys ir slenkstis prie pagrindinių durų
	A.10 pav. Slenksčių pastato viduje nebuvimas
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	A.11 pav. Neįgilinti kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo
	A.12 pav. Durų rankenų įrengimo aukštis
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	A.13 pav. Pastato prieangis
	A.14 pav. Koridoriai, kur durys atidaromos į koridorių
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	A.15 pav. Koridoriai, kur yra vienos prieš kitas į koridorių atidaromos durys
	A.16 pav. Judėjimo trasos

	B priedo tęsinys
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	A.17 pav. Nepritaikyti sanitariniai mazgai
	A.18 pav. Lifto kabina ir lifto durų anga
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	A.19 pav. Aikštelė prieš liftą ir aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir priešais liftą esančios aikštelės grindų
	A.20 pav. Lifto iškvietimo mygtukų aukštis, kuriame jie yra
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	A.21 pav. Lifto iškvietimo mygtukų skersmuo
	A.22 pav. Turėklai lifto kabinos viduje
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	A.23 pav. Langų įrengimo aukštis
	A.24 pav. Elektros jungiklių, kištukinių lizdų ir kitų valdymo įtaisų įrengimo aukštis

	B priedo tęsinys
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	A.25 pav. Pėsčiųjų tako plotis
	A.26 pav. Aukščių lygių skirtumai take
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	A.27 pav. Aukščių lygio ir krypties pasikeitimų takuose žymėjimas įspėjamaisiais paviršiais
	A.28 pav. Nepažymėti šviestuvai ir kitos kliūtys take
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	A.29 pav. Apšvietimas pėsčiųjų takų
	A.30 pav. Automobilių stovėjimo aikštelėje NŽ pritaikytų vietų skaičius ir jų žymėjimas
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	A.31 pav. Automobilių stovėjimo aikštelės dangų paviršiai
	


B priedo tęsinys
AR-I (Architektūros fakultetas, Knygynas „Technika“)
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	A.32 pav. Pandusas prie pagrindinio įėjimo
	A.33 pav. Poilsio aikštelė panduso pradžioje
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	A.34 pav. Turėklai prie panduso
	A.35 pav. Borteliai prie panduso
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	A.36 pav. Vidaus laiptų turėklai ir jų stveriamoji konstrukcija
	A.37 pav. Vidaus laiptų pakopos
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	A.38 pav. Laiptatakiai
	A.39 pav. Durų anga ir stiklinių durų įspėjamasis žymėjimas

	B priedo tęsinys
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	A.40 pav. Aikštelė prieš įėjimą
	A.41 pav. Pagrindinio įėjimo durų slenkstis ir kojų valymo prietaisas
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	A.42 pav. Durų rankenos ir pastato prieangis
	A.43 pav. Sanitarinis mazgas
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	A.44 pav. Lifto kabina, turėklai lifto kabinoje, lifto valdymo mygtukai
	A.45 pav. Lifto iškvietimo mygtukai
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	A.46 pav. Elektros jungikliai ir kiti valdymo įtaisai
	


B priedo tęsinys
SRC (Statybos fakultetas, Verslo vadybos fakultetas)
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	A.47 pav. Pandusas prie pagrindinio įėjimo
	A.48 pav. Poilsio aikštelė panduso pradžioje, pabaigoje ir kur pandusas keičia kryptį
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	A.49 pav. Turėklai prie pagrindinio įėjimo laiptų
	A.50 pav. Vidaus laiptų pakopos, Turėklų stveriamosios konstrukcijos, tiesūs laiptatakiai
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	A.51 pav. Laiptatakių įspėjamieji paviršiai
	A.52 pav. Įėjimo durų slenkstis
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	A.53 pav. Slenksčiai pastato viduje, durų rankenos, elektros jungikliai
	A.54 pav. Pagrindinio įėjimo durys iš smūgiams atsparaus stiklo, bet be įspėjamosios juostos

	B priedo tęsinys
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	A.55 pav. Sanitarinis mazgas
	A.56 pav. Lifto kabina ir jo durų anga, aikštelė prieš liftą
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	A.57 pav. Lifto iškvietimo mygtukas
	A.58 pav. Lifto valdymo mygtukų informacija
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	A.59 pav. Turėklai lifto kabinos viduje
	A.60 pav. Keltuvas


MR-II (Transporto inžinerijos fakultetas)
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	A.61 pav. Pagrindinis įėjimas
	A.62 pav. Turėklai prie vidaus laiptų, turėklų stveriamosios konstrukcijos

	B priedo tęsinys
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	A.63 pav. Slenksčiai pastato viduje
	A.64 pav. Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo
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	A.65 pav. Durų rankenos
	A.66 pav. Koridoriai su durimis, kurios atidaromos į koridorių

	[image: image141.jpg]



	[image: image142.jpg]




	A.67 pav. Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose
	A.68 pav. Nepritaikyti sanitariniai mazgai
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	A.69 pav. Langai
	A.70 pav. Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kiti valdymo įtaisai

	B priedo tęsinys
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	A.71 pav. Pėsčiųjų takas
	A.72 pav. Dangčiai, grotos, trapai ir kitos kliūtys 
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	A.73 pav. Judėjimo trasų paviršiai
	A.74 pav. Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose


SRL-I, SRL-LL, SS (Fundamentinių mokslų fakultetas, Humanitarinis institutas, Informacinių sistemų skyrius, Statinių, konstrukcijų ir medžiagų mokslo laboratorija)
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	A.75 pav. Turėklų stveriamosios konstrukcijos, vidaus laiptų pakopos
	A.76 pav. Tiesūs laiptatakiai, įspėjamųjų paviršių nebuvimas
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	A.77 pav. Varstomosios durys, jų angos, slenksčių nebuvimas pastato viduje, koridoriaus plotis
	A.78 pav. Stiklinės durys ir jų žymėjimas įspėjamąja juosta

	B priedo tęsinys
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	A.79 pav. Sanitarinis mazgas penktame aukšte pritaikytas ŽN
	A.80 pav. Lifto kabinos nepritaikytos ŽN
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	A.81 pav. Langai
	A.82 pav. Elektros jungikliai


MR-IV (Mechanikos fakultetas)
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	A.81 pav. Pagrindinis įėjimas
	A.82 pav. Vidaus laiptai
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	A.83 pav. Nedengti lauko laiptai
	A.84 pav. Durys

	B priedo tęsinys
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	A.85 pav. Judėjimo trasos
	A.86 pav. Sanitarinis mazgas
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	A.87 pav. Langai
	A.88 pav. Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir kt.
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	A.89 pav. Automobilių stovėjimo aikštelės dangų paviršiai
	A.90 pav. ŽN automobiliams skirtos automobilių stovėjimo vietos


ER-I (Elektronikos fakultetas)
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	A.91 pav. Pagrindinis įėjimas
	A.92 pav. Turėklai prie laiptų

	B priedo pabaiga
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	A.93 pav. Durys
	A.94 pav. Kojų valymo prietaisai prie pagrindinio įėjimo
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	A.95 pav. Tambūras
	A.96 pav. Koridorius
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	A.97 pav. Judėjimo trasoje esantys objektai
	A.98 pav. Liftas
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	A.99 pav. Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai ir pan.
	A.100 pav. Pėsčiųjų takai


C priedas
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C.1 pav. Nuožulnaus keltuvo schema

C priedo tęsinys
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C.2 pav. Nuožulnaus keltuvo schema su posūkiu

C priedo tęsinys
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C.3 pav. Vertikalaus keltuvas įrengiamas, kur nėra galimybės įrengti lifto

C priedo tęsinys
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C.4 pav. Uždaras vertikalus keltuvas prie pastato išorės

C priedo tęsinys
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C.5 pav. Atviras vertikalus keltuvas prie pastato išorės

C priedo tęsinys
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C.6 pav. Pėsčiųjų takai pritaikyti neįgaliesiems
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C.7 pav. Pėsčiųjų takuose įrengiami įspėjamieji paviršiai

C priedo tęsinys

Pėsčiųjų takuose žmonėms su regos sutrikimais įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo (7 pav.):

· lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirtų judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;

· apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba prievažas).

Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus.

Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1500-1700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai.
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C.8 pav. Šaligatvio nuolydis prieš pėsčiųjų perėją

C priedo tęsinys

C (aptarnaujančios gatvės) ir D (pagalbinės gatvės) kategorijų gatvės susikirtimų su pėsčiųjų takais vietose turi būti pakeltos į takų lygį. Motorizuoto eismo gatvių ir pėsčiųjų perėjų susikirtimuose (8 pav.) bortelių aukštis neturi viršyti 2 cm. 
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C.9 pav. Pėsčiųjų perėjos schema

C priedo tęsinys
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C.10 pav. Įrengta pėsčiųjų perėja
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C.11 pav. Atviros automobilių stovėjimo aikštelės – mašinos statomos tiesiai

C priedo tęsinys

NŽ automobilių stovėjimo aikštelėje turi būti numatyta galimybė jam išlipti iš automobilio (11 pav.), įrengiant greta 1500 mm pločio išlaipinimo aikštelę. Ji gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms. Lygio skirtumas tarp automobilio stovėjimo vietos ir išlaipinimo vietos ar šaligatvio turi būti nuo 50 iki 150 mm.
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C.12 pav. Atviros automobilių stovėjimo aikštelės
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C.13 pav. Išlaipinimo aikštelė

C priedo tęsinys
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C.14 pav. Atviros automobilių stovėjimo aikštelės – mašinos statomos įstrižai
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C.15 pav. Stiklinė durų plokštuma, pažymėta ryškia juosta

C priedo tęsinys
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C.16 pav. Įspėjamieji paviršiai NŽ pritaikytose laiptinėse
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C.17 pav. Papildomi turėklai platiems laiptams

C priedo pabaiga
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C.18 pav. Neįgaliesiems pritaikytas liftas
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C.19 pav. Sanitariniame mazge neįgaliesiems pritaikytos kabinos schema
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Kaip tegiama Staybos statymo pirmo sirnio tre-
ciame punki: Projehaujant, stant, rekonstrojant ar
Kapialha emontuojan pastatus (Sskyrs atnujinamus
(moderniruojamus) dougibocius ramus) i inineinus
tatiius, batin juos pritaikyt specialisiems neigaliuiy
poreikias” (Satybos isatymas 2009). O 5 ju priy-
mareglamentuci STR 20301 2001 (Liuvos. 2001),

‘Daugurna aukSiy mokykly save pristato kip pri-
takytas mokyis 2N (2monems su egala, aiau daznas
negalsi,panores sudijuoi aukStojoe mokykloj, s
dura s i pridinga i 1 nors LR Konsituca
mato, Kk aukScasis moksls tui b pricnamas Kick-
Vienam pagal sugebejimus, taciau negaliei vis dar daz-
o susidura su kSt ksl nepricinamumu del savo
negalios (LK Konsituij 1992),

Junginése Ameikos Valstjose 2003 metas buvo
s il e parode, otk 10 pros. kleda i
universiey yro piloa. piinami. negaliesiems (Singh
2009

Skotijos auktay mokykly pricinamumas ncigalic-
sicms nuolat gerinamas, aau 1998 metas atlkias tyri
mas parode, kad dalis mokylu da e il priakyios
negalg poeikiams (Hall. Tnklin 1998).

Vienss piem neigaliuj tema aukisjame moksie
susdonéjo J. Ambrukaiis 2001, kuris atliko tyrim;
Neigalus asmun aukitojoje mokykloje”. Same tyrime
s bendro apvelge problemas, su Kurlomis susduria
negalis sudenai aukdosiose mokyklose. Taip pat jis
pimass nusae thsly Lictuvos aukiosiose mokyklose
neigal sodentskaci s metas (Ambrkaits 2001)

Klausos negali rini sudeny pad aibiame
tyime (2003) uklosose mokyklose aptvelgé M. K-
maieen k. Autores stk sodenams s -
30 nealn Lituvs aukSosios mokyklose dr ko
pasaity medsiagos, fnansines paranos i pritkyos
iinésaplikos Klimavitiens e al.200)

Prie e metus atktame tyrime Nefgaliy st
1w spesaliy poreikin tnkinimas Lictuvos sukiosios
mokyKlose” Suskina, Ko e viningos ngali s
den egisracjos sitmos, kst fansines paramos,
technini priemoiu. o ip pat i néra pritaikya firine
aukiy mokyklu aplinks (Adomaien, Ostaseviciens
2008

. Seporaitye ir A. Terskinas (2007 tkame -
ime Neigalii isidarbinimo i mokslo galimybes
uvoi” ik e dviose gyvenimosriyse s
o ngalicjo motyvac

Licuvos studeny sjunga s R. Ry irD. ik
S (2007) ko yim . Ar Licuvosauktass mkslas
pricnamas negaljn Siame tyime apara e vien
frin aukiuy mokykl aplinka, bt i ezl sty
saiio jos.

Kadang specaliy poriki wrintys ey it
ojami el gy, odel surinki ks informacii s
i sunku, ol Lietuvos Respoblikes Svietimo ok
lo minsterjos wsakyame mlliniame yime Speia
Wy porekiy_turintiy_ asmeny. mokymosi apeepis
pagrindins ksl yra v sy i spciliy
porcki, reisravimo tvarka, Tyt pusiinkias 2ol
comasi pas (UAI Factus Domins 2007

A Deluvaite 2008) svo sipsie apiveles in-
formaci ape s galimybes eigaisiems ot
i per ykusi paroda Mokymasi. Sudio. Ko
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s studentas ki i Vs i i nér ekl juos Kadkaip
kit (Deltvaie 2008).

A Babiokienes Q008) siipsnye aprtona trp-
o Koferncia, ke dalyvao patnriai i Vokie-
tjos, Rumumijos, Slovénjos, Bulgaios, Juninés
Karalyse, Belgion Kroatijo i Lictvo stdenty sajun-
. Pask eksperty Lictuvoj ncgalesims néra praikya
dar e views aukSof mokykla (Babinsiené 2008),

Passk ). Rukaus i A. Blinsirubo (2009 negaly
buvimas aukSosose mokylose yra ok sistema, ke
o vienos sisemos daics neskiyvume ar akiyvumo.
priklaus Kitos sisemos dales akiyvumas a neakiyvu-
mas. Aplnkos pritaikymas neigali porikiams ya kaip
priemone privauki studentus privcioms ar kioms tn
orentuotoms { sudenty_priaukima. mokykloms. Dar
vina pastebima nauda, Kuri gauna aukSoj mokykla
lidus {1 neigalis studetus yra ta, kad neigaliy
uvimas Keica studen i déstyoj pasitras - humani-
uoja aplinka (Ruskus, Blinstrbas 2009)

Pasak smipsnio . Aukiosios mokyklos nepasiruc-
Ssio prit eigali aukiass mokslas eigaliam
yra svjone, nes néra. prtakya Sy, mokykly aplinka.
Pagal Svietmo i mokso ministeijos fyrima matyi, kod
auktsias mokyklas anko 15 karty maiau specialius
porcikio urini aunuol, ne b lavinimo mokyk-
Tas. (Auktosos mokyklos nepasiruousios priimi neiga-
T 2008).

R Ruoytes stipsnyie (2009 kabama apie neigs-
li ki, o fraukis akeentojama. Kaip abipusés
pastangos ik negal, ik i aplinkiniy. Licna
rauktis Konteksteyr lbai atslkus o udsinio Sl
Lictuvoje 2008-2009 akademiniais mokslo meais uks-
osiose mokyklose neiali stdenty buvo vos 0.5 pro.
iso sty saicous. Ka o arp psenyie subarivs
inkamas slyeas studjuon negalesiens, nigaliy st
dent sk Kartas v et 3 pro. (Ruolyte 2009).

M. Dovgla i S. Zukauskas (2008) ko Listvos
aukity mokykly i crdvi prieinamumo okybin
iyima, o metu buvo nusayia, kod datniausia eiglici
universicose susduria su nepriikyta arba matrlal
ity aplinka.

3. Ruskus ir M. Daugela (2006) nustae, kad puse
stijojanci neigaliuja yr i5 dalies apriboro savaran-
Kitkumo, 0 Kita puse pasisako, kad jiems pagalbs nera
reikalinga. Tyimo metu buvo aitkint viewa i proble-
mu -~ duomeny rinkimas api neigalis students.

Modelo sudarymas

Rodiktisistemos sudarynas. Sudagant modeli buvo
sudoryta fizines aplinkos vernimui reikalings rodikly
sistema, kur sudaroma pagal STR 203012001 (Litu-
Vos...2001) keliamus reialavimus, Pirmiausia sudsroma
ikl sistema i devyniu vertinamy elementy grpi
Jos pasirenkamos pagal mineo reglamento rekalavimus,
suskistant visus Keliamus reikalavimus § gropes. Taip
‘namos devyrios rodklu grupes:

Kitas 2ingsis yra kikviena rodiliy grupe Ssir |
smulkesnius rodikius. Tokiu bdu gaunama, kad dury
odikis skiriamas  okius verinamus clements:
1. Dungangos;
Stklines durys.
Stenkscia pastato viduje.
Pagrindinio iimo dury slenkstis
Koju valymo prictaisa;
Dunyrankenos, uraki i pan.
Durys:
. Akl pret pagrindin eima,
Awditorip verimami elementa ya okic:
1. View skaiius 2N auiorijose;
2 View 2N isdestymas auditoijose;
3. Sedimos vietos pois:
4. Tarpa arp Kedi i
5. Sl suditorijose.
Laprini rodikis skiriamas tkiu paciprincipy
1 Turekai prie lapiu;
2 Laipaiakia;
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Automobili siovejimo. ikl vetinami- clemenai
irami
1 2N skiraview saieis;
2. Attumas o pasto pagrindinio i ki 2N
Sinos utomobilo stovjime viets:
3. laipinimo aikicl;
4. 2N automobilo statymo vitos tymejimas;
5. Apbictimas:
6. Dangu pavisiai
Lo, priaiky 2N reikmems,clementa ssirami:
1 Lito dur anga;
2 Lio kabin;
5 Al pries i
4 Aukstis, kuriame ya o iSkietim i valdymo
mygtuka;
5. Turekai o kabinos vidie:
6 Aukiiu skirumas wrp sustojosio o Kabinos
rindy i prc i esantios aiktlés grindu:
7. Lifto vakdymo mygtuky informaciia
Pescig b, priaiky neigaliesiems, verinani le-
menta
1 Pesiaj ko pots
Pesciu ako s nuolydis:
Pesci ako sersinis el
Aukici lygi skirtumai ke
Pandusojuostos s nuolydis:
e D atcgorijo gatves susiinimas su psciv-
ok
7. Pestngy ako i vaiucjamosios dales ko
. Aukiio oo keypies psikeitima ks
9. Sviesuvai ar ko Kitysake:
10, Dangea,grotos, rapal i Kios Kliays;
1. Apsvitias
Patalpy, priiky eigali rekméms rodils ski-
riamas  okius smulkesius verinamus clementus:
1. pasato preangiai

2 Koridoiai, ur durys aidaromas  oridori

3. o rasos;

4. Judejimo trasose csamys objekai

S, Sanitainioi mazgai

6. Kabing skaciussanariniame macge;

7. Korkdorii, uryr vienos pried koridoi aida-

roms durys

8. Avikite clemenai i konsirukejos ordoruose

irkitoe patalpose;

9. Laboratorijos.

Kt vertinami lemeniai skirami

1 Langai;

2 Fvakuacinial i,

3. Elektros jungikliai kistukini

4 Keluvai

“Tokiu principu gaunami devyni sustambin odik-
Vs 65 smlkesni.

Elspert. nuomoni savimas Alickama cksperty
anketine apklausa. Kad rezua bi ko ke, ok
pertais pasirinkis Zmonés i skiingy srici. Jais parnkti
neigaliei, mons tesiogial susiduiantys su neiglii-
siis i ilnia Zmonés, besimokantys kSosiose mokyk-
Tose, gl . nesusiduriantys su negalisis sukiame
moksle, atiau pastehintys privikytus aplinkos lemen-
s, Neigali hopertas pasiinti del pacios paprasciau-
sios priczasies — ji. gerinusai 2o, Kokiu clmenty
aukbtojoje mokyKioe pritaymas negalisims yr sar-

i susiduiantys su eigalii-
ir sudenai, besimokantys
aukitosione mokyklose, geriausil mato reali sivaci.
Kokie aplinkos clementa yr prtaikyts a kokis d ei-
i priaikyt negaliu rekmems.

ol reikimingims moaymas Rodikli reihs-
mingumas nusatomas angavimo metodu (Wignaraa cf
k. 2004), Nors rodikiy i daug, taiau pasienkamas
angavine metodas. Porino palygiimo metods yra
tkleis, tciau norin tokin metodo vertin rodliy
reikmingumus, ekspetai turi Zinot apie § metoda it
moket ikt ankeas, kas $uo atveiu ebove manoma.
Rangavimo metodaspasirenkamas,nes rodkin yra dug.
e Juos by sunku vrtin viss i karo (Die meth
chen Fragen.. 2010).

Rodiki rekdmingumu (svoriu) nstatymo metodi-
Kasudaro kel capai

1. Vertinimo skalé pasienkama desinibalie st
semoje 10 balu_ duodama_ gerausal vertnamam
ikl

2. Rodiklu grapés reikiminguma (svori) nusia-
tymas. Vertinama, kurios odikiy grupes i didesnés
akos vrtinant auksiy mokyklu irnes aplikos pri-

linda it pan.





[image: image199.png]aikyma neigalisiems, o kurios i rodikliy grup néra
okios svarbios. Svoriai ustatomi naudojant ekspetngs
apklausos duomenis it apskaciuojami pagal auorés
sudaryta formul:

P w

£

i rosios ikl grupés svoris; . kojo chsper-
10 Jojo rodiklio vertnams blas; | - eksperty skaiius;
3 rodikli grupi sk,

3. Rodiklu reiksmingumy (svoriu) rodikliy gro-
peje mustatymas, Vertinami rodikliai Kiekvienos rodikliy
rupes viduje. Rodikliy svoriai mustatomi naudojant
chsperty apklausos duomenis it apskaiciuojami pagal
autorés sudarya formale:

T @

a4~ Ipojo rodiklo jooje rodikliy grupeie svors;
s ojo eksperto ojoje rodikly grupese esantio |
ojo rodiklo vertinimo balas; 1~ eksperty saicius; |, ~
rodikiyskaiius vienoje odikliy grupei.

4 Rodikli reikimingumy nustatymas_bendroje
rodikliy sisemoje. Svorii nustaomi pagal autorés su-
daryta formale:
a0, @

Aokt moks iy friesspinkos verinino mode-
o sudarymas. Turin ikl sisema i usiacivs S
rodli reikSmingums, sudarinjamas models, pogal
“kuri galima vertinti bet kurios aukstosios mokyklos fizing
‘aplink, ar ji yra pritaikyta neigaliuju reikméms. Sio mo-
el cmé ya ta. ko pagal i galima e asis
aukosios mokyklos 3 ik jorka2orios dtcs (kule.
10) fizines aplinkos pritaikymo neigaliesiems bakle. Taip
ot modelio pgaib alima puygini Acis mokykias
ol by tam ik clementy gups a prky
ki splnko clemena. Pavyadtoi, galim i
auktsos mokyklas, i yrgoia priayts pd
sai ar liftai ir pan. Sio modelio esme yra ta, kad juo vari-
ot galima i v

Pimoje modeo ki nurodomos rodli grupes
e refkSmingumai. Ao sityje paciiami odii,
csnciy rodiki grpese, svors. Treije skilyie yra
ks uorods | clementy foo ksciy csmoie

ealioje sitacioje. Paskitinje Sestoje sityje nurodyti
Vertimamam elementu STR , Statinia i eiorijos. Reika-
Tavimai 2moniy su negala reikmems” kelami reikalvi-
mai. e rekalavimai keicants reglament ur heists
ypiagrecai e, Ketvioje skityje 2mima a negalc-
sims priikyt fzins aplinkos clementai ya pazymei
Tarptatiniu 2moniy s negala 2kl (1 pav).

Penkioe letels skityje yra verinimas, Kiek cle-
mentas attinka reglamento jam keliamas reialavims,
Kl clementas pilni atkinka reglamento reikalavimus,
2ymimas % ka 1 dalie atinka - 0", o ki natitn-
K- % 1 dalis atikimo pavyzdys gakét bot toks:
automobiliy stovejimo aikiele Zmonems su_ negala
kit vieta automobilui pazymeta ik vetkalu Jenkl-
i, o orizomalaus néra.

S

 pa gt el o eokls
Fig. 1 ncrmsions disbied people i

Kita darbo dlis yra sudryt aukSosios mokyklos
vien i fkulicty psickiamumo schema (2 pav). Pasic-
Kiamumo schema parodo, kokin badu i i pasisto
clmenta i paalpos yra psickiami cigalisims. Sch-
emos sudrymo. principas: schema prasideds praia,
i yra i alimybés - atvykstama vieduoju anspor
arba automaili. Pagal (4) formale apskakivjamas
clemento psickiamumas i Jeig s yra madia 0.5, i
schema oje vieoje mrdksa it olau nebebraizoma.
‘Schema braizoma K o e, Ka clements yra priti-
Kyt daugian i 0. i o gali nadods neigalusis. To-
i princip bradoma vis pasao patalpy pasiekiamuno
schema i o vitoe, Kut ja eigahusis nebogai judti
ol arba nbegali naudotis kaZkokias aplinkos clemen
ais, schema nurihsta - pabarga
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Fin2 Example o ighe education acesibily o disbed poope scheme

Ar pasatas priakytas neigalesiems nuspren-
iama apskaciavus pagal (4) formle jo pasiekiamu-
mo lipsn. Kl K, < 0.5 ta elementas yra nepritaikytas
neigali rekmems, ka 0.5 < K, < 03, i clemenas
éra pritikytas, bet juo ot galina, o ki K08,
ai clementas yra pritaikyts neigalesiems. Elementy
pasiekiamumas skaicuojamas pagal formule:

£ra, oo go funt 9

wf
i e, - univrsieto ramy saitios, m=7;
e - usambinty ikl grupiu skaiciv,
o
7y 1y ok grupe skakiv 7
0, sustambintos odikliy rupes svoris;
g, - dikio grupee svoris.
2 clemento tymejimas ZN 2enklu:
21, ki clementas parymetas ZN 2enkl:
2= 0. Kkai clementas nepazymetas 2N Jenklu:
02 < 1, ki lementas parymétas e visaisre-
Kalingais 2N 2ymejmo badis:

%, rodiklo tenkinimas STR 2.03.01:2001 *Sta-
i it teriorjos. Relkalavimai Jmonia s negal
eikmems:

Xy 1, Kl rodikls tenkinanmas.

;= 0, kai rodikls netenkinamas;

0<%, 1, Kai rdllis dalina enkinamas.

Pagal (4) formul galima apkaiiot i viso -
Ao ar pasiikios aukiosios mokyklos pasieka-
muma.

Rezattatai

‘Sudars rodikli sistema ir apskaiciavas ju reks-
mingumas sudaromas modeis, pagal kur glima fvr-
ini bt rios aukStosios mokyklos fiznés aplinkos
pritaikyma_neigaliviy reikméms. Kad modelis pilnai
veikt, sudarome pasirinkto fkolieto r visos ukito-
sios mokyklos pasiekiamumo schema, kuioje clmen
 a patapy pasckiamumy apsaicivojame pagal (4)
formule




[image: image201.png]v

118 alkos esamy tyrimy anlizs matyt, ad
S tema atlky tyimy néra doug. o esami aprvelga
sauradai problem

2. Remiantis STR 2.03.01:2001 (Lictuvos.. 2001)
eikalavimus sudaryta rodikli sistema i8 devymiy su-
Stambinty oI i 65 smulkesniy vertinamy clemen-
w

3. Nl ekspey apkaus, il rekimin-
s galima apsaiivo pagal (1) ir ) formles.
Pagal (3) formalg galima apsaicvot rodikio sori
‘visoje vistemoje.

. Turin il sistena i S okl riksin-
umusgalima sudayt] aukt mokykl ins pline
kos pritaikymo neigalijy reikmems vertinimo modelj.
Galime by sy aukb mokykly ke
pasikiamumo shemas i apskaicuo pgal (4) formu-
o obikty pasiekiamumo apani.
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Durys





Durų angos





Stiklinės durys





Slenksčiai pastato viduje





Pagrindinio įėjimo durų slenkstis





Kojų valymo prietaisai





Durų rankenos, užraktai ir pan.





Durys





Aikštelė prieš pagrindinį įėjimą





Pandusai





Panduso išilginis nuolydis





Panduso plotis





Panduso pakilimo juosta





Turėklai prie pandusų





Poilsio aikštelės





Borteliai prie pandusų





Pandusas prie pagrindinio įėjimo





Laiptai





Turėklai prie laiptų





Laiptatakiai





Vidaus laiptų pakopos





Nedengtų lauko laiptų pakopos





Atstumas tarp sienos ir turėklų





Laiptatakių įspėjamieji paviršiai





Turėklų stveriamosios konstrukcijos skersmuo





Patalpos





Pastato prieangiai





Koridoriai, kur durys atidaromos į koridorių





Judėjimo trasos





Judėjimo trasose esantys objektai





Sanitariniai mazgai





Kabinų skaičius sanitariniame mazge





Koridoriai, kur yra vienos prieš į koridorių atidaromos durys





Atsikišę elementai ir konstrukcijos koridoriuose ir kitose patalpose





Laboratorijos








Liftai





Lifto durų anga





Lifto kabina





Aikštelė prieš liftą





Aukštis, kuriame yra lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai





Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukų skersmuo





Turėklai lifto kabinos viduje





Aukščių skirtumas tarp sustojusio lifto kabinos grindų ir prieš liftą esančios aikštelės grindų





Lifto valdymo mygtukų informacija





Tarpai tarp kėdžių eilių





Stalai auditorijose





Sėdimos vietos plotis





Vietų neįgaliesiems išdėstymas auditorijose





Vietų skaičius neįgaliesiems auditorijose





Auditorijos





Apšvietimas





Dangčiai, grotos, trapai ir kitos kliūtys





Šviestuvai ar kitos kliūtys take





Aukščio lygio ar krypties pasikeitimai takuose





Pėsčiųjų tako ir važiuojamosios dalies aukščiai





C ir D kategorijos gatvės susikirtimas su pėsčiųjų taku





Panduso juostos išilginis nuolydis





Aukščių lygių skirtumai take





Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis





Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis





Pėsčiųjų tako plotis





Pėsčiųjų takai





Dangų paviršiai





Apšvietimas





ŽN automobilio statymo vietos žymėjimas





Išlaipinimo aikštelė





Atstumas nuo pastato pagrindinio įėjimo iki žmonėms su negalia skirtos automobilio stovėjimo vietos





Žmonėms su negalia skirtų vietų skaičius





Automobilių stovėjimo aikštelės





Keltuvai





Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai





Evakuaciniai išėjimai





Langai





Kita





Pabaiga








Pabaiga











Pabaiga








Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia 0,0 %








Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia








Pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia


8,38 %








Pėsčiųjų takai nepritaikyti ŽN








Atvyksti automobiliu








Atvyksti viešiuoju transportu








Pradžia





Keywords: adaptation of environment, higher school, accessibility of physical environment, disabled people.





Pabaiga








Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia 25,9 %








Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia








Pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia


7,3 %








Pėsčiųjų takai nepritaikyti žmonėms su negalia ŽN








Atvyksti automobiliu








Atvyksti viešiuoju transportu








Pradžia





Pabaiga








Pabaiga








Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia 0,0 %








Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia








Pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia


30,1 %








Pėsčiųjų takai nepritaikyti žmonėms su negalia 








Atvyksti automobiliu








Atvyksti viešiuoju transportu








Pradžia





Prasminiai žodžiai: aplinkos pritaikymas, aukštoji mokykla, fizinės aplinkos prieinamumas, žmonės su negalia.








Anotacija


Šiandieninėje visuomenėje neįgaliųjų integracijos į visuomenę tema yra labai aktuali ir plačiai nagrinėjama. Žmonėms su negalia į visuomenę integruotis padeda pritaikyta viešųjų erdvių fizinė aplinka, sudarytos sąlygos mokytis, dirbti, poilsiauti. Prieinamas mokslas yra viena iš svarbiausių neįgaliųjų integracijos į visuomenę krypčių.


Baigiamojo magistro darbo tikslas yra pasiūlyti modelį, pagal kurį būtų galima įvertinti bet kurios aukštosios mokyklos fizinės aplinkos pritaikymą žmonių su negalia reikmėms. 


Darbą sudaro šešios dalys: įvadas, tyrimo objektas ir problemos aptarimas, analitinė metodinė dalis, aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliųjų reikmėms modelio sudarymas, išvados ir siūlymai, naudotos literatūros sąrašas. 


Įvade nusistatomas darbo tikslas ir aptariamas temos problemiškumas. 


Pirmoje darbo dalyje atliekama neįgaliųjų integracijos į visuomenę analizė Lietuvoje ir pasaulyje. 


Antroje dalyje aptariami atlikti tyrimai ir juose naudoti metodai. 


Trečioje darbo dalyje kuriamas aukštųjų mokyklų fizinės aplinkos vertinimo modelis. 


Apibendrinus visą darbą, pateikiamos išvados.


Darbo apimtis – 109 psl. teksto be priedų, 46 paveikslėliai, 8 lentelės, 102 bibliografiniai šaltiniai.


Atskirai pridedami darbo priedai.
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Kitų pastato aukštų pritaikymas žmonių su negalia reikmėms





Iš pirmo pastato aukšto patekimas į kitus pastato aukštus numatytas laiptais


35,55 %








Kituose pastato aukštuose patalpos ir judėjimo trasos nepritaikytos žmonėms su negalia





Iš nulinio pastato aukšto patekimas į kitus pastato aukštus numatytas liftu


95,35 %








Iš pirmo pastato aukšto patekimas į kitus pastato aukštus numatytas liftu


95,35 %








Pabaiga








Patekimas iš holo į pirmą pastato aukštą pritaikytas žmonėms su negalia 


73,05 %








Iš nulinio pastato aukšto patekimas į kitus pastato aukštus numatytas laiptais


35,55 %








Patekimas į pastatą per papildomą žmonėms su negalia įrengtą įėjimą


63,79 %





Patekimas į pastatą per pagrindinį įėjimą


79,39 %





Žmonėms su negalia nepritaikytas patekimas iki patekimo į pastatą








Kituose pastato aukštuose patalpos ir judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia


54,71 %








Patekimas iš holo į pirmą pastato aukštą nepritaikytas žmonėms su negalia








Žmonėms su negalia pritaikytas patekimas iki patekimo į pastatą


67,70 %








Pabaiga





Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia








Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia


67,78 %








Pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia


34,18 %








Pėsčiųjų takai nepritaikyti žmonėms su negalia








Atvyksti automobiliu








Atvyksti viešiuoju transportu








Pradžia





Iš pirmo pastato aukšto patekimas į kitus pastato aukštus numatytas laiptais


26,64 %








Iš pirmo pastato aukšto patekimas į kitus pastato aukštus numatytas liftu


45,64 %








Patekimas į antrą pastato aukštą





Žmonėms su negalia pritaikytas patekimas nuo antrame aukše esančių liftų iki Fundamentinių mokslų fakulteto








Žmonėms su negalia pritaikytas patekimas nuo antrame aukše esančių liftų iki Fundamentinių mokslų fakulteto


82,68 %








Iš nulinio pastato aukšto patekimas į pirmą pastato aukštą liftu


95,35 %








Pabaiga








Patekimas iš holo į pirmą pastato aukštą pritaikytas žmonėms su negalia 


73,05 %








Iš nulinio pastato aukšto patekimas į pirmą pastato aukštą laiptais


35,55 %








Patekimas į pastatą per papildomą žmonėms su negalia įrengtą įėjimą


63,79 %





Patekimas į pastatą per pagrindinį įėjimą


79,39 %





Žmonėms su negalia nepritaikytas patekimas iki patekimo į pastatą








Patekimas iš holo į pirmą pastato aukštą nepritaikytas žmonėms su negalia








Žmonėms su negalia pritaikytas patekimas iki patekimo į pastatą


67,70 %








Pabaiga





Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia








Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia


67,78 %








Pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia


34,18 %








Pėsčiųjų takai nepritaikyti žmonėms su negalia








Atvyksti automobiliu








Atvyksti viešiuoju transportu








Pradžia





Kitų pastato aukštų pritaikymas žmonių su negalia reikmėms





Kituose pastato aukštuose patalpos ir judėjimo trasos nepritaikytos žmonėms su negalia





Pabaiga








Kituose pastato aukštuose patalpos ir judėjimo trasos pritaikytos žmonėms su negalia


50,88 %








Patekimas į kitus pastato aukštus





Iš pirmo pastato aukšto patekimas į kitus pastato aukštus numatytas laiptais


82,87 %








Iš pirmo pastato aukšto patekimas į kitus pastato aukštus numatytas liftu


95,35 %








Patekimas į pastatą per vidiniame kieme įrengtą įėjimą į pirmą pastato aukštą


64,46 %





Patekimas į pastatą per vidiniame kieme žmonėms su negalia įrengtą pandusą į pirmą pastato aukštą


93,51 %





Patekimas į pastatą per pagrindinį įėjimą į pirmą pastato aukštą


49,23 %





Patekimas į pastatą








Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia








Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia


52,69 %








Pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia


70,0 %








Pėsčiųjų takai nepritaikyti žmonėms su negalia





Atvyksti automobiliu








Atvyksti viešiuoju transportu








Pradžia





Patekimas į pirmą pastato aukštą per vidiniame kieme žmonėms su negalia įrengtą pandusą


93, 51 %





Pabaiga








Iš pirmo pastato aukšto patekimas į antrą aukštą laiptais


35,55 %








Iš pirmo pastato aukšto patekimas į antrą aukštą liftu


95,35 %








Pabaiga








Žmonėms su negalia nėra pritaikyto patekimo į pastatą








Neįgaliesiems yra pritaikytas patekimas į pastatą


41,28 %








Automobilių stovėjimo aikštelė nepritaikyta žmonėms su negalia








Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia


51,6 %








Pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia


15,5 %








Pėsčiųjų takai nepritaikyti ŽN








Atvyksti automobiliu








Atvyksti viešiuoju transportu








Pradžia





Pabaiga








Annotation


Social integration of disabled people is topical and widely discussed in modern society. Social integration of disabled people is facilitated by adapted environment of public spaces, suitable conditions for studies, work and rest. Accessible education is among the prime directions of social integration of the disabled people.


The master thesis is aimed ad proposing the model of evaluating the adaptation of physical environment of any higher school to the needs of the disabled people. 


The master thesis consists of six parts: introduction, research object and discussion of the issue, analytical-methodical part, drawing up a model for evaluation of adaptation of physical environment of higher schools to the needs of the disabled people, conclusions and proposals, list of sources.


The aim of the work is established and main issues are presented in the introduction.


The first chapter of the thesis contains the analysis of integration of disabled persons in Lithuania and worldwide.


The second chapter of the thesis analyses other researches and methods used in them.


The third chapter of the thesis describes the evaluation model of physical environments of schools.


Proposals are presented in the closing part of the thesis.


The thesis consists of 109 pages without appendixes, 46 images, 8 tables, 102 bibliographical entries.


Appendixes are attached separately.
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