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ĮVADAS

Orlaivio greitis, aukštis, padėtis horizonto atžvilgiu, vertikalus greitis – tai svarbiausi skrydžio parametrai, kuriuos turi žinoti pilotas, valdydamas orlaivį. Tačiau, be jau išvardintų, yra ir kitų parametrų, turinčių didelę reikšmę. Tai yra orlaivio atakos ir slydimo kampai, kitaip dar vadinami alfa ir beta kampais. 

Sklandytuvuose, kitaip nei dideliuose lėktuvuose su turboreaktyviniais varikliais, atakos ir slydimo kampų žinojimas turi didesnę svarbą. Taip yra dėl to, kad lėktuvuose dažniausiai skrydį valdo automatizuotos sistemos, be piloto įsikišimo palaikančios tinkamus atakos ir slydimo kampus. Sklandytuose tokių sistemų nėra – visas valdymas atliekamas rankiniu būdu.


Magistro darbe nagrinėjami atakos ir slydimo kampų matavimo metodai, matuokliai, sistemos. Tyrimo metu siekiama nustatyti veiksnius darančius įtaką kampų matavimo tikslumui, metodus, kuriais būtų galima sumažinti paklaidas. Tyrimo gale, programiniu paketu Matlab Simulink , kuriamas matematinis - dinaminis sklandytuvo modelis. 

Darbo pradžioje aptariami standartiniai matuokliai, alfa ir beta kampų matavimui: virvutė, matuoklis su mentele ir vamzdelio tipo daviklis. Matuokliai palyginami, apibendrinami jų privalumai bei trūkumai.

Nagrinėjamos sistemos, kurių veikimas priklauso nuo atakos kampo: įspėjimo apie smuką sistema, inercinė atakos ir slydimo kampo matavimo sistema, kuri gali būti naudojama duomenų korekcijai. Taip pat aprašomi kampų matavimo metodai naudojant kombinuotus atakos – slydimo kampo matuoklius ir kai kampai matuojami be standartinių daviklių.


Tiriami veiksniai, darantys įtaką sklandytuvų atakos ir slydimo kampų matavimų tikslumui. Nagrinėjami įvairių tipų davikliai bei jų charakteristikos: oro klampumo, spūdumo ir pilnutinio slėgio gradiento poveikis matavimo tikslumui, dviejų ir trijų matmenų davikliai.

Paskutiniame etape programiniu paketu Matlab Simulink kuriamas matematinis dinaminis sklandytuvo modelis. Sukurtas modelis skaičiuoja sklandytuvo atakos ir slydimo kampus pagal nustatytą skrydžio trajektoriją ir šoninį vėją. Modelio veikimui parodyti simuliuojami keli skrydžio variantai su skirtingomis skrydžio trajektorijomis ir skirtingais vėjo greičiais bei kryptimis.

Magistrinio darbo tikslas – sukurti matematinį sklandytuvo modelį, gautus rezultatus teoriškai aptarti. Modelio užbaigimui reikia atlikti realius bandymus: ant sklandytuvo montuoti atakos ir slydimo kampo daviklius, matuoti kampus ir juos sulyginti su matematinio sklandytuvo modelio duomenimis.
1.
ATAKOS IR SLYDIMO KAMPO MATAVIMO METODŲ IR MATUOKLIŲ APŽVALGA
1.1
Atakos ir slydimo kampų samprata
Atakos kampas. Atakos kampas (angl. Angle Of Attack – AOA) dar žymimas graikiška raide α – terminas, naudojamas skysčių dinamikoje, apibūdinti kampą tarp sparno stygos ir tarp vektoriaus, apibūdinančio sparno judėjimą oro srauto atžvilgiu (1 pav.) 
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1 pav. Sparno atakos kampas
Viena iš pagrindinių sparno charakteristikų – kilimo koeficientas CL priklauso nuo atakos kampo. Atakos kampo didinimas įtakoja kilimo koeficiento didėjimą iki didžiausios reikšmės, kurią viršijus keliamosios jėgos koeficientas ima mažėti. Pasiekus didžiausią sparno atakos kampą, oro srautas, aptekantis viršutinę sparno dalį, atitrūksta nuo sparno. Tai įtakoja staigų CL mažėjimą. 2 pav. pavaizduota kreivė, apibūdinanti sparno su nesimetriniu profiliu keliamosios jėgos koeficiento priklausomybę nuo atakos kampo. 
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2 pav. Nesimetrinio profilio sparno keliamosios jėgos koeficiento priklausomybė nuo atakos kampo

Simetrinio profilio sparno keliamosios jėgos koeficientas lygus 0, kai atakos kampas yra 0 0. Nesimetrinio profilio sparno CL > 0, kai α = 0.

Kritinis atakos kampas. Kritinis atakos kampas – tai kampas, ties kuriuo keliamosios jėgos koeficientas įgyja didžiausią reikšmę. Jis taip pat vadinamas smukos atakos kampu. Kai 
α < αkritinis , didėjant alfa kampui, CL didėja. Tuo pačiu metu, didėjant atakos kampui, oras pradeda ne taip tolygiai aptekėti viršutinę sparno pusę ir ima pamažu nuo jo atitrūkti. Kylant α, taškas ties kuriuo atitrūksta oro srautas, artėja prie priekinės sparno briaunos.
Kai α < αkritinis , sakoma, kad orlaivis pereina į smuką. Greitis, ties kuriuo atsiranda smuka, priklauso nuo svorio, pokrypio kampo, masės centro padėties ir kitų faktorių. Dažniausiai kritinis atakos kampas būna 15 0.

Slydimo kampas. Orlaivio slydimo kampas (angl. Angle Of Sideslip) dar žymimas graikiška raide β – tarp srauto krypties ir simetrijos plokštumos susidaręs kampas, kai lėktuvo skrydžio krytis nesutampa su jo simetrijos plokštuma. Slydimo kampas yra teigiamas, kai oro srautas lėktuvą apteka iš dešinės (3 pav.).
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3 pav. Orlaivio šoninio slydimo kampas β [1]
Kai oro srautas lėktuvą apteka slysdamas, atsiranda krypties momentas vertikaliosios ašies atžvilgiu N (3 pav.). Šis momentas yra teigiamas, kai stengiamasi lėktuvo nosį pasukti dešinėn. Krypties momento koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:
                                                              
[image: image5.wmf]b

S

q

N

C

n

´

´

=

 ;                                                              (1)

čia q – dinaminis slėgis; S – sparno plotas; b – sparno mostas.
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4 pav. Krypties momento koeficiento priklausomybė nuo slydimo
 kampo: 1 – stabilus; 2 – neutralus; 3 – nestabilus [1]
4 pav. parodytas teigiamas slydimo kampas ir teigiamas krypties momentas. Jeigu veikiamas momento lėktuvas pasisuks dešinėn, slydimo kampas sumažės. Vadinasi, kad lėktuvas būtų stabilus pagal kryptį, reikia, kad, atsiradus teigiamam slydimo kampui, susidarytų teigiamas krypties momento koeficientas ir kad, atsiradus neigiamam slydimo kampui, susidarytų neigiamas krypties momento koeficientas. 
Grafiko Cn (β) aprašymas. 4 pav. parodyti trys krypties momento koeficiento priklausomybės nuo slydimo kampo variantai. Lėktuvo statinį krypties stabilumą lemia kreivės  Cn (β) polinkis. Kai polinkis teigiamas, t. y. kai, didėjant slydimo kampui, didėja ir krypties momento koeficientas, lėktuvas yra statiškai stabilus krypties atžvilgiu [1].
Pagrindinė suktuko atsiradimo priežastis – virškritinis atakos kampas. Slydimo kampas padidina tikimybę prasidėti suktukui. Kai nuo vieno sparno srauto atitrūkimas yra didesnis, to sparno keliamoji jėga sumažėja, padidėja pasipriešinimas ir jis pradeda leistis. Prasideda autorotacija [1].
1.2 Atakos ir slydimo kampų matavimas virvute

Sklandytuvo atakos kampas nesunkiai išmatuojamas paprasčiausia virvute. Ji turi būti maždaug 30 cm ilgio ir pritvirtinta kairėje gaubto pusėje, maždaug 5 cm nuo gaubto apatinės briaunos. Jei virvutė yra geriausio kilimo/pasipriešinimo (angl. Lift/Drag – L/D) ribose, tada ji žymi gana tikslią informaciją apie atakos kampą kilimo, pasinaudojant termiku ir išvilkimo gerve, atvejais. Slydimo kampo matavimas taip pat gali būti atliekamas naudojantis virvute, tik ji turi būti pritvirtinta gaubto viršutinėje dalyje, pilotui matomoje vietoje 
Privalumai. Virvutė visada rodo esamą atakos kampą, įvertinant tokius faktorius kaip greitį, keliamąją jėgą, pagreičius manevruojant ir gūsius. Jeigu pažymėtos visos kritinės atakos kampų ribos, ties kuriomis oro srautas atitrūksta nuo sparno, sklandytuvo pilotas turi pakankamai gerą įspėjimo apie smuką sistemą.

Virvutės ypatybės:
· Apsaugo nuo orlaivio nukritimo

· Gali pagerinti skrydžio kokybę

· Gali parodyti piloto klaidas

Šoninės juostelės (angl. Side String) funkcija. Šoninė juostelė – tai virvutė, pritvirtinta ant gaubto šoninės dalies ir rodanti esamą oro srauto kampą. Tai – ne kas kita, o atakos kampo daviklis. Atakos kampas gali nuolatos kisti dėl vidinių priežasčių (piloto veiksmai) arba išorinių faktorių, pavyzdžiui, vertikalūs ir horizontalūs oro masių judėjimai. Orlaivio pilotavimas yra pastovi valdymo kilpa tarp vidinių ir išorinių veiksnių, išlaikant normalų orlaivio skridimą. Tai tinka visoms orlaivio skrydžio būsenoms: tiesus tolygus skrydis, manevras, paleidimas gervės pagalba, tūpimas, esant įvairioms sparno apkrovoms ir aukščiams. Taip pat tai galioja tais atvejais, kai sklandytuvas skrenda per lėtai arba per greitai.

Normalus oro srauto kampas, išmatuotas tarp sparno stygos ir oro srauto krypties, skaitomas ribose tarp + 15 0 ir - 5 0 (5 pav.). Orlaiviui skrendant aukštyn ratais (angl. Inverted flight) diapazonas padidėja iki – 10 0.
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5 pav. Kritiniai sklandytuvo atakos kampai [2]
Šoninė juostelė tiekia informaciją apie esamą orlaivio situaciją. Jei pilotas valdys sklandytuvą taip, kad atakos kampas neviršytų kritinių reikšmių – orlaiviui nekils pavojus nukristi. Suteikiama informacija, kurią pilotas turi interpretuoti ir imtis atitinkamų veiksmų. Toks alfa ir beta kampų matavimo metodas naudojamas tik mažuose orlaiviuose: sklandytuvuose, skraidyklėse.
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6 pav. Šoninės juostelės vaizdas [2]
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7 pav. Šoninį sklandytuvo slydimą rodanti juostelė [2]
1.3   Fliugerinis atakos kampo daviklis
Atakos kampo matavimas naudojant daviklį su mentele yra dažniausiai pasitaikantis alfa kampo matavimo būdas. Pagrindinė tokio daviklio dalis yra vėjarodis - mentelė, turinti simetrinį aerodinaminį profilį (8 pav.). Mentelė visada lygiuojasi su ją aptekančiu oro srautu. Tokiame daviklyje generuojamas elektrinis signalas, atitinkantis mentelės padėtį, o kartu ir orlaivio atakos kampą. Dėl to, kad fliugerinis daviklis montuojamas ant orlaivio fiuzeliažo, jis matuoja vietinį atakos kampą, o ne tikrąjį. Kampai išmatuoti matuoklio, sumontuotu orlaivio priekyje, yra įtakojami oro srauto iškraipymų (angl. Up wash effect), kai iškiša sudaro kampą su oro srautu. Taip pat matavimo tikslumui įtakos turi mentelės gamybos netobulumas.

[image: image10.emf]
8 pav. Atakos kampo matuoklis su vėjarodžiu – mentele [3]

Įvairių aptartų veiksnių įtaką atakos kampo matavimo tikslumui galima sumažinti kalibruojant matavimo prietaisą vėjo tunelyje. Kalibravimas gali būti atliekamas ir skrydžio metu, tačiau tokiu atveju reikalinga antra atakos kampo matavimo sistema, pagal kurią kalibruojamas atakos kampo matuoklis. Tokiame daviklyje mentelės padėties transformacijai į elektrinį signalą naudojamas rotorinis transformatorius (9 pav.), potenciometras. Transformatorius generuoja mentelės kampui proporcionalų sinusinį arba kosinusinį signalą. Tokį daviklį naudojat didesniuose orlaiviuose, skrendančiuose dideliuose aukščiuose ir dideliais greičiais, naudojamas mentelės šildymas, siekiant išvengti mentelės apledėjimo.
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9 pav. Rotorinis transformatorius 

Matuoklio veikimas. Vėjarodžiui nukrypstant nuo krypties, sutampančios su oro srautu (atsiradus kampams α ir β), kampinis vėjarodžio nuokrypis potenciometru keičiamas į elektrinį signalą. Vėjarodį nukreipiantis aerodinaminis momentas:
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Kur ma – koeficientas, priklausantis nuo kampo α arba β; Sf – vėjarodžio sparnų plotas; b – stygos ilgis (vėjarodžio stygos ilgis – keliamojo paviršiaus profilio styga).


Nukreipiančio aerodinaminio momento Mf  dydis parenkamas iš sąlygos Mf >>Mtr , kur Mtr – trinties jėgų vėjarodžio sukimosi ašyse ir potenciometro šliaužiklio su apvija suminis  momentas. Kintamieji parametrai – vėjarodžio plotas Sf ir stygos ilgis b.
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10 pav. Vėjarodžio kampų ( ir ( daviklis:
a – vėjarodis; b – išorinis daviklio vaizdas; c – daviklio konstrukcinė schema [4]

Atakos ir slydimo kampų daviklio, sutapdinto su oro slėgio imtuvu 4, schema pateikta 10 b pav. Daviklį sudaro du laisvai erdvėje besiorientuojantys poriniai vėjarodžiai – 1 ir 2, kurių sukimosi ašys pritvirtintos prie vamzdžio 3. Vėjarodžių 1 pasisukimo kampas vamzdžio 3 atžvilgiu proporcingas slydimo kampui, o vėjarodžių 2 pasisukimo kampas – atakos kampui. Vėjarodžių ašių posūkis persiduoda potenciometrų šliaužikliams, kurių padėtį, proporcingą kampams ( ir (, elektrinio signalo pavidalu perduoda šliaužiklis. Potenciometrai įmontuoti vamzdžio 3 korpuso viduje.

Vieno iš galimų atakos (slydimo) kampų daviklio variantų konstrukcinė schema pateikta 10 c pav. Vėjarodžiai 5 tvirtinami vienoje plokštumoje ant ašies 6 kaiščiais 4 ir subalansuojami atsvaru 3, standžiai pritvirtintu ant ašies 6. Ašis 6 sukasi guoliuose 7, įpresuotuose pagrinde 8. Atsvaro 3 įpjovoje įtvirtintas šliaužiklių 1 ir keturių laikiklių 2 mazgas. Potenciometras 9 ir kontaktinė plokštelė 10 pritvirtinti ant kaladėlės 14. Daviklis (potenciometrų padėtis šliaužiklių atžvilgiu) reguliuojamas varžtu 11, kuris užfiksuojamas spyruokle 12. Potenciometro maitinimas prijungiamas kontaktais 13. Prie atakos (slydimo) kampo daviklio pagrindo pritvirtintas apšildymo elementas.

Atakos ir slydimo kampų davikliams būdingos vadinamosios prietaiso paklaidos, kurias pagrindinai lemia trinties jėgos kontaktinėse porose, elektrinių matavimo grandinių ir vėjarodžių gamybiniai netikslumai [4].

1.4   Vamzdelio tipo atakos ir slydimo kampo matuokliai
Atakos ir slydimo kampų matavimams galima naudoti vamzdelio tipo daviklius, kitaip dar vadinamus Pitoto vamzdeliu (11 pav.). Tokio tipo matuoklis – vamzdelis, su priekinėje dalyje padarytomis kiaurymėmis. Atakos kampo matavimui daromos dvi kiaurymės vertikalioje ašyje, slydimo kampo – dvi kiaurymės horizontalioje plokštumoje.
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11 pav. Vamzdelio tipo daviklis ir jo vaizdas iš šono [5]
Tokio tipo prietaiso kampams matuoti veikimas pagrįstas skirtuminio slėgio matavimu. Orlaiviui skrendant tiesiai, kai alfa ir beta kampų reikšmės lygios 0, slėgis visose keturiose kiaurymėse yra vienodas. Kai atakos kampas įgyja tam tikrą reikšmę, nelygią nuliui, vertikaliai išdėstytose kiaurymėse atsiranda slėgių skirtumas. Kuo atakos kampas didesnis, tuo didesnis slėgių skirtumas. Pagal slėgių skirtumą apskaičiuojamas atakos kampas. Analogiškas procesas vyksta esant slydimo kampui, tik slėgių skirtumas susidaro horizontaliai išdėstytose kiaurymėse. Oro slėgis verčiamas į elektrinį signalą, kur jis yra toliau apdorojamas. Slėgio vertimui į elektrinį signalą naudojami slėgio jutikliai. Jie gali būti montuojami pačiame Pitoto vamzdelyje, arba gali būti už vamzdelio ribų. Pastaruoju atveju slėgis į daviklius perduodamas vamzdeliais arba žarnelėmis.


Atakos – slydimo kampo matuoklis gali būti sumontuotas tiek ant fiuzeliažo, tiek ant sparno, apatinėje jo dalyje. Tokiu atveju matuojamas tikrasis sparno atakos kampas, kadangi prie fiuzeliažo, kaip minėta 1.3 skyriuje, oro srautas yra iškraipomas ir skiriasi nuo srauto, patekančio į sparną. Esant būtinybei naudojamas daviklio šildymas. Tokį daviklį galima laikyti universaliu, nes jį patobulinus galima matuoti ne tik atakos ir slydimo kampus, bet ir greitį, aukštį.
1.5   Kombinuoti α ir β kampų davikliai
Kartais α ir β kampų matavimams apjungiami davikliai, aptarti 2.2 ir 2.3 skyriuose. Kombinuoto daviklio, kai naudojamos du vėjarodžiai – mentelės, pavyzdys pateiktas 12 pav.  Tokio tipo davikliuose gali būti naudojami du fliugeriniai davikliai: vienas orientuotas horizontaliai, kitas vertikaliai. Taip galima matuoti ir atakos ir slydimo kampus vienu metu.
[image: image16.jpg]



12 pav. Atakos –slydimo kampo matuoklis

1.6
Atakos ir slydimo kampo indikatoriai
Kolkas nėra įteisinta jog atakos ir slydimo kampų indikatoriai yra privalomi. Alfa ir beta kampų duomenys gali būti naudojami kitų sistemų, pvz. perspėjimo apie smuką sistemos, o kampų reikšmės į kabinos prietaisus nesiunčiamos. Kalbant apie didelius orlaivius, kur didžiąją skrydžio dalį piloto vaidmenį atlieka elektroninės skrydžio sistemos, informacija apie α ir β kampus pilotui nelabai reikalinga. Visai kita situacija su mažais orlaiviais, pavyzdžiui, sklandytuvais. Sklandytuvas neturi variklio (kai kuriais atvejais montuojami varikliai), todėl norint kuo ilgiau išlaikyti sklandytuvą ore, būtina žinoti ir palaikyti tinkamą atakos kampą.

Atakos kampo indikacija gali būti integruota į kitus kabinos prietaisus (13 pav.)
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13 pav. Integruota atakos kampo indikacija 

Atakos kampo indikatorius padalintas į tris skirtingų spalvų zonas:

· Žalia zona – „saugi“ zona, atakos kampas neviršija leistinų ribų.

· Geltona zona – įspėjimo zona. Artėjama prie kritinio atakos kampo

· Raudona zona – smukos zona. Atakos kampas viršija didžiausią leistiną reikšmę

Taip pat, gali būti naudojami atskiri atakos ir slydimo kampo indikatoriai (14 pav.).
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	14 pav. Atakos kampo indikatoriai


1.7
Atakos kampo sistemos
1.7.1
Inercinių sistemų panaudojimas atakos kampo matavimui – korekcijai
Orlaivio atakos kampas gali būti išmatuotas naudojant ne tik tiesiogiai tam skirtus daviklius, bet ir panaudojant inercinę sistemą. Naudojant akselerometrus galima išmatuoti atakos bei slydimo kampus, kurie naudojami kampų reikšmėms, gautoms iš standartinių daviklių, korekcijai. Taip pat tokia sistema gali dirbti kaip rezervinė tuo atveju, kai sugenda atakos kampo daviklis.

Sistemos veikimo principas. Šis metodas parodo inercinės sistemos navigacinės sistemos daviklių panaudojimą apytikriam atakos kampo (α) ir šoninio slydimo kampo (β) apskaičiavimui. Inerciniai davikliai sudaryti iš vieno ar daugiau akselerometrų, kurie generuoja signalus kampų α ir β apskaičiavimui. Pastarieji signalai gali būti apjungti su įprastiniais davikliais, kad pagerintų pastarųjų daviklių signalų dažnines charakteristikas, naudojant filtrus. Signalai gali būti pagerinti generuojant korekcijos signalus, pavyzdžiui, tikslinant atakos kampo signalus, panaikinant šoninio slydimo kampo efektus.

15 pav. pavaizduota atakos kampo/perspėjimo apie smuką sistemos blokinė diagrama. Sistema naudoja du atakos kampo daviklius, sumontuotus kairėje ir dešinėje orlaivio pusėse (KAKD ir DAKD), kurių signalai siunčiami į atakos kampo skaičiavimo kompiuterį. Akselerometrai siunčia į procesorių signalus apie šoninį (Ny) ir normalinį (Nz) pagreičius. Šoninio pagreičio signalas (Ny) naudojamas šoninio slydimo kampo apskaičiavimui, o normalinio pagreičio (Nz) – atakos kampo skaičiavimui. Vieno akselerometro gedimo atveju, atakos kampo kompiuteris gali ir toliau atlikti skaičiavimus, priimdamas (Nz)signalą iš dviejų ašių akselerometro. Taigi, iš pagreičių signalų, atakos kampo kompiuteris (AKK) gali apskaičiuoti šoninio slydimo kampą ir tokiu būdu patikslintą orlaivio atakos kampą.

Kaip matyti iš schemos, AKK naudoja ne tik pagreičių daviklius, bet ir kitus analoginius bei diskretinius signalus. Tai gali būti, pavyzdžiui, antrinių valdymo plokštumų (užsparnių) padėtis. AKK nepertraukiamai siunčia duomenis į kabinos prietaisus apie esamą atakos kampą. Papildomai, AKK generuoja perspėjimo apie smuką signalus ir siunčia juos į garsinio signalo generatorių, o šis savo ruožtu garsinį toną į vidaus ryšio sistemą.
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15 pav. Atakos kampo/įspėjimo apie smuką sistemos blokinė diagrama

Daugiausia naudojami dviejų tipų atakos kampo davikliai: fliugeriniai matuokliai su mentele, ir vamzdelio tipo davikliai, kampą nustatantys pagal skirtuminį slėgį.

1.7.2
Perspėjimo apie greičio praradimą sistema
Kaip jau buvo minėta, atakos kampo davikliais gali naudotis kai kurios orlaivio sistemos. Viena iš tokių yra greičio praradimo įspėjimo sistema, kuri aktyvuojama atakos kampo arba Alfa davikliais. Daviklis tvirtinamas vienoje arba kitoje orlaivio sklandmens pusėje, netoli orlaivio nosies ir reaguoja keisdamas padėtį, priklausomai nuo orlaivio atakos kampo kitimo, kintant oriniam greičiui. Daviklis turi tam tikrą aerodinaminio sparnelio paviršiaus pavidalo formą, keičiančio savo padėtį priklausomai nuo aptekančio orinio srauto krypties. Kada daviklio fiksuojančios jungties padėtis orinio srauto atžvilgiu pasiekia kampinę 12–14º ribą, generuojamas elektrinis signalas ir aktyvuojamas greičio praradimo įspėjimas. Daviklis, be to, pašildomas, kad liktų veikiantis visais atžvilgiais skrydžio metu.
Daviklio fiksuojanti jungtis per sukimosi centrą susieta su skaitmenine orinio greičio praradimo įspėjamąja sistema, kurios sandara pavaizduota 16 pav.
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16 pav. Skaitmeninės orinio greičio praradimo įspėjamosios sistemos sandara [6]

Dažniausiai sistemoje yra du nepriklausomi skaitmeniniai kompiuteriai, kurie apskaičiuoja greičio praradimą, atitinkantį atakos kampų reikšmėms, užsparnių padėčiai ir traukai. Kompiuteriai priima signalus iš atakos kampo daviklio (Alfa daviklio) užsparnių padėties daviklio, indikatorių 
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, jungiklio oras/žemė, oro duomenų kompiuterio ir pagrindinės kritiškos padėties modulio.

Įspėjamoji greičio praradimo sistema turi savikontrolės galimybes, leidžiančias imituoti kritiškas atakos kampo reikšmes, sukeliančias orinio greičio praradimo situacijas ir patikrinti su tuo susietas sistemos įspėjamąsias reakcijas.
Atakos kampo sistema sudaryta iš sekančių komponentų:

a) Daviklių. Vienas ar daugiau daviklių, sumontuoti taip, kad juos veiktų aptekantis oro srautas. Yra du bendri daviklių tipai:

1)
Mentelės (angl. Vane) veikia kaip vėjarodis, susilygiuodama su ją aptekančiu oro srautu.

2)
Zondo – vamzdelio tipo (angl. Probe) matuoja skirtuminį oro srauto slėgį.

b)
Keitiklio. Abiejų tipų davikliai, reaguodami į oro srautą bei jo pokyčius, generuoja signalą, kuris į kabinos prietaisą siunčiamas arba tiesiogiai arba per oro duomenų sistemą. Keitiklis gali būti įmontuotas pačiame daviklyje arba atskirai.

c)
Kabinos indikatoriaus. Naudojami skirtingi atakos kampo atvaizdavimo įrenginiai. Informacija gali būti pateikiama kampais,  sutartiniais vienetais arba simboliais. 

d) Įspėjimo apie smuką aparatūros (angl. Stall-Warning devices). Sistema apjungia papildomus elektrinius įrenginius, tokius kaip vairalazdės vibratorius ir/ar garsinius perspėjamuosius signalus, kurie yra aktyvuojami jei pilotas nesiimta veiksmų, kad išvestų orlaivį iš smukos [6].
1.8 Skyriaus apibendrinimas
Skyriuje apžvelgti pagrindiniai orlaivių atakos ir slydimo kampų matavimo metodai. Buvo išsiaiškinta, kad naudojami du pagrindiniai būdai alfa ir beta kampams matuoti. Naudojamas arba slėginis vamzdelis su kiaurymėmis jo galuose, arba daviklis su vėjarodžio tipo mentele, kuri pasisuka taip, kad būtų lygiagreti su mentelę aptekančiu oro srautu. Taip pat yra nemažai patentuotų, tačiau praktikoje naudojamų atakos ir slydimo kampo daviklių, kampų matavimo metodų. Yra įvairiausių konstrukcijų kombinuotų daviklių, kurie be atakos kampo matuoja šoninio slydimo kampą, oro temperatūrą, orinį greitį. Dažniausiai tai būna vamzdelio tipo orinio greičio davikliai, su ant jo sumontuotais kitais davikliais.

Daviklių palyginimas:

· Vienos mentelės fliugeriniu davikliu galima matuoti tik atakos arba tik slydimo kampą. Abiejų kampų matavimui tokiu davikliu, turi būti antra mentelė, besisukiojanti vertikalioje plokštumoje.

· Atakos – slydimo kampo matuoklyje su mentele yra judančių dalių. Dėl to mažėja jo patikimumas.

· Vienu vamzdelio tipo davikliu galima matuoti atakos ir slydimo kampus.

· Vamzdelio tipo daviklio konstrukcija paprastesnė – nėra judančių dalių.

· Atakos ir slydimo kampų matuokliai – virvutės yra patys paprasčiausi kampų matavimo įrenginiai. Nereikalauja papildomos priežiūros. Jų trūkumas – netikslūs matavimai.

Aptartos sistemos, kuriose gali būti panaudota arba yra naudojama informacija apie atakos kampą. Tokios sistemos yra įspėjimo apie greičio praradimą, įspėjimo apie smuką sistemos. Taip pat atakos kampo sistema gali būti apjungta su inercine navigacine sistema. Tokiu būdu sistemos papildo viena kitą. Naudodamasis inercinės sistemos duomenimis, atakos kampą skaičiuojantis kompiuteris, gali koreguoti iš kampo daviklių gautus duomenis, juos tikslinti.

Aprašyti atakos kampo indikatoriai. Indikatoriai gali būti su apvaliu ciferblatu, kuris yra sugraduotas konkrečiomis atakos kampo reikšmėmis, arba juostelinis, kurio skalė padalinta į tris skirtingų spalvų (žalia, geltona, rodoma) padalas. Kai pastarojo indikatoriaus šliaužiklis yra ties žalia padala – atakos kampas yra leistinose ribose, geltona – atakos kampas artėja prie kritinio, raudona – atakos kampas kritinis, orlaivis pereina į smuką.

2. SKLANDYTUVO ATAKOS IR  SLYDIMO KAMPŲ MATAVIMO YPATUMAI
2.1
Kombinuoti atakos ir slydimo kampo matuokliai
Išradėjo Steven H. Thomas pasiūlytas sistemos variantas, matuojantis orlaivio atakos ir slydimo kampus. Sistema susideda iš keleto daviklių, mažiausiai dviejų, kurie sumontuoti taip, kad galėtų reaguoti į oro srauto pokyčius aplink daviklius. Taip pat sistemos sudėtyje yra valkiklis, sukonfigūruotas priimti signalus iš daviklių ir nustatyti atakos bei slydimo kampus.

Atakos ir slydimo kampai yra parametrai, naudojami orlaivių, ginklų ir nepilotuojamų orlaivių skrydžio valdymui. Iš esmės yra du būdai, kaip išmatuoti atakos ir slydimo kampus. Pirmuoju metodu naudojami atskiri mechaniniai alfa ir beta kampų matuokliai, sumontuoti ant orlaivio fiuzeliažo. Antruoju atveju naudojami arba šeši tikslūs absoliutaus slėgio davikliai arba du tikslūs absoliutaus slėgio davikliai ir du skirtuminio slėgio davikliai.

Abu apibūdinti sprendimai alfa ir beta kampų matavimui yra gana brangūs. Abu variantai yra kompleksinės sistemos, todėl joms reikalingi tikslūs davikliai, tikslūs modeliavimo algoritmai ir kompleksinė kontrolerio programinė ir aparatinė įranga. Dėl aukštos kainos pastarosios sistemos per daug didelės ir sunkios ir todėl netinkamos mažesniems orlaiviams, tokiems kaip sklandytuvai ar bepiločiai orlaiviai.
Išradimo aprašymas. 17 pav. pavaizduota blokinė atakos ir slydimo kampų matavimo sistemos diagrama. Tiksliau sakant, sistema nustato AK ir SK naudodama tris mažus, lengvus ir pigius oro srauto daviklius. Be to, sistemos kaina yra žymiai mažesnė negu įprastus daviklius naudojančios AKS ir SKS sistemos. 

Sistemoje taip pat yra procesorius, kuris priima duomenis apie oro srautus iš daviklių. Kartu su procesoriumi yra įmontuoti atmintis, ir/arba įėjimo/išėjimo valdiklis. Tai įgalina sistemą teikti atakos ir slydimo kampų reikšmes kitoms sistemoms, vaizduokliams.
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17 pav. Blokinė atakos ir slydimo kampų matavimo sistemos schema [7]

Pirmasis oro srauto daviklis (Vt) sistemoje yra skirtas nustatyti atakos kampą ir teikia informaciją apie skirtuminį oro srauto slėgį. Antrasis srauto daviklis (Va) skirtas matuoti slydimo kampą ir taip pat reaguoja į skirtuminį oro srauto slėgį. Kaip matyti iš 17 pav. pateiktos schemos, duomenys apie diferencinį slėgį siunčiami į procesorių. Trečiasis oro srauto daviklis (Vβ) yra sukonfigūruotas kaip pilnutinio orinio slėgio daviklis. Jutiklis tiekia informaciją, kuri leidžia panaikinti oro srauto nepastovumą į AOA ir AOS prievadus, kaip temperatūros ir slėgio funkciją. Procesorius atakos ir slydimo kampus skaičiuoja pagal šias lygybes:
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Verta paminėti, kad slėgio davikliai pagaminti taip, kad gali veikti atšiauriomis sąlygomis. Davikliai gali reaguoti į oro srautus, didesnius nei 30 g/cm 2 per vieną sekundę. Daviklių veikimo diapazonas yra 1000:1 (pavyzdžiui, davikliai gali fiksuoti srautą nuo 30 g/cm2/s iki 0,030 g/cm2/s). Zondai yra dvikrypčiai. Tai reiškia, kad jie gali matuoti srautą dvejomis kryptimis.

Davikliai matuoja faktinį dujų srautą. Tikrasis dujų (oro) srautas yra varomas slėgių gradiento – srautui tekant iš didesnio į žemesnio slėgi sritį. Zondai matuoja oro masės srautą, kuris yra oro tankio funkcija, kai tuo tarpu tankis yra slėgio ir temperatūros funkcija. Apskritai davikliai yra temperatūriškai kompensuojami ir dėl to jų rodmenys nekinta kaip temperatūros funkcijos kintant aukščiui.
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18 pav. Molekulių diagrama esant žemesnei temperatūrai ir didesniam slėgiui: oro srautas pastovus (g/s), tūrinis srautas sumažėjęs (cm3/s) [4]

18 paveiksle pateikta diagrama, iliustruojanti molekulių judėjimą mažesnėje temperatūroje arba didesniame slėgyje (tokios sąlygos susidaro mažame aukštyje). Siekiant išlaikyti oro srautą pastovų, tūrinis srautas kubiniais metrais per sekundę turi būti sumažintas 
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19 pav. Molekulių diagrama esant aukštesnei temperatūrai ir mažesniam slėgiui: oro srautas pastovus (g/s), tūrinis srautas padidėjęs (cm3/s) [4]
19 pav. matyti molekulių judėjimas aukštesnėje temperatūroje ir mažesniame slėgyje (tokios sąlygos susidaro didesniame aukštyje). Tam, kad išlaikytume oro srautą pastovų, tūrinis srautas turi būti padidintas.

Pilnutinio srauto davikliai (3 vienetai) verčia slėgio reikšmes į oro slėgį panaudojant šią lygybę:
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 kur pilnutinio srauto greitis 
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 yra išmatuojamas. Kiti kintamieji: n = 1, 
R = 82,1 cm 3 atm/mol  oK, m – oro masė gramais į molį, P – slėgis atmosferomis (pvz., aukščio funkcija), ir T – temperatūra kelvinais (pvz., aukščio ir aplinkos temperatūros funkcija).

Ryšys tarp slėgio ir temperatūros: 
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20 pav. Sudėtinio slėgio daviklio vaizdas iš priekio [7]

20-ame pav. pavaizduotas slėgio daviklių išdėstymas ant zondo (pvz., pusrutulinio). Atakos kampo (AK) daviklių angos pažymėtos a1 ir a2. Slydimo kampo (SK) daviklių prievadai paveiksle pažymėti β1 ir β2. Pilnutinio slėgio daviklio padėtis pažymėta Vpilnutinis.
[image: image31.png]Trys slégio jutklia:
Da
2B
3) pilnutinio srauto

Stegio jutlai






21 pav. Pusrutulinio zondo šoninis vaizdas [7]

21 pav. pavaizduotas šoninis pusrutulinio zondo vaizdas. Jame pavaizduoti ertmės orui, atakos kampui, bei pilnutiniam slėgiui nustatyti.


Darant prievadus (pvz., a1, a2, β1 ir β2) tiksliai nustatytose vietose ant zondo paviršiaus, diferencinis oro srautas gali būti nustatytas sumontavus daviklius (21 pav.). Tuomet daviklių rodmenų skirtumas bus proporcingas orlaivio atakos ir slydimo kampams (atakos kampas proporcingas Va1 – Va2, o slydimo kampas proporcingas Vβ1-Vβ2, kur V yra greitis).


22–ame paveiksle matyti oro srautų tekėjimo angomis kryptys, kai prievadai išdėstyti skirtingais kampais, kai atakos kampas lygus 0 0. Kaip pavaizduota, AOA prievadai (pavyzdžiui, a1 ir a2 prievadai) yra išdėstyti 30 laipsnių kampu. Atakos kampui esant 0 laipsnių, Va1 = Va2, nes į kiekvieną prievadą patenka toks pat oro srautas. Kai orlaivis leidžiasi (atakos kampas neigiamas), tuomet Va1 tampa didesnis negu Va2. Skirtumas didėja, didėjant oro srautui tekančiam į a2 prievadą, ir skirtumas Va1 – Va2 yra proporcingas atakos kampui, kaip parodyta 23 paveiksle. Panašiai kaip ir atakos kampui, aprašytas veikimas tinka ir slydimo kampui, kai orlaivis suka į šoną su slydimo kampu. Esant slydimo kampui 0 laipsnių (AOS = 0), Vβ1 = Vβ2, nes vienodas oro srautas patenka į abu AOS prievadus. Orlaiviui sukant kairėn (neigiamas slydimo kampas), greitis Vβ1 tampa didesnis negu Vβ2. Oro srautų greičių skirtumas Vβ1 = Vβ2 proporcingas slydimo kampui.
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	22 pav. Oro srautų kryptys, kai  AOA = 0 0 [7]
	23 pav. Oro srautų kryptys, kai AOA < 0 0 [7]


Dydžių Va ir Vβ kitimas kaip aukščio ir temperatūros funkcija gali būti eliminuotas panaudojant kitą srauto daviklį išmatuoti pilnutinį oro srautą Vpilnutinis (20 ir 21 paveikslai) ir tada panaudojant radiometrinį matavimą. Orlaivio AOA ir AOS tuomet gaunami tiesiogiai panaudojant šias lygybes:
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kur k yra kampas tarp atakos kampo prievadų, kampo tarp slydimo kampo prievadų ir Vpilnutinis funkcija.
2.2
Atakos ir slydimo kampų matavimas be specialių daviklių
2010 metais išradėjas Alberto Chiesa pasiūlė būdą, kaip apskaičiuoti orlaivio atakos bei slydimo kampus.

Šis metodas apima atskirų valdymo plokštumų skaičių: matuojamas efektyvusis sukimosi apie išilginę, skersinę ir vertikalią ašis sukimosi greitis. Linijinis šio matavimo būdo modelis:
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kur u – vektorius, kuriame yra valdymo plokštumų skaičius, x – vektorius su apskaičiuotais atakos ir slydimo kampais, ir sukimosi apie tris ašis (išilginė, skersinė ir vertikalioji) greičiais (angl. Roll, Pitch, Yaw), δy – paklaidos vektorius, į kurį įeina paklaidos tarp išmatuoto ir apskaičiuoto greičio, y – matavimo vektorius, kuriame yra apskaičiuoto greičio reikšmės, A, B, C, D – matricos apibūdinančios orlaivio judėjimą, L – grįžtamoji matrica. Atakos ir slydimo kampai randami naudojantis matematiniu modeliu.


Atakos ir slydimo kampai turėtų visada būti tarp atitinkamų maksimalių reikšmių, pavyzdžiui α = 10 o ir β = 5 o civiliniams orlaiviams. Šių reikšmių viršijimas gali įtakoti orlaivio nestabilumą, tai gali būti neatitaisoma situacija.


Sutartinai alfa ir beta kampai yra apskaičiuojami pagal žinomus būdus, matuojant oro slėgį orlaivio išorėje. Slėgis išmatuojamas montuojant matuoklius orlaivio išorėje, ir žinomi kaip Pitoto vamzdeliai. Alternatyvus matavimo metodas – naudojant judamus daviklius – fliugerinius matuoklius. 


Naudojant Pitoto vamzdelius , jų perkaitimas, ar kitoks gedimas gali būti pastebimas pagal valdymo signalus. Naudojant fliugerinius daviklius gedimai, mechaniniai pažeidimai pastebimi sunkiau. Mechaniniai matuoklio pažeidimai gali įtakoti matuojamų parametrų tikslumą.


Atsižvelgiant į aptartus trūkumus, norint padidinti patikimumą, montuojama daugiau daviklių, nei jų reikia matavimams atlikti. Dažniausiai tai būna 4–5 vienetai. Tai, žinoma, nulemia bendrą orlaivio kainą.


Alberto Chiesa pasiūlytas AOA ir AOS matavimo metodas nereikalauja slėgio matavimų, ir , aišku, daviklių sumontuotų ant orlaivio išorės.


Trumpai tariant, jo metodas apima orlaivio modelio skaičiavimą. Modelis naudojamas atlikti atvirojo kontūro sistemos įvertinimą. Tačiau atviro kontūro sistema negali gauti tikrų duomenų dėl trikdžių, parametrų netikslumo, ir nemodeliuojamų kintamųjų, tokių kaip vėjo greitis.


Vis dėlto, atvirojo kontūro sistema yra pataisoma panaudojat kontrolinį kontūrą, tiksliau sakant skaitmeninį valdymo filtrą, kuris užtikrina modelio ir išmatuotų davikliais kintamųjų sujungimą, taip eliminuojant išorinius trikdžius.


Atviro kontūro lygtis yra pakoreguojama kontrolinio kontūro reikšmėmis, kurios yra atvirkščiai proporcingos paklaidai, gaunamai dėl modelio ir išmatuotų kintamųjų nevienodumo.


Buvo nustatyta, kad jeigu realių matavimų rinkinys yra pakankamai tipinis, tuomet netgi dydžiai, kuriems nėra tiesioginių matavimų, atitinka realias reikšmes. Kampinių greičių matavimai yra pakankami, kad būtų galima atkurti atakos bei slydimo kampus, kurie nebuvo išmatuoti tiesiogiai. 24 paveiksle pateikta išradimą apibūdinanti struktūrinė veikimo schema. 
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24 pav. Struktūrinė veikimo schema [8]

Kaip žinoma, orlaivį sudaro daug valdymo plokštumų, pavyzdžiui, ant sparnų sumontuoti eleronai, ant uodegos – aukščio vairas ir posūkio vairas. Ramybės būsenoje pastarosios plokštumos yra susilygiavusios su atitinkamomis plokštumomis, atitinkamai: eleronai – su sparnais, aukščio vairas – su stabilizatoriumi, posūkio vairas – su vertikaliąja uodega. Toliau, aprašant išradimą, terminas „nuokrypis“ bus suprantamas kaip kampas, susidaręs tarp valdymo plokštumos ir atitinkamos plokštumos, ant kurios jis pritvirtintas.


24 pav. 1 žingsnyje išmatuojami valdymo plokštumų nuokrypiai (d1 – eleronų nuokrypis, d2 – aukščio vairo nuokrypis ir d3 – posūkio vairo nuokrypis). Užsparnių, išdėstytų ant sparnų, nuokrypiai taip pat yra matuojami. Nuokrypiai matuojami, pavyzdžiui, davikliais, išdėstytais tam tikrais atstumais nuo valdymų plokštumų, kurie siunčia signalus, atitinkančius nuokrypius.


2 žingsnyje matuojami inerciniai greičiai, kurie yra: efektyvusis posūkio greitis pE, efektyvusis nuolydžio greitis qE, ir efektyvusis pokrypio greitis rE. Pastarieji greičiai atspindi orlaivio sukimąsi apie 3 pagrindines ašis: x,y ir z.


3 žingsnyje sukuriamas orlaivio judėjimo erdvėje dinaminis modelis (su šešiais laisvės laipsniais). Modelis kuriamas pagal gautus duomenis, orlaivį įdėjus į oro tunelį.


Kitame žingsnyje, nr. 4, iš dinaminio medelio gaunamas linijinis modelis. Linijinis modelis toliau naudojamas kaip atviro kontūro sistema (angl. Open-loop estimator). Pastarasis modelis aprašomas lygčių sistema (5).


Matricos A pavyzdys turistiniam lėktuvui, esančiame 2000 pėdų aukštyje ir skrendančiam 350 km/h greičiu:
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kurioje yra įvertintas vektorius x:
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Kita matrica B atspindi valdymo plokštumų atlinkimo poveikį orlaivio būsenai ore. Matricos B pavyzdys sudarytas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir matrica A (turistiniam orlaiviu, kurio aukštis 2000 pėdų, o greitis 350 km/h):
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Matrica C yra skirtumas tarp kintamųjų, kurie gali būti išmatuoti fiziškai ir tų kintamųjų, kurie iš esmės apskaičiuojami. Tai yra matrica su nuliais, kurie yra išdėstyti tokiu būdu, kad susiprastintų su nustatytu atakos kampu aS ir slydimo kampu βS, esančiais vektoriuje x, iš kurio padauginta matrica C. C matricos sudarymo sąlygos atitinka matricų A ir B sudarymo sąlygas:
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Matrica D visada yra 0.


5–ame žingsnyje randami skirtumai tarp nustatytų greičių ir atitinkamų išmatuotų greičių. Skirtumai apskaičiuojami norint rasti klaidos vektorių δy, kurio, pavyzdžiui, pirmasis komponentas yra skirtumas tarp efektyvaus posūkio greičio pE ir išmatuoto pS, antrasis komponentas – nuolydžio greičių qE ir qS skirtumas, ir trečiasis komponentas – pokrypių greičių rE ir rS skirtumas.


6 – ame žingsnyje atviro kontūro linijinis modelis yra pataisomas panaudojant paklaidos vektorių δy , pagal (5) lygybes. 5 – oje lygybėje matrica L yra grįžtamoji matrica, kurioje yra kontrolinių filtrų stiprinimai, aprašyti toliau.


25 pav. yra blokinė schema, tinkama įgyvendinti aprašomą išradimą.
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25 pav. Sistemos struktūrinė schema [8]

Į sistemos sudėtį įeina orlaivis, valdomas plokštumomis, kurių atsilenkimą nuo atitinkamų plokštumų pažymėjome d1, d2 ir d3. Orlaivio faktinis posūkio greitis pE, nuolydžio greitis qE ir pokrypio greitis rE yra išmatuojami.


Signalai, atitinkantys nuokrypius d1, d2 ir d3 siunčiami į valdymo bloko 3 atviro kontūro modulį 1. Atviro kontūro modulis 1 apskaičiuoja sistemos atviro kontūro linijinį modelį ir duomenų linija 2 siunčia nustatytus posūkio greitį pS, nuolydžio greitį qS ir pokrypio rS.


Tolesnis  valdymo bloko komponentas – atimties modulis, skirtas skaičiuoti skirtumus tarp tikrųjų ir nustatytų greičių (skaičiuoja vektorių δy). Galiausiai, grįžtamojo ryšio grandinėje 6 yra grįžtamojo ryšio modulis 5. Pastarasis modulis formuoja uždarą kontūrą ir skaitmeninį valdymo filtrą. Filtras yra formuojamas naudojantis Kalmano optimizacijos metodika. Filtro struktūra – Luenbergerio.


Filtro stiprinimo reikšmės yra grįžtamojo ryšio matricoje L. Kiekviena matricos eilutė reiškia sistemos struktūros kintamųjų korekciją. Trys korekcijos koeficientai, po vieną kiekvienam kampiniam greičiui, yra stulpeliuose. Filtro stiprinimo reikšmės yra siunčiamos į atviro kontūro modulį 1, kuris modifikuoja atviro kontūro linijinį sistemos modelį, panaudojant minėtąjį filtrą taip, kad sujungtų nustatytus ir tikruosius orlaivio greičius.


Kai greičių sujungimas atliktas, apskaičiuotieji atakos kampas aS ir slydimo kampas βS taip pat yra susiję su tikruoju atakos kampu aE ir tikruoju slydimo kampu βE atitinkamai. Tikrieji atakos ir slydimo kampai tokiu būdu gali būti randami be būtinybės juos matuoti įprastais davikliais.

2.3. Skyriaus apibendrinimas

Skyriuje buvo aptari atakos ir slydimo kampų matavimo metodai naudojant vamzdelio tipo daviklius ir kampų matavimai nenaudojant specialių tam skirtų daviklių. Pirmuoju atveju aptarta sistema, sudaryta iš matuoklių ir duomenis apdorojančio kompiuterio. Matuoklio ypatybė – slėgio jutikliai montuojami pačiame vamzdelyje. Tokiu būdu gaunamas įrenginys, kuris generuoja slėgį atitinkantį elektrinį signalą. Signalai toliau apdorojami kompiuteryje – gaunami atakos ir slydimo kampai.

Antruoju atveju aptartas matavimo metodas, kai kampų apskaičiavimui reikalingi duomenys apie orlaivio valdymo plokštumų padėtis. Taip pat reikalingi duomenys apie greičius x, y ir z ašimis. Metodo privalumas – nereikalingi specialūs α ir β kampų matuokliai.

3.
ATAKOS IR SLYDIMO KAMPŲ MATAVIMO TIKSLUMAS
3.1    Matuoklių tikslumą įtakojantys veiksniai 
Atakos kampo matavimo tikslumą, kai matuojama Pitoto vamzdeliu, įtakojančius veiksnius galima skirstyti į dvi grupes: sisteminis netikslumas ir konstrukcinis netikslumas (paklaidos gaminant įrenginį).
Sisteminiai faktoriai, įtakojantys matavimo netikslumą:

Pitoto vamzdelio užsikimšimas svetimkūniais. Užsikimšęs Pitoto vamzdelis turi įtakos netiksliems dinaminio slėgio parodymams. Tai turi įtakos ir greičio parodymams. Tokiu atveju oro greičio indikatorius gali rodyti greičio didėjimą orlaiviui kylant, nors jo greitis yra konstanta. Taip nutinka todėl, kad slėgis Pitoto vamzdelyje išlieka pastovus, kai, tuo tarpu atmosferos slėgis (ir statinis slėgis) mažėja. Ir atvirkščiai – oro greičio indikatorius rodys greičio mažėjimą orlaiviui leidžiantis. Pitoto vamzdelis yra linkęs užsikimšti ledu, vandeniu, vabzdžiais ar kitais pašaliniais objektais. Dėl šios priežasties, aviacijos reguliavimo tarnybos Jungtinėse Valstijose ( FAA) rekomenduoja vizualiai patikrinti Pitoto vamzdelius prieš skrydį. Tam, kad nesusidarytų ledas, dažniausiai Pitoto vamzdeliai būna šildomi. Šildomi orinio slėgio davikliai privalomi visuose orlaiviuose, sertifikuotose instrumentiniams skrydžiams, išskyrus sertifikuotus kaip eksperimentiniai.

Statinių prievadų užsikimšimas. Užsikimšusi statinio slėgio anga įtakoja visus pagrindinius orlaivio instrumentus. Dažniausiai pasitaikanti statinio slėgio angos užsikimšimo priežastimi yra fiuzeliažo apledėjimas. Užsikimšus daviklio angai aukštimatis užstringa fiksuotoje padėtyje – prietaisas rodo tą aukštį, kuriame užšalo statinio slėgio anga. Vertikalaus greičio indikatorius taip pat užstringa ties nuline padėtimi, ir nekinta, nepriklausomai nuo to ar orlaivis kyla ar leidžiasi. Orinio greičio indikatorių statinio slėgio angos užsikimšimas įtakos priešingai nei Pitoto vamzdelio užšalimas – didėjant aukščiui greitis bus rodomas mažesnis nei yra. Ir atvirkščiai – leidžiantis orinio greičio parodymai bus didesni. Daugelyje orlaivių su nehermetiška kabina naudojamas atsarginis statinio slėgio imtuvas.

Būdingosios paklaidos. Būdingosios paklaidos skirstomos į kelias kategorijas, įtakojančias skirtingus indikatorius. Orinio tankio paklaida įtakoja greičio ir aukščio netikslumus. Šio tipo paklaida įtakojama atmosferos oro slėgio ir temperatūros kitimo. Spūdumo paklaida gali atsirasti kai dėl oro srauto spaudimo, Pitoto vamzdelyje susispaudžia oras. Standartiniame jūros lygyje pastarosios paklaidos nėra. Didesniuose aukščiuose spūdumas nėra tiksliai apskaičiuojamas. Dėl to greičio indikatorius rodo didesnį greitį, nei tikrasis. Korekcijos gali būti gaunamos iš diagramų. Spūdumo paklaida tampa reikšminga aukščiuose, didesniuose nei 10000 pėdų (3000 m), ir kai greitis didesnis nei 200 mazgų (370 km/h). Histereze vadinamos paklaidos, įtakojamos mechaninių veiksnių, atsirandančių aneroidinėse kapsulėse, patalpintose prietaisuose. Kapsulės, skirtos nustatyti slėgių skirtumą, turi savybę priešintis pradinės formos kitimui. Reversinės paklaidos atsiranda dėl klaidingai išmatuoto statinio slėgio. To priežastimi gali būti neįprastai didelis orlaivio atakos kampas. Didelis atakos kampo padidėjimas įtakoja momentinį netikrų greičio ir aukščio parodymą. Reversinės paklaidos veikia altimetrus ir vertikalaus greičio indikatorius.

Padėties paklaidos. Kita būdingų paklaidų grupė – padėties paklaidos. Pastaroji paklaida atsiranda dėl to, kad statinis slėgis prie orlaivio fiuzeliažo yra ne toks pat, kaip slėgis esantis toliau nuo orlaivio. Greitis, kurio oro srautas apteka statinio slėgio matuoklį, nėra lygus oriniam orlaivio greičiui. Padėties paklaidos gali įtakoti teigiamas arba neigiamas paklaidas, priklausomai nuo vieno iš kelių faktorių. Tie faktoriai yra orinis greitis, atakos kampas, lėktuvo svoris, pagreitis, konfigūracija. Padėties paklaida skirstoma dar į dvi kategorijas: fiksuotos paklaidos ir kintamos paklaidos. Fiksuotos – paklaidos, būdingos tam tikram orlaivio modeliui. Kintamos – įtakojamos išorinių veiksnių, tokių kaip fiuzeliažo deformacijos, veikiančio oro srautą. [9]
3.2   Srauto krypties ir greičio vektoriaus matavimas
Išskyrus paprasčiausius oro srauto judėjimo konfigūracijas, dažniausiai srauto kryptis yra nežinoma. Nors statinis ir dinaminis (pitoto) vamzdeliai matuoja optimalias slėgio reikšmes, kai teisingai sulygiuoti, jie niekada nenaudojami tiesioginiam tikslaus slėgiui nustatyti. Šiuo tikslu, standartinių konfigūracijų modifikacijos yra dažnai atliekamos, tolesniam jautrumo didinimui. Nors yra platus slėgio matavimo daviklių pasirinkimas, projektavimo principai  yra gana paprasti ir stereotipiški. Visi projektavimai susideda iš vienos ar dviejų porų simetriškai paliktų kiaurymių daviklių priekyje, kurie sudaro vienodus, bet priešingus polinkius į oro srautą. Bendru atveju, davikliai su kiaurymėmis, paliktomis jo priekyje, yra lengviau pagaminami, negu tie, kurių korpuse yra išgręžtos skylutės slėgiui matuoti. Projektavimas su viena pora kiaurymių yra naudojamas dviejų dimensijų oro srauto matavimams, o su dviem porom – trijų dimensijų matavimams. Kombinacijos panaudojant suspaustą angą turi privalumą leidžiantį suminį greičio vektorių išmatuoti vienoje padėtyje. Tokie greičio vektoriaus nustatymo davikliai yra apriboti naudojimui ikigarsiniams greičiams, nes daviklio priekyje gaunamas asimetrinis srauto sujaukimas viršgarsiniuose greičiuose neleis naudotis prietaisu, kol daviklis neturės atitinkamo polinkio.

Yra du būdai, kuriais gali būti panaudoti slėgiui jautrūs davikliai. Paprasčiausias ir labiausiai tiesioginis metodas yra nulio metodas. Tokiu atveju daviklis yra pritvirtinamas prie laikiklio ir oro srauto kampas nustatomas balansuojant slėgį, išmatuotą priešingoje pusėje negu kiaurymės. Priklausomai nuo to, ar oro srautas matuojamas dviem ar trimis dimensijomis, laikiklis turi turėti kampo nustatymo galimybę viena arba dviem kryptimis atitinkamai.

Alternatyvus metodas, kai zondas yra fiksuotoje padėtyje atsuktas į oro srautą, yra išmatuojami slėgio skirtumai tarp simetriškai išdėstytų kiaurymių ir srauto kryptis yra nustatoma pagal išankstinius teorinius skaičiavimus. 

3.2.1 Oro klampumo, spūdumo ir pilnutinio slėgio gradiento poveikis
Esant ikigarsniams greičiams, teisingai suprojektuotas ir pagamintas nulinio tipo slėgio daviklis neturėtų būti veikiamas Reinoldso (angl. Reynolds) ir Macho (angl. Mach) greičio pokyčių, kol oro srautas yra simetrinis daviklio ašies atžvilgiu. Nulio sistema labiausiai tinkama kombinuotų daviklių projektavimui, kadangi statinis ir dinaminis slėgiai gali būti išmatuoti tiksliausiai, kai daviklis sulygiuotas su oro srautu. Kita vertus, fiksuotos padėties davikliai reikalauja išankstinio kalibravimo žinomame sraute ir rezultatų tikslumas esant skirtingiems pilnutinio slėgio gradientams yra abejotinas.

Viršgarsiniuose greičiuose, nulio sistemos tikslumas sumažės, jei daviklio ašis nustatyta lygiagrečiai oro srautui. Taip yra todėl, kad oro sujaukimas susiformavęs prieš daviklį bus simetriškas apie nulinę ašį. Kita vertus, fiksuotas daviklis, kuris priklauso nuo slėgio skirtumo matavimų tarp atskirų ertmių, gali būti klaidingas, nes oro srauto sujaukimas, veikiantis vieną ertmę gali būti skirtingas nuo veikiančio kitą kiaurymę. Papildomai, asimetriniai srautai turės įtakos aptekančio srauto krypčiai, todėl matavimai bus netikslūs.


Oro slėgiui jautraus daviklio elgsena tampa neapibrėžta, kai oro srauto greitis artėja prie garso greičio.

3.3   Dviejų matmenų davikliai

3.3.1   Kumštelinis daviklis
Kumštelinis (angl. Claw probe) daviklis yra sukonstruotas su dviem vamzdeliais, palinkusiais į oro srautą 45 0 kampu, didžiausiam jautrumui pasiekti. Šie vamzdeliai išdėstyti vienoje plokštumoje, statmenoje sukimosi ašies atžvilgiu, kuri praeina per gana atsitiktinai nustatytą „atskaitos tašką“.

Conradas pateikė kumštelinio daviklio charakteristikas, palygindamas jas su savo suprojektuotu dviejų vamzdelių nuokrypio kampo (angl. Yawmeter) matuokliu. Abu jie pavaizduoti 26 paveiksle, pateiktame grafike, iš kurio matyti, kad Conrado daviklis yra jautresnis.


Kumšteliniai davikliai dabar jau yra išstumiami kitų, kompaktiškesnių, kurių skersiniai matmenys neviršija 3 mm. Taip pat jie mažiau sujaukia aplink ir prieš juos esantį oro srautą ir duoda tikslesnius rodmenis.
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26 pav. Conrado dviejų vamzdelių daviklių kalibravimo kreivės [10]

3.3.2 Conrado arba „kobra“ davikliai
Tai turbūt geriausi iš nulinių daviklių oro srauto matavimams. Jie yra nebrangūs, lengvai sukonstruojami, suformuoti iš dviejų ar trijų vamzdelių, sulituotų kartu. Dviejų vamzdelių Conrado daviklis turi minimalų atstumą tarp vamzdelių ir yra pranašesnis naudoti oro srauto srityse, turinčiose staigius greičio gradientus. Papildomo vamzdelio įmontavimas neabejotinai sutrikdo gerą dviejų vamzdelių daviklio tikslumą, padidindamas atstumą tarp vamzdelių. Esant šioms sąlygoms, trijų vamzdelių „kobra“ davikliai išlaiko savo pranašumą palyginus su kito tipo davikliais. Kai naudojamas fiksuotas daviklis, dviejų vamzdelių Conrado daviklio pokrypio charakteristikos yra susijusios su slėgio skirtumu išmatuotu abiem vamzdeliais: kol jų suma siejasi su pilnutiniu oro srauto slėgiu. Abi – pokrypio ir pilnutinės daviklio galo charakteristikos dviejų vamzdelių Conrado davikliams, turinčios skirtingus viršūnių kampus (angl. apex angle) yra palygintos 26 paveiksle. Viršūnių kampai tarp 40 0 ir 120 0  (10 0 žingsniais) buvo naudojami įvairių tyrinėtojų. Conrado manymu maksimalus jautrumas pasiekiamas ties 60 0 viršūnės kampu, tačiau, kaip teigia Horlockas ir Brebneris, didžiausias jautrumas yra ties 70 0.

Pagrindinis dviejų vamzdelių daviklio nepatogumas yra tas, kad jis negali duoti srauto parametrų išmatavimų vienoje padėtyje. Tačiau Brebneris atrado metodą, pagal kurį srauto kryptis, greitis, statinis ir pilnutinis slėgiai gali būti rasti iš jų pagrindinio srauto reikšmių imant keturis matavimus, kurie nustatyti, kai daviklis nukreiptas dviem kryptimis, kai žinomas sukimosi kampas tarp jų. Kita vertus, visi šie parametrai gali būti gauti iš slėgio matavimų panaudojant trijų vamzdelių daviklį. Šio metodo veikimo analizė pateikta Crabtreeo, imant skirtuminio slėgio tarp šoninių ir centrinio vamzdelių linijinę priklausomybę. Tačiau šis metodas tinkamas tik esant gana siauram polinkio kampo diapazonui. Kalibravimo funkcijų panaudojimas žymiai išplečia daviklio pritaikymą didesniam pokrypio kampo diapazonui. Šiuo atžvilgiu, Rajaratnamas ir Muralidharas paruošė pranešimą apie kalibravimo rezultatus trijų vamzdelių Conrado davikliui, pokrypio kampams iki 60 0. Daviklis, panaudotas gauti šioms kreivėms, buvo pagamintas iš nerūdijančio plieno vamzdelių, kurių išorinis diametras 3 mm, o vidinis 1,8 mm. Galūnės kampas 90 0. Argumentai, panaudoti gauti kalibravimo kreivėms buvo tokie: kai trijų vamzdelių „kobra“ yra pakreiptas kampu Ө į oro srauto kryptį, slėgio reikšmės užfiksuotos vamzdelių gali būti aprašytos šiomis lygybėmis:

	
[image: image41.wmf].

;

;

3

0

31

2

0

2

1

0

1

p

K

p

p

p

K

p

p

p

K

p

p

D

+

=

D

+

=

D

+

=


	(12)

(13)

(14)


[image: image110.jpg](b) Vaizdas i§ priekio




.
27 pav. Kalibravimo funkcijos K1, K2 ir K3 dviejų dimensijų kobra davikliui [10]

Buvo atrasta, jog kalibravimo faktoriai K yra pokrypio kampo Ө funkcijos. Šios funkcijos taip pat pateiktos 27 – ame paveiksle. Tinkamai sukombinavus lygybes (12) – (14), galima gauti tokią koeficiento K0 išraišką:
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K0 kitimas priklausomai nuo kampo Ө pateiktas 28 pav. 
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28 pav. Kalibravimo funkcija K0 kobra davikliui [10]


Tokiu būdu, turint slėgių p1, p2 ir p3 reikšmes, gautas iš daviklio esančio fiksuotoje padėtyje, koeficientas K0 gali būti apskaičiuotas pagal 4 lygybę. Tai leidžia išskaičiuoti pokrypio kampą Ө iš 28-ame paveiksle pateikto grafiko, o K1, K2 ir K3 iš grafiko 27-ame paveiksle. Pilnutinis ir dinaminis slėgiai tuomet gali būti apskaičiuoti iš (1) – (3) lygybių. Dėl reliatyviai didesnio skirtumo tarp laisvojo srauto ir pertvaros kalibravimo koeficientui K2, rekomenduojama vengti lygybės (2) naudojimo skaičiuojant p0 ir p.

Eichenbergeris nustatė, kad dviejų vamzdelių Conrado daviklis gali sukelti oro srautus viduje iki 0,2 0. Jis taip pat pažymėjo pastovią paklaidą greičio gradiento vienetui: 0,65 0 dydžio davikliui, sudarytam iš dviejų vamzdelių, kurių skersmuo 0,51 mm, sudarančių 60 0 laispnių kampą su oro srautu. Papildomai buvo nustatyta, kad Conrado daviklis gali duoti tikslius parodymus, jei atakos kampas vietinio oro srauto atžvilgiu neviršija 6 0.

3.3.3 Gembinis cilindras
Tai labai paprastas, tvirtas, dviejų dimensijų daviklis. Kai norima matuoti oro srautą, dvi statinės angos turi būti prijungtos prie atskirų kanalų. Jei abu, oro srautas ir statinis arba dinamis slėgis yra generuojami, statinė ir dinaminė angos turi būti išlaikomos viename lygyje.

Oro srauto sujaukimai priešais daviklį susidarys esant Macho skaičiams tarp 0,55 ir 1,0, taigi, srauto matavimas nėra įmanomas šiame greičių diapazone. Šio prietaiso jautrumas yra 5 % nuo slėgio vienam polinkio kampo laipsniui. Tai daro jį naudingu matavimams 0,10 tikslumu greičiams virš 30 m/s.

3.3.4 Pleištas
Pleištas yra kitas paprastas, tvirtas, dviejų dimensijų daviklis. Kritinis Macho skaičius, ties kuriuo atsiranda oro sujaukimai, t.y., ties daviklio pleištu yra pleišto funkcija. Dėl šios priežasties pageidautini mažo kampo pleištai. Tai taip pat sumažina tarpus tarp ertmių ir dėl šio priežasties greičio gradiento paklaidas.

3.4 Trijų matmenų davikliai

3.4.1 Kūginis daviklis
Kai naudojamasi nuline sistema, yra nedidelis skirtumas tarp šio tipo daviklio ir Conrado trijų vamzdelių daviklio. Tačiau dėl kūginio daviklio pranašumo analitiniuose tyrimuose prieš kitas geometrines figūras esant viršgarsiniams greičiams, oro srauto kampai taip pat gali būti nustatyti su fiksuotos padėties davikliu naudojant statinio slėgio matavimus. Šio daviklio panaudojimas fiksuotoje padėtyje buvo aprašytas Cooperio ir Websterio abiem Macho skaičiams ir oro srauto kampo nustatymams. Pagrindinė problema, aišku, yra tikslumas, su kuriuo esanti teorija gali būti panaudota konvertuojant slėgio parametrus į laisvojo srauto parametrus.

Testų rezultatai, gauti prie 1,59 Macho rodo, kad atakos ir pokrypio kampai gali būti prognozuojami ne daugiau kaip 0,5 0 įvairioms šių kampų kombinacijoms, kai pokrypio kampas mažesnis už atakos.

Taip pat buvo nustatyta, kad Macho skaičiaus ir srauto kampo sumažinimas atliekant slėgio matavimus leidžia naudoti linijinę ir nelinijinę teoriją iš esmės su tuo pačiu tikslumu. Iš to daroma išvada, kad slėgio koeficientai abiem atvejais yra maždaug vienodi, esant tam pačiam srauto kampo diapazonui.

3.4.2 Gembinis cilindras
Tai yra vienintelis trijų dimensijų daviklis, išlaikantis dviejų dimensijų daviklio kompatiškumą ir tvirtumą. Tačiau jis skiriasi nuo paskutiniojo, kur kiaurymės yra išdėstytos daug arčiau pusrutulinio antgalio, ant kurio taip pat išgręžta kita slėgio matavimo anga. Tokia keturių skylių konfigūracija parodyta 4 pav. 
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29 pav. Keturių ertmių gembinio cilindro

 geometrija ir nomenklatūra [10]
Ši papildoma kiaurymė reikalinga suteikti, kartu su kitomis kiaurymėmis, papildomą informaciją apie srauto atakos kampą. Dėl jos atstumo iki viršūnės, reikalingas išankstinis kalibravimas dėl srauto iškraipymų apie kiaurymes. Dar viena priežastis, dėl ko reikalingas kalibravimas, yra tai, jog daviklis tiesiogiai gali nustatyti tik pokrypio kampus taikant nulinį metodą, o atakos kampai gali būti nustatyti iš slėgio matavimų, naudojant kalibravimo kreives. Tai ištyrė Markowskis ir Moffattas panaudodami parametrus MR ir ӨR, aprašomus žemiau teikiamomis lygybėmis:
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Šie apibrėžimai leidžia nustatyti oro srauto Macho skaičių iš 30a pav. Tai, kartu su ӨR, apibrėžia atakos kampą Ө (pavyzdžiui, atakos kampas  =  900 - Ө) ir du slėgio parametrus p0r ir psr iš grafiko 30b. Iš šių slėgio parametrų, srautas, slėgis daviklio antaglyje ir statinis slėgis gali būti apskaičiuoti remiantis tokiomis lygybėmis:
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Markowskis ir Moffattas nustatė, kad atakos kampas gali būti nustatytas ± 2 0, o p0 ir ps, iki 2 % nuo greičio slėgio, kampo Ө diapazonui esant nuo 40 0 iki 120 0.

Atsižvelgiant į gana didelius tarpus tarp ertmių ant šio daviklio, jis negali būti naudojamas srautams su dideliais greičio gradientais.
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30 pav. Kalibravimo diagrama keturių ertmių gembiniam davikliui: (a) Macho skaičiaus charakteristikos, (b) pilnutinio, statinio slėgio charakteristikos, parametrai [10]
3.4.3 Penkių skylių davikliai

Iš esmės šie davikliai sudaryti iš simetriško ašies atžvilgiu korpuso, turinčio penkias kiaurymes korpuso priekyje. Viena iš jų, vidurinioji, rodo suspausto oro slėgį, o likusios keturios periferinės ertmės, išdėstytos 90 0 kampu viena kitos atžvilgiu, reikalingi krypties indikatoriams. Naudojami sferiniai elipsoidiniai ir kiti daviklių antgaliai. Penkių vamzdelių Conrado daviklis yra dar viena įmanoma konfigūracija.


Sferinis daviklis sudarytas iš mažos sferos pritvirtintos ant stiebo, kuris gali būti sumontuotas tiek lygiagrečiai, tiek statmenai oro srauto judėjimo krypčiai. Ši konfigūracija išlaiko 4 skylių gembinio cilindro kompaktiškumą, bet turi mažesnius tarpus tarp ertmių. Tačiau, dėl asimetrijos, atakos kampo ertmės turi būti sukalibruotos prieš naudojimą, netgi nulio sistemoje. Galutinės kalibravimo kreivės šiam davikliui buvo gautos Van der Hegge Zijneno. Jos buvo atkurtos Bryerio ir Pankhursto.


Kai stiebas yra išilgai oro srauto, kompaktiškiausia konfigūracija yra pusrutulio formos daviklis, kurio dydis ekvivalentiškas  minimaliam stiebo dydžiui, reikalingam pritaikyti skirtingoms slėgio linijoms. Šis daviklis gali būti naudojamas nulio sistemoje be išankstinio kalibravimo dėl savo simetriškos konstrukcijos.


Emmonsas apibūdino nekalibruotos sferos (ar pusrutulio) panaudojimą oro srauto kampo matavimui su fiksuotos padėties davikliu. Kai atakos kampas ψ lygus 0, pokrypio kampas α gali būti aprašytas: 
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kur slėgių indeksai atitinka slėgio kiaurymių numeraciją 6 b paveiksle, o p0 atitinka tikrąjį slėgį daviklio priekyje. Parametras λ yra apibrėžiamas tokia lygybe:
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kur Ө yra kampas tarp periferinės angos ir centrinės ertmės ant sferos. Esant mažiems atakos kampams, λ tampa:
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Pastaroji lygybė parodo, jog parametras λ kinta apie 4% apie atakos kampą, kai Ө = 450.


Kombinuojant (20) ir (21) lygybes, kalibruota funkcija sferiniui ir pusrutulio tipo davikliui gali būti tokia:
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Emmonsas pasiūlė naudoti p5 ir p0 be korekcijos. Nėra abejonių, kad korekcijos yra būtinos dėl greičio gradiento, atsirandančio dėl davikliui būdingų didelių tarpų tarp ertmių. Korekcijos dėl spūdumo ikigarsiniuose, artimuose garsui ir mažuose viršgarsiniuose greičiuose, buvo aptartos Bryerio ir Pankhursto.


Norint išsamiai apibūdinti oro srautą, reikalingas ir dinaminis slėgis. Tai įgalina laisvojo srauto statinį slėgį surasti po to, kai slėgis priešais daviklį išmatuojamas tiesiogiai. Tuo atveju, kai oras nesuspaustas, dinaminis antgalis gali būti įvertintas iš p1 bet kurioje periferinėje ertmėje naudojant potencinio srauto priklausomybę:
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Lygybė (23) tinkama tai atvejais, kai naudojami pakankamai dideli Reynoldso skaičiai, kad klampumo efektas būtų nereikšmingas, ir su tokiais pokrypio ar atakos kampų diapazonais, kuriuose pilnutinis ir statinis slėgiai gali kompensuoti vienas kitą.

Dideliems kampams eksperimentinis kalbravimas tampa neišvengiamas. Jegorowas aprašė kreivių šeimą sferiniams davikliams, naudojamiems fiksuotose sistemose. Pokrypio ir atakos kampų diapazonas ± 60 0, tikslumas ± 0,3 0 atakos kampui, ± 1 % dinaminiam ir ± 1 % statiniam slėgiams.


Dau’as pasklebė pranešimą apie elipsoidinį penkių ertmių daviklį, pavaizduotą 31 a paveiksle. 



31 pav. Penkių ertmių daviklio geometrija ir nomenklatūra [1]
Daviklis yra sumontuotas taip, kad galėtų suktis apie išilginę ašį. Kai jis laikomas sraute, sukimosi kampas Φ gali būti nustatytas tiesiogiai sukant daviklį tol, kol slėgių skirtumas tarp ertmių 2 ir 4 pasidarys lygus 0. tai leidžia daryti prielaidą, kad srautas šalia daviklio yra tolygus. Po daviklio sulygiavimo, slėgis visose penkiose ertmėse priklauso nuo Ө, p ir q reikšmių – tai sudaro srauto parametrus. Šie parametrai reiškia vietinį atakos kampą, vietinį statinį slėgį ir vietinį dinaminį slėgį. Slėgio koeficientas ertmei i gali būti aprašytas taip:
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Gali būti parodyta, kad šie koeficientai yra tik kampo Ө funkcijos:
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kur imant atvirkštinę (14) reikšmę skaičiuojame:
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Panašiai galima parodyti, jog:
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(29)


Kalibravimo funkcijos f, g ir h buvo paruoštos Dau‘o, ir pateiktos 7 pav. Tikslumas, automatiniam davikliui panaudojant servomotorą, valdomą slėgio signalais iš antros ir ketvirtos kiaurymės daviklio pasukimui, ir analoginio kompiuterio bei programinės įrangos, yra nuo 2 % iki 5 % statinio ir dinaminio slėgio koeficientams, apie 2 0 kampui Ө ir 3 0 kampui Φ, priklausomai nuo Ө reikšmės. 
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32 pav. Eksperimentinės kalibravimo kreivės penkių skylių davikliui [10]

Bryeris ir Pankhurstas paruošė kalibravimo kreivių šeimas penkių skylių Conrado davikliams, panaudotų fiksuotoje padėtyje. Tokios kreivės yra kompleksinės – joms reikia skirtuminio slėgio iš abiejų porų šoninių daviklių srauto parametrams apibrėžti.

3.5
Skyriaus apibendrinimas

Kaip žinoma, yra du pagrindiniai būdai orlaivio atakos kampo matavimui: vamzdelis ir fliugerinis daviklis. Tiriamajame darbe aptartas pirmasis būdas bei įvairios vamzdelių konfigūracijos. Palyginti įvairių tipų, su skirtingais ertmių skaičiais davikliai. Aptarti jų trūkumai bei privalumai, jų veikimas įvairiais greičių diapazonais: (ikigarisiniais, artimais garso ir viršgarsiniais greičiais), nors kalbant apie sklandytuvus aktualūs greičiai yra ikigarsiniai. Pateiktos daviklių kalibravimo charakteristikos. Išankstinis daviklių kalibravimas reikalingas dėl jų darbo metu atsirandančių oro srauto pokyčių.

4. DINAMINIS – MATEMATINIS SKLANDYTUVO MODELIS
4.1  Programinės įrangos parinkimas


Dinaminio – matematinio sklandytuvo modelio kūrimui buvo pasirinkta programa Matlab 2009b su Simulink posisteme. Matlab (iš angl. žodžių MATrix LABaratory) yra daugiaterpė MathWorks programinė įranga, skirta įvairių mokslo šakų problemoms spręsti, ypač matematinėms. Kaip galima spręsti iš pavadinimo, turi puikias galimybes manipuliacijoms su matricomis – būtent toks buvo pirmas šios programos tikslas. Dabar tai yra didžiulis ir galingas paketas, turintis savitą lengvai perprantamą programavimo kalbą.


Nors simbolinėms matematinėms manipuliacijoms geriau tinka Maple ir Mathematica  produktai, su MathCad pradedantis vartotojas gali greičiau gauti pirmuosius rezultatus, Matlab kaip programavimo kalba turi didesnį lankstumą, kuris naudingas įvairiems fizikos, biologijos bei kitiems matematiniams modeliams kurti ir tirti. Bioinformatiniuose tyrimuose Matlab neretai naudojamas kaip „žvalgybinis“ paketas: pasiteisinę matematiniai modeliai vėliau perrašomi C programavimo kalba lygiagrečiam vykdymui superkompiuteriuose.


Matlab posistemė Simulink  - komercinis MathWorks produktas, skirtas dinaminių sistemų modeliavimui, simuliavimui ir analizavimui. Pagrindinė sistemos sąsaja yra grafinis sistemos modeliavimas blokais. Blokai patalpinti bibliotekose, ir jie gali būti koreguojami. Simulink glaudžiai siejasi su Matlab aplinka – modelio kumuliacija gali būti vykdoma iš Matlab. Simulink plačiai naudojamas kontrolės sistemų teorijoje ir skaitmeninių signalų apdorojime.


Sklandytuvo modelio kūrimui buvo naudojamos Aerospace Blockset ir Simulink bibliotekos.

4.2  Modelio kūrimas

Sklandytuvo matematinis – dinaminis modelis skirtas alfa ir beta kampų skaičiavimas pagal pasirinktas sąlygas. Atakos kampas skaičiuojamas nurodant sklandytuvo trajektoriją vertikalioje ašyje, o slydimo kampas – simuliuojant šoninį vėją: greitį ir kryptį.

Sudedamosios modelio dalys:

Sklandytuvą veikiančių jėgų skaičiavimas. Sklandytuvą veikiančių jėgų skaičiavimui, iš Simulink Aerospace Blockset buvo parinktas blokas, skaičiuojantis jėgas FX, FY ir FZ. Indeksai x, y ir z žymi jėgų veikimo kryptis, atitinkamai FX – jėga veikianti x ašies kryptimi, Fy – jėga veikianti y ašies kryptimi ir Fz – jėga veikianti z ašies kryptimi (34 pav. )
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33 pav. Orlaivį veikiančių jėgų skaičiavimui skirtas blokas 

33 pav. pavaizduotas blokas skaičiuoja vieną ar kelis orlaivio taškus veikiančias jėgas. 1 lentelėje aprašyti visi bloko įėjimai, 2 lentelėje - išėjimai.

1 lentelė. Bloko įėjimai

	Įėjimas
	Aprašymas

	Lift
	Keliamoji jėga (N)

	Drag
	Pasipriešinimas (N)

	Weight
	Svoris (N)

	Thrust
	Trauka (N)

	γ
	Skrydžio trajektorijos kampas (rad)

	μ
	Pokrypio kampas (rad)

	α
	Atakos kampas (rad)


2 lentelė. Bloko išėjimai

	Išėjimas
	Aprašymas

	Fx
	Jėga veikianti x ašies kryptimi (N)

	Fy
	Jėga veikianti y ašies kryptimi (N)

	Fz
	Jėga veikianti z ašies kryptimi (N)


[image: image59.png]



34 pav.  Koordinačių sistema ir sklandytuvą veikiančios jėgos: T –trauka, D- pasipriešinimas, L – keliamosios jėgos vektorius ir V- greičio vektoriaus kryptis

Veikiančios jėgos [Fx Fy Fz]T yra apibrėžiamos x ašies atžvilgiu, orlaivio judėjimo kryptimi, z ašis nukreipta aukštyn, y ašis yra paskutinė rėmelio (34 pav.) sudedamoji dalis ir. Ašys x, y ir z yra keliamosios jėgos (L), pasipriešinimo (D), traukos (T), svorio (W) skrydžio trajektorijos kampo (γ), atakos kampo (α) ir pokrypio kampo (μ) funkcijos:
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Prielaidos ir apribojimai. Skaičiuojant jėgas FX, FY ir FZ laikoma, kad orlaivio skrydis yra pilnai koordinuotas, pvz. nėra šoninių jėgų (vėjo) ir slydimo kampas visada lygus 0.

Simuliuojant sklandytuvo skrydį, į jėgų bloko įėjimus paduodami duomenys:

· Keliamoji jėga (angl. Lift) 2900 N;

· Pasipriešinimas (angl. Drag) 1000 N;
· Svoris (angl. Weight) 2900 N. Tam, kad sklandytuvas skristų tiesiai, nežemėtų ir neaukštėtų: Svoris = Keliamoji jėga. F = mg, kur m – sklandytuvo masė (m = 290 kg), g – laisvo kritimo pagreitis (g = 10 m/s2);

· Trauka (angl. Thrust) 1000 N. tam, kad sklandytuvo greitis būtų pastovus Trauka = Pasipriešinimas;

· Skrydžio trajektorijos kampas 0 rad;

· Pokrypio kampas 0 rad;

· Atakos kampas 0 rad. 
Orlaivio judėjimo lygčių skaičiavimas. Sekanti sklandytuvo modelio dalis – judėjimo lygčių (angl. Equations of motion) skaičiavimas. Tam tikslui iš Simulink bibliotekos Aerospace Blockset buvo parinktas blokas „Simple Variable Mass 6DoF (Euler Angles)“ (35 pav.). Bloko paskirtis  – kintamos masės šešių laisvės laipsnių judėjimo lygčių skaičiavimas.
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35 pav. Judėjimo lygčių skaičiavimo blokas

6 laipsnių judėjimo lygčių skaičiavimo blokas (Eulerio kampai) skaičiuoja orlaivio koordinačių sistemos (Xb, Yb, Zb) sukimąsi žemės koordinačių ašių  (Xe, Ye, Ze) atžvilgiu. Orlaivio koordinačių sistemos pradžia yra laikomas jo masių centras (36 pav.) , laikant kad lėktuvo korpusas yra standus ir masių centras nekinta. Dėl to nereikia nagrinėti jėgų poveikio kiekvienam orlaivio taškui. Plokščios žemės atskaitos sistema yra laikoma inertiška.
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36 pav. Orlaivio ir žemės koordinačių sistemos

Toliau pateiktos lygybės, aprašančios orlaivio koordinačių perskaičiavimą. Lygtyse [Fx Fy Fz]T yra jėgos orlaivio koordinačių sistemoje:

	                                                     
[image: image65.wmf]b

b

b

z

y

x

b

V

m

V

w

V

m

F

F

F

F

+

´

+

=

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

)

(

;
	(33)

	                                               
[image: image66.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

b

b

b

b

w

v

u

V

;
	(34)

	                                                                      
[image: image67.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

r

q

p

w

;
	(34)


Orlaivio koordinačių sistemos sukimasis aprašytas toliau pateiktomis formulėmis. Formulėse [L M N]T – veikiantys momentai.
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Santykis tarp kampinio greičio lėktuvo koordinačių sistemoje [p q r]T ir Eulerio kampų kitimo greičio [φ θ ψ]T gali būti nustatytas perskaičiuojant Eulerio kampus į orlaivio koordinačių sistemą:
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Invertuojant J gaunama lygybė, reikalinga Eulerio vektoriaus nustatymui:
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2 lentelėje aprašyti visi bloko įėjimai, 4 lentelėje - išėjimai.
3 lentelė. Bloko įėjimai

	Įėjimas
	Aprašymas

	Fxyz (N)
	Trimis ašimis (x, y ir z) veikiančios jėgos (N)

	Mxyz (N)
	Trimis ašimis (x, y ir z) veikiantys  momentai (N)

	dm/dt (kg/s)
	Masės kitimo sparta (kg/s)


4 lentelė. Bloko išėjimai

	Išėjimas
	Tipas
	Aprašymas

	Ve (m/s)
	Trijų elementų vektorius
	Greitis žemės koordinačių sistemos atžvilgiu

	Xe (m)
	Trijų elementų vektorius
	Padėtis žemės koordinačių sistemos atžvilgiu

	Φ θ ψ (rad)
	Trijų elementų vektorius
	Eulerio sukimosi kampai [posvyrio, polinkio, pokrypio] (rad)

	DCM
	3 
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 3 dydžio matrica
	Naudojama koordinačių transformacijai iš žemės į orlaivio koordinačių sistemą

	Vb (m/s)
	Trijų elementų vektorius
	Greitis orlaivio koordinačių sistemos atžvilgiu

	ω (rad/s)
	Trijų elementų vektorius
	Kampiniai greičiai orlaivio koordinačių sistemoje (rad/s)

	dω/dt
	Trijų elementų vektorius
	Kampiniai pagreičiai orlaivio koordinačių sistemoje (rad/s)

	Ab (m/s2)
	Trijų elementų vektorius
	Pagreitis orlaivio koordinačių sistemoje

	Fuel
	Skaliarinis dydis
	Vėliavėlė, atitinkanti kuro bako būklę:

· 1 rodo, kad bakas pilnas

· 0 rodo, kad bakas nei pilnas nei tuščias

· -1 rodo, kad bakas yra tuščias


Atakos, slydimo kampo ir oro greičio skaičiavimas. Prie anksčiau aptarto, judėjimo lygčių skaičiavimo bloko jungiamas kitas modelio elementas – atakos, slydimo kampus ir oro greitį skaičiuojantis blokas (37 pav.) Atakos ir slydimo kampai  – tai kampai tarp orlaivio ir greičio vektorių.
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37 pav. Atakos, slydimo kampus ir oro greitį skaičiuojantis blokas

Blokas palaiko šešių laisvės laipsnių Eulerio kampų ir kvaterniono modelius, skaičiuodamas kampus tarp greičio vektoriaus ir orlaivio, ir taip pat pilnutinį oro greitį iš greičio komponenčių orlaivio koordinačių sistemoje. 

	                                                     
[image: image74.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

u

a

w

a

tan

;
	(40)

	                                                     
[image: image75.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

V

v

a

sin

b

;
	(41)

	                                                    
[image: image76.wmf]2

2

2

w

+

+

=

v

u

V

;
	(42)


5 lentelėje aprašyti visi bloko įėjimai, 6 lentelėje - išėjimai.

5 lentelė. Bloko įėjimai

	Įėjimas
	Tipas
	Aprašymas

	Vb
	Trijų elementų vektorius
	Orlaivio greitis orlaivio koordinačių sistemoje


6 lentelė. Bloko išėjimai

	Išėjimas
	Aprašymas

	α
	Atakos kampas (rad)

	β
	Slydimo kampas (rad)

	V
	Orlaivio oro greitis


Horizontalaus vėjo modelis. Šio bloko paskirtis sklandytuvo modelyje – simuliuoti šoninį vėją taip gaunant atitinkamus slydimo kampus. Horizontalaus vėjo modelis konvertuoja horizontalų vėją (šiaurines ir rytines komponentes) į vėjo greitį, kryptį orlaivio koordinačių sistemoje.

[image: image77.png]ocu

Horzartal

Vg ()





38 pav. Horizontalaus vėjo modelis

Vėjas yra aprašomas greičiu ir kryptimi žemės koordinačių ašyse. Greitis ir kryptis gali būti pastovūs arba kintantys laike. Vėjo kryptis yra kampas laipsniais nuo žemės x ašies (šiaurės) pagal laikrodžio rodyklę. Vėjo kryptis – kryptis, iš kurios vėjas pučia. Naudojant DCM (angl. Direction cosine matrix) matricą, vėjo greičiai yra transformuojami į koordinates orlaivio koordinačių sistemoje.

Bendras sklandytuvo modelio vaizas pateiktas 39 pav.



7 lentelėje aprašyti visi bloko įėjimai, 8 lentelėje – išėjimai.
7 lentelė. Bloko įėjimai

	Įėjimas
	Aprašymas

	DCM
	DCM matrica

	Papildomas
	Vėjo greitis pasirinktais matavimo vienetais

	Papildomas
	Vėjo kryptis laipsniais


8 lentelė. Bloko išėjimai

	Įėjimas
	Aprašymas

	Vwind
	Vėjo greitis orlaivių koordinačių sistemoje pasirinktais matavimo vienetais
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39 pav. Sklandytuvo matematinis modelis
4.3   Matematinio sklandytuvo modelio tyrimas
Slydimo kampo matavimas Simulink modeliu. Kaip jau buvo minėta, norint simuliuoti tam tikrą slydimo kampą, reikia imituoti tam tikrą šoninį vėją. Vėjo greitis ir kryptis nustatoma 5.2 skyrelyje aptarto horizontalaus vėjo modelio bloke. Kai vėjo kryptis ir greitis nekinta, duomenų įvedimas vykdomas bloko parametrų nustatymo lange (39 pav.). Vėjo greičiui ir krypčiai kintant, parametrai įvedami atskiruose komandiniuose languose (modelyje pažymėta „Vėjo greitis“ ir „Vėjo kryptis“) (40 pav.).
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40 pav. Horizontalaus vėjo modelio nustatymų langas
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41 pav. Vėjo greičio ir krypties nustatymo langai, kai jie yra kintantys
Pradiniai modelio duomenys:

Keliamoji jėga:

2900 N;
Pasipriešinimas:
1000 N;
Svoris:


2900 N;

Trauka:


1000 N;

Pokrypio kampas:
0 0;

Posvyrio kampas:
0 0;

Atakos kampas:

0 0 nekintantis visą simuliavimo laiką;

Posvyrio momentas:
0 Nm;

Pokrypio momentas:
0 Nm;

Polinkio momentas:
0 Nm nekintantis visą simuliavimo laiką;

Pradinis sklandytuvo greitis:
60 mazgų.
Polinkio momento kitimu valdomas orlaivio polinkis – jo trajektorija z ašyje (34 pav.). Slydimo kampo matavimui orlaivio trajektorija parinkta tiesiaeigė, todėl polinkio momentas yra 0 Nm ir nekintantis per visą simuliavimo laiką. Simuliavimo trukmė – 50 s. 

Toliau pateikti slydimo kampo grafikai, esant įvairiems vėjo greičiams bei kampams.

41 pav. Pavaizduotas slydimo kampo grafikas, kai sklandytuvas juda x ašimi ir šoninio vėjo nėra. Tokiu atveju slydimo kampas lygus 0.
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42 pav. Atakos kampas, kai vėjo greitis 0 m/s ir kryptis į šiaurę

Toliau bus nagrinėjami atvejai, kai : 

· orlaivio pradinis greitis pastovus, vėjo greitis pastovus, kryptis kintama;

· orlaivio pradinis greitis pastovus, vėjo greitis kintantis, kryptis pastovi;

· orlaivio pradinis greitis pastovus, vėjo greitis kintantis, kryptis kintanti.

Orlaivio greitis pastovus, vėjo greitis pastovus, kryptis kintanti. Sklandytuvo greitis bandymo nekintantis ir lygus 60 mazgų arba 111 km/h. Vėjo greitis nekintantis ir lygus 10 m/s. Vėjo krypties kitimas laike pateiktas 9 lentelėje.

9 lentelė. Vėjo krypties kitimas laike

	Laikas (s)
	0
	10
	20
	30
	40
	50

	Vėjo kryptis (0)
	10
	90
	160
	200
	300
	360


Vėjo kryptis atskaitoma prieš laikrodžio rodyklę nuo x ašies (šiaurės).
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43 pav. Sklandytuvo slydimo kampo ir greičio kitimas keičiantis vėjo krypčiai

Viršutiniame grafike (42 pav.) pavaizduotas slydimo kampo kitimas kintant vėjo krypčiai, apatiniame grafike – orlaivio greičio kitimas. Greitis pavaizduotas x ašies atžvilgiu. Kaip matyti iš pirmojo grafiko, slydimo kampas stipriai priklauso nuo vėjo krypties. Slydimo kampas įgyja neigiamą reikšmę, kai vėjas orlaiviui pučia iš kairės pusės ir atvirkščiai – teigiamą, vėjui pučiant iš dešinės.

Orlaivio greitis įgyja didžiausią reikšmę 25 sekundę, kai vėjas pučia x ašies kryptimi. Tada sklandytuvo ir vėjo greičiai sumuojasi.
Orlaivio pradinis greitis pastovus, vėjo greitis kintantis, kryptis pastovi. Orlaivio pradinis greitis 60 mazgų arba 111 km/h. Vėjo kryptis 10 0. Vėjo greičio kitimas parodytas 10 lentelėje.
10 lentelė. Vėjo greičio kitimas laike

	Laikas (s)
	0
	10
	20
	30
	40
	50

	Vėjo greitis (m/s)
	0
	1
	8
	16
	12
	3
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44 pav. . Sklandytuvo slydimo kampo ir greičio kitimas kintant vėjo greičiui


Sklandytuvo slydimo kampas didėja didėjant vėjo greičiui. Orlaivio greičio grafikas labai panašus į slydimo kampo. Greitis mažėja, ir mažiausią reikšmę pasiekia esant didžiausiam vėjo greičiui. Vėjui pučiant 10 0 kampu atsiranda jo dedamoji, kurios kryptis priešinga orlaivio judėjimo krypčiai. Dėl to mažėja sklandytuvo greitis.


44 pav. pavaizduoti beta kampo ir greičio grafikai, kai vėjo kampas 100 0. Kitos sąlygos: pradinis orlaivio greitis ir vėjo greičio kitimas lieka nepakitę.

[image: image84.png]



45 pav. Sklandytuvo slydimo kampo ir greičio kitimas kintant vėjo greičiui

Iš 44 pav. matosi, kad pasikeitus vėjo krypčiai į 100 0, atsiranda dedamoji, kurios kryptis sutampa su orlaivio judėjimo kryptimi, dėl to padidėja jo greitis.
Orlaivio pradinis greitis pastovus, vėjo greitis kintantis, kryptis kintanti. Šiame etape bus nagrinėjama kaip kinta sklandytuvo slydimo kampas, kintant vėjo greičiui ir krypčiai vienu metu. Pradinis orlaivio greitis 60 mazgų arba 111 km/h. Vėjo greičio ir krypties kitimas parodytas 11 lentelėje.

11 lentelė. Vėjo greičio ir krypties kitimas

	Laikas (s)
	0
	10
	20
	30
	40
	50

	Vėjo greitis (m/s)
	0
	1
	8
	16
	12
	3

	Vėjo kryptis (0)
	10
	90
	160
	200
	300
	360


Slydimo kampo ir greičio kitimas kintant vėjo greičiui ir krypčiai parodytas 46 pav.
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46 pav. Sklandytuvo slydimo kampo ir greičio kitimas keičiantis vėjo greičiui ir krypčiai

Kintant vėjo greičiui ir krypčiai pagal 11 lentelės duomenis, slydimo kampas įgyja ir teigiamas ir neigiamas reikšmes, greitis ir mažėja ir didėja. Didžiausias greičio šuolis yra ties 30 sekunde, kai vėjo greičio dedamoji x ašyje yra didžiausia.

Sklandytuvo atakos kampo tyrimas Simulink modeliu. Norint, kad matematinis Simulink modelis skaičiuotų sklandytuvo atakos kampą, reikia nustatyti atitinkamą orlaivio skrydžio trajektoriją. Bus atlinkti trys bandymai, nustatant skirtingas skrydžio trajektorijas. Trajektorijos kitimas bus nustatomas tik z ašyje. Nustatomos trajektorijos:

· sklandytuvas skrenda tiesiai, po to kyla aukštyn, išsilygina ir vėl skrenda tiesia trajektorija (46 pav.);
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47 pav. Pirmoji sklandytuvo skrydžio trajektorija

· sklandytuvas skrenda tiesiai, po to leidžiasi žemyn, išsilygina ir vėl skrenda tiesia trajektorija (47 pav.);
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48 pav. Antroji sklandytuvo skrydžio trajektorija

· sklandytuvas skrenda tiesiai, po to kyla aukštyn, išsilygina, tam tikrą laiko tarpą skrenda tiesia trajektorija, po to leidžiasi žemyn, išsilygina ir skrenda tiesia trajektorija (48 pav.).
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49 pav. Trečioji sklandytuvo skrydžio trajektorija

Sklandytuvo skrydis pagal pirmąją trajektoriją. Pagal pirmą variantą sklandytuvo trajektorija yra tokia: orlaivis skrenda tiesiai, po 10 sekundžių atakos kampas padidėja ir sklandytuvas kyla aukštyn. Po 3 sekundžių orlaivio atakos kampas ima mažėti. 16 – tą sekundę orlaivio trajektorija grįžta į pradinę būseną ir jis skrenda tiesiai (49 pav.). Pradinis orlaivio greitis x ašies atžvilgiu yra 31 m/s, y ir z ašimis greičiai yra lygus 0 m/s.
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50 pav. Sklandytuvo atakos kampo, greičio x, y, z ašimis ir nuskristo atstumo grafikai

49 pav. pavaizduoti sklandytuvo atakos kampo, greičių x, y, z ašimis ir nuskristo atstumo grafikai. Nuskristo atstumo grafikas gaunamas integruojant antrojo grafiko duomenis (
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). Kaip matyti pagal pirmąjį grafiką ir 46 pav. 10 sekundę, orlaiviui pradeda kilti aukštyn, dėl to didėja jo atakos kampas. Po trijų sekundžių atakos kampas ima mažėti ir 16 – tą sekundę kampas alfa tampa lygus 0.


Antrajame grafike matyti greičiai trimis ašimis. Raudonos spalvos kreivė yra greitis z ašies atžvilgiu, žalia spalva – y ašies atžvilgiu, mėlyna spalva – x ašies atžvilgiu. Pagal greičių grafiką greitis x ašies atžvilgiu skrydžio metu kinta nežymiai. Tuo metu, kai atakos kampas ima didėti, greitis x ašies atžvilgiu sumažėja dėl gravitacinės jėgos.Greitis y ašies atžvilgiu skrydžio metu nekinta, nes nėra šoninio vėjo. z ašies atžvilgiu greitis ima didėti didėjant alfa kampui. Greitis pasiekia didžiausią reikšmę 10 m/s kai atakos kampas lygus 20 0. Atakos kampui mažėjant mažėja ir greitis z ašimi. Kai po manevro α = 0, greitis irgi tampa lygus 0 – sklandytuvas nustoja aukštėti ir vėl skrenda tiesia trajektorija.


Trečiajame grafike pavaizduoti nuskristi atstumai x, y ir z ašimis. x ašimi greitis beveik nekinta, todėl nuskristas atstumas tolygiai didėja iki ~ 1500 m . Tam, kad pamatyti į kokį aukštį pakilo sklandytuvas manevro metu, reikia padidinti grafiką (50 pav.).
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51 pav. Nuskristų atstumų grafikas

Pagal 50 pav. pateiktus grafikus matyti, kad per 50 sekundžių skrydžio sklandytuvas pakilo į maždaug 30 metrų aukštį ir jame toliau skrido.

Sklandytuvo skrydis pagal antrąją trajektoriją. Pagal antrą variantą sklandytuvo trajektorija yra tokia: sklandytuvas skrenda tiesiai 10 sekundžių, po to 3 sekundes leidžiasi žemyn. Po 13 sekundžių orlaivio atakos kampas ima artėti link 0 0. Po 16 sekundžių sklandytuvo skridimo trajektorija grįžta į pradinę padėtį, kuria jis skrenda toliau (47 pav.). Pradinis orlaivio greitis x ašies atžvilgiu yra 31 m/s, y ir z ašimis greičiai yra lygus 0 m/s.
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52 pav. Sklandytuvo atakos kampo, greičio x, y, z ašimis ir nuskristo atstumo grafikai

Kaip ir pirmajame nagrinėtame atvejyje, viršutinis grafikas – α kampas, antrasis – greičiai x, y, z ašimis, ir trečiasis – nuskristi atstumai x, y, z ašimis. Pagal nustatytą trajektoriją, dešimtą sekundę sklandytuvo nosis nukreipiama žemyn 47 pav. Tuo momentu, kaip matyti pagal pirmą grafiką (51 pav.), tuo metu atakos kampas ima didėti, įgydamas neigiamą reikšmę. Šiuo atveju buvo parinkti mažesni momentai, veikiantys sklandytuvą, nei pirmuoju atveju (49 pav.), todėl atakos kampo modulis gaunamas mažesnis. Pasikeitus veikiančio momento krypčiai (momento dydis nesikeičia) į priešingą, tryliktą sekundę alfa kampas ima mažėti, ir po trijų sekundžių sumažėja iki 0. 


Pagal antrą grafiką matyti jog atakos kampo reikšmei didėjant orlaivis įgyja greitį – z  ašies atžvilgiu. Greitis ​x ir y ​ašių atžvilgiu praktiškai nepakinta. Kaip pasikeitė sklandytuvo aukštis manevro metu, galima pamatyti iš grafiko, pateikto 52 pav. Grafike matyti, jog orlaivio aukštis sumažėjo beveik 30 metrų (mėlynos spalvos grafikas). Per tą laiką sklandytuvas nuskrido 1500 metrų (geltona kreivė).
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53 pav. Nuskristų atstumų grafikas

Sklandytuvo skrydis pagal trečiąją trajektoriją. Pagal nustatytą trajektoriją pradžioje skrendama tiesia trajektorija. Po 10 sekundžių orlaivis kyla aukštyn – alfa kampas įgyja teigiamą reikšmę. Tryliktą sekundę pradeda veikti momentas, verčiantis atakos kampą mažėti. Nuo 16 iki 23 sekundės skrendama tiesia trajektorija (α = 0). 23 sekundę atsiranda momentas, verčiantis orlaivį kilti (α > 0). Po 3 sekundžių ima veikti momentas, dėl kurio atakos kampas vėl įgyja nulinę reikšmę. Aprašytos sklandytuvo skridimo trajektorijos vizualizacija pateikta 48 pav. 53 pav. matyti grafikai, apibūdinantys orlaivio judėjimą skrydžio metu.
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54 pav. Sklandytuvo atakos kampo, greičio x, y, z ašimis ir nuskristo atstumo grafikai

Nagrinėjamas atvejis pirmųjų dviejų atvejų junginys. Skiriasi tik momentai, kurie veikia orlaivį. Dėl nevienodų momentų yra skirtingi ir atakos kampai. 

Aukščio pokytį galima pamatyti iš mėlyno grafiko, pateikto 53 pav.
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55 pav. Nuskristų atstumų grafikas

Pagal 54 pav. grafiką matyti, jog pradžioje, didėjant atakos kampui orlaivis kyla ir jo aukštis padidėja 30 metrų. Po to, mažėjant atakos kampui, aukštis mažėja iki 20 metrų. Realiai taip neturėtų būti. Pagal 48 pav. aukštis neturėtų mažėti. Modelio neatitikimą užduotai trajektorijai lemia jo neišbaigtumas: reikalinga įvertinti ir kitus faktorius, tokius kaip laisvojo kritimo pagreičio veikimo krypties pokyčio išilginės sklandytuvo ašies atžvilgiu, kai orlaivio α nelygus 0. Nuo 23 sekundės, kai α < 0, aukštis ima mažėti, ir sumažėja iki – 15 metrų ribos. – 15 metrų reiškia, jog po manevro sklandytuvo aukštis sumažėjo 15 metrų nuo pradinio aukščio. 
IŠVADOS

Magistro darbe aptarti praktikoje naudojami orlaivių atakos ir slydimo kampų matavimo metodai ir matuokliai, palyginti dažniausiai naudojami jutikliai, aptarti jų trūkumai bei privalumai. Aprašyti veiksniai, darantys įtaką atakos ir slydimo kampų matavimo tikslumui. 

Optimalaus metodo ir matuoklio pasirinkimui atakos ir slydimo kampų matavimui baigiamojo darbo eigoje buvo sukurtas matematinis sklandytuvo dinamiką aprašantis  modelis. Tam tikslui buvo pasinaudota programos Matlab paprograme Simulink. Modelis buvo išbandytas, modeliuojant sklandytuvo skrydį keliomis tipinėmis trajektorijomis, ir parodyta, kad atakos ir slydimo kampai gali būti randami, įvedus realius pradinius duomenis.

Modelio panaudojamumas:

· keičiant modelio įvesties duomenis, galima parinkti reikiamą kampų matavimo matuoklio ar metodo matavimo tikslumą;

· modeliu galima apskaičiuoti ne tik atakos ir slydimo kampus, bet ir sklandytuvą veikiančias jėgas, momentus, pagreičius, greičius ir kitus skrydžio parametrus, todėl jis gali būti naudojamas projektuojant sklandytuvą;

· modelis galės būti panaudojamas mokymo tikslais – yra galimybė modeliuoti sklandytuvo skrydį įvairiomis trajektorijomis;

· modelio išbaigimui, pritaikymui konkrečiam sklandytuvui su konkrečiais jutikliais reikia atlikti realius bandymus su konkrečiais atakos ir slydimo kampų matuokliais. Po to modeliavimu galima tirti daviklių veikimo ribines reikšmes bei formuluoti kriterijus kampų matavimo tikslumui ir jutikliams;

· papildžius modelį (įvedus variklio modelį), jį galima naudoti ne tik sklandytuvo skrydžio modeliavimui, bet ir skraidymo aparatams su jėgaine;

· matematinis modelis gali būti konvertuojamas į programos kodą (C kalba), todėl gali būti naudojamas praktiškai visuose kompiuteriuose, net ir neturinčiuose įdiegtos Matlbab  programos.
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SKLANDYTUVO ATAKOS IR SLYDIMO KAMPO MATAviMŲ TYRIMAI
Vytautas Lapinskas
VGTU AGAI Aviacijos prietaisų katedra 
El. p. apk@ai.vgtu.lt
Anotacija. Straipsnyje aprašomas orlaivio atakos ir skydimo kampo matavimo būdas nedaudojant įprastinių daviklių (pitoto vamzdelio arba fliugerinio daviklio). Vietoje jų panaudojami akselerometrai ir  valdymo plokštumų padėties davikliai.
Reikšminiai žodžiai:  Atakos kampas, slydimo kampas, daviklis, fliugerinis, Pitoto vamzdelis
Įvadas

Dažniausiai orlaivio atakos  ir slydimo kampai (dar vadinami alfa (α)  ir beta (β) kampais atitinkamai) matuojami specialiai tam pritaikytais įrenginiais. Tai yra atakos kampo daviklis su mentele, kuri orientuojasi oro srauto kryptimi (1 pav.) ir vamzdelio tipo davikliai (2 pav.)
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1 pav. Atakos kampo daviklis su mentele

Fig 1. Vane – type angle of attack sensor
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2 pav. Pitoto vamzdelio tipo atakos kampo daviklis

Fig 2. Angle of attack pitot probe

Pirmojo matuoklio trūkumas – viena mentele galima matuoti tik atakos arba tik slydimo kampą. Todėl abiejų kampų matavimui reikalingi  2 tokie įrenginiai. Šio trūkumo neturi antrasis daviklis – vienu davikliu galima matuoti atakos ir slydimo kampus vienu metu.

Egzistuoja ir kiti alfa ir beta kampų matavimo metodai. Vienas iš tokių yra kampų nustatymas panaudojant duomenis apie orlaivio greičius trimis ašimis: išilgine, skersine ir vertikaliaja. Taip pat šiam metodui reikalingi duomenys apie orlavio valdymo plokštumų padėtis.

Metodo aprašymas

Linijinio kampų α ir β matavimo modelio matematinė išraiška:
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čia: u – vektorius, kuriame yra valdymo plokštumų skaičius, x – vektorius su apskaičiuotais atakos ir slydimo kampais, ir sukimosi apie tris ašis: išilginę, skersinę ir verikaliąją greičiais, δy – paklaidos vektorius, į kurį įeina paklaidos tarp išmatuoto ir apskaičiuoto greičių, y – matavimo vektorius, kuriame yra apskaičiuoto greičio reikšmės, A, B, C, D – matricos apibūdinančios orlaivio judėjimą, L – grįžtamoji matrica. 

Atakos ir slydimo kampai turėtų visada būti tarp atitinkamų maksimalių reikšmių, pavyzdžiui: α = ± 10 o ir β = ± 5 o .  Nustatytų kampų viršijimas gali turėti įtakos skrydžio stabilumui.

Matematinis sistemos modelis naudojamas atvirojo kontūro sistemai įvertinti. Tačiau dėl trikdžių: parametrų netikslumo, nemodeliuojamų kintamųjų, tokių kaip vėjo greitis, gaunami netikslūs atvirojo kontūro sistemos duomenys. Šis trūkumas gali būti eliminuojamas naudojant kontrolinį kontūrą, kitaip tariant – skaitmeninį valdymo filtrą. Filtras užtikrina modelio ir išmatuotų davikliais kintamųjų apjungimą, tokiu būdu eliminuojant išorinius trikdžius.

Atvirojo kontūro lygtis pakoreguojama kontrolinio kontūro reikšmėmis. Pastarosios yra atvirkščiai proporcingos paklaidai, gaunamai dėl modelio ir išmatuotų kintamųjų nevienodumo.

Jeigu faktinių  matavimų rinkinys yra pakankamai charakteringas, tada netgi dydžiai, kurie nėra matuojami tiesiogiai, atitinka realias reikšmes. Todėl atakos ir slydimo kampų nustatymui pakanka kampinių greičių matavimų rezultatų. Aptariamos sistemos struktūrinė schema pateikta 3 pav.

3 pav. Struktūrinė sistemos veikimo schema

Fig 3. Structural diagram of system operation

Kaip žinoma, orlaivyje yra keletas valdymo plokštumų: eleronai, posūkio ir aukščio vairai.  Ramybės būsenoje jie yra susilygiavę su atitinkamomis plokštumomis: eleronai su sparnais, aukščio vairas – stabilizatoriumi, posūkio vairas – kiliu. Toliau terminas „nuokrypis“ bus suprantamas kaip kampas, susidaręs tarp valdymo plokštumos ir plokštumos, ant kurios jis pritvirtintas.

3 pav. schemoje: 1 – išmatuojami valdymo plokštumų nuokrypiai (d1 – eleronų, d2 – aukščio vairo ir d3 – posūkio vairo nuokrypis). Nuokrypiai matuojami davikliais, išdėstytais atitinkamais atstumais nuo valdymo plokštumų.

2 – ajame žingsnyje matuojami inerciniai greičiai: efektyvusis posūkio greitis pE, efektyvusis nuolydžio greitis qE,  ir efektyvusis pokrypio greitis rE. Pastarieji greičiai atspindi orlaivio sukimąsi apie 3 pagrindines ašis: x, y ir z.

Žingsnyje 3 sukuriamas orlaivio judėjimo erdvėje dinaminis modelis su šešiais laisvės laipsniais. Modelis kuriamas remiantis gautais duomenimis, orlaivį patalpinus į oro tunelį.

Toliau iš dinaminio modelio gaunamas linijinis modelis. Linijinis modelis toliau naudojamas kaip atviro kontūro sistema (angl. Open – loop estimator). Pastarasis modelis aprašomas lygčių sistema (1).

Matricos A pavyzdys turistiniam l4ktuvui, skrendančiame 2000 pėdų aukštyje 350 km/h greičiu:
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Matricoje A jau yra įvertintas vektorius x:
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Matrica B atspindi valdymo plokštumų polinkio poveikį orlaivio būsenai ore. Matricos pavyzdys sudarytas esant tokioms pačioms salygoms kaip ir matricai A: turistiniam orlaiviui, skrendančiam 2000 pėdų aukštyje 350 km/h greičiu:
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Matrica C yra skirtumas tarp kintamųjų, kurie gali būti išmatuoti fiziškai ir tų kintamųjų, kurie yra apskaičiuojami. Tai yra matrica su nuliais, išdėstytais tokiu būdu, kad jie susiprastintų su nustatytu atakos kampu kampu aS ir slydimo kampu βS, esančiais vektoriuje x, iš kurio padauginta matrica C. C matricos sudarymo sąlygos atitinka matricų A ir B sudarymo sąlygas:
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Matrica D visada yra 0.

5 – ame žingsnyje apskaičiuojami skirtumai tarp tarp nustatytų ir atitinkamų išmatuotų greičių. Skirtumai skaičiuojami paklaidos vektoriaus δy radimui. vektoriaus δy dedamosios yra: 

1) skirtumas tarp efektyvaus posūkio greičio pE ir išmatuoto pS;

2)   nuolydžio greičių qE ir qS skirtumas;

3)   pokrypių greičių rE ir rS skirtumas.

6 – ame žingsnyje atviro kontūro linijinis modelis yra pataisomas pagal lygybes (5) naudojant paklaidos vektorių δy . 5 – oje lygybėje L yra grįžtamoji matrica, kurioje yra kontrolinių filtrų stiprinimai, aprašyti toliau.

4 pav. Blokinė sistemos schema

Fig 4. System blok diagram

Blokinės schemos aprašymas: į sistemos sudėtį įeina plokštumomis valdomas orlaivis, kurių atsilenkimai pažymėti d1, d2 ir d3. Orlaivio faktinis posūkio greitis pE, nuolydžio greitis qE ir pokrypio greitis rE yra išmatuojami.

       Signalai, atitinkantys nuokrypius d1, d2 ir d3 siunčiami į valdymo bloko 3 atviro kontūro modulį 1. atviro kontūro modulis 1 apskaičiuoja  sistemos atviro kontūro linijinį modelį  ir duomenų linija 2 siunčia posūkio greitį pS, nuolydžio greitį qS ir pokrypio rS atitinkančius signalus.

      Sekantis valdymo bloko komponentas – atimties modulis, skirtas skaičiuoti skirtumus tarp tikrųjų ir nustatytų greičių (skaičiuoja vektorių δy). Galiausiai, grižtojo ryšio grandinėje 6 yra grįžtamojo ryšio modulis 5. Pastarasis modulis formuoja uždarą kontūrą ir skaitmeninį valdymo filtrą. Filtras yra formuojamas naudojantis Kalmano optimizacijos metodika. Filtro struktūra – Luenberger‘io.

      Filtro stiprinimo reikšmės yra grįžtamojo ryšio matricoje L. Kiekviena matricos eilutė reiškia sistemos struktūros kintamųjų korekciją. Trys korekcijos koeifiecientai, po vieną kiekvienam kampiniam greičiui, yra stulpeliuose. Filtro stiprinimo reikšmės yra siunčiamos į atviro kontūro modulį 1, kuris modifikuoja atviro kontūro linijinį sistemos modelį, panaudojant minėtąjį filtrą  taip, kad sujungti nustatytus ir tikruosius orlaivio greičius.

        Kai greičių sujungimas atliktas, apskaičiuotieji  atakos kampas aS  ir slydimo kampas βS taipogi yra susiję su tikruoju atakos kampu aE ir tikruoju slydimo kampu βE atitinkamai. Tikrieji atakos ir slydimo kampai tokiu būdu gali būti randami be būtinybės juos matuoti įprastais davikliais.

Išvados

1. Aprašytas orlaivio atakos ir slydimo kampų matavimo metodas įgalina atsisakyti įprastinių tam skirtų daviklių.

2. Kampų matavimo metodas reikalauja papildomų įrenginių valdymo plokštumų padėčių ir greičių nustatymui.

3. Sistema gali būti naudojama alfa ir beta kampų, išmatuotų įprastais matuokliais, korekcijai.
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RESEARCH OF MEASUREMENTS OF GLIDER‘S ATTACK AND SLIP ANGLE

V. Lapinskas

Abstract

A method for estimating an angle of attack and an angle of sideslip of an aircraft has a plurality of control surfaces each adjustable with respect to an associated reference surface. The method includes measuring quantities representative of the angle formed by each control surface with respect to the associated reference surface; measuring the effective rolling speed, the effective pitching speed, and effective yawing speed of the aircraft. The estimated AOA and estimated AOS are obtained from the model to use as AOA and AOS of the aircraft.
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