Maksimovič Edvard. Tampriai plastinių lenkiamų plokščių apkrovos optimizavimas: matematiniai modeliai ir sprendimo algoritmai. 3 priedas


3 PRIEDAS
TIKSLO FUNKCIJOS REIKSME:    140747.124701698


 SR(MM) - LIEKAMUJU IRAZU VEKTORIUS

           1             2             3             4             5             6
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1   -0.16384E-07  -0.15453E+05  -0.69704E+04  -0..14193E+05  -0.59898E+04   0.10919E+05

           7             8             9            10            11            12
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1   -0.59898E+04   0.12816E+04  -0.41542E+04   0.26397E+04  -0.29099E+04   0.22239E+04

          13            14            15            16            17            18
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1   -0.29099E+04   0.50525E+04  -0.16670E+04   0.48370E+04  -0.88109E+03   0.32507E+04

          19            20            21            22            23            24
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1   -0.88109E+03   0.35229E+04  -0.36372E+03   0.33420E+04  -0.11962E-09   0.27001E+04



 UR(IEIL) - LIEKAMUJU POSLINKIU VEKTORIUS

           1             2             3             4             5             6
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1   -0.23435E-01   0.12032E-01   0.13467E-01   0.76233E-02  -0.18105E-01   0.82795E-02

           7             8             9            10            11            12
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1    0.88327E-02   0.45567E-02  -0.14020E-01   0.50151E-02   0.50055E-02   0.22665E-02

          13            14            15            16            17
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1   -0.11587E-01   0.23329E-02   0.23283E-02  -0.29724E-04  -0.10523E-01



 QP(MM) - PLASTINIU DEFORMACIJU VEKTORIUS

           1             2             3             4             5             6
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1    0.80719E-10  -0.11339E-09   0.16352E-10   0.31804E-01  -0.20764E-10  -0.12281E-10

           7             8             9            10            11            12
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1   -0.50393E-10   0.18900E-09  -0.29111E-10   0.12228E-01   0.13158E-10  -0.47504E-10

          13            14            15            16            17            18
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1    0.15568E-10  -0.20015E-10   0.13831E-10  -0.24050E-10   0.48622E-11  -0.10454E-10

          19            20            21            22            23            24
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1    0.10538E-10  -0.82400E-11   0.16269E-10  -0.24960E-10   0.17013E-11  -0.11551E-10
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