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Nuo Pk Iki Pk

ilgis, km vnt. ilgis, km ilgis, % vnt. ilgis, km ilgis, %

2114 Užventis-Žaduvėnai-Luokė 134+00.0 159+38.4 2.54 12 0.60 23.76 14 1.94 76.23 1.06

2703 Pikeliai-Židikai 00+00.0 63+20.7 6.32 22 2.77 43.76 19 3.55 56.24 1.14

2710 Mažeikiai-Purpliai 35+00.0 131+12.6 9.61 29 6.09 63.32 22 3.53 36.68 1.23

2711 Reivyčiai-Leckava 19+00.0 78+95.2 6.00 14 4.71 78.55 11 1.29 21.45 1.05

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 00+00.0 88+82.8 8.88 27 6.14 69.10 17 2.75 30.90 1.09

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 102+69.7 149+88.1 4.72 16 2.46 52.17 15 2.26 47.83 1.07

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 149+88.1 186+99.9 3.71 14 1.89 50.79 12 1.83 49.21 1.06

3206 Plungė-Medingėnai 32+60.0 154+86.7 12.23 40 5.35 43.72 32 6.88 56.28 1.18

3206 Plungė-Medingėnai 154+86.8 190+57.0 3.57 16 1.21 33.85 15 2.36 66.18 1.05

3208 Rietavas-Mažieji Mostaičiai 18+00.0 43+53.5 2.55 8 1.61 63.16 6 0.94 36.84 1.06

3209 Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai 19+29.3 77+38.4 5.81 25 1.63 28.10 32 4.18 71.95 1.04

3215 Vieštovėnai-Mižuikiai 00+00.0 34+98.8 3.50 11 2.39 68.30 8 1.11 31.70 1.04

3217 Gintališkės-Medsėdžiai 55+00.0 90+93.8 3.59 24 1.12 31.13 21 2.48 68.87 1.05

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 24+70.0 59+01.8 3.43 15 1.60 46.53 13 1.83 53.47 1.29

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 69+52.6 105+48.9 3.60 14 1.77 49.10 14 1.83 50.90 1.04

4610 Žarėnai-Kuršiai 02+65.8 61+99.3 5.93 23 1.28 21.63 28 4.65 78.37 1.08

4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 38+80.0 70+29.6 3.15 6 2.54 80.52 4 0.61 19.48 1.02

4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 154+00.0 186+95.4 3.30 14 1.38 41.79 16 1.92 58.21 1.02

4614 Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai 167+29.6 200+74.4 3.34 13 1.50 44.89 13 1.84 55.11 1.05

4617 Varniai-Karklėnai-Vejos 00+00.0 67+82.9 6.78 29 2.98 43.87 29 3.81 56.13 1.06

4624 Viekšnaliai-Žaduvėnai 00+00.0 33+93.7 3.39 14 1.55 45.78 13 1.84 54.23 1.22

4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių 00+00.0 25+95.7 2.60 15 1.30 50.14 10 1.29 49.86 1.04

Iš viso: 108.56 401 53.85 364 54.71

Aritmetinis vidurkis:

48.82 51.19 1.09

Kelio nr. Kelio pavadinimas Kt
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Viena iš sudedamųjų dalių 2002–2015 metų Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos yra žvyrkelių asfaltavimo programa. Pagrindinis žvyrkelių asfaltavimo programos tikslas – rekonstruoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelius, mažinant socialinius–ekonominius skirtumus regionuose.

Iš 10 valstybinės reikšmės kelių taisymo ir priežiūros darbus atliekančių valstybinių įmonių, tyrimams pasirinkta VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zona. Ši įmonė viena iš nedaugelio šiuo metu turinti vektorinį prižiūrimų kelių tinklo žemėlapį.

Tyrimams pasirinkti ruožai, esantys VĮ „Telšių regiono keliai“ 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos sąrašuose. Naudojantis skaitmeniniu ortofotografiniu žemėlapiu ir įmonės vektoriniu kelių tinklo žemėlapiu, atrinktiems ruožams suprojektavau kelio planą bei nustačiau galimo žemės paėmimo projektinei kelio juostai apimtis.

Be to, tyrimo metu, pabandžiau nustatyti ar yra pagrįsta nuostata vengti kelio plano koregavimo, motyvuojant didelėmis papildomomis išlaidomis, kurios yra susijusios su žemės paėmimo kelio juostai procedūromis.

Darbe pateiktos rekomendacijos dėl kelio plano koregavimo ir su juo susijusių išlaidų sumažinimo.

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ TINKLAS. 2002–2015 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA. ŽVYRKELIŲ ASFALTAVIMO PROGRAMA

1.1    Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklas

Automobilių keliai – viena reikšmingiausių valstybės ūkio sričių, turinti didžiulės įtakos ekonomikos, tarptautinių mainų, turizmo, kultūros santykių plėtrai. Ypač tai aktualu dabar, kai plečiantis Europos Sąjungai, atsiveria sienos, gausėja partnerystės ryšių bendrų projektų. 

Lietuva turi neblogai išvystytą kelių tinklą, kurio ilgis siekia apie 70 tūkst. km. 2005 m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvos Respublikoje yra 21 345 km valstybinės reikšmės automobilių kelių, iš jų 1749 km (8,2 %) magistralinių, 4873 km (22,8 %) krašto ir 14723 km (69,0 %) rajoninių (žr. 1.1 lentelę). Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklas bei jo procentinis pasiskirstymas parodytas 1.1 ir 1.2 paveiksle [1]. 

1.1 lentelė. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės automobilių keliai ir jų dangos [1]

[image: image2.emf]Valstybinės reikšmės keliai, km

Magistraliniai Krašto Rajoniniai

Asfaltbetonio dangos 1664.1 4849.25 6073.85 12587.20

Cementbetonio dangos 84.55 - 1.27 85.82

Žvyro dangos - 23.90 8638.86 8662.76

Grindinys 0.20 - 9.02 9.22

Iš viso 1748.85 4873.15 14723.0 21345.0
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1.1 pav. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo procentinis pasiskirstymas
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Tūkstančiui Lietuvos gyventojų tenka 6,13 km, o tūkstančiui kvadratinių kilometrų teritorijos – 326,9 km valstybinės reikšmės kelių, daugiau kaip pusė jų asfaltbetonio ar jam prilygstančių dangų [1].
2005 metų duomenimis Lietuvos Respublikoje asfaltbetonio dangos sudaro 59,0 %, žvyro dangos – 40,6 %, cementbetonio – 0,4 % visų valstybinės reikšmės kelių dangų (1.3 pav.). 
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1.3 pav. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės automobilių kelių dangų pasiskirstymas 

Automobilių transporto eismas žvyrkeliais yra mažiau efektyvus ir saugus. Nuo 1998 metų Lietuvos Respublikoje įgyvendinama žvyrkelių asfaltavimo programa. Bendras žvyrkelių asfaltavimo programos tikslas – rekonstruoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelius, siekiant sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp apskričių ir rajonų.

Valstybinės reikšmės automobilių keliuose pastatyti 1543 tiltai, iš jų 1459 gelžbetoniniai, 81 metaliniai ir 3 mediniai. Visų jų ilgis 50870 m. (2005 m. sausio 1 d. duomenimis). Tiltų ir viadukų kiekis bei jų ilgis pateikti 1.2 lentelėje [1]. 

1.2 lentelė. Tiltų ir viadukų skaičius bei jų ilgiai

[image: image6.emf]Tiltų skaičius, vnt. Ilgis, m

Metaliniai 81 4835

Gelžbetoniniai 1459 45769

Mediniai 3 266

Iš viso 1543 50870


Šiais keliais ir tiltais, kuriais rūpinasi Lietuvos automobilių kelių direkcija, važinėja daugiau kaip 1,5 mln. transporto priemonių. Nuo Nepriklausomybės atkūrimo kelių transporto priemonių parkas išaugo 1,8 karto. Lengvųjų automobilių skaičius tūkstančiui gyventojų sudaro 74 % ES vidurkio.

Šiuo metu 1496 km kelių priskirti europiniam kelių tinklui, 839 km iš jų yra Europos transporto koridoriai. Lietuvą kerta du Trans European Network (TEN) koridoriai: „Via Baltica“ ir  jo šaka – I A koridorius (Talinas–Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas). Per Lietuvos centrą einančio „Via Baltica“ kelio atkarpa – 274 km. Lietuvoje „Via Baltica“ statyba buvo pradėta esamų kelių bazėje, palaipsniui juos rekonstruojant ir plečiant atskiras dalis, tiesiant apylankas, didinant kelio juostų skaičių, statant tiltus ir sankryžas. Rytų–Vakarų kryptimi Lietuvos Respubliką kerta IX koridorius, IX B koridoriaus šaka (Kijevas–Minskas–Vilnius–Klaipėda) ir IX D koridorius (Kaunas–Kaliningradas). Taip pat mūsų kraštą kerta taip pat svarbūs 6 magistraliniai keliais: E67 Via Baltica, E28, E77, E85, E262, E272 [1].

Valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklą ir jų inžinierinius statinius tvarko prie Susisiekimo ministerijos įkurta Lietuvos automobilių kelių direkcija, kurios pagrindinis uždavinys įgyvendinti automobilių kelių tinklo plėtojimo, kelių tiesimo, taisymo, priežiūros, infrastruktūros vystymo ir eismo saugumo organizavimo darbų politiką.

Valstybinės reikšmės kelių taisymo ir priežiūros darbus atlieka apskričių centruose įsteigtos 10 valstybės įmonių, turinčių gamybinius padalinius kiekviename rajone ir valstybės įmonė ,,Automagistralė“, prižiūrinti magistralinius kelius A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A2 Vilnius–Ukmergė–Panevėžys [1].

Baigiamajame magistro darbe tyrimams pasirinkta viena iš 10 Lietuvos automobilių kelių direkcijai pavaldžių įmonių VĮ „Telšių regiono keliai“.
1.2   VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimų valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklas

Valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“ yra iš valstybės lėšų įsteigta įmonė, kurios steigėjas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai: 

1) valstybinės reikšmės kelių, tiltų ir kelio statinių priežiūra;

2) valstybinės reikšmės kelių taisymas, tiltų (viadukų) remontas, vietinių kelių, gatvių rekonstrukcija;

3) valstybinės ir vietinės reikšmės kelių projektavimas.

Įmonės struktūriniai padaliniai yra Telšių, Mažeikių, Plungės kelių tarnybos. Jos prižiūri 1312,03 km valstybinės reikšmės kelių: 67,23 km (5,1 %) magistralinių, 344,70 km (26,3 %) krašto ir 900,1 km (68,8 %) rajoninės reikšmės kelių (žr. 1.3 lentelę ir 1.5 paveikslą) [1]. 

1.3 lentelė. VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimi valstybinės reikšmės automobilių keliai ir jų dangos [1] 
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1.4 pav. VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimų valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo procentinis pasiskirstymas

2005 metų duomenimis VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje keliai su asfaltbetonio danga sudaro 60,7 %, o su žvyro danga 39,3 %.
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1.5 pav. VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimų valstybinės reikšmės automobilių kelių dangų pasiskirstymas

Viena iš problemų, su kuria susiduria VĮ „Telšių regiono keliai“ yra žvyrkeliai. Nemažai žvyrkelių yra seniai remontuoti, kelio danga daugelyje ruožų suplonėjusi iki kelių centimetrų. Žvyrkeliams tvarkyti skiriamų pinigų nepakanka. Tačiau negalima sakyti, kad šioje srityje nieko nedaroma. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos parengė 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą, kurioje reikšmingą vietą užima žvyrkelių asfaltavimo programa. Kuriant šią programą, pirmiausia stengtasi rekonstruoti žvyrkelių ruožus, kuriais vyksta intensyviausias transporto eismas, yra daugiau gyvenviečių.

 VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje yra 97 tiltai ir viadukai, kurių bendras ilgis 2893 metrai. Įmonės apskaitoje ilgiausias 127 m tiltas yra per Ventos upę Mažeikių aplinkkelyje. Seniausias, apie 70 metų senumo tiltas yra Plungės rajone, kelyje Mardosai–Karklėnai–Šiemuliai. 

Valstybinės reikšmės keliai Telšių apskrityje yra labai svarbūs, tenkinant šio regiono gyventojų, įmonių ir organizacijų poreikius, todėl juos reikia prižiūrėti, puoselėti ir modernizuoti, atsižvelgiant į visuomenės interesus ir naudojamas kelių transporto priemones.

1.3   2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa 

Rengiant 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą, buvo išnagrinėta mūsų šalies kelių tinklo struktūra, techninė ir fizinė kelių būklė, kelių tiesimo ir taisymo darbų raida, automobilių kelių finansavimo kitimas, poreikis ir galimybės, kiti faktoriai, nulemiantys automobilių kelių tinklo būklę. 

Sudarant programą, kelių tinklas buvo vertintas dviem aspektais: 

· kelių tinklo tobulinimo;

·  teritorijų planavimo bei regioninės plėtros aspektu. 

Šie aspektai tarp savęs susiję, tačiau kai kurių skirtumų gali būti, todėl buvo vertinti tiek kelininkų, tiek savivaldybių ir apskričių specialistų pasiūlymai. Buvo siekiama, kad periodo pabaigoje kelių su asfaltbetonio danga tinklas apskrityse būtų išplėtotas tolygiau, negu yra šiuo metu.

Rengiant programą, buvo dirbama šiomis kryptimis:

· analizuojami LAKD atskirų skyrių perspektyviniai planai, kuriais remiantis, nustatytas finansavimo poreikis ir sudaryti objektų sąrašai;

· paruošti klausimynai regioninėms kelių įmonėms, siekiant surinkt duomenis apie kelių plėtros, dangų stiprinimo ir atstatymo poreikį;

· paruošti klausimynai savivaldybėms, siekiant surinkti duomenis apie kelių plėtros poreikį teritorijų planavimo ir regioninės plėtros požiūriu;

· analizuojami apskričių bei miestų bendrieji planai ir atskirų teritorijų detalieji planai;

· parinkti papildomi objektai, naudojantis kelių duomenų banko informacija, Lietuvos automobilių kelių informacinėje sistemoje LAKIS sukauptais duomenimis ir anksčiau parengtais projektais.

Programoje planuojama, kad Lietuvos Respublikos kelių tinklas bus tobulinamas atsižvelgiant į augančius visuomenės poreikius, bus gerinamos sąlygos tranzitui, eismas keliuose bus patogesnis ir saugesnis.

 Sudarant programą, buvo stengiamasi suderinti kelių tobulinimo poreikį ir finansavimo galimybes. Programoje planuojama, kad kelių sektoriaus finansavimas per artimiausius 14 metų didės proporcingai BVP augimui, t.y. apie 4,4 % per metus. 

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą Kelių priežiūros ir plėtros programos pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra šie:

· atskaitymai nuo pajamų;

· dalis akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną ir dyzelinius degalus bei energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ir skirti naudoti kaip variklių degalai, ir už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams;

· mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones; 

· Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos ir kitose šalyse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis. 

Sudarytas numatomų lėšų iš tarptautinių finansinių institucijų perspektyvinis planas. Planuojama parama iš ES fondų bus didinama ir iki 2010 metų padidės apie 4 kartus, paskolų dalis mažės, o nuo 2008 metų jų bus visai atsisakyta.

Programa sudaryta laikantis tokio darbų prioritetų eiliškumo: 

· kelių ir tiltų nuolatinė priežiūra; 

· tarptautinių transporto koridorių plėtra ir pasienio infrastruktūros vystymas;

· saugaus eismo priemonių įdiegimas, periodiniai kelių ir tiltų remontai;

· dangų stiprinimas, žvyrkelių, su asfaltbetonio danga kelių ir tiltų rekonstrukcija;

· naujų kelių tiesimas, kelio statinių statyba.

2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių tinklo priežiūros ir plėtros programa suskirstyta į šiuos įgyvendinimo laikotarpius:

· 2002–2005 metams;

· 2006–2010 metams;

· 2011–2015 metams;

· po 2015 metų [2].

Rekonstruojant, modernizuojant ir plėtojant kelių infrastruktūrą, siekiama sukurti šiuolaikinę ir subalansuotą transporto sistemą savo techniniais parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe prilygstančią ES šalių lygiui, kuri leistų verslo sektoriui sėkmingai plėtoti veiklą bei su minimaliomis laiko sąnaudomis pasiekti kelionės tikslą. Subalansuota šiuolaikinė transporto sistema sudarytų galimybę efektyviau naudoti transporto priemones, gerinti krovinių ir keleivių pervežimo paslaugų kokybę, mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

1.4 Žvyrkelių asfaltavimo programa ir jos įgyvendinimas 
VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje 

Pagrindinis žvyrkelių asfaltavimo programos tikslas – rekonstruoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelius mažinant socialinius–ekonominius skirtumus regionuose:

· pagerinti susisiekimą tarp gyvenviečių ir žemės ūkio bei administracinių centrų;

· sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir autotransporto priemonių  eksploatacines išlaidas;

·  sutrumpinti kelionės laiką;

·  sumažinti išlaidas kelių priežiūrai ir remontui. 

Gera transporto infrastruktūros būklė padės pritraukti investicijas į smulkesnes gyvenvietes bei miestelius, užtikrins mobilumą tarp kaimo ir miesto taip pat prisidės mažinant nedarbo lygį kaimuose.

Didėjant eismo intensyvumui ir augant transporto priemonių skaičiui, kasmet Lietuvoje siekiama įrengti asfaltbetonio dangų iki 200 km žvyrkelių. Blogiausia būklė yra tų žvyrkelių, kuriuose didelis eismo intensyvumas, nusidėvėjusi žvyro danga, kuri nebeapsaugo kelio konstrukcijos nuo transporto apkrovų bei aplinkos poveikio. Automobiliai, važiuodami žvyrkeliu, kelia dulkes, triukšmą, o tai daro neigiamą poveikį šalia kelio gyvenantiems žmonėms ir aplinkai. 

2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos vienas iš tikslų pasiekti, kad žvyrkelių dalis Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose sumažėtų iki 30 %. 

Projekto „Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004–2005 metams“ apimtys:

· Vilniaus, Alytaus – 51,62 km;

· Kauno, Marijampolės – 56,20 km;

· Utenos, Panevėžio – 70,82 km;

· Šiaulių, Tauragės – 55,52 km;

· Klaipėdos, Telšių – 43,07 km [3].

Projektui „Žvyrkelių asfaltavimo programai 2004–2005 metams“ LAKD gaus iki 100,8 mln. Lt paramos, iš jos iki 84,2 mln. Lt. (75 % projekto išlaidų) – iš ES Regioninės plėtros fondo bei iki 16,6 mln. Lt (14,84 % projekto išlaidų) – iš valstybės biudžeto Susisiekimo ministerijai numatytų bendrojo finansavimo lėšų.  Numatyta, jog projekto įgyvendinimo metu bendrai finansuojant ES struktūrinių fondų lėšomis bus įrengta asfaltbetonio danga 277,26 km žvyrkelių. Kelių ruožai rekonstrukcijai atrinkti atsižvelgiant į dabartinę kelių būklę, eismo intensyvumą, eksploatavimo patirtį bei kelio reikšmingumą susisiekimui. Lietuvoje dar yra nemažai gyvenviečių, turinčių susisiekimą su administraciniais centrais tik žvyrkeliais.

Projekto įgyvendinimas pradėtas 2004 metais, o visus darbus numatyta užbaigti iki 2006 m. sausio mėn. Įgyvendinant projektą, 78 gyvenvietės bus sujungtos su asfaltbetonio dangos kelių tinklu, 9 ruožai bus sujungti su krašto ar magistraliniais keliais, 13–oje kelių neliks ruožų su žvyro danga, taip pat bus įrengta asfaltbetonio danga ruožuose einančiuose per 24 gyvenvietes.

Įgyvendinant projektą „Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004–2005 metams“ iki 2004 m. gruodžio 31 d. buvo įrengta asfaltbetonio danga 67,05 km žvyrkelių , o viso atlikta darbų už 76,5 mln. Lt. Šiais metais ketinama įrengti asfaltbetonio dangą dar 210,18 km žvyrkelių [3]. 

Įgyvendinant žvyrkelių asfaltavimo programą, nuo 1998 iki 2005 metų, žvyrkelių dalis VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimų kelių tinkle sumažėjo nuo 46,1 iki 39,3 % (žr. 1.6 pav.). Dabar įmonė prižiūri 515,83 km kelių su žvyro danga, iš jų 51 ruožas ( 226,77 km) yra 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos sąrašuose.
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1.6 pav. VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimų kelių asfaltbetonio ir žvyro dangų pasiskirstymas 1998 ir 2005 metais
Žvyrkelių asfaltavimo programos įgyvendinimo patirtis atskleidė ir tam tikras problemas. Viena iš jų – nuostata vengti kelio plano koregavimo pagal galiojančių automobilių kelių projektavimų normų reikalavimus, motyvuojant tuo, kad didėja asfaltbetonio dangos įrengimo darbų kaina, o taip pat atsiranda didelių pildomų išlaidų, atliekant privalomą žemės paėmimo visuomenės poreikiams, t.y. kelio juostai, procedūrą.

Antra vertus, yra duomenų leidžiančių manyti, kad ši nuostata yra nepagrįsta. Būtent šią problemą nagrinėju baigiamajame magistro darbe.
1.5   Darbo tikslas ir uždaviniai

Šio darbo tikslas:

· nustatyti galimo žemės paėmimo visuomenės poreikiams, t.y. kelio juostai, apimtis, įgyvendinant žvyrkelių asfaltavimo programą VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje, ruošiant žvyrkelių rekonstrukcijos techninius projektus pagal projektavimo normų reikalavimus;

· nustatyti, ar yra pagrįsta nuostata vengti kelio plano koregavimo, motyvuojant didelėmis papildomomis išlaidomis dėl žemės paėmimo kelio juostai procedūroms.

Siekiant šio tikslo būtina išspręsti šiuos uždavinius:

· žvyrkelių ruožams, kurie yra 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos sąrašuose, pagal projektavimo normų reikalavimus, suprojektuoti kelio planą, sudarant posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraščius;

· nustatyti galimas žemės paėmimo projektinei kelio juostai apimtis dėl pasislinkusios kelio ašies padėties;

· naudojantis VĮ „Registrų centras“ duomenų baze, nustatyti sklypų, kuriems turėtų būti pakeistos ribos skaičių;

· pateikti, galimų papildomų išlaidų dėl žemės paėmimo projektinei kelio juostai, prognozę;

· palyginti išlaidas atsirandančias dėl žemės paėmimo kelio juostai su prognozuojamomis asfaltbetonio dangos įrengimo kainomis ir pabandyti nustatyti šių išlaidų tikslingumą.

2.    GALIMO ŽEMĖS PAĖMIMO KELIO JUOSTAI NUMATYTUOSE REKONSTRUOTI VĮ „TELŠIŲ REGIONO KELIAI“ VEIKLOS ZONOS ŽVYRKELIUOSE METODIKOS APRAŠYMAS

2.1   Teritorijų planavimo įstatymas ir jo įtaka automobilių kelių rekonstrukcijos projektams

Teritorijų planavimas – kraštotvarkos reguliavimo procesas ir procedūra teritorijos ir žemės naudojimo tikslinei paskirčiai, prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, vandens, miškų fondo, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos teritorijoje plėtojimo teisėms nustatyti. 

Teritorijų planavimas susideda iš:

I. bendrojo planavimo – kompleksinis planavimas teritorijos naudojimo prioritetams, raidos tikslams ir strategijai nustatyti;

Bendrojo planavimo objektai yra šie:

· Lietuvos Respublikos teritorija;

· apskrities teritorija;

· savivaldybės teritorija arba jos dalys.

II. specialiojo planavimo – planavimas vienos ar keleto veiklos sričių bei žemės naudmenų plėtros ir tvarkymo programoms, sąlygoms ir sprendiniams parengti;

Specialiojo planavimo objektai gali būti šie:

· Lietuvos Respublikos žemės fondas, įskaitant miško žemę, vandens ištekliai;

· socialinė, kultūrinė, ūkinė veikla planuojamoje teritorijoje;

· infrastruktūrų sistemos ir jų dalys;

· saugomos teritorijos, jų sistemos, gamtos ir nekilnojamosios kultūros vertybės.

III. detalaus planavimo – savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo 

naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms, teisėms ir prievolėms nustatyti, pakeisti arba panaikinti.

Detaliojo planavimo objektai yra šie:

· žemės sklypai ir miško valdos arba jų grupės;

· miestų, miestelių teritorijos arba jų dalys;

· kaimų teritorijos.

Teritorijų planavimo tikslai yra:

1) subalansuoti Lietuvos Respublikos teritorijos raidą;

2) formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, stengiantis sukurti geresnes ir visoje Lietuvos teritorijoje lygiavertes gyvenimo sąlygas;

3) formuoti gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros sistemų plėtojimo politiką;

4) rezervuoti (nustatyti) teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių, skirtingų rūšių žemės naudmenų plėtrai;

5) saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, tarp jų ir rekreacijos išteklius;

6) palaikyti ekologinę pusiausvyrą arba ją atkurti;

7) suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos šioje teritorijoje plėtojimo sąlygų;

8) skatinti investicijas socialinei ekonominei raidai.

Rekonstruojant automobilių kelius, gali susidaryti šios situacijos:

· koreguojamas kelio planas (pasikeičia kelio ašies padėtis);

· padidėja kelio juostos plotis.

Kelio juostos plotis gali padidėti dėl šių priežasčių:

· platinama žemės sankasa;

· koreguojamas išilginis profilis – padidėja pylimų aukščiai arba iškasų gyliai;

· tvarkomas vandens nuleidimas.

Visais šiais anksčiau išvardintais atvejais neišvengimai daromas specialusis planas.

Specialiojo planavimo organizatoriai yra:

· valstybės institucijos;

· apskričių viršininkai;

· savivaldybių valdybos (merai);

· juridiniai ir fiziniai asmenys.

Specialiojo planavimo dokumentai gali būti šie:

· žemėtvarkos projektai ir schemos;

· miškotvarkos projektai;

· vandentvarkos projektai;

· rezervatų bei draustinių planai;

· nacionalinių ir regioninių parkų planavimo schemos;

· saugomų kraštovaizdžio objektų, gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paminklų apsaugos projektai;

· gamtinių, socialinių ir kitų išteklių naudojimo ir apsaugos, gamtinio karkaso schemos;

· turizmo ir rekreacijos plėtojimo schemos ir projektai;

· ryšių, energetikos, susisiekimo ir kitų infrastruktūros objektų išdėstymo ir sistemų plėtojimo schemos bei projektai;

· kurortų, vandenviečių, aplinką teršiančių objektų sanitarinių apsaugos zonų projektai.

Rengti specialiojo planavimo dokumentus (tik pagal savo specialybę) turi teisę architektūros, civilinės inžinerijos, vandentvarkos, žemėtvarkos, miškotvarkos, geologijos ir kiti reikiamos kvalifikacijos specialistai. 
Specialiojo planavimo procesą sudaro:

· tyrimai, analizė, prognozė, prireikus inventorizacija, veiklos tikslų parengimas bei aprobavimas;

· specialiojo planavimo dokumento sprendinių parengimas, derinimas ir tvirtinimas, viešas svarstymas, sprendinių socialinių ir ekonominių pasekmių, poveikio aplinkai vertinimas [4].

Specialiuosius planus automobilių kelių projektams ruošia ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą vykdo UAB „Kelprojektas“.

2.1.1   Specialiųjų planų automobilių keliams rengimo tvarka įmonėje 

UAB „Kelprojektas“

I.    Sprendimas
Specialiojo planavimo procesas prasideda priėmus atitinkamą sprendimą dėl specialiojo plano rengimo, kai jį organizuoja LAKD, apskrities viršininkai, savivaldos institucijos. Fizinių ir juridinių asmenų (pvz.: UAB „Kelprojektas“) organizuojamas planavimo procesas prasideda gavus planavimo sąlygas. 

II.   Planavimų sąlygų gavimas

Sąlygos gaunamos vadovaujantis „Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklėmis“.

Per 10 dienų po sprendimo rengti specialųjį planą priėmimo:

1) sudaroma sutartis su užsakovu planavimo sąlygų gavimui;

2) skelbiama visuomenės informavimo priemonėse apie numatomą rengti specialųjį planą;

3) teikiama informacija teritorinio planavimo dokumentų registro duomenų bazės tvarkytojui;

4) pateikiama paraiška su raštu savivaldybės vyr.architektui. Prie paraiškos pridedama: situacijos schema; raštas, kuriame nurodomi planavimo tikslai, darbų etapai, darbų apimtys ir kt.

5) pateikiama informacija apie planuojamą ūkinę veiklą atrankai dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo;

6) pranešama visuomenei apie atrankos išvadą;

7) pranešama Kultūros vertybių apsaugos departamentui;

8) pateikiamas prašymas įgaliotai visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo;

9) pateikiamas prašymas įgaliotai visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai gauti išvadas dėl sanitarinės apsaugos zonos projekto.

Sąlygas rengiančios institucijos ne vėliau kaip per vieną mėnesį po paraiškos gavimo, kai sąlygas rengia pačios, ir 1,5 mėnesio, kai pagal paraiškas rengia kitos institucijos, turi pateikti planavimo organizatoriui sąlygas.

Sąlygos galioja visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

III.   Užduoties sudarymas ir tvirtinimas
Planavimo užduotis sudaroma 2 egzemplioriais. Užduotyje nurodomas planavimo tikslas, detalizuojami reikalavimai planavimo sprendimams, aprašomas plano turinys.

IV.    Planavimo sutarties sudarymas
Užsakovas sudarydamas sutartį su plano rengėju, jam pateikia:

1) sprendimą rengti specialųjį planą;

2)  planavimo užduotį;

3) planavimo sąlygas;

4) išrašą teritorijų planavimo dokumentų registro apie numatomoje planuoti teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus;

5) žemės kadastro planą;

6) topografinį planą;

7) geologinių tyrimų duomenis;

8) atliktų tiriamųjų darbų medžiagą;

9) duomenis apie valstybės saugomas teritorijas;

10) planuojamą teritoriją bei jos infrastruktūrą charakterizuojančius duomenis;

11) kitus duomenis, būtinus specialiajam planui rengti.

V.   Specialusis planavimas

Specialiojo plano sudėtis ir turinys:

1) aiškinamasis raštas;

2) schema ar specialusis brėžinys;

3) specialiojo plano procedūrų dokumentai:

· planavimo sąlygos;

· žvalgomųjų archeologinių tyrimų išvados;

· poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

· sprendinių pasekmių vertinimo išvados;

· viešojo svarstymo ataskaita;

· derinimo ir pritarimo aktai;

· patikrinimo aktas.

VI.   Specialiojo plano derinimas

Derinimo procedūra atliekama savivaldybės administracijos struktūriniame padalinyje, išdavus planavimo sąlygas, kompleksiškai ir turi būti baigta per 10 darbo dienų, kai buvo pateiktas prašymas.

        VII.   Specialiojo plano viešasis svarstymas
Skelbimas apie numatomą rengti projektą masinės informacijos priemonėse nevėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo. Konsultavimas dėl rengiamų sprendinių.

Plano rengėjas (UAB „Kelprojektas“):

1) supažindina kiekvieną to pageidaujantį visuomenės narį su parengtu projektu;

2) registruoja gautus pasiūlymus, nurodydamas jų gavimo datą ir suteikdamas jiems eilės nr.;

3) analizuoja pasiūlymus, prireikus pataiso projektą ir parengia išvadas;

4) organizuoja susirinkimą.

        VIII.  Specialiojo plano patikrinimas
Projektų vadovas pateikia patikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai:

· specialiojo plano sprendinius;

· specialiojo planavimo procedūrų dokumentus.

Teritorijų planavimo priežiūros institucija per 10 dienų pateikia patikrinimo aktą.

 IX.   Specialiojo plano tvirtinimas
Projektų vadovas pateikia tvirtinimui:

· prašymą;

· specialųjį planą;

· valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijų aktą.

Planų tvirtinimui nustatytas 1 mėnesio terminas.

     X.   Specialiojo plano registravimas

Įgaliotas planavimo organizatorius – projekto vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų, gavęs nutarimą dėl plano patvirtinimo, pateikia atitinkamo administracinio lygmens registro duomenų bazės tvarkytojui:

· raštą;

· informaciją apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą;

· aiškinamąjį raštą;

· magnetinę duomenų laikmeną su pagrindiniais sprendiniais.

Registro duomenų bazės tvarkytojas per 3 dienas patikrina ir įregistruoja pateiktus dokumentus ir išduoda pažymą ir registro išrašą [5].

2.2   Žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – įstatymų nustatyta tvarka žemės išpirkimas iš žemės savininkų arba valstybinės žemės naudojimo teisės bei valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba apskričių viršininkams nustačius, jog ši žemė yra būtina visuomenės poreikiams. Visa žemė Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise priklauso tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

Žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama, kai ši žemė reikalinga:

· valstybiniams aerodromams, uostams ir jų įrenginiams;

· valstybiniams geležinkeliams, valstybiniams keliams ir magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms tiesti;

· svarbioms valstybinės reikšmės statyboms, miestų, miestelių ir kaimų infrastruktūrai plėsti, bendroms gyventojų reikmėms, visuomeninei statybai bei rekreacijai.

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams apima šias procedūras:

· žemės sklypų ribų nustatymą kadastrinių matavimų metu;

· žemės sklypo plano rengimą grafinėje ir skaitmeninėje formose;

· bendrą žemės sklypo ploto apskaičiavimą, žemės naudmenų eksplikacijos parengimą;

·  žemės sklypo vertės ir vidutinės rinkos vertės apskaičiavimą;

· žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimą, kurios turinį ir pildymo tvarką patvirtina Žemės ūkio ministerija;

· kadastrinių matavimų bylos parengimą (žemės tvarkymo byla);

· sprendimą ir sutarties sudarymą paimti privačią žemę visuomenės poreikiams;

· atsiskaitymą su žemės savininku.

Žemės sklypas tai teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas ir pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. O žemės sklypo ribos tai žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės, nustatytos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, išskyrus žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka suformuotus žemės sklypus, kurių posūkio taškų koordinatės nustatomos analitiškai (digitalizuojant analoginius planus) [6].

Žemės sklypo nustatymo kadastrinių matavimų metu tvarka:

1) nustatomos ir nuolatiniais riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos;

2) išmatuojamos žemės sklypo ribos, koordinuojami riboženkliai, kiti žemės sklypo ribų posūkio taškai ir ne mažiau kaip dvi kiekvieno sklype esančio pastato (išskyrus laikinąjį) kertės. Atliekami kadastriniai matavimai siejami su geodeziniu tinklu – valstybiniu arba vietiniu, kuris susijęs su valstybine koordinačių sistema, išskyrus tuos atvejus, kai žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir įstatymo lydimųjų teisės aktų nustatyta tvarka formuojami žemės sklypai;

3) kartografuojamos žemės naudmenos, kurių reikia žemės kadastro rodikliams;

4)  pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, apskaičiuojami šių teritorijų plotai;

5) matuojami ir plane pažymimi statiniai ir objektai, kuriems nustatyti servitutai.

Planai rengiami panaudojant šią kartografinę medžiagą:

· analoginius ortofotografinius žemėlapius M1:10000 ar M1:5000 mastelius;

· skaitmeninius ortofotografinius žemėlapius. Šiuo atveju planai rengiami M1:10000, M1:5000 ar M1:2000 masteliu;

· detaliuosius planus M1:2000, M1:1000 ar M1:500 masteliu;

· rengiant žemės sklypų planus M1:10000 masteliu, šių planų parengimui turi būti naudojami tik ortofotografiniai žemėlapiai. Teritorijose, kuriose nėra ortofotografinių žemėlapių, naudojami M1:10000 žemėlapiai, įvardinti Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 8 d. įsakyme Nr. 39 „Dėl oficialių žemėlapių sąrašo“.

Kai nustatytos žemės sklypo ribos ir sudaryti planai, apskaičiuojamas bendras sklypo paimamos žemės plotas. Nustatoma žemės sklypo vertė, jei sklype yra miško nurodoma miško žemės vertė ir joje esančių medynų tūrio kaina. Nustatoma žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, vertės zonos kodas ir vidutinės rinkos vertės koregavimo koeficientas. Atsižvelgiama į žemės sklypo įsigijimo (rinkos) kainą, nustatytą pagal pirkimo – pardavimo ar mainų sutartis bei sandorio sudarymo datą.

Parengiama žemės tvarkymo byla, priimamas sprendimas paimti privačią žemę visuomenės poreikiams. Sudaroma sutartis su žemės savininku. Paimant privačios žemės sklypą visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai atlyginama sumokant realią žemės sklypo kainą pinigais arba suteikiant lygiavertį žemės sklypą toje pat vietovėje, taip pat atlyginami kiti nuostoliai, atsiradę dėl žemės sklypo paėmimo, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka [7].

2.3   Skaitmeninis ortofotografinis žemėlapis ORT10 ir jo panaudojimas automobilių kelių projektavimui

Skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai šiuo metu yra plačiai naudojami įvairiose gyvenimo srityse. Skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai gali būti sėkmingai integruoti į geografines informacines sistemas (GIS) arba panaudoti kaip kartografinis pagrindas jų sukūrimui ir t.t.

Ortofotografinis žemėlapis ORT10 yra naudojamas:

· vektorinių geoduomenų bazių sukūrimui ir palaikymui;

· žemės reformos vykdymui;

· žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazių ir žemėlapių sudarymui;

· teritorijų planavimui ir sutvarkymui;

· aplinkosaugoje – saugomų teritorijų ribų, apsaugos zonų projektavimui;

· kultūros vertybių registravimui ir apsaugos zonų aplink jas projektavimui;

· naudingų iškasenų telkinių formavimui ir registravimui.

Ortofotografinių žemėlapių sudarymo etapai:

· teritorijos aerofotografavimas;

· aerovaizdų skenavimas ir blokinė aerotrianguliacija;

· paviršiaus reljefo modelio sudarymas;

· ortofotografinio žemėlapio sudarymas, transformuojant aerovaizdus pagal paviršiaus reljefo modelį.

Teritorijos aerofotografavimo darbai apima kontūrženklių koordinavimą, markiravimą ir fotografavimą. Aerofotografavimui paruošiamas kontūrženklių išdėstymo projektas, kuriame numatomas kontūrženklių skaičius ir aerotrianguliacijos blokai. Aerofotografavimas gali būti vykdomas įvairiais masteliais, pvz.: M 1:20000, M 1:30000 ir M 1:40000. Dažniausiai kontūrženkliai sutapatinami su pirmos ir antros klasės GPS punktais, jei tai neįmanoma, tada kontūrženklių vietos užtvirtinamos pastoviais ženklais. GPS metodais nustatomos šių ženklų koordinatės ir altitudės.

Ortofotografinių žemėlapių sudarymui aeronuotraukos yra skenuojamos aukštos skiriamosios gebos fotoskeneriais. Blokinės trianguliacijos metu skaičiuojama ir išlyginama nuskenuota skaitmeninių aeronuotraukų informacija.

Paviršiaus reljefo modelis sudaromas naudojantis žemės paviršiaus atraminiais ir aerofototrianguliacijos taškais. Aukščio modelio kūrimui naudojamas stereovaizdas. Į kurį įkeliami tam tikro žingsnio tinklelio sankirtų taškai su fiksuotais fotogrametriniais aukščiais. Miškingose vietovėse reljefo modelis pataisomas atsižvelgiant į miško aukštį.

Ortofotografinis žemėlapis sudaromas transformuojant aerovaizdus atskirais ploto vienetais pagal paviršiaus reljefo modelį. Duomenys įrašomi į kompiuterines laikmenas (kompaktinius diskus) ir gaminami leidybiniai originalai su visa reikalinga atributika, įbraižant koordinačių tinklelius ir įrašant nomenklatūrą ar kitą panašią informaciją.

Specialistų atlikti tyrimai rodo, kad, naudojant skaitmeninį ortofotografinį žemėlapį ORT10, skirtumai tarp geodeziškai išmatuotų ir vektorizavimo būdu gautų taškų koordinačių yra pakankamai maži. Jie kinta apytikriai nuo 0,5 iki 1,5 m. Taškų ryškumui neturi įtakos geodeziškai išmatuotų ir vektorizuotų taškų koordinačių skirtumas.

Ortofotografinių žemėlapių tikslumas yra artimas vektorizavimo ir skaitmeninimo procesų tikslumui. Žemėlapio ORT10 tikslumui turi tam tikros įtakos aerofotonuotraukos mastelis. Mažiausios paklaidos gaunamos lapuose, kurių aerofotografavimo mastelis M 1:20000, didžiausios – lapuose, kurių aerofotografavimo mastelis M 1:40000. Šiuo atveju paklaidų dydžiai siekia apie 1,5 m.

Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis M 1:10000 žemėlapis ORT10 yra sudarytas 1995–1999 metų aeronuotraukos pagrindu, apima visą Lietuvos teritoriją ir yra pritaikytas valstybinei koordinačių sistemai LKS 94. Ortofotografinio žemėlapio gamybos procese nuotraukos informacija yra geometriškai ištaisyta iki minimumo sumažinant vaizdų vietovės deformavimo klaidas. ORT10 rastrinių duomenų skiriamoji geba 0,5 m vietovėje.

ORT10 rastriniai duomenys platinami standartiniais lapais pagal valstybinę M 1:10000 teritorijos lapų skaidymo sistemą ir numeraciją. Skaitmeninė šių rastrinių duomenų forma yra TIFF formatas arba suspaustas formatas MrSID [8]. 

VĮ „Telšių regiono keliai“ ORT10 licenciją yra įsigijusi nuo 2000 metų. Skaitmeninis ortofotografinis žemėlapis ORT10 įmonėje naudojamas kartu su programa AutoCAD Map. ORT10 duomenys, esant reikalui papildomi ir patikslinami inžinerinių geodezinių tyrinėjimų metu, o tai leidžia žymiai sparčiau ir kokybiškiau atlikti automobilių kelių bei jų statinių tyrinėjimų ir projektavimo darbus bei operatyviau spręsti kitus su įmonės veikla susijusius uždavinius. Įmonės veiklos zonos padengimas skaitmeniniu ortofotografiniu žemėlapiu ORT10 pavaizduotas 2.1 paveiksle.

Atliekant, automobilių kelių ir jų statinių, tyrinėjimų ir projektavimo darbus, skaitmeninis ortofotografinis žemėlapis ORT10 naudojamas:

· pradinio kelio trasos varianto parinkimui;

· vietos kelio statiniams parinkimui;

· kelio juostos topografinių nuotraukų sudarymo kontrolei;

· projektinės dokumentacijos apipavidalinimui.
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2.4   Trumpas žemės sklypų duomenų bazės, saugomos VĮ „Registrų centras“, analizė 

Valstybės įmonė „Registrų centras“, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m., yra viešasis juridinis asmuo. Įmonė, vadovaudamasi teisės aktais, administruoja nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, kaupia kadastro ir registro duomenis, atlieka kadastrinius matavimus, nekilnojamojo turto vertinimą bei rinkos tyrimus, įregistruoja nekilnojamuosius daiktus, juridinių asmenų registravimą, projektuoja, diegia ir naudoja nekilnojamojo turto registro informacinę sistemą, kaupia kadastro geografinės informacijos sistemos (GIS) duomenis, tvarko turto formavimo archyvus.

Viena iš valstybinio žemės kadastro informacinės sistemos sudėtinių dalių yra grafinė informacija apie žemės sklypo ribas, sklype esančius pastatus, sklypo kadastro adresus, objektus ir kitus žemės kadastro žemėlapiui sudaryti reikalingus duomenis. 

Grafinė informacija yra būtina norint registruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį, užtikrinti nekilnojamojo turto registro ir nekilnojamojo turto duomenų teisingumą, pateikti įregistruoto žemės sklypo geografinę padėtį žemėlapyje ir išdėstyti jį geometriškai kartu su aplinkiniais sklypais.

Pagrindinis dėmesys kuriant žemės kadastro informacinę sistemą skiriamas kadastro vietovių, blokų ir žemės sklypų ribų įtraukimui į skaitmenines duomenų bazes ir jų koregavimui. 
Į kadastro geografinę informacinę sistemą įtraukiamos kadastro vietovių, blokų ir žemės sklypų ribos, pastatų centro koordinatės, pastatų patalpų planai, skaitmeninis topografinis pagrindas (keliai, pastatai, vandens telkiniai ir t.t.). Kiekvienam žemės sklypui suteikiamas unikalus (Lietuvoje – 12 simbolių) numeris. Pagal įvairius žemės sklypų ir pastatų atpažinimo duomenis (savininko pavardę, nekilnojamojo daikto adresą, įkeitimą, servitutus, pastatų charakteristikas, vertę ir t.t.) skaitmeniniame žemėlapyje surandami atitinkami žemės sklypai ar pastatai, o pagal išrinktą sklypą ar pastatą pateikiami duomenys apie pastato ir žemės sklypo kadastrą ir registrą, pastato vidaus patalpų planai. 

Įmonėje VĮ „Registrų centras“ sukurta speciali skaitmeninio kadastro žemėlapio teikimo internetu programinė aplikacija. Šiuo metu vartotojas internetu gali gauti ne tik reikiamą informaciją apie nekilnojamojo turto objektus, bet ir kadastro žemėlapio fragmentus su šiais objektais. Prieš registruojant nekilnojamojo turto registre žemės sklypas įtraukimas į kadastro žemėlapį, patikrinamas jo plotas ir geografinė padėtis kitų sklypų atžvilgiu. Įmonė, kurdama ir tvarkydama kadastro žemėlapį, administruodama kadastro GIS duomenų bazes, teikdama internetu grafinius duomenis, naudoja šiuolaikines, labiausiai pasaulyje paplitusias GIS programines įrangas [9]. 

Kadastro žemėlapis yra kadastro duomenų bazės sudėtinė grafinė dalis. Kadastro žemėlapyje nurodoma nekilnojamojo turto objekto buvimo vieta ir padėtis valstybinėje koordinačių sistemoje, kiekybinės ir kokybinės savybės. Ši informacija pateikiama žodžiais, skaitmenimis, grafiniais elementais. Įrašant nekilnojamojo turto objekto duomenis į kadastrą, jo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje naudojant geografines informacijos sistemas ir naujausią kartografinę medžiagą.

Kadastro žemėlapis apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Kadastro žemėlapis – grafinių ir atributinių duomenų visuma, susidedanti iš šių grafinių sluoksnių:

1) valstybinio ir vietinio planimetrinio ir GPS pagrindo taškų, susijusių su valstybine koordinačių sistema, šių taškų koordinačių ir kitos juos apibūdinančios atributinės informacijos;

2)  administracinių vienetų ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

3) gyvenamųjų vietovių ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

4) kadastro vietovių ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

5) kadastro blokų ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

6) žemės sklypų ribų, šių ribų posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje, ploto ir jų unikalių bei kadastro numerių;

7)  pastatų kontūrų ar centro taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

8) inžinerinių statinių (tiesinių) kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

9) nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės zonų, pavadinimų, kodų, vidutinės rinkos vertės koeficientų ir jų nustatymo datos;

10) vektorinės ar rastrinės topografinės medžiagos [7]. 

Šiame darbe, VĮ „Registrų centras“ duomenų bazė, buvo naudojama sklypų, kurių ribas tektų pakeisti dėl žemės paėmimo kelio juostai, skaičiaus nustatymui.

3.    KELIO PLANO VERTINIMAS IR REIKALAVIMAI HORIZONTALIŲJŲ KREIVIŲ PROJEKTAVIMUI VĮ „TELŠIŲ REGIONO KELIAI“ PRIŽIŪRIMUOSE ŽVYRKELIUOSE

3.1   Automobilių kelių klasifikacija. Kelių kategorijos ir projektiniai greičiai

Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į:

· valstybinės reikšmės; 

· vietinės reikšmės kelius.

Valstybinės reikšmės keliai, kuriais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir vietinis intensyvus transporto priemonių eismas, skirstomi į:

· magistralinius kelius;

· krašto kelius;

· rajoninės reikšmės kelius. 

Vietinės reikšmės keliai, skirti vietiniam susisiekimui, skirstomi į:

· viešuosius kelius;

· vidaus kelius.

Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. 

Magistraliniais vadinami pagrindiniai Lietuvos keliai. Jiems priskiriami ir visi į Europos tarptautinį kelių tinklą įtraukti valstybinės reikšmės keliai. Krašto keliais vadinami keliai, jungiantys magistralinius kelius, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrus arba besijungiantys vienas su kitu. Rajoniniais keliais vadinami keliai, jungiantys miestus, stambesnes kaimo gyvenamąsias vietoves ir magistralinius bei krašto kelius.

Vietinės reikšmės keliai nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.
Viešaisiais keliais vadinami keliai, jungiantys rajoninius kelius, kaimus, bei gatves gyvenamosiose vietovėse taip pat kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams. Vidaus keliai tai juridinių ar fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai [10].

Pagal parametrus, eismo sąlygas ir eismo intensyvumą valstybinės reikšmės keliai skirstomi į AM (automagistrales) ir I–V kategorijos kelius, vietinės reikšmės keliai – į Iv–IIIv kategorijos kelius. Automobilių kelių klasifikacija pagal kategorijas ir reikšmes pateikta 3.1 lentelėje [12].

3.1 lentelė. Automobilių kelių klasifikacija pagal kelio kategorijas ir reikšmes [12]

	Kelio reikšmė
	Kelio kategorija
	Projektinis vidutinis metinis

paros eismo intensyvumas
	Projektinis greitis vp,

km/h
	Eismo juostų skaičius
	Sankryžų tipai

	1
	2
	3
	41)
	5
	61)
	7
	8

	Valstybinės reikšmės keliai
	AM
	( 30000

15000–30000
	–
	140 120 (100)
	–
	3+S+3

2+S+2
	Skirtingų lygių

	
	I
	7000–15000
	( 8000
	120 100
	90 80 70
	2+S+2
	Skirtingų (vieno) lygių

	
	II
	3000–7000
	3000–8000
	100 90 (80)
	80 70
	2
	Vieno (skirtingų) lygio

	
	III
	1500–4000
	1500–4000
	90 80 (70)
	70 60
	2
	Vieno lygio

	
	IV
	500–1500
	( 1500
	80 60
	70 60
	2
	Vieno lygio

	
	V
	( 500
	–
	60 40
	60 40
	2
	Vieno lygio

	Vietinės reikšmės keliai
	Iv
	100–200
	–
	60 40
	–
	2
	Vieno lygio

	
	IIv
	20–100
	–
	60 40 (30)
	–
	1
	Vieno lygio

	
	IIIv
	< 20
	–
	40 30 (20)
	–
	1
	Vieno lygio

	Pastabos:

(...)

1)

S
	– taikoma išimties atvejais;

– taikoma gyvenamųjų vietovių prieigose, pasikeitus eismo sąlygoms;

– skiriamoji juosta.


Nustatant kelio kategoriją ir projektuojant plano, išilginio ir skersinio profilio elementus, reikia atsižvelgti į 20 metų perspektyvinį periodą. Perspektyvinio periodo pradžia laikomi metai, kuriais numatyta baigti kelio (arba jo atskiro ruožo) projektavimą.

AM kategorijos automagistralės – tai specialiai nutiesti automobilių keliai, skirti automobiliams važiuoti dideliais greičiais, turintys tik skirtingų lygių sankryžas su bet kokios reikšmės keliais ir geležinkeliais, pėsčiųjų ir dviračių takais bei bandotakiais. Kelių sankryžose įvažiuojančio į automagistralę ir išvažiuojančio iš jos transporto srautai neturi kirstis viename lygyje. Priešingų krypčių eismo srautai automagistralėse turi atskiras važiuojamąsias dalis, atskirtas skiriamąja juosta.

I kategorijos keliai skiriami intensyviam autotransporto eismui, tačiau eismo patogumo ir aptarnavimo lygis juose žemesnis negu automagistralėse. Priešingų krypčių eismo srautai atskiriami skiriamąja juosta. Esant techniniam–ekonominiam pagrindimui, kelių sankryžos ir susikirtimai su dviračių bei pėsčiųjų takais gali būti viename lygyje. Leidžiama stadijinė sankryžų statyba. Turi būti numatyta galimybė I kategorijos kelius rekonstruoti į AM kategorijos automagistrales.

II kategorijos keliai sudaro pagrindinį magistralinių kelių tinklą.

III kategorijos keliai sudaro pagrindinį krašto kelių tinklą.

IV, V kategorijos keliai sudaro pagrindinį rajoninių kelių tinklą.

Iv kategorijos keliai jungia valstybinės reikšmės kelius ir kaimo tipo gyvenamąsias vietoves, infrastruktūros objektus.

IIv kategorijos keliai jungia kaimus; jungiasi tarpusavyje arba su aukštesnės kategorijos keliais.

IIIv kategorijos keliai – ūkių vidaus keliai; jungiasi tarpusavyje ir su aukštesnių kategorijų keliais; privažiavimai prie hidrotechninių įrenginių ir mažiau lankomų gamtos ir kultūros paminklų; nacionalinių parkų ir miškų keliai [12].

Visoms kelių kategorijoms nurodyti tam tikri projektiniai greičiai vp. Jie nustatomi atsižvelgiant į kelio kategoriją, vietovės reljefą bei eismo sąlygas. Pagal projektinį greitį apskaičiuojami: 

· mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai;

· mažiausi išgaubtųjų vertikaliųjų kreivių spinduliai;

· didžiausi išilginiai kelio nuolydžiai [11].

3.2   Reikalavimai kelio planui ir horizontaliųjų kreivių projektavimui pagal STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“. STR 2.06.03:2001 ir PNT–K 95 nurodytų mažiausių horizontaliųjų kreivių spindulių palyginimas

Automobilių keliai tai labai sudėtingi inžineriniai statiniai. Projektuojat juos reikia stengtis sudaryti kuo saugesnes, patogesnes bei ekonomiškesnes važiavimo sąlygas, garantuoti suprojektuoto kelio ilgaamžiškumą bei gamtosauginius reikalavimus. Taip pat sugebėti tinkamai parinkti kelio trasą, priimti realius kelio konstrukcinių elementų sprendimus, kurie užtikrintų saugų eismą ir mažiausias krovinių gabenimo išlaidas, įvertinti klimato veiksnių poveikį, vairuotojų psichologines savybes ir kt. 

Projektuojant valstybinės reikšmės kelius, reikia vengti ilgų tiesių ruožų su pastoviais išilginiais nuolydžiais ir trumpų tiesių tarp tos pačios krypties kreivių. Kai tiesaus intarpo ilgis mažesnis kaip 100 m, reikia abi kreives pakeisti viena didelio spindulio kreive, nes ilgi tiesūs kelio ruožai nepakankamai saugūs eismui. Važiuojant tokiu keliu ilgai tenka žiūrėti į vienodus kelio elementus ir vairuotojas greičiau pavargsta, o naktį labai akina priešpriešai važiuojančių automobilių žibintų šviesa [11].

Projektuojant horizontaliąsias kreives, jų spindulius reikia pasirinkti kuo didesnius, kad būtų galima sutrumpinti trasą, garantuoti pakankamą aplenkimui reikalingą matomumą, tolygiai važiuoti. Tačiau apskritiminių kreivių spinduliai turi būti tokio dydžio, kad kreivės harmoningai derintųsi su vietovės struktūra ir landšafto formomis, taip pat su išilginio profilio elementų dydžiais bei derėtų tarpusavyje. Patartina, kad gretimų kreivių dydžių santykis būtų ne didesnis kaip 1,5–2,5, atsižvelgiant į kelio kategoriją ir projektinį greitį. 

Dažnai tiesiant kelius kalvotoje vietovėje būna sudėtinga žymėti didelio spindulio kreives, tada neretai tenka projektuoti mažo spindulio horizontaliąsias kreives. Mažiausius apskritiminių kreivių spindulius reikia parinkti atsižvelgiant į projektinį greitį, važiuojamosios dalies skersinus nuolydžius ir jungiamų tiesių ilgius.

Kai projektuojamos dvi arba daugiau vienos krypties skirtingų spindulių horizontaliosios kreivės, kurių jungties taške yra bendra tangentė, vadinamos sudėtine kreive. Į sudėtinę kreivę nerekomenduojama jungti daugiau kaip tris kreivės. Minimalus to paties spindulio kreivės ilgis turi būti toks, kad važiavimas šia atkarpa truktų ne mažiau kaip dvi sekundes.

Rekonstruojant ar tiesiant kelią yra būtinos pereinamosios kreivės. Pereinamųjų kreivių paskirtis – pereinant iš tiesės į apskritiminę kreivę arba atvirkščiai pastoviai keisti išcentrinės jėgos pagreitį, sudaryti sąlygas tolygiam važiavimo greičiui, formuoti optiškai sklandžias trasas.

Pereinamajai kreivei naudojama klotoidė, kurios formulė:

A2=R·L;
(3.1)

čia
   A – klotoidės parametras, m; 

R – klotoidės pabaigos spindulys, m; 

L – klotoidės ilgis iki spindulio R, m.


Visų kategorijų keliuose mažiausias klotoidės parametras – A=R/3 (3.2). Žvyrkeliuose mažiausias klotoidės parametras, esant vp=60 km/h yra A=70 m. 

Esant dideliems spinduliams, galima parinkti mažesnį kaip R/3 parametrą, tačiau pradinės apskritiminės kreivės poslinkis turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m, o didžiausias klotoidės parametras gali būti A=R. Galioja klotoidės parametro ribos:

R/3≤A≤R   arba   L≤R.     (3.3)

Išimtiniais atvejais, kai negalima suprojektuoti klotoidės, galima taikyti biklotoidę, kurią sudaro dvi paprastos klotoidės be apskritiminės kreivės intarpo, su parametrais A1, A2 ir bendru spinduliu R jungimosi taške. 

Šiuo metu galiojančiame statybos techniniame reglamente STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ 2002 metų gruodžio 5 dienos leidime išdėstyti reikalavimai mažiausiems horizontaliųjų kreivių spinduliams nurodyti 3.2 lentelėje [12].

3.2 lentelė. Mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai pagal STR 2.06.03:2001[12]

	Kreivių spinduliai, m, kai projektiniai greičiai 

vp, km/h

	60
	80
	100
	120
	140

	120
	240
	425
	650
	1000


Tačiau mažiausių horizontaliųjų kreivių spindulių reikalavimai yra nenusistovėję. Žvyrkeliams, kurių projektinis greitis vp=60 km/h, horizontaliųjų kreivių mažiausi spinduliai kinta nuo 120 iki 150 m. Tai galima pastebėti tiek pirmajame lietuviškame automobilių kelių projektavimą reglamentuojančiame leidinyje – PNT–K 95 „Automobilių kelių projektavimo normos ir taisyklės“, tiek statybos techniniame reglamente STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“. Mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai nurodyti PNT–K 95 išdėstyti 3.3 lentelėje.

3.3 lentelė. Mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai pagal PNT–K 95 [13]

	Kreivių spinduliai, m, kai projektiniai greičiai vp, km/h

	60
	80
	100
	120
	140

	150
	300
	500
	800
	1000
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3.1 pav. Mažiausių horizontaliųjų kreivių spindulių palyginimas pagal PNT–K 95 ir 

STR 2.06.03:2001

Atsižvelgiant į 3.1 paveiksle pateiktą grafiką, galima teigti, kad STR 2.06.03:2001 mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai yra sumažinti iki 1,25 karto, lyginant su PNT–K 95.

Taip pat remiantis, straipsniu „Problems of road plan designing when implementing paving of gravel roads program in Lithuania“ ir jame atliktais tyrimais, kurių metu buvo lyginami mažiausi teoriniai spinduliai su nurodytais statybos techniniame reglamente bei įvertintas skersinės jėgos koeficientas (, galima teigti, kad STR 2.06.03:2001 nurodyti mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai neužtikrina saugaus, patogaus ir ekonomiško eismo projektiniu greičiu. Atliktuose tyrimuose teigiama, kad:

· STR 2.06.03:2001 nurodyti mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai beveik visiems projektiniams greičiams yra mažesni už teorinius, kai skersinės jėgos koeficientas (=0,10 arba (=0,15, t.y. netenkinami autotransporto priemonių eksploatacinių išlaidų pastovumo ir važiavimo patogumo vairuotojui bei keleiviams reikalavimai;

· kai skersinės jėgos koeficientas (=0,20, STR 2.06.03:2001 nurodyti mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai yra didesni už teorinius projektiniams greičiams vp>60 km/h, t.y. automobilio stabilumo šoniniam slydimui reikalavimai tenkinami ne visiems projektiniams greičiams.

Dėl šių priežasčių STR 2.06.03:2001 nurodytus mažiausius horizontaliųjų kreivių spindulius rekomenduotina padidinti [14].

Šiame darbe tyrinėjami žvyrkelių ruožai yra V kategorijos. STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ nurodyti mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai projektiniam greičiui vp=60 km/h, kaip manoma, yra per maži, be to, pirmasis Statybos techninio reglamento patikrinimas numatomas jau šiais metais. Numatydama galimybę, kad mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai gali būti padidinti, atlikdama tyrimą, kelio planą tiriamuosiuose ruožuose projektavau su atsarga – remdamasi PNT–K 95 reikalavimais mažiausiems horizontaliųjų kreivių spinduliams:

· R ≥150 m, kai vp=60 km/h;

· R≥120 m, kai vp=50 km/h (gyvenvietėse).

4.   ATLIKTŲ TYRIMŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS

4.1   Tyrimų apimtis ir ruožų atranka tyrimams

Šiame darbe tyrimams pasirinkti žvyrkelių ruožai, kurie yra įtraukti 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos sąrašuose (1 priedas 1.1 lentelė).

Šiuose sąrašuose yra 51 kelio ruožas, 18 iš jų yra po kapitalinio remonto arba jiems yra paruošti asfaltbetonio dangos įrengimo projektai, 11 ruožų kelio planas tenkina STR 2.06.03:2001 reikalavimus IV kelio kategorijai, o likusiems 22 žvyrkelių ruožams atlikau tyrimus.

Tyrimo metu pasinaudojau duomenimis, kuriuos 2001–2005 metais surinko VĮ „Telšių regiono keliai“ techninė–ekonominė tarnyba, atlikdama įmonės prižiūrimų kelių tinklo inventorizaciją. Inventorizacija buvo atliekama, naudojantis skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio ORT10 duomenimis. Programos AutoCAD Map terpėje buvo sudarytas vektorinis įmonės prižiūrimų kelių tinklo žemėlapis. Šiame žemėlapyje kelių ašys pavaizduotos AutoCAD linijiniais objektais (polyline), kurie susideda iš tam tikro skaičiaus nuosekliai sujungtų tiesių atkarpų ir apskritimų lankų. Objektų padėties nustatymo paklaidos yra ne didesnės kaip 0,5–1,5 m, t.y. atitinka skaitmeninio žemėlapio ORT10 tikslumą.

Duomenys apie esamus kelio plano elementus tyrimui pasirinktuose ruožuose paimti iš 

VĮ „Telšių regiono keliai“ techninė–ekonominė tarnybos vektorinio kelių žemėlapio yra apibendrinti 4.1 lentelėje.

Galima teigti, kad tiriamuose keliuose ruožuose horizontaliosios kreivės, kurių spinduliai mažesni už leistinus projektiniam greičiui vp=60 km/h, vidutiniškai sudaro 13,9 % visų horizontaliųjų kreivių arba 4,1 % viso ruožo ilgio.

4.1 lentelė. Suvestinis horizontaliųjų kreivių, kurių spinduliai netenkina STR 2.06.03:2001 reikalavimų, žiniaraštis

[image: image12.emf]Ruožas, km
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Nuo  Iki  Ilgis vnt. Dalis, % Ilgis, km Ilgis, %

2114 Užventis-Žaduvėnai-Luokė 13.40 16.02 2.62 5 21.7 0.21 8.0

2703 Pikeliai-Židikai 0.00 6.30 6.30 4 17.4 0.24 3.9

2710 Mažeikiai-Purpliai 3.50 13.24 9.74 9 25.0 0.47 4.8

2711 Reivyčiai-Leckava 1.90 7.90 6.00 2 15.4 0.08 1.3

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 0.00 8.90 8.90 6 18.8 0.23 2.6

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 10.43 15.00 4.57 4 13.8 0.24 5.3

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 15.00 18.72 3.72 4 19.0 0.24 6.5

3206 Plungė-Medingėnai 3.26 15.50 12.24 2 3.2 0.11 0.9

3206 Plungė-Medingėnai 15.50 19.07 3.57 2 6.9 0.08 2.2

3208 Rietavas-Mažieji Mostaičiai 1.80 4.36 2.56 1 11.1 0.05 1.8

3209 Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai 1.96 7.76 5.80 12 28.6 0.49 8.5

3215 Vieštovėnai-Mižuikiai 0.00 3.50 3.50 1 7.7 0.05 1.4

3217 Gintališkės-Medsėdžiai 5.50 9.10 3.60 5 18.5 0.26 7.3

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 2.47 5.95 3.48 2 11.1 0.12 3.6

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 6.89 10.55 3.66 1 5.3 0.07 1.8

4610 Žarėnai-Kuršiai 0.27 6.20 5.93 4 7.1 0.23 3.9

4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 3.88 7.03 3.15 0 0.0 0.00 0.0

4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 15.40 18.70 3.30 3 15.0 0.18 5.3

4614 Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai 16.75 20.08 3.33 3 18.8 0.13 3.9

4617 Varniai-Karklėnai-Vejos 0.00 6.81 6.81 11 28.2 0.74 10.8

4624 Viekšnaliai-Žaduvėnai 0.00 3.37 3.37 0 0.0 0.00 0.0

4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių 0.00 2.60 2.60 2 14.3 0.14 5.4

Iš viso: 108.74 83 4.36

Aritmetinis vidurkis: 13.9 4.1

Kelio Nr. Kelio pavadinimas


Pastabos:

· Dalis, % – mažų spindulių kreivių dalis nuo visų kreivių kelio ruože, %; 

· Ilgis, % – mažų spindulių kreivių ilgio santykis su visu ruožo ilgiu, %.

Pastebėjau, kad tyrimui pasirinktuose ruožuose yra ne tik per mažo spindulio horizontaliųjų kreivių, bet ir netaisyklingų horizontaliųjų kreivių:

· nesimetriškų arba tarpusavyje nesuderintų spindulių sudėtinių kreivių;

· daugiau kaip iš trijų lankų susidedančių sudėtinių ar atvirkštinių kreivių;

· tos pačios krypties kreivių, kai tiesaus intarpas tarp jų trumpesnis kaip 25 m.

Todėl nusprendžiau šiems žvyrkelių ruožams, suprojektuoti kelio planą pagal projektavimo normų reikalavimus, naudodamasi automatizuoto kelių projektavimo sistema Vestra CAD.

4.2    Kelio plano projektavimo metodika

Automatizuotose kelių projektavimo sistemose dažniausiai būna realizuoti šie kelio plano projektavimo metodai:

· viršūnių (PI) metodas;

· atraminių elementų metodas;

· taškų sekos aproksimacijos metodas.

Viršūnių (PI) metodas atitinka klasikinio (neautomatizuoto) kelio plano projektavimo metodiką.

Kelio plano projektavimo viršūnių (PI) metodu tvarka:

· sudaroma laužtinė linija (poligonas), kurios lūžio taškai atitinka trasos kampų viršūnes (trasos posūkio taškus);

· kiekvienai viršūnei nurodomas apskritiminės horizontaliosios kreivės spindulys ir pereinamųjų kreivių ilgiai arba parametrai (jei viršūnė atitinka trasos posūkį be horizontaliosios kreivės, nurodoma spindulio reikšmė R=0, jei projektuojama apskritiminė kreivė be pereinamųjų kreivių, nurodomi pastarųjų ilgiai L=0 arba parametrai A=0;

· kelio trasa koreguojama, keičiant viršūnių padėtį (grafiškai arba analitiškai, aprašant naujas viršūnių padėtis koordinatėmis), apskritiminių horizontaliųjų kreivių spindulius, pereinamųjų kreivių ilgius arba parametrus.

Viršūnių (PI) metodo privalumai:

· viršūnių (PI) metodas yra patogiausias, parenkant pradinį trasos variantą, ypač ruošiant kelių rekonstrukcijos techninius projektus, kai stengiamasi kuo mažiau nukrypti nuo esamos kelio ašies;

· metodas yra paprasčiausias, lengviausiai suprantamas ir išmokstamas nepatyrusiam vartotojui.

Viršūnių (PI) metodo trūkumai:

· sudėtinės arba atvirkštinės kreivės projektuojamos priartėjimų būdu;

· ne visose automatizuoto projektavimo sistemose realizuota galimybė aprašyti pereinamąsias kreives, kurių abiejuose galuose spinduliai nėra lygūs begalybei.

Tyrimo metu, projektuodama kelio planą, naudojau viršūnių (PI) metodą, todėl kitų metodų detaliau neaprašinėsiu. Šis metodas buvo patogesnis dėl šių priežasčių:

· tiesiuose ruožuose projektinę kelio ašį stengiausi parinkti taip, kad ji mažiausiai nukryptų nuo esamos ašies;

· visas netaisyklingas sudėtines horizontaliąsias kreives pakeičiau vieno spindulio kreivėmis;

· atvirkštines horizontaliąsias kreives be tiesaus intarpo tarp jų teko projektuoti palyginti retai.

4.3    Projektinių sprendimų analizė

Pasirinktiems žvyrkelių ruožams sudariau projektinius posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraščius (žr. 2 priedas 2.1–2.22 lentelės). Apibendrinti projektinių sprendimų rodikliai pateikti 4.2 lentelėje.

Ištyrinėtuose žvyrkelių ruožuose, horizontaliosios kreivės vidutiniškai sudaro 51,19 % viso ruožų ilgio, vidutinis trasos išvystymo koeficientas KT = 1,09.

Trasos išvystymo koeficientas, suvestiniame kelio plano ir tiesių žiniaraštyje, apskaičiuotas formule:
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(4.1)

čia
    L – kelio ruožo trasos ilgis;

 XTP, YTP – trasos pradžios koordinatės; 

XTG, YTG – trasos pabaigos koordinatės.

[image: image68.emf]nuo, km iki, km  ilgis, km

3203 V Rietavas-Tveriai-Varniai 8.30 11.50 3.20 0.280 1.01 66.32 1509.80 4.4

1.5

3424 V Liaudiškiai-Legečiai-Pašušvys-Grinkiškis 18.96 21.87 2.91 0.792 1.25 64.11 1604.97 4.0

2.0

4504 V Skaudvilė-Upyna-Balsiai 3.60 8.80 5.20 1.138 3.04 98.97 2919.96 3.4

3.1

4604 IV Telšiai-Tirkšliai 12.60 15.90 3.30 2.901 6.95 77.64 2141.11 3.6

3.9 2.2
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4.4    Galimo žemės paėmimo kelio juostai apimčių vertinimo metodika

Galimo žemės paėmimo kelio juostai apimtys nustatytos pagal projektinės kelio ašies poslinkius esamos žvyrkelio ašies atžvilgiu. Galima teigti, kad paimamos žemės plotai apytikriai atitiktų figūrų, apribotų projektine ir esama kelio ašimis, plotus.

Skaičiuojant šiuos plotus, taip pat atsižvelgta į skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio ORT10 tikslumą, kuris yra 0,5–1,5 m. Todėl vertindama galimo žemės paėmimo kelio juostai apimtis, priėmiau, kad papildomai paimti žemę kelio juostai reikėtų šiais atvejais:

· dL ‹ 1,50 m;

· A ‹ 100 m2;

čia
  dL – projektinės kelio ašies poslinkis esamos ašies atžvilgiu; 

A – figūros, apribotos esama ir projektine ašimi, plotas.

Žemės sklypų, kurių ribas tektų koreguoti dėl kelio ašies poslinkio, skaičių nustačiau, naudodamasi VĮ „Registrų centras“ duomenų baze. 

Šį sklypų skaičių nustačiau grafiškai susiedama sklypų ribų atvaizdus su figūromis (plotais), apribotomis projektine ir esama kelio ašimi (žr. 4.1 pav.). 

[image: image15.emf]
4.5    Galimo žemės paėmimo kelio juostai apimtys VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje

Tyrimo metu iš 22 ištirtų ruožų, dviejuose projektinė kelio ašis nukrypsta nuo esamos ašies nežymiai, todėl papildomai paimti žemės kelio juostai šiuose ruožuose nereikėtų. Likusiuose 20 ruožų bendras kelio plano koregavimo (kelio ašies poslinkių) ilgis sudarytų 8,16 km, bendras paimamos kelio juostai žemės plotas – 3,45 ha. Žemės paėmimo kelio juostai žiniaraštis pateiktas 4.3 lentelėje.

4.3 lentelė. Suvestinis žemės paėmimo kelio juostai žiniaraštis

[image: image16.emf]Nuo Pk Iki Pk Ilgis, km

2114 Užventis-Žaduvėnai-Luokė 134+00.0 159+38.4 2.54 0.820 0.329 7

2703 Pikeliai-Židikai 00+00.0 63+20.7 6.32 0.312 0.060 4

2710 Mažeikiai-Purpliai 35+00.0 131+12.6 9.61 1.271 1.302 13

2711 Reivyčiai-Leckava 19+00.0 78+95.2 6.00 0.110 0.032 1

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 00+00.0 88+82.8 8.88 0.542 0.282 5

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 102+69.7 149+88.1 4.72 0.503 0.117 4

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 149+88.1 186+99.9 3.71 0.097 0.018 1

3206 Plungė-Medingėnai 32+60.0 154+86.7 12.23 0.144 0.040 1

3206 Plungė-Medingėnai 154+86.8 190+57.0 3.57 0.090 0.018 1

3209 Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai 19+29.3 77+38.4 5.81 1.060 0.356 8

3215 Vieštovėnai-Mižuikiai 00+00.0 34+98.8 3.50 0.094 0.010 1

3217 Gintališkės-Medsėdžiai 55+00.0 90+93.8 3.59 0.220 0.043 3

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 24+70.0 59+01.8 3.43 0.239 0.181 1

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 69+52.6 105+48.9 3.60 0.098 0.016 2

4610 Žarėnai-Kuršiai 02+65.8 61+99.3 5.93 0.669 0.168 8

4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 154+00.0 186+95.4 3.30 0.207 0.058 2

4614 Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai 167+29.6 200+74.4 3.34 0.198 0.044 2

4617 Varniai-Karklėnai-Vejos 00+00.0 67+82.9 6.78 1.050 0.271 10

4624 Viekšnaliai-Žaduvėnai 00+00.0 33+93.7 3.39 0.325 0.078 4

4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių 00+00.0 25+95.7 2.60 0.109 0.024 1

Iš viso: 

102.85 8.158 3.448 79

Paimamas 

žemės plotas 

kelio juostai, 

ha

Kelio juostai 

paimamų 

žemės sklypų 

skaičius, vnt.

Kelio 

Nr.

Kelio pavadinimas

Ruožas

Ruožo 

paimamo 

kelio juostai 

ilgis, km


[image: image69.emf]Nuo Pk Iki Pk Ilgis, km

2114 Užventis-Žaduvėnai-Luokė 134+00.0 159+38.4 2.54 0.820 0.329 7 500 25.15 63.83 1278.54 4.99

2703 Pikeliai-Židikai 00+00.0 63+20.7 6.32 0.312 0.060 4 1000 9.33 58.97 3183.55 1.85

2710 Mažeikiai-Purpliai 35+00.0 131+12.6 9.61 1.271 1.302 13 1000 7.75 74.49 4841.58 1.54

2711 Reivyčiai-Leckava 19+00.0 78+95.2 6.00 0.110 0.032 1 1000 9.04 54.18 3019.60 1.79

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 00+00.0 88+82.8 8.88 0.542 0.282 5 1000 6.84 60.78 4474.00 1.36

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 102+69.7 149+88.1 4.72 0.503 0.117 4 1000 12.51 59.02 2376.52 2.48

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 149+88.1 186+99.9 3.71 0.097 0.018 1 1000 14.59 54.16 1869.52 2.90

3206 Plungė-Medingėnai 32+60.0 154+86.7 12.23 0.144 0.040 1 800 4.43 54.18 6158.22 0.88

3206 Plungė-Medingėnai 154+86.8 190+57.0 3.57 0.090 0.018 1 500 15.17 54.15 1798.20 3.01

3209 Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai 19+29.3 77+38.4 5.81 1.060 0.356 8 500 11.26 65.43 2925.89 2.24

3215 Vieštovėnai-Mižuikiai 00+00.0 34+98.8 3.50 0.094 0.010 1 500 15.48 54.15 1762.26 3.07

3217 Gintališkės-Medsėdžiai 55+00.0 90+93.8 3.59 0.220 0.043 3 500 15.96 57.34 1810.10 3.17

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 24+70.0 59+01.8 3.43 0.239 0.181 1 500 15.80 54.24 1728.48 3.14

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 69+52.6 105+48.9 3.60 0.098 0.016 2 500 15.50 55.74 1811.33 3.08

4610 Žarėnai-Kuršiai 02+65.8 61+99.3 5.93 0.669 0.168 8 500 11.01 65.34 2988.53 2.19

4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 154+00.0 186+95.4 3.30 0.207 0.058 2 1000 16.93 55.79 1659.77 3.36

4614 Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai 167+29.6 200+74.4 3.34 0.198 0.044 2 500 16.67 55.75 1684.65 3.31

4617 Varniai-Karklėnai-Vejos 00+00.0 67+82.9 6.78 1.050 0.271 10 500 10.11 68.56 3416.34 2.01

4624 Viekšnaliai-Žaduvėnai 00+00.0 33+93.7 3.39 0.325 0.078 4 500 17.37 58.94 1709.31 3.45

4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių 00+00.0 25+95.7 2.60 0.109 0.024 1 500 20.86 54.16 1307.36 4.14

Iš viso: 

102.85 8.158 3.448 79 271.75 1179.20 51803.75 2.70
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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4.6    Žemės paėmimo kelio juostai poreikio priklausomybės nuo kelio plano koregavimo apimties analizė
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4.5 pav. Kelio juostai paimamų žemės plotų priklausomybė nuo kelio plano koregavimo apimties

Analizuojant 4.3 lentelės duomenis, galima teigti, kad tiesinė priklausomybė tarp kelio plano koregavimo apimties ir kelio juostai paimamos žemės ploto gali būti aprašyta lygtimi:

A= k1 L+ k2;
(4.1)

čia
   A – žemės, paimamos kelio juostai plotas, m2; 

L – ruožo, kuriame projektinė kelio ašis pasislenka esamos ašies atžvilgiu ilgis,   m; 

k1, k2 – tiesinės lygties koeficientai.
Tyrimo metu gautų koeficientų reikšmės:

k1 = 6,2438;

k2 = 841,91.

Kaip matome iš 4.5 paveikslo viename iš ištirtų ruožų (kelio Nr.2710 Mažeikiai–Purpliai ruožas nuo 3,50 iki 13,11 km) būtų paimami žymiai didesni žemės plotai negu likusiuose. Šis kelias išsiskiria iš kitų tyrimams pasirinktų kelių tuo, kad jo trasos kryptis kinta dideliais kampais (iki 90o ir didesniais), todėl ruošiant šio kelio rekonstrukcijos techninį projektą, gali būti priimti sprendimai tokiose vietose projektuoti sankryžas. Dėl šios priežasties nusprendžiau, kad nustatant kelio juostai paimamų žemės plotų priklausomybę nuo kelio plano koregavimo apimties, tikslinga kelią Nr.2710 atmesti.


Tyrimo metu gautų koeficientų reikšmės: 

  k1 = 3,2579;

k2 = 38,91.
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4.6 pav. Kelio juostai paimamų žemės plotų priklausomybė nuo kelio plano koregavimo apimties be kelio Nr. 2710

.

5.   EKONOMINĖ DALIS

5.1    Specialiojo planavimo dokumentų parengimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų kainos

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams išlaidas sudaro:

· specialaus plano parengimo išlaidos;

· VĮ „Registrų centras“ išlaidos – nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų, planų sudarymo, nekilnojamojo turto teisių registravimo ir t.t.;

· žemės sklypų išpirkimo išlaidos.

Didžiąją išlaidų dalį sudaro specialaus plano parengimo išlaidos, dokumentacijos tvarkymo, geodezinių matavimų, kadastrinių planų sudarymo ir kitos išlaidos, pačios kompensacijos žemės savininkams už paimamą žemę sudaro nežymią išlaidų dalį.

VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto įteisinimo išlaidas sudaro:

· išlaidos nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams;

· išlaidos nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimui. 

Atlyginimas imamas už nekilnojamojo daikto kadastro darbų paslaugas ir už nekilnojamojo daikto įregistravimo paslaugas. 

Atlyginimą už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų rinkimo, apdorojimo ir patikslinimo darbus sudaro:

· preliminarus atlyginimas už statinių kadastro darbus nustatytu laiku (0% skuba); 

· atlyginimas už nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės perskaičiavimą; 

· statinių kadastro darbai .

· atlyginimas už žemės sklypų, statinių įregistravimą.

Atlyginimo dydis už kadastro darbų atlikimą priklauso nuo objekto dydžio (statinio ploto, konfigūracijos, tūrio, darbų, būtinų kadastro matavimams atlikti, kiekio ir t.t.). Taip pat atlyginimo dydis priklauso nuo atlikimo termino, t.y. ar statinių kadastro darbai atliekami nustatytu laiku ar greičiau. Už darbų atlikimą per trumpesnį laiką, t.y. skubos tvarka, yra nustatytas 50 ir 100 procentų priedas. Atlyginimas už nekilnojamojo daikto kadastro darbus apskaičiuojamas sutartiniais pagrindais [9].


VĮ „Registrų centro“ dokumentacijos rengimo išlaidos pateiktos 4 priede (4.1-4.5 lentelėse).

5.2    Žvyrkelių asfaltavimo programos patirtis vykdant žemės paėmimą kelio juostai rekonstruojamose žvyrkeliuose

Darbe tyrimams pasirinkti 5 rajoninės reikšmės žvyrkelių ruožai, kuriuose buvo vykdomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams (kelio juostai) procedūros. Visi šie keliai yra V kategorijos, išskyrus, kelią Nr.4604 Telšiai–Tirkšliai, kuris yra IV kategorijos. Išnagrinėtas gana mažas objektų skaičius dėl tos priežasties, kad žvyrkelių asfaltavimo programos įgyvendinimo metu gana retai vykdomas žemės paėmimas visuomenės poreikiams (kelio juostai), nes įsigali nuostata vengti kelio plano koregavimo.

5.1 lentelėje nurodytas bendrąsias išlaidas dėl žemės paėmimo kelio juostai sudaro:

· išlaidos specialiojo plano parengimui;

· išlaidos VĮ „Registrų centras“ dokumentacijos tvarkymui ir kadastrinių matavimų atlikimui;

· kompensacijos savininkams už paimamą žemę;

· kompensacijos savininkams už laikiną žemės nuomą (iki 3 metų).


 
Analizuojant 5.1 lentelės duomenis, galima teigti, kad iki šiol kompensacijos už paimamą žemę rekonstruojant V kategorijos žvyrkelius, sudarė – 2,2 % bendrų išlaidų dėl žemės paėmimo, o bendros išlaidos dėl žemės paėmimo nuo skaičiuojamosios asfaltbetonio dangos įrengimo kainos – vidutiniškai apie 3,9 % . 

5.2 lentelė. Bendrų išlaidų dėl žemės paėmimo kelio juostai žiniaraštis 
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2114 Užventis-Žaduvėnai-Luokė 134+00.0 159+38.4 2.54 0.329 7 25.15

2703 Pikeliai-Židikai 00+00.0 63+20.7 6.32 0.060 4 9.33

2710 Mažeikiai-Purpliai 35+00.0 131+12.6 9.61 1.302 13 7.75

2711 Reivyčiai-Leckava 19+00.0 78+95.2 6.00 0.032 1 9.04

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 00+00.0 88+82.8 8.88 0.282 5 6.84

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 102+69.7 149+88.1 4.72 0.117 4 12.51

2712 Seda-Rubikiai-Pievėnai 149+88.1 186+99.9 3.71 0.018 1 14.59

3206 Plungė-Medingėnai 32+60.0 154+86.7 12.23 0.040 1 4.43

3206 Plungė-Medingėnai 154+86.8 190+57.0 3.57 0.018 1 15.17

3209 Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai 19+29.3 77+38.4 5.81 0.356 8 11.26

3215 Vieštovėnai-Mižuikiai 00+00.0 34+98.8 3.50 0.010 1 15.48

3217 Gintališkės-Medsėdžiai 55+00.0 90+93.8 3.59 0.043 3 15.96

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 24+70.0 59+01.8 3.43 0.181 1 15.80

4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 69+52.6 105+48.9 3.60 0.016 2 15.50

4610 Žarėnai-Kuršiai 02+65.8 61+99.3 5.93 0.168 8 11.01

4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 154+00.0 186+95.4 3.30 0.058 2 16.93

4614 Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai 167+29.6 200+74.4 3.34 0.044 2 16.67

4617 Varniai-Karklėnai-Vejos 00+00.0 67+82.9 6.78 0.271 10 10.11

4624 Viekšnaliai-Žaduvėnai 00+00.0 33+93.7 3.39 0.078 4 17.37

4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių 00+00.0 25+95.7 2.60 0.024 1 20.86

Iš viso: 

102.85 3.448 79 271.75
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Analizuojant 5.2 lentelės duomenis, galima teigti, kad yra tiesinė priklausomybė tarp bendrų išlaidų žemės paėmimui kelio juostai ir sklypų, kurių ribas reikia koreguoti dėl žemės paėmimo kelio juostai, skaičiaus, kuri gali būti aprašyta formule:
 B = k3 C+ k4;
(5.1)

čia
   B – bendros išlaidos žemės paėmimui kelio juostai, tūkst.Lt.; 

C – sklypų, kurių ribas reikia koreguoti dėl žemės paėmimo kelio juostai, skaičius, vnt.; 

k3,k4 – tiesinės lygties koeficientai. 

Atlikto tyrimo metu gautos tokios koeficientų reikšmės:

k3 = 1,587;

k4 = 52,558.

            Bendrų išlaidų dėl žemės paėmimo kelio juostai  priklausomybės nuo sklypų, kurių ribas reikia koreguoti dėl žemės paėmimo kelio juostai skaičiaus grafikas pavaizduotas 5.1 paveiksle.
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5.1 pav. Bendrų išlaidų dėl žemės paėmimo kelio juostai priklausomybė nuo sklypų, kurių ribas reikia koreguoti dėl žemės paėmimo kelio juostai skaičiaus
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5.2 pav. Bendrų išlaidų dėl žemės paėmimo kelio juostai priklausomybė nuo paimamų kelio juostai žemės plotų

Analizuojant 5.2 lentelės duomenis taip pat galima teigti, kad nepastebėta aiškios priklausomybės tarp bendrų išlaidų žemės paėmimui ir paimamų kelio juostai žemės plotų (žr. 5.2 pav.).

Prognozuojamas išlaidas dėl žemės paėmimo kelio juostai lyginau su asfaltbetonio dangos įrengimo skaičiuojamąja kaina, nes gauti informaciją iš konkursus laimėjusių įmonių buvo sudėtinga. Išlaidos kitiems darbams (pažeistų drenažo sistemų atstatymui, elektros perdavimo rekonstrukcijai, kabelinių telekomunikacijų rekonstrukcijai) nėra tiesiogiai susijusios su kelio koregavimu, dėl šių priežasčių:

· išlaidos pažeistų drenažo sistemų atstatymui yra praktiškai neišvengiamos, jei rekonstruojamas kelias eina melioruota vietove;

·  išlaidos elektros perdavimo linijų rekonstrukcijai pasitaiko tais atvejais, kai šių linijų stulpai, jų paramos ir atotampos, pastatyti kelio juostoje arba nepakankamas laidų aukštis virš esamos arba projektinės važiuojamosios dalies;

· išlaidos kabelinių telekomunikacijų linijų pasitaiko tais atvejais, kai jos nutiestos kelio juostoje.

Asfaltbetonio dangos įrengimo kaina sudaro didžiausią dalį bendros rekonstrukcijos kainos (žr. 5 priedas 5.1 lentelė).

Vidutinei vieno kilometro asfaltbetonio dangos skaičiuojamajai kainai nustatyti, nagrinėjau per paskutinius 3 metus VĮ „Telšių regiono keliai“ rekonstruotų V kategorijos žvyrkelių skaičiuojamąsias asfaltbetonio dangos įrengimo kainas (žr. 5.3 lentelėje, smulkiau 5 priedas).

5.3 lentelė. Skaičiuojamoji asfaltbetonio dangos įrengimo kaina V kategorijos žvyrkeliuose VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje
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207 Seda-Židikai 15.16 18.38 3.22 1583.045
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2709 Tirkšliai-Žemalė 0.00 3.50 3.50 1588.87

2714 Dagiai-Žadeikiai 0.00 0.50 0.50 369.895

3216 Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkės 7.48 9.48 2.50 1555.39
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Vidutinė vieno kilometro asfaltbetonio dangos įrengimo skaičiuojamoji kaina V kategorijos žvyrkeliams VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje yra 503,67 tūkst.Lt. Šia reikšme pasinaudojau, prognozuodama skaičiuojamąją asfaltbetonio dangos įrengimo kainą įgyvendinant žvyrkelių asfaltavimo programą.

5.3   Išlaidų atsirandančių dėl žemės paėmimo kelio juostai prognozė rekonstruojant žvyrkelius VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje

Bandydama sudaryti, prognozę galimų išlaidų atsirandančių dėl žemės paėmimo kelio juostai VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimiems žvyrkeliams, naudojau formulę:

B = (1,587C + 52,558) + S∙A;
(5.2)

čia
C – sklypų, kurių ribas reikia koreguoti dėl žemės paėmimo kelio juostai skaičius, vnt.; 

S – kaina 1 ha/Lt VĮ „Telšių regiono keliai“ veiklos zonoje esantiems žvyrkeliams, nustatyta iš VĮ „Registrų centro“ žemės ūkio verčių žemėlapio; 

A – paimamas žemės plotas kelio juostai, m2. 

Analizuojant 5.4 lentelės duomenis, galima teigti, kad vidutiniškai vieno kilometro žvyrkelio ruožo bendros žemės paėmimo kelio juostai išlaidos būtų 58,96 tūkst.Lt. Suvestinis prognozuojamų išlaidų dėl žemės paėmimo kelio juostai žiniaraštis pateiktas 5.4 lentelėje, o šių išlaidų pasiskirstymas numatomiems rekonstruoti žvyrkeliams pavaizduotas 5.3 paveiksle.

Tiriant 5.4 lentelės duomenis, galima teigti, kad išlaidos dėl žemės paėmimo kelio juostai vidutiniškai sudarytų apie 2,7 % nuo skaičiuojamosios asfaltbetonio dangos įrengimo kainos. Taip pat matome, kad šis procentas tuo mažesnis, kuo didesnis rekonstruojamas ruožo ilgis.



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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5.4 pav. Išlaidų žemės paėmimui kelio juostai 1 km ruože priklausomybė nuo rekonstruojamo ruožo ilgio
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5.5 pav. Išlaidų  žemės paėmimui kelio juostai lyginant su skaičiuojamąja asfaltbetonio dangos įrengimo kaina priklausomybė nuo rekonstruojamo kelio ruožo ilgio

Analizuojant 5.4 lentelės duomenis, galima teigti, kad išlaidos dėl žemės paėmimo kelio juostai, tenkančios 1 km rekonstruojamo kelio ruožo yra susijusios su rekonstruojamo ruožo ilgiu priklausomybe, kuri gali būti aprašyta rodikline funkcija:

E = k5 xk6;
(5.3)

čia
   E – išlaidos dėl žemės paėmimo kelio juostai tenkančios 1 km, tūkst.Lt; 

x – rekonstruojamo kelio ruožo ilgis, km; 

k5, k6 – rodiklinės funkcijos koeficientai.

Atlikto tyrimo metu gautos šios koeficientų reikšmės:

k5=51.042;

k6= 0.9089.

Tiriant 5.4 lentelės duomenis, galima teigti, kad išlaidos dėl žemės paėmimo kelio juostai yra susijusios su skaičiuojamąja asfaltbetonio dangos įrengimo kaina priklausomybe, kuri gali būti aprašyta rodikline funkcija:

H = k7 xk8;
(5.4)
čia
 H – žemės paėmimo kelio juostai išlaidų santykis su skaičiuojamąja asfaltbetonio dangos įrengimo kaina, %, 

x – rekonstruojamo kelio ruožo ilgis, km; 

k7, k8 – rodiklinės funkcijos koeficientai.

Atlikto tyrimo metu gautos šios koeficientų reikšmės:

k7=10,125;

k8=0,9082.

Apibendrinant galima teigti, kad paimant žemę kelio juostai, reikėtų gana nedidelių papildomų išlaidų, ypač jei žvyrkeliai būtų rekonstruojami ilgesniais ruožais. Todėl įsigalinti nuostata vengti kelio plano koregavimo, motyvuojant didelėmis papildomomis išlaidomis dėl žemės paėmimo kelio juostai, nėra pakankamai pagrįsta.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Žvyrkelių asfaltavimo programos įgyvendinimo patirtis rodo, kad įsigali nuostata vengti kelio plano koregavimo pagal galiojančių projektavimo normų reikalavimus, motyvuojant tuo, kad atsiranda didelės papildomos išlaidos dėl žemės paėmimo kelio juostai. Atlikto tyrimo metu gauti rezultatai leidžia teigti, kad ši nuostata nėra pakankamai pagrįsta.

2. Žemės plotai, paimami kelio juostai dėl kelio plano koregavimo yra tiesiogiai proporcingi kelio plano koregavimo apimtims (ruožų, kuriuose projektinė linija pasislenka esamos ašies atžvilgiu, ilgiui).
3. Kompensacijos savininkams (fiziniams ar juridiniams asmenims) už paimamą iš jų žemę sudaro labai nežymią bendrų žemės paėmimo kelio juostai procedūros išlaidų dalį. Tyrimo metu gauta, kad šios išlaidos rekonstruojamuose iki šiol ruožuose sudarė tik apie 2,2 %. Ateityje situacija gali pasikeisti, jei žemės kainos didės.

4. Bendros išlaidos atliekant žemės paėmimo kelio juostai procedūrą yra tiesiogiai proporcingos sklypų, kurių ribas reikia koreguoti dėl kelio ašies (kelio juostos) poslinkio, skaičiui.

5. Bendros išlaidos, atliekant žemės paėmimo kelio juostai procedūrą, sudaro nedidelį dalį nuo skaičiuojamosios asfaltbetonio dangos įrengimo kainos (neįvertinant išlaidų pažeistų drenažo sistemų atstatymui, išlaidos elektros perdavimo linijų, kabelinių telekomunikacijų linijų rekonstrukcijai ir kitiems darbams). Šios išlaidos rekonstruojant V kategorijos žvyrkelius iki šiol sudarė apie 2,7 % nuo skaičiuojamosios asfaltbetonio dangos įrengimo darbų kainos.

6. Išlaidos dėl žemės paėmimo kelio juostai yra priklausomos nuo rekonstruojamo ruožo ilgio.

Išlaidos dėl žemės paėmimo kelio juostai lyginant su skaičiuojamąja asfaltbetonio dangos įrengimo kaina yra priklausomos nuo rekonstruojamo ruožo ilgio.
Išlaidos žemės paėmimui kelio juostai sudaro tuo didesnį procentą nuo asfaltbetonio dangos įrengimo kainos, kuo trumpesnis yra rekonstruojamas ruožas.

7. Remdamasi anksčiau pateiktomis išvadomis rekomenduoju žvyrkelių asfaltavimo programos objektuose projektuoti kelio planą pagal projektavimo normų reikalavimus ir esant reikalui, atlikti žemės paėmimo kelio juostai procedūrą. Papildomas išlaidas kompensuos: autotransporto priemonių eksploatacinių išlaidų santaupos, kelionės laiko santaupos, žvyrkelio priežiūros santaupos, santaupos dėl sumažėjusio aplinkos užterštumo dulkėmis ir kitais teršalais.

8. Taip pat rekomenduoju peržiūrėti žvyrkelių asfaltavimo programos sąrašus. Jei yra žvyrkelių, kuriuos numatyta rekonstruoti etapais tikslinga šių etapų skaičių kiek įmanoma sumažinti, t.y. rekonstruoti žvyrkelius kuo ilgesniais ruožais.
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PRIEDAI

1  Priedas

1.1 lentelė. VĮ „Telšių regiono keliai“ prižiūrimų žvyrkelių įtrauktų į 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą, sąrašas
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Ruožas, km Asfaltbetonio dangos įrengimas, km

nuo iki ilgis 2002-2005 2006-2010 2011-2015 po 2015

Krašto keliai

1 194 Užventis-Tryškiai-Viekšniai 10.40 14.60 4.20 4.20

2 194 Užventis-Tryškiai-Viekšniai 34.40 36.50 2.10 2.10

3 207 Seda-Židikai 14.90 18.50 3.60 3.60

4 207 Seda-Židikai 11.70 13.90 2.20 2.20

Rajoniniai keliai

5 2302 Salantai-Plateliai-Alsėdžiai 7.40 7.90 0.50 0.50

6 2702 Mažeikiai-Laižuva 16.80 20.10 3.30 3.30

7 2704 Seda-Barstyčiai-Salantai 4.40 6.00 1.60 1.60

8 3203 Rietavas-Tverai-Varniai 8.30 11.50 3.20 3.20

9 3204 Daugėdai-Užpeliai 3.40 8.40 5.00 5.00

10 3206 Plungė-Medingėnai 14.50 18.10 3.60 3.60

11 3213 Kuliai-Žiemuliai-Gaudučiai 2.10 4.10 2.00 2.00

12 4604 Telšiai-Tirkšliai  12.60 15.90 3.30 3.30

13 4604 Telšiai-Tirkšliai  17.70 22.87 5.17 5.17

14 4608 Nevarėnai-Juozapavas 1.10 5.30 4.20 4.20

15 2703 Pikeliai-Židikai 0.00 6.40 6.40 6.40

16 2707 Žiogaičiai-Purvėnai 0.00 4.80 4.80 4.80

17 2714 Dagiai-Žadeikiai 0.00 4.00 4.00 4.00

18 2717 Paežerė-Plinkšës 0.00 2.20 2.20 2.20

19 2724 Privžiavimas prie Purvėnų 0.30 1.00 0.70 0.70

20 3206 Plungė-Medingėnai 3.00 14.50 11.50 11.50

21 3210 Žemaičių Kalvarija-Gegrėnai-Medsėdžiai 0.00 1.00 1.00 1.00

22 3211 Mardosai-Čiuželiai 0.00 3.00 3.00 3.00

23 4606 Telšiai-Lieplaukė-Plungė 21.20 23.20 2.00 2.00

24 4610 Žarėnai-Kuršiai 7.20 15.50 8.30 8.30

25 4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 3.90 7.00 3.10 3.10

26 4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių 0.00 2.50 2.50 2.50

27 2701 Seda-Ylakiai 0.00 8.00 8.00 8.00

28 2709 Tirkšliai-Žemalė 0.00 3.50 3.50 3.50

29 2711 Reivyčiai-Leckava 2.00 7.80 5.80 5.80

30 3208 Rietavas-Mažieji Mostaičiai 1.80 4.10 2.30 2.30

31 3209 Rietavas-Žadvainiai-Judrėnai 2.00 8.10 6.10 6.10

32 3215 Vieštovėnai-Mižuikiai 0.00 3.70 3.70 3.70

33 4607 Varniai-Kaltinėnai 0.20 6.60 6.40 6.40

34 4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 2.60 5.90 3.30 3.30

35 4609 Janapolė-Pavandenė-Žiogė 7.00 10.40 3.40 3.40

36 4610 Žarėnai-Kuršai 0.40 5.90 5.50 5.50

37 4614 Žarėnai-Lieplaukë-Alsėdžiai 16.80 20.10 3.30 3.30

38 4611 Luokė-Janapolė 0.00 11.30 11.30 3.00 8.30

39 2114 Užventis-Žaduvėnai-Luokė 14.50 16.20 1.70 1.70

40 2703 Pikeliai-Židikai 7.10 13.10 6.00 6.00

41 2710 Mažeikiai-Purpliai 3.60 13.20 9.60 9.60

42 2712 Seda-Rubikai-Pievėnai 0.00 8.80 8.80 8.80

43 2712 Seda-Rubikai-Pievėnai 10.50 15.00 4.50 4.50

44 2712 Seda-Rubikai-Pievėnai 15.00 19.10 4.10 4.10

45 2716 Tirkšliai-Užlieknė-Viekšniai 1.00 6.00 5.00 5.00

46 3216 Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkė 0.00 5.60 5.60 5.60

47 3216 Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkė 7.20 12.20 5.00 5.00

48 3217 Gintališkė-Medsėdžiai 5.70 8.90 3.20 3.20

49 4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 15.60 18.60 3.00 3.00

50 4617 Varniai-Karklėnai-Vejos 0.00 6.00 6.00 6.00

51 4624 Viekšnaliai-Žaduvėnai 0.00 4.70 4.70 4.70

Paaiškinimai:

 - ruožai po kapitalinio remonto arba ruožai, kuriems yra paruošti asfaltbetonio dangos įrengimo techniniai projektai;

 - ruožai, kuriuose kelio planas tenkina STR 2.06.03:2001 reikalavimus IV kelio kategorijai;

 - ruožai, kuriuose atlikti kelio plano tyrinėjimai, naudojantis skaitmeniniu ortofotografiniu žemėlapiu ORT10.

Eil.

Nr.

Kelio

Nr.

Kelio pavadinimas


2  Priedas 

2.1 lentelė. Kelio, Nr. 2114 Užventis–Žaduvėnai–Luokė, ruožo nuo 13.40 iki 15.94 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image32.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 134+00.0 6192979.5 408330.2

163.2 334 9.4 71.4

1 135+63.2 6193126.3 408259.1 51 00 150 91.8 173.5 10.0 16.7 40.0 134+71.4 136+44.9

147.0 25 9.7 0.4

2 137+00.2 6193259.4 408321.6 -23 23 180 54.8 108.5 1.1 4.1 35.0 136+45.4 137+53.8

196.2 1 46.4 64.0

3 138+95.2 6193455.5 408327.6 29 16 200 77.3 152.2 2.5 7.2 50.0 138+17.9 139+70.0

305.8 31 2.3 60.3

4 141+98.5 6193717.5 408485.3 -45 11 350 168.2 321.0 15.4 29.4 45.0 140+30.3 143+51.3

212.4 345 51.2 0.0

5 143+95.5 6193923.5 408433.4 -18 17 150 44.2 87.9 0.5 2.4 40.0 143+51.3 144+39.2

156.3 327 33.9 75.3

6 145+51.2 6194055.4 408349.6 -1 24 3000 36.8 73.5 0.0 0.2 0.0 145+14.5 145+88.0

203.7 326 9.6 34.8

7 147+54.9 6194224.6 408236.2 36 58 290 132.2 257.1 7.2 16.5 70.0 146+22.8 148+79.9

212.2 3 7.5 15.0

8 149+59.9 6194436.5 408247.7 21 33 250 65.1 129.0 1.2 4.7 35.0 148+94.8 150+23.8

130.4 24 40.1 0.0

9 150+89.2 6194555.0 408302.2 -35 16 150 65.3 127.3 3.2 7.8 35.0 150+23.9 151+51.2

229.5 349 23.8 106.7

10 153+15.5 6194780.6 408259.9 -29 51 150 57.6 113.1 2.0 5.6 35.0 152+57.9 153+71.1

132.6 319 32.9 0.0

11 154+46.1 6194881.5 408173.9 35 22 180 75.0 146.1 3.8 9.2 35.0 153+71.1 155+17.2

152.0 354 55.2 39.5

12 155+94.3 6195033.0 408160.4 -1 26 3000 37.6 75.1 0.0 0.2 0.0 155+56.7 156+31.8

112.2 353 29.1 38.4

13 157+06.5 6195144.5 408147.7 -1 23 3000 36.2 72.4 0.0 0.2 0.0 156+70.3 157+42.7

158.4 352 6.1 73.0

14 158+64.9 6195301.4 408125.9 5 38 500 49.2 98.3 0.1 0.8 49.1 158+15.7 159+14.1

73.6 357 44.2 24.4

TG 159+38.4 6195374.9 408123.0

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.2 lentelė. Kelio, Nr. 2703 Pikeliai–Židikai, ruožo nuo 0.0 iki 6.32 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image33.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 0+00.0 6255117.0 383186.1

57.4 220 55 0.0

1 0+57.4 6255073.6 383148.5 51 09 120 57.4 107.1 7.7 13.0 0.0 0+00.0 1+07.1

443.7 272 04 296.6

2 4+93.4 6255089.6 382705.0 -23 23 300 89.7 177.5 1.9 6.8 55.0 4+03.8 5+81.2

139.0 248 41 0.0

3 6+30.6 6255039.1 382575.5 13 25 250 49.4 98.5 0.3 2.0 40.0 5+81.2 6+79.7

237.9 262 06 188.5

4 8+68.1 6255006.3 382339.9 -1 13 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8+68.1 8+68.1

161.3 260 53 79.6

5 10+29.5 6254980.8 382180.6 -41 17 150 81.7 158.1 5.4 11.0 50.0 9+47.7 11+05.8

159.4 219 36 15.1

6 11+83.5 6254857.9 382079.0 -23 59 200 62.6 123.7 1.4 4.8 40.0 11+20.9 12+44.7

326.0 195 37 152.4

7 15+08.1 6254543.9 381991.2 33 44 250 111.0 217.2 4.9 12.1 70.0 13+97.1 16+14.3

209.2 229 21 35.8

8 17+12.5 6254407.6 381832.5 20 51 230 62.4 123.7 1.0 4.2 40.0 16+50.1 17+73.8

154.5 250 12 1.0

9 18+66.0 6254355.3 381687.1 17 23 400 91.2 181.3 1.0 5.0 60.0 17+74.8 19+56.1

269.6 267 34 95.3

10 21+34.5 6254343.8 381417.8 15 06 420 83.2 165.6 0.7 4.0 55.0 20+51.4 22+17.0

286.3 282 40 54.8

11 24+20.2 6254406.6 381138.4 25 17 460 148.3 293.0 3.7 12.2 90.0 22+71.8 25+64.8

663.0 307 57 102.8

12 30+79.5 6254814.4 380615.6 -85 39 395 411.9 680.5 143.3 144.7 90.0 26+67.6 33+48.1

546.3 222 18 52.8

13 34+82.5 6254410.3 380248.0 4 40 2000 81.5 163.0 0.1 1.7 0.0 34+01.0 35+63.9

345.9 226 58 220.7

14 38+28.3 6254174.2 379995.1 1 40 3000 43.7 87.5 0.0 0.3 0.0 37+84.6 38+72.0

197.3 228 38 61.4

15 40+25.6 6254043.9 379847.1 -10 52 600 92.1 183.8 0.4 3.0 70.0 39+33.5 41+17.3

163.6 217 46 1.6

16 41+88.8 6253914.5 379746.8 -17 56 300 69.9 138.9 0.9 4.0 45.0 41+18.9 42+57.9

244.6 199 50 0.1

17 44+32.6 6253684.4 379663.9 7 44 1400 174.6 348.9 0.4 4.0 160.0 42+57.9 46+06.9

245.6 207 34 70.9

18 46+77.8 6253466.7 379550.2 -1 20 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46+77.8 46+77.8

136.0 206 13 136.0

19 48+13.8 6253344.7 379490.2 1 11 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48+13.8 48+13.8

109.4 207 24 109.4

20 49+23.1 6253247.6 379439.8 -1 12 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49+23.1 49+23.1

130.7 206 12 69.5

21 50+53.8 6253130.3 379382.1 30 40 150 61.2 120.3 2.2 6.0 40.0 49+92.6 51+12.9

621.6 236 52 520.7

22 56+73.3 6252790.6 378861.5 2 16 2000 39.7 79.3 0.0 0.4 0.0 56+33.6 57+13.0

477.7 239 09 383.7

23 61+51.0 6252545.6 378451.5 -27 30 150 54.3 107.0 1.6 4.8 35.0 60+96.7 62+03.7

171.3 211 38 117.0

TG 63+20.7 6252399.8 378361.6

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.3 lentelė. Kelio, Nr. 2710 Mažeikiai–Purpliai, ruožo nuo 3.50 iki 13.11 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image34.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 35+00.0 6246412.1 400571.6

136.0 46 27.9 88.5

1 36+36.0 6246505.8 400670.2 -10 29 300 47.5 94.9 0.2 1.5 40.0 35+88.5 36+83.4

146.8 35 59.0 29.6

2 37+82.6 6246624.6 400756.5 -26 31 200 69.7 137.6 1.9 5.9 45.0 37+12.9 38+50.5

813.6 9 28.0 670.7

3 45+94.4 6247427.1 400890.3 37 14 150 73.2 142.5 3.9 8.9 45.0 45+21.2 46+63.6

145.2 46 42.3 1.2

4 47+35.7 6247526.7 400996.0 -37 22 150 70.9 137.8 3.9 8.8 40.0 46+64.8 48+02.6

362.3 9 20.6 99.9

5 50+94.1 6247884.2 401054.8 87 53 150 191.6 320.1 63.1 61.4 90.0 49+02.5 52+22.6

305.6 97 13.9 73.8

6 53+36.6 6247845.7 401358.0 2 18 2000 40.2 80.4 0.0 0.4 0.0 52+96.3 53+76.8

1214.3 99 32.1 975.4

7 65+50.8 6247644.6 402555.5 -90 34 150 198.6 327.1 70.2 66.4 90.0 63+52.2 66+79.3

238.1 8 57.8 39.4

8 67+18.7 6247879.7 402592.5 0 29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67+18.7 67+18.7

413.8 9 26.7 413.8

9 71+32.5 6248287.9 402660.4 1 10 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71+32.5 71+32.5

375.0 10 37.1 292.0

10 75+07.5 6248656.5 402729.5 42 08 150 83.0 160.3 5.7 11.5 50.0 74+24.4 75+84.8

286.8 52 45.5 92.5

11 77+88.6 6248830.0 402957.9 -28 29 300 111.3 219.1 3.5 10.2 70.0 76+77.3 78+96.4

258.2 24 16.6 32.0

12 80+43.3 6249065.4 403064.1 11 01 750 114.9 229.3 0.5 3.9 85.0 79+28.4 81+57.7

244.8 35 18.0 1.2

13 82+87.6 6249265.2 403205.5 63 34 150 128.7 236.4 21.0 28.1 70.0 81+58.9 83+95.3

300.5 98 51.8 171.8

14 85+67.1 6249218.9 403502.4 0 31 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85+67.1 85+67.1

482.9 99 22.6 482.9

15 90+50.0 6249140.3 403978.8 1 04 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90+50.0 90+50.0

260.9 100 26.8 260.9

16 93+10.8 6249093.0 404235.4 -87 38 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93+10.8 93+10.8

161.1 12 49.0 161.1

17 94+72.0 6249250.1 404271.1 1 19 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94+72.0 94+72.0

117.4 14 8.3 59.0

18 95+89.4 6249363.9 404299.8 -3 21 2000 58.4 116.8 0.0 0.9 0.0 95+30.9 96+47.8

245.0 10 47.5 72.3

19 98+34.4 6249604.6 404345.7 -3 44 3500 114.3 228.5 0.1 1.9 0.0 97+20.1 99+48.6

388.0 7 3.0 191.1

20 102+22.3 6249989.7 404393.3 41 52 150 82.6 159.6 5.6 11.3 50.0 101+39.7 102+99.3

243.9 48 55.0 34.8

21 104+60.6 6250150.0 404577.2 -40 38 260 126.5 244.4 8.5 17.9 60.0 103+34.1 105+78.5

754.3 8 16.7 627.8

22 112+06.3 6250896.4 404685.8 -0 50 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112+06.3 112+06.3

187.9 7 26.6 154.6

23 113+94.2 6251082.7 404710.1 1 55 2000 33.3 66.6 0.0 0.3 0.0 113+60.9 114+27.5

243.2 9 21.1 158.4

24 116+37.4 6251322.7 404749.6 19 48 180 51.5 102.2 0.7 3.1 40.0 115+86.0 116+88.2

138.8 29 8.8 44.0

25 117+75.5 6251444.0 404817.2 -13 18 200 43.4 86.4 0.3 1.7 40.0 117+32.2 118+18.6

275.3 15 50.8 179.3

26 120+50.6 6251708.8 404892.4 8 38 400 52.7 105.3 0.1 1.3 45.0 119+97.9 121+03.2

106.6 24 28.9 0.0

27 121+57.0 6251805.8 404936.6 -18 44 220 53.8 106.9 0.7 3.2 35.0 121+03.2 122+10.1

170.1 5 44.6 62.7

28 123+26.4 6251975.1 404953.6 8 54 400 53.6 107.1 0.2 1.4 45.0 122+72.8 123+79.9

150.7 14 38.5 10.3

29 124+76.9 6252120.9 404991.7 -4 58 2000 86.7 173.3 0.1 1.9 0.0 123+90.2 125+63.6

633.4 9 40.6 546.7

TG 131+10.3 6252745.3 405098.2

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.4 lentelė. Kelio, Nr. 2711 Reivyčiai–Leckava, ruožo nuo 1.90 iki 7.89 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image35.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 19+00.0 6248474.9 395660.3

969.6 334 49 890.6

1 28+69.6 6249352.4 395247.8 -5 40 800 79.1 158.0 0.1 1.3 79.0 27+90.6 29+48.6

201.7 329 10 23.2

2 30+71.3 6249525.7 395144.4 -49 26 150 99.5 189.4 9.5 16.2 60.0 29+71.8 31+61.2

337.4 279 44 190.3

3 33+99.1 6249582.7 394811.9 15 41 200 47.6 94.7 0.4 2.2 40.0 33+51.6 34+46.3

673.1 295 24 564.6

4 40+71.8 6249871.4 394203.9 16 36 280 60.9 121.2 0.6 3.2 40.0 40+10.9 41+32.0

620.6 312 01 517.4

5 46+91.7 6250286.8 393742.8 2 25 2000 42.3 84.5 0.0 0.4 0.0 46+49.5 47+34.0

671.5 314 26 544.0

6 53+63.3 6250756.9 393263.3 18 43 350 85.2 169.4 1.1 5.1 55.0 52+78.0 54+47.4

164.8 333 09 79.6

7 55+27.0 6250904.0 393188.9 -1 11 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55+27.0 55+27.0

619.1 331 59 547.4

8 61+46.1 6251450.5 392898.0 -30 33 180 71.8 141.0 2.6 7.1 45.0 60+74.3 62+15.3

697.0 301 26 625.3

9 68+40.5 6251814.0 392303.2 0 16 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68+40.5 68+40.5

403.9 301 42 347.1

10 72+44.4 6252026.2 391959.6 -13 58 300 56.8 113.1 0.4 2.5 40.0 71+87.7 73+00.8

231.2 287 44 174.4

11 74+75.2 6252096.6 391739.4 0 36 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74+75.2 74+75.2

238.5 288 20 185.2

12 77+13.7 6252171.6 391513.0 -24 59 150 53.3 105.4 1.2 4.1 40.0 76+60.4 77+65.8

109.0 263 22 0.9

13 78+21.5 6252159.0 391404.7 14 10 280 54.8 109.2 0.4 2.4 40.0 77+66.7 78+75.9

74.1 277 32 19.3

TG 78+95.2 6252168.7 391331.2

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.5 lentelė. Kelio, Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai, ruožo nuo 0.0 iki 8.88 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image36.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 0+00.0 6227228.2 382168.1

464.1 103 36 409.4

1 4+64.1 6227119.1 382619.2 -3 08 1000 54.7 109.4 0.0 0.5 54.7 4+09.4 5+18.8

124.1 100 28 0.0

2 5+88.1 6227096.5 382741.2 5 40 700 69.3 138.6 0.1 1.1 69.3 5+18.8 6+57.4

131.1 106 08 12.6

3 7+19.2 6227060.1 382867.1 -2 49 2000 49.2 98.3 0.0 0.6 0.0 6+70.0 7+68.3

117.6 103 19 68.4

4 8+36.7 6227033.0 382981.5 -0 39 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8+36.7 8+36.7

296.8 102 41 259.1

5 11+33.5 6226967.9 383271.1 2 09 2000 37.7 75.3 0.0 0.4 0.0 10+95.8 11+71.1

244.6 104 50 78.2

6 13+78.1 6226905.2 383507.5 -5 40 1300 128.8 257.5 0.1 2.1 128.7 12+49.3 15+06.8

234.4 99 10 0.0

7 16+12.4 6226867.9 383739.0 23 27 400 105.6 208.7 2.4 8.7 45.0 15+06.8 17+15.5

189.6 122 37 10.9

8 17+99.6 6226765.7 383898.7 -13 43 400 73.1 145.8 0.5 3.1 50.0 17+26.5 18+72.2

184.1 108 54 0.6

9 19+83.2 6226706.1 384072.9 -11 28 700 110.3 220.1 0.5 3.9 80.0 18+72.9 20+92.9

246.8 97 26 63.7

10 22+29.4 6226674.2 384317.6 -14 20 380 72.8 145.0 0.6 3.3 50.0 21+56.6 23+01.6

188.5 83 06 115.7

11 24+17.4 6226696.8 384504.7 0 37 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24+17.4 24+17.4

287.5 83 43 287.5

12 27+04.9 6226728.2 384790.5 0 06 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27+04.9 27+04.9

101.2 83 49 101.2

13 28+06.1 6226739.1 384891.1 -0 21 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28+06.1 28+06.1

340.2 83 29 340.2

14 31+46.3 6226777.8 385229.2 -0 06 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31+46.3 31+46.3

225.3 83 22 225.3

15 33+71.6 6226803.7 385452.9 0 58 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33+71.6 33+71.6

94.6 84 20 94.6

16 34+66.1 6226813.1 385547.0 -0 43 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34+66.1 34+66.1

374.3 83 37 374.3

17 38+40.5 6226854.7 385919.0 -0 14 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38+40.5 38+40.5

648.9 83 23 570.6

18 44+89.4 6226929.5 386563.6 29 46 200 78.3 153.9 2.7 7.5 50.0 44+11.1 45+65.0

345.7 113 09 131.9

19 48+32.4 6226793.5 386881.5 -12 54 800 135.5 270.1 0.8 5.5 90.0 46+96.9 49+67.0

453.2 100 15 231.6

20 52+84.8 6226712.9 387327.4 -35 59 180 86.2 168.0 4.3 10.0 55.0 51+98.6 53+66.7

176.4 64 16 30.9

21 54+56.9 6226789.4 387486.4 -3 24 2000 59.3 118.6 0.0 0.9 0.0 53+97.6 55+16.2

329.4 60 53 206.6

22 57+86.2 6226949.7 387774.1 22 18 220 63.4 125.7 1.2 4.5 40.0 57+22.8 58+48.5

160.6 83 11 97.1

23 59+45.6 6226968.8 387933.5 -0 57 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59+45.6 59+45.6

136.3 82 14 136.3

24 60+81.9 6226987.2 388068.6 1 17 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60+81.9 60+81.9

858.8 83 31 858.8

25 69+40.8 6227084.1 388922.0 -0 32 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69+40.8 69+40.8

151.5 82 59 46.2

26 70+92.3 6227102.7 389072.3 -51 30 150 105.4 199.8 10.9 17.8 65.0 69+86.9 71+86.7

846.1 31 29 740.7

27 79+27.5 6227824.2 389514.2 -0 11 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79+27.5 79+27.5

469.1 31 18 385.6

28 83+96.5 6228225.0 389757.9 57 25 120 83.4 155.2 11.6 17.3 35.0 83+13.1 84+68.4

161.2 88 42 0.0

29 85+46.1 6228228.6 389919.0 -7 04 650 77.7 155.2 0.1 1.6 75.0 84+68.4 86+23.6

336.9 81 38 259.2

TG 88+82.8 6228277.7 390252.3

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.6 lentelė. Kelio, Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai, ruožo 10.27 iki 14.98 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image37.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 102+69.7 6228220.4 391588.9

132.3 109 10 0.0

1 104+02.0 6228176.9 391713.9 -35 34 350 132.3 257.2 7.4 17.8 40.0 102+69.7 105+27.0

300.3 73 37 110.9

2 106+94.9 6228261.7 392002.0 12 60 325 57.0 113.7 0.4 2.3 40.0 106+37.9 107+51.6

518.3 86 37 461.2

3 112+12.9 6228292.3 392519.4 -0 54 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112+12.9 112+12.9

409.2 85 43 349.1

4 116+22.1 6228322.9 392927.4 6 53 500 60.1 120.0 0.1 1.2 60.0 115+62.0 116+82.0

115.0 92 35 3.3

5 117+36.9 6228317.7 393042.3 -5 55 500 51.7 103.3 0.1 0.9 51.6 116+85.3 117+88.5

490.7 86 40 287.7

6 122+27.6 6228346.2 393532.2 -69 58 150 151.4 273.2 29.6 35.8 90.0 120+76.2 123+49.4

399.2 16 43 126.9

7 125+97.2 6228728.5 393647.0 39 43 230 120.9 234.4 7.4 15.6 75.0 124+76.3 127+10.7

389.3 56 25 113.2

8 129+79.1 6228943.8 393971.3 65 30 210 155.3 280.1 30.5 40.1 40.0 128+23.8 131+03.9

213.1 121 55 0.0

9 131+61.7 6228831.2 394152.2 -29 59 150 57.8 113.5 2.0 5.6 35.0 131+04.0 132+17.5

128.1 91 56 19.0

10 132+87.8 6228826.9 394280.2 -19 13 200 51.4 102.1 0.7 3.1 35.0 132+36.4 133+38.5

294.3 72 44 168.9

11 135+81.4 6228914.2 394561.2 27 30 210 74.0 145.8 2.2 6.6 45.0 135+07.4 136+53.2

218.6 100 14 98.4

12 137+97.8 6228875.4 394776.3 -1 46 3000 46.2 92.4 0.0 0.4 0.0 137+51.6 138+44.0

208.7 98 28 113.8

13 140+06.5 6228844.7 394982.8 -2 47 2000 48.7 97.3 0.0 0.6 0.0 139+57.9 140+55.2

173.0 95 40 78.4

14 141+79.5 6228827.6 395154.9 -8 28 350 45.9 91.7 0.1 1.1 40.0 141+33.6 142+25.3

129.3 87 12 83.3

15 143+08.7 6228833.9 395284.0 0 23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 143+08.7 143+08.7

332.3 87 35 276.7

16 146+40.9 6228848.0 395616.0 -7 46 450 55.6 111.0 0.1 1.3 50.0 145+85.4 146+96.4

160.2 79 48 43.7

17 148+01.1 6228876.3 395773.7 18 35 250 60.9 121.1 0.8 3.6 40.0 147+40.1 148+61.2

187.9 98 23 126.9

TG 149+88.1 6228848.9 395959.6

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.7 lentelė. Kelio, Nr. 2712 Seda–Rubikai–Pievėnai, ruožo nuo 14.98 iki 18.70 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image38.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 149+88.1 6228848.9 395959.6

592.8 98 26 528.4

1 155+80.9 6228761.9 396546.0 7 51 500 64.4 128.6 0.1 1.5 60.0 155+16.6 156+45.1

271.9 106 18 2.4

2 158+52.7 6228685.7 396807.0 30 15 620 205.2 402.4 8.0 22.6 75.0 156+47.5 160+49.9

262.0 136 33 23.5

3 161+06.7 6228495.5 396987.2 1 31 2500 33.3 66.5 0.0 0.2 0.0 160+73.4 161+40.0

212.2 138 04 1.8

4 163+18.9 6228337.5 397129.0 -23 53 660 177.2 350.1 4.2 15.0 75.0 161+41.8 164+91.9

378.3 114 11 150.8

5 166+93.0 6228182.6 397474.0 15 39 220 50.3 100.1 0.4 2.4 40.0 166+42.7 167+42.8

107.0 129 51 0.7

6 167+99.5 6228114.0 397556.2 -6 25 500 56.0 112.0 0.1 1.0 56.0 167+43.5 168+55.5

451.1 123 25 317.2

7 172+50.5 6227865.5 397932.7 38 39 150 77.8 151.2 4.5 9.7 50.0 171+72.7 173+23.9

282.8 162 04 159.4

8 175+28.9 6227596.4 398019.7 -19 19 150 45.6 90.6 0.6 2.6 40.0 174+83.3 175+73.9

349.9 142 45 216.7

9 178+78.2 6227318.0 398231.5 -43 25 150 87.5 168.7 6.4 12.4 55.0 177+90.6 179+59.3

209.4 99 20 86.3

10 180+81.2 6227284.0 398438.1 2 02 2000 35.6 71.2 0.0 0.3 0.0 180+45.6 181+16.8

81.8 101 22 7.9

11 181+63.0 6227267.9 398518.3 -1 45 2500 38.3 76.7 0.0 0.3 0.0 181+24.6 182+01.3

253.9 99 37 215.6

12 184+16.9 6227225.5 398768.7 0 48 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184+16.9 184+16.9

136.9 100 25 81.5

13 185+53.8 6227200.7 398903.3 32 43 120 55.4 108.5 2.2 5.6 40.0 184+98.4 186+06.9

148.4 133 08 93.0

TG 186+99.9 6227099.3 399011.6

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.8 lentelė. Kelio, Nr. 3206 Plungė–Medingėnai, ruožo nuo 3.26 iki 15.48 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image39.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 32+60.0 6196576.7 368395.4

283.7 141 40 133.6

1 35+43.7 6196354.2 368571.4 -20 47 600 150.1 297.6 2.6 10.4 80.0 33+93.6 36+91.2

398.7 120 53 126.0

2 39+39.8 6196149.5 368913.5 -14 29 650 122.6 244.2 1.0 5.6 80.0 38+17.2 40+61.5

212.9 106 25 90.3

3 41+51.7 6196089.4 369117.7 0 46 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41+51.7 41+51.7

488.8 107 10 305.4

4 46+40.5 6195945.1 369584.7 52 33 305 183.3 344.7 22.0 35.8 65.0 44+57.2 48+01.9

451.6 159 43 136.2

5 50+70.1 6195521.5 369741.3 -45 56 210 132.0 253.3 10.7 19.6 85.0 49+38.1 51+91.4

266.3 113 47 40.7

6 53+25.7 6195414.1 369984.9 17 12 420 93.6 186.1 1.1 5.1 60.0 52+32.1 54+18.2

217.0 130 60 4.1

7 55+41.6 6195271.8 370148.7 34 50 260 119.3 233.0 5.6 13.4 75.0 54+22.3 56+55.3

280.7 165 49 38.0

8 58+16.7 6194999.6 370217.5 -26 46 350 123.4 243.5 3.4 10.5 80.0 56+93.3 59+36.8

303.2 139 04 77.6

9 61+16.6 6194770.6 370416.2 -44 23 170 102.2 196.7 7.8 14.7 65.0 60+14.4 62+11.1

256.5 94 40 72.2

10 63+65.3 6194749.7 370671.8 26 38 230 82.1 161.9 2.2 6.9 55.0 62+83.2 64+45.1

122.7 121 18 40.7

11 64+85.8 6194686.0 370776.6 -1 14 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64+85.8 64+85.8

317.4 120 04 206.2

12 68+03.2 6194527.0 371051.4 35 09 240 111.3 217.2 5.3 12.6 70.0 66+92.0 69+09.2

250.8 155 13 8.6

13 70+48.7 6194299.3 371156.5 -36 09 270 131.0 255.4 6.5 15.2 85.0 69+17.8 71+73.2

382.9 119 03 139.0

14 74+25.1 6194113.3 371491.3 47 41 210 112.9 214.8 11.1 19.9 40.0 73+12.2 75+27.0

176.5 166 44 0.2

15 75+90.5 6193941.5 371531.7 -31 54 160 63.3 124.1 2.5 6.7 35.0 75+27.2 76+51.3

226.2 134 51 68.0

16 78+14.2 6193782.0 371692.1 31 27 230 94.9 186.3 3.6 9.6 60.0 77+19.2 79+05.5

241.1 166 18 59.4

17 80+51.6 6193547.8 371749.3 -7 38 700 86.8 173.3 0.2 1.9 80.0 79+64.9 81+38.2

323.5 158 39 90.0

18 83+74.9 6193246.5 371867.0 -30 44 360 146.7 288.1 5.3 14.4 95.0 82+28.2 85+16.3

509.8 127 55 297.6

19 88+79.4 6192933.3 372269.1 -23 18 220 65.4 129.5 1.4 4.9 40.0 88+14.0 89+43.4

438.5 104 37 373.0

20 93+16.5 6192822.6 372693.4 -0 12 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93+16.5 93+16.5

538.8 104 25 424.6

21 98+55.3 6192688.4 373215.2 23 18 420 114.2 225.8 2.5 9.1 55.0 97+41.1 99+66.9

223.0 127 43 1.3

22 100+75.7 6192552.0 373391.6 -23 18 400 107.5 212.7 2.4 8.7 50.0 99+68.2 101+80.9

361.3 104 25 253.7

23 104+34.6 6192462.0 373741.4 -0 37 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104+34.6 104+34.6

152.9 103 48 110.5

24 105+87.5 6192425.5 373890.0 -12 47 200 42.4 84.6 0.2 1.6 40.0 105+45.1 106+29.7

179.0 91 01 7.6

25 107+66.3 6192422.3 374068.9 8 10 1000 129.0 257.7 0.3 3.1 115.0 106+37.3 108+94.9

307.7 99 12 70.2

26 110+73.7 6192373.2 374372.7 11 11 700 108.5 216.6 0.5 3.7 80.0 109+65.2 111+81.7

288.3 110 23 81.0

27 113+61.5 6192272.8 374642.9 -5 39 2000 98.7 197.3 0.2 2.4 0.0 112+62.7 114+60.0

375.8 104 43 160.3

28 117+37.1 6192177.3 375006.4 26 11 340 116.7 230.3 3.0 9.8 75.0 116+20.4 118+50.7

223.8 130 54 47.5

29 119+57.8 6192030.7 375175.5 -13 41 330 59.6 118.8 0.4 2.6 40.0 118+98.2 120+17.0

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.8 lentelės tęsinys

[image: image40.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

29 119+57.8 6192030.7 375175.5 -13 41 330 59.6 118.8 0.4 2.6 40.0 118+98.2 120+17.0

160.7 117 13 101.1

30 121+18.1 6191957.2 375318.4 0 58 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121+18.1 121+18.1

358.4 118 12 229.1

31 124+76.5 6191787.9 375634.3 15 41 630 129.3 257.4 1.2 6.4 85.0 123+47.2 126+04.6

332.3 133 52 60.4

32 128+07.6 6191557.6 375873.9 39 23 300 142.6 276.3 9.0 19.4 70.0 126+65.0 129+41.3

374.2 173 16 86.8

33 131+72.9 6191185.9 375917.8 30 05 380 144.8 284.6 5.1 14.3 85.0 130+28.1 133+12.6

562.1 203 21 417.3

34 137+29.9 6190669.8 375694.9 -0 23 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137+29.9 137+29.9

500.6 202 58 449.7

35 142+30.5 6190208.9 375499.6 6 34 450 50.8 101.6 0.1 1.0 50.0 141+79.7 142+81.3

209.6 209 32 128.0

36 144+40.1 6190026.5 375396.3 -1 46 2000 30.9 61.7 0.0 0.2 0.0 144+09.2 144+70.9

106.9 207 46 76.0

37 145+47.0 6189931.9 375346.5 -1 13 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145+47.0 145+47.0

385.3 206 33 131.5

38 149+32.3 6189587.3 375174.2 -69 30 300 253.8 453.9 53.8 66.5 90.0 146+78.4 151+32.3

395.6 137 04 65.2

39 152+74.0 6189297.7 375443.7 -15 38 375 76.5 152.3 0.7 3.8 50.0 151+97.5 153+49.8

213.4 121 26 136.9

TG 154+86.7 6189186.4 375625.8

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.9 lentelė. Kelio, Nr. 3206 Plungė–Medingėnai, ruožo nuo 15.48 iki 19.06 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image41.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 154+86.7 6189186.4 375625.8

89.3 121 26.3 49.6

1 155+76.1 6189139.8 375702.0 -12 40 200 39.7 79.2 0.2 1.5 35.0 155+36.4 156+15.6

123.5 108 46.4 43.2

2 156+99.4 6189100.1 375818.9 17 26 150 40.5 80.6 0.4 2.1 35.0 156+58.9 157+39.5

431.9 126 12.6 355.3

3 161+30.8 6188844.9 376167.4 -14 02 150 36.0 71.7 0.3 1.5 35.0 160+94.8 161+66.6

167.4 112 10.9 82.7

4 162+98.0 6188781.7 376322.4 19 46 150 48.7 96.8 0.7 2.8 45.0 162+49.3 163+46.0

184.0 131 56.9 52.7

5 164+81.3 6188658.7 376459.3 -36 51 180 82.6 160.8 4.5 10.2 45.0 163+98.7 165+59.5

190.7 95 5.7 63.0

6 166+67.6 6188641.8 376649.3 5 11 500 45.2 90.3 0.0 0.7 45.1 166+22.5 167+12.7

162.3 100 16.3 29.3

7 168+29.9 6188612.8 376809.0 -13 11 500 87.8 175.1 0.6 3.6 60.0 167+42.1 169+17.2

402.4 87 5.0 231.0

8 172+31.8 6188633.3 377210.9 20 36 350 83.6 165.8 1.4 5.9 40.0 171+48.1 173+14.0

166.0 107 40.9 1.1

9 173+96.4 6188582.9 377369.1 -16 43 400 81.3 161.7 0.9 4.5 45.0 173+15.1 174+76.8

216.7 90 58.1 20.4

10 176+12.1 6188579.2 377585.7 -16 37 530 115.0 228.8 1.2 6.1 75.0 174+97.2 177+25.9

290.4 74 20.8 2.3

11 179+01.3 6188657.6 377865.3 34 58 430 173.1 337.4 8.8 21.4 75.0 177+28.2 180+65.6

379.3 109 18.8 111.3

12 182+71.8 6188532.1 378223.3 15 43 470 94.9 188.9 0.9 4.8 60.0 181+76.9 183+65.8

319.4 125 1.7 94.7

13 185+90.2 6188348.8 378484.8 -55 07 210 129.8 242.0 17.5 27.2 40.0 184+60.5 187+02.5

233.7 69 54.2 0.9

14 188+06.4 6188429.1 378704.2 9 05 760 102.9 205.6 0.3 2.8 85.0 187+03.5 189+09.0

149.5 78 59.6 21.0

15 189+55.6 6188457.7 378850.9 -1 28 2000 25.5 51.0 0.0 0.2 0.0 189+30.1 189+81.1

101.5 77 31.9 75.9

TG 190+57.0 6188479.6 378950.0

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.10 lentelė. Kelio, Nr. 3208 Rietavas–Mažieji Mostaičiai, ruožo nuo 1.80 iki 4.35 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image42.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 18+00.0 6179775.3 368199.9

344.5 295 60.0 344.5

1 21+44.5 6179926.3 367890.2 0 43 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21+44.5 21+44.5

175.6 296 43.0 82.8

2 23+20.1 6180005.3 367733.4 -10 60 600 92.8 185.1 0.4 3.1 70.0 22+27.4 24+12.5

260.0 285 43.4 116.2

3 25+79.7 6180075.7 367483.2 23 19 150 51.0 101.1 1.0 3.6 40.0 25+28.6 26+29.7

428.8 309 2.8 319.9

4 30+07.5 6180345.9 367150.1 23 44 180 57.9 114.5 1.2 4.3 40.0 29+49.6 30+64.1

384.0 332 46.5 273.6

5 33+90.2 6180687.3 366974.5 -18 25 200 52.5 104.3 0.7 2.9 40.0 33+37.8 34+42.0

163.6 314 21.8 10.2

6 35+53.2 6180801.7 366857.5 29 26 260 101.0 198.6 3.3 9.5 65.0 34+52.2 36+50.8

626.1 343 48.3 403.4

7 41+76.0 6181403.0 366682.9 -36 49 260 121.8 237.0 6.5 14.8 70.0 40+54.2 42+91.3

184.0 306 59.7 62.2

TG 43+53.5 6181513.7 366535.9

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.11 lentelė. Kelio, Nr. 3209 Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai, ruožo nuo 1.93 iki 7.74 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image43.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 19+29.3 6176430.1 368752.7

119.7 218 54.0 0.0

1 20+49.0 6176337.0 368677.6 -11 45 750 119.7 238.7 0.6 4.4 85.0 19+29.3 21+68.0

159.8 207 9.3 0.0

2 22+08.1 6176194.8 368604.6 10 19 250 40.1 80.0 0.2 1.2 35.0 21+68.0 22+48.1

109.4 217 28.4 2.1

3 23+17.3 6176108.0 368538.1 -33 04 150 67.2 131.6 2.8 7.1 45.0 22+50.1 23+81.7

162.3 184 24.0 4.7

4 24+76.8 6175946.3 368525.7 22 35 340 90.4 179.0 1.9 7.0 45.0 23+86.4 25+65.4

144.8 206 58.6 0.0

5 26+19.8 6175817.2 368460.0 6 14 500 54.4 108.7 0.1 1.0 54.3 25+65.4 26+74.1

197.7 213 12.6 95.4

6 28+17.4 6175651.8 368351.7 21 02 150 47.9 95.1 0.8 3.0 40.0 27+69.4 28+64.5

121.9 234 15.0 30.1

7 29+38.5 6175580.6 368252.8 -10 54 250 43.9 87.5 0.2 1.4 40.0 28+94.6 29+82.1

176.8 223 21.4 77.3

8 31+15.0 6175452.1 368131.4 6 22 500 55.7 111.2 0.1 1.0 55.6 30+59.4 31+70.6

235.2 229 43.9 10.7

9 33+50.2 6175300.0 367951.9 -38 54 350 168.9 327.6 10.2 22.2 90.0 31+81.3 35+08.9

289.1 190 50.4 78.6

10 36+29.1 6175016.1 367897.6 -16 19 150 41.6 82.7 0.4 2.0 40.0 35+87.5 36+70.2

172.7 174 31.2 61.8

11 38+01.4 6174844.2 367914.1 3 58 2000 69.3 138.5 0.1 1.2 0.0 37+32.1 38+70.6

140.8 178 29.4 31.6

12 39+42.1 6174703.5 367917.8 4 34 500 39.9 79.7 0.0 0.5 39.8 39+02.2 39+81.9

93.9 183 3.7 9.9

13 40+35.9 6174609.8 367912.8 -20 06 150 44.1 87.6 0.7 2.7 35.0 39+91.8 40+79.4

113.3 162 57.8 0.0

14 41+48.5 6174501.5 367945.9 37 53 150 69.1 134.2 4.0 8.9 35.0 40+79.4 42+13.6

125.1 200 51.0 9.6

15 42+69.6 6174384.6 367901.4 -10 03 300 46.4 92.7 0.2 1.4 40.0 42+23.2 43+15.8

277.9 190 47.6 191.7

16 45+47.3 6174111.7 367849.4 2 17 2000 39.7 79.5 0.0 0.4 0.0 45+07.5 45+87.0

269.6 193 4.2 170.2

17 48+16.9 6173849.0 367788.4 15 03 300 59.7 118.8 0.5 2.8 40.0 47+57.2 48+76.0

176.9 208 7.6 72.5

18 49+93.3 6173693.0 367705.0 -3 40 700 44.7 89.5 0.0 0.5 44.7 49+48.6 50+38.0

105.1 204 27.7 0.0

19 50+98.4 6173597.3 367661.5 31 49 150 60.3 118.3 2.4 6.3 35.0 50+38.1 51+56.4

115.9 236 16.3 0.0

20 52+11.9 6173532.9 367565.1 -28 24 150 55.5 109.3 1.7 5.1 35.0 51+56.4 52+65.8

137.3 207 52.4 37.4

21 53+47.5 6173411.6 367500.9 18 24 150 44.3 88.2 0.5 2.4 40.0 53+03.2 53+91.3

191.2 226 16.2 4.4

22 55+38.2 6173279.4 367362.7 -74 09 165 142.4 248.5 36.3 42.2 35.0 53+95.8 56+44.3

224.2 152 7.5 0.0

23 57+26.1 6173081.3 367467.6 43 42 160 81.8 157.0 6.5 12.7 35.0 56+44.3 58+01.3

189.6 195 49.6 21.8

24 59+09.1 6172898.9 367415.9 6 38 750 86.0 171.9 0.1 1.7 85.0 58+23.1 59+95.0

130.2 202 27.8 2.1

25 60+39.2 6172778.6 367366.1 -10 06 250 42.1 84.0 0.2 1.2 40.0 59+97.1 60+81.1

104.0 192 22.1 0.0

26 61+43.0 6172677.0 367343.8 31 05 150 61.8 121.4 2.3 6.2 40.0 60+81.2 62+02.5

184.7 223 27.3 20.6

27 63+25.4 6172543.0 367216.8 -37 24 250 102.2 198.2 6.2 14.2 35.0 62+23.2 64+21.4

146.6 186 2.9 0.0

28 64+65.8 6172397.1 367201.4 15 12 200 44.2 88.1 0.4 2.0 35.0 64+21.6 65+09.7

168.1 201 14.8 123.9

29 66+33.6 6172240.4 367140.5 -1 14 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66+33.6 66+33.6

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.11 lentelės tęsinys

[image: image44.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

29 66+33.6 6172240.4 367140.5 -1 14 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66+33.6 66+33.6

144.9 200 1.1 102.1

30 67+78.5 6172104.3 367090.8 -2 27 2000 42.8 85.6 0.0 0.5 0.0 67+35.7 68+21.3

237.6 197 34.0 76.1

31 70+16.1 6171877.8 367019.1 13 11 680 118.7 236.5 0.8 4.9 80.0 68+97.4 71+33.9

281.8 210 45.4 95.1

32 72+97.1 6171635.6 366875.0 -3 54 2000 68.0 136.0 0.1 1.2 0.0 72+29.0 73+65.1

401.6 206 51.5 293.3

33 76+98.6 6171277.4 366693.6 17 12 150 40.2 80.0 0.4 2.0 35.0 76+58.4 77+38.4

40.2 224 3.5 0.0

TG 77+38.4 6171248.4 366665.6

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.12 lentelė. Kelio, Nr. 3215 Vieštovėnai–Mižuikiai, ruožo nuo 0.0 iki 3.49 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image45.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 0+00.0 6195452.6 358875.6

140.8 129 55.1 90.6

1 1+40.8 6195362.2 358983.6 -11 32 300 50.3 100.4 0.2 1.7 40.0 00+90.6 01+90.9

533.1 118 23.5 482.8

2 6+73.7 6195108.7 359452.6 -0 08 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06+73.7 06+73.7

469.4 118 15.4 369.0

3 11+43.1 6194886.5 359866.0 5 45 2000 100.5 200.8 0.2 2.5 0.0 10+42.6 12+43.4

466.6 124 0.5 366.1

4 16+09.5 6194625.5 360252.8 0 48 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16+09.5 16+09.5

403.7 124 48.8 368.7

5 20+13.3 6194395.0 360584.3 6 42 300 35.1 70.1 0.1 0.7 35.0 19+78.2 20+48.3

147.0 131 31.0 0.0

6 21+60.2 6194297.6 360694.4 -37 15 280 111.9 217.1 6.8 15.7 35.0 20+48.3 22+65.3

250.6 94 15.6 43.4

7 24+04.0 6194279.0 360944.3 5 27 2000 95.3 190.4 0.1 2.3 0.0 23+08.7 24+99.1

164.6 99 42.9 28.0

8 25+68.5 6194251.2 361106.6 2 22 2000 41.3 82.7 0.0 0.4 0.0 25+27.1 26+09.8

194.2 102 5.0 93.4

9 27+62.6 6194210.6 361296.4 31 12 150 59.5 116.7 2.3 6.1 35.0 27+03.2 28+19.8

125.3 133 17.3 0.0

10 28+85.6 6194124.7 361387.6 -12 21 400 65.8 131.2 0.4 2.5 45.0 28+19.9 29+51.0

242.1 120 56.6 176.4

11 31+27.4 6194000.1 361595.3 0 29 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31+27.4 31+27.4

281.7 121 25.2 281.7

12 34+09.1 6193853.3 361835.7 86 45 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34+09.1 34+09.1

89.7 208 10.6 89.7

TG 34+98.8 6193774.2 361793.3

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.13 lentelė. Kelio, Nr. 3217 Gintališkė–Medsėdžiai, ruožo 5.50 iki 9.09 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image46.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 55+00.0 6219666.0 360779.7

133.2 58 59.5 42.0

1 56+33.2 6219734.6 360893.9 43 55 170 91.2 175.3 7.2 13.8 45.0 55+42.0 57+17.3

176.8 102 54.9 0.5

2 58+02.8 6219695.1 361066.2 12 34 500 85.1 169.7 0.5 3.3 60.0 57+17.8 58+87.4

213.1 115 28.9 86.8

3 60+15.4 6219603.5 361258.5 2 22 2000 41.2 82.3 0.0 0.4 0.0 59+74.2 60+56.6

197.9 117 50.5 69.2

4 62+13.3 6219511.0 361433.5 -10 00 600 87.5 174.8 0.3 2.6 70.0 61+25.8 63+00.5

135.6 107 50.2 48.0

5 63+48.6 6219469.5 361562.6 0 60 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63+48.6 63+48.6

106.2 108 50.0 71.5

6 64+54.7 6219435.2 361663.0 1 59 2000 34.7 69.3 0.0 0.3 0.0 64+20.0 64+89.4

135.6 110 49.2 57.9

7 65+90.3 6219387.0 361789.8 2 28 2000 43.0 86.1 0.0 0.5 0.0 65+47.3 66+33.3

109.7 113 17.1 66.7

8 67+00.0 6219343.7 361890.6 1 15 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67+00.0 67+00.0

132.2 114 31.8 68.9

9 68+32.2 6219288.8 362010.8 -3 37 2000 63.2 126.4 0.0 1.0 0.0 67+68.9 68+95.3

303.2 110 54.5 139.8

10 71+35.3 6219180.6 362294.0 12 24 600 100.2 199.8 0.6 3.9 70.0 70+35.1 72+34.9

176.5 123 18.4 10.8

11 73+11.2 6219083.7 362441.5 10 16 450 65.5 130.7 0.3 2.0 50.0 72+45.7 73+76.4

115.1 133 34.9 7.6

12 74+26.0 6219004.4 362524.9 -8 23 300 42.0 83.9 0.1 1.0 40.0 73+84.0 74+67.9

133.0 125 11.6 49.8

13 75+58.9 6218927.7 362633.6 -19 56 120 41.2 81.7 0.6 2.4 40.0 75+17.8 75+99.5

105.5 105 16.0 4.6

14 76+63.8 6218899.9 362735.3 3 25 2000 59.7 119.4 0.0 0.9 0.0 76+04.1 77+23.5

223.4 108 41.3 64.2

15 78+87.2 6218828.4 362946.9 49 26 150 99.5 189.4 9.5 16.2 60.0 77+87.7 79+77.1

180.8 158 7.7 64.2

16 80+58.5 6218660.5 363014.3 13 05 150 17.2 34.2 0.1 1.0 0.0 80+41.3 80+75.5

100.9 171 12.2 0.0

17 81+59.3 6218560.8 363029.7 -47 34 150 83.7 159.5 8.0 14.3 35.0 80+75.5 82+35.1

128.0 123 38.2 1.7

18 82+79.3 6218489.9 363136.3 11 39 220 42.5 84.8 0.2 1.4 40.0 82+36.8 83+21.6

119.6 135 17.7 39.9

19 83+98.7 6218404.9 363220.4 -14 59 150 37.3 74.2 0.3 1.6 35.0 83+61.4 84+35.6

69.0 120 18.9 31.7

20 84+67.3 6218370.1 363279.9 0 57 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84+67.3 84+67.3

80.6 121 16.2 39.5

21 85+48.0 6218328.2 363348.9 -3 56 600 41.1 82.2 0.0 0.5 41.1 85+06.9 85+89.1

110.1 117 20.6 2.1

22 86+58.0 6218277.7 363446.6 22 19 250 66.8 132.4 1.3 5.0 35.0 85+91.2 87+23.6

133.4 139 39.6 5.0

23 87+90.1 6218176.0 363533.0 -6 24 550 61.5 122.9 0.1 1.1 61.5 87+28.6 88+51.5

168.4 133 15.4 58.7

24 89+58.4 6218060.6 363655.7 16 02 200 48.2 96.0 0.4 2.3 40.0 89+10.2 90+06.2

135.8 149 17.4 87.6

TG 90+93.8 6217943.8 363725.0

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.14 lentelė. Kelio, Nr. 4609 Janapolė–Pavandenė–Žiogė, ruožo nuo 2.47 iki 5.90 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image47.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 24+70.0 6187704.4 399479.6

186.3 66 26.3 121.6

1 26+56.3 6187778.9 399650.3 -29 25 170 64.7 127.3 2.2 6.2 40.0 25+91.6 27+18.8

234.6 37 1.3 169.9

2 28+88.7 6187966.2 399791.6 0 54 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28+88.7 28+88.7

154.2 37 55.8 101.1

3 30+42.9 6188087.8 399886.3 -5 04 600 53.1 106.1 0.0 0.8 53.0 29+89.8 30+95.9

184.8 32 51.6 71.6

4 32+27.6 6188243.0 399986.6 22 39 200 60.1 119.1 1.2 4.3 40.0 31+67.5 32+86.6

173.1 55 30.6 3.4

5 33+99.6 6188341.0 400129.3 -6 17 1000 109.6 219.1 0.2 2.0 109.5 32+89.9 35+09.0

347.0 49 13.9 56.9

6 37+46.4 6188567.6 400392.1 84 14 180 180.5 299.6 61.4 63.0 35.0 35+65.9 38+65.5

234.5 133 28.1 0.1

7 39+19.5 6188406.3 400562.3 -27 15 150 53.9 106.3 1.5 4.7 35.0 38+65.6 39+72.0

121.9 106 13.0 7.3

8 40+39.9 6188372.2 400679.3 30 12 150 60.6 119.1 2.1 5.8 40.0 39+79.3 40+98.4

184.3 136 25.4 85.6

9 42+22.1 6188238.7 400806.3 9 23 250 38.0 76.0 0.1 1.0 35.0 41+84.0 42+60.0

91.4 145 48.8 0.0

10 43+13.4 6188163.1 400857.7 -26 50 150 53.4 105.3 1.5 4.6 35.0 42+60.0 43+65.3

174.9 118 58.3 121.5

11 44+86.8 6188078.4 401010.7 -0 54 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44+86.8 44+86.8

446.4 118 4.1 349.1

12 49+33.2 6187868.4 401404.6 3 11 3500 97.3 194.5 0.1 1.4 0.0 48+35.9 50+30.4

271.8 121 15.1 174.5

13 52+04.9 6187727.4 401636.9 0 52 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52+04.9 52+04.9

209.3 122 6.8 164.4

14 54+14.1 6187616.1 401814.1 20 39 150 44.9 89.1 0.7 2.8 35.0 53+69.2 54+58.3

103.1 142 45.6 1.9

15 55+16.5 6187534.1 401876.5 3 13 2000 56.3 112.5 0.0 0.8 0.0 54+60.2 55+72.7

305.0 145 59.0 168.0

16 58+21.4 6187281.3 402047.1 -11 35 500 80.7 161.1 0.4 2.9 60.0 57+40.7 59+01.8

80.7 134 24.1 0.0

TG 59+01.8 6187224.8 402104.8

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.15 lentelė. Kelio, Nr. 4609 Janapolė–Pavandenė–Žiogė, ruožo nuo 6.95 iki 10.54 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image48.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 69+52.6 6186502.4 402842.0

105.3 104 56.8 6.9

1 70+57.9 6186475.3 402943.7 29 27 250 98.4 193.5 3.2 9.2 65.0 69+59.5 71+53.0

312.2 134 24.0 126.7

2 73+66.9 6186256.8 403166.8 4 59 2000 87.2 174.2 0.1 1.9 0.0 72+79.7 74+53.9

396.3 139 23.5 217.6

3 77+63.0 6185956.0 403424.7 7 28 750 91.5 182.8 0.2 2.0 85.0 76+71.5 78+54.3

163.5 146 51.6 27.4

4 79+26.3 6185819.1 403514.1 -15 26 200 44.6 88.9 0.4 2.1 35.0 78+81.7 79+70.5

344.0 131 25.9 110.9

5 82+70.0 6185591.4 403772.1 14 38 1000 188.5 375.4 1.5 8.8 120.0 80+81.5 84+56.9

220.6 146 4.0 0.4

6 84+89.1 6185408.4 403895.2 -6 51 265 31.7 63.4 0.1 0.6 31.7 84+57.3 85+20.7

99.0 139 12.6 23.8

7 85+88.0 6185333.4 403959.9 2 29 2000 43.4 86.9 0.0 0.5 0.0 85+44.6 86+31.5

212.5 141 41.9 126.4

8 88+00.5 6185166.6 404091.6 10 16 280 42.7 85.2 0.2 1.3 35.0 87+57.9 88+43.0

87.9 151 58.0 0.4

9 88+88.3 6185089.0 404132.9 -12 28 250 44.8 89.4 0.3 1.7 35.0 88+43.4 89+32.9

329.7 139 29.6 228.0

10 92+17.7 6184838.4 404347.1 23 08 180 56.9 112.7 1.1 4.1 40.0 91+60.8 92+73.5

591.6 162 37.3 488.5

11 98+08.1 6184273.8 404523.8 10 55 300 46.2 92.1 0.2 1.5 35.0 97+62.0 98+54.1

94.3 173 32.0 0.0

12 99+02.2 6184180.1 404534.4 -5 30 500 48.1 96.0 0.1 0.8 48.0 98+54.2 99+50.2

230.6 168 1.6 151.4

13 101+32.7 6183954.6 404582.2 -1 47 2000 31.1 62.1 0.0 0.2 0.0 101+01.6 101+63.8

196.4 166 14.8 101.4

14 103+29.1 6183763.8 404628.9 3 40 2000 63.9 127.7 0.0 1.0 0.0 102+65.2 103+92.9

219.8 169 54.3 156.0

TG 105+48.9 6183547.4 404667.4

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.16 lentelė. Kelio, Nr. 4610 Žarėnai–Kuršai, ruožo nuo 0.26 iki 6.20 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image49.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 2+65.8 6191066.6 387878.1

106.4 47 24.2 0.0

1 3+72.2 6191138.6 387956.4 43 58 220 106.4 203.8 9.0 17.5 35.0 2+65.8 4+69.6

297.3 91 21.7 112.6

2 6+60.5 6191131.5 388253.7 -17 19 350 78.4 155.8 0.9 4.3 50.0 5+82.2 7+38.0

126.0 74 2.2 6.9

3 7+85.6 6191166.2 388374.8 -3 53 600 40.7 81.4 0.0 0.5 40.7 7+44.9 8+26.3

88.7 70 9.0 5.8

4 8+74.4 6191196.3 388458.3 -9 26 300 42.3 84.4 0.1 1.2 35.0 8+32.1 9+16.5

129.5 60 43.2 0.0

5 10+03.7 6191259.7 388571.2 31 09 250 87.2 170.9 3.6 9.7 35.0 9+16.5 10+87.4

450.8 91 51.9 294.3

6 14+51.0 6191245.0 389021.8 -16 02 350 69.3 137.9 0.7 3.6 40.0 13+81.7 15+19.6

187.7 75 49.9 0.0

7 16+38.0 6191290.9 389203.8 20 02 500 118.4 234.9 1.9 8.1 60.0 15+19.6 17+54.5

173.1 95 52.4 26.7

8 18+09.2 6191273.2 389376.0 -1 36 2000 28.0 56.1 0.0 0.2 0.0 17+81.2 18+37.3

180.2 94 16.1 41.2

9 19+89.5 6191259.8 389555.8 -8 33 850 111.0 221.8 0.3 2.8 95.0 18+78.4 21+00.2

171.1 85 43.4 1.9

10 21+60.3 6191272.6 389726.4 3 20 2000 58.2 116.3 0.0 0.8 0.0 21+02.1 22+18.5

184.2 89 3.4 10.4

11 23+44.5 6191275.6 389910.6 -12 19 700 115.6 230.6 0.7 4.5 80.0 22+28.9 24+59.5

283.0 76 44.0 65.7

12 26+26.9 6191340.6 390186.1 27 45 280 101.8 200.6 3.0 9.1 65.0 25+25.1 27+25.7

347.4 104 28.6 132.4

13 29+71.3 6191253.7 390522.5 -25 10 350 113.2 223.7 2.8 9.2 70.0 28+58.1 30+81.8

244.9 79 19.0 3.2

14 32+13.4 6191299.1 390763.1 -28 19 350 128.4 252.9 4.0 11.7 80.0 30+85.0 33+37.9

272.0 51 0.4 97.2

15 34+81.4 6191470.2 390974.5 -2 39 2000 46.3 92.6 0.0 0.5 0.0 34+35.1 35+27.7

177.4 48 21.3 56.4

16 36+58.8 6191588.2 391107.1 37 09 170 74.7 145.2 4.2 9.7 35.0 35+84.1 37+29.4

142.5 85 30.5 0.9

17 37+97.1 6191599.3 391249.1 -15 41 340 66.9 133.1 0.6 3.4 40.0 37+30.2 38+63.3

165.0 69 49.1 44.0

18 39+61.4 6191656.2 391403.9 12 56 300 54.0 107.7 0.3 2.1 40.0 39+07.4 40+15.1

168.1 82 45.3 37.7

19 41+29.1 6191677.4 391570.7 -7 53 600 76.3 152.5 0.2 1.8 70.0 40+52.8 42+05.3

322.9 74 52.6 0.0

20 44+51.9 6191761.7 391882.4 32 52 700 246.6 481.6 11.6 30.2 80.0 42+05.3 46+86.9

359.4 107 44.8 2.8

21 47+99.7 6191652.1 392224.7 -30 58 270 110.0 216.0 4.0 11.0 70.0 46+89.7 49+05.7

164.1 76 46.4 0.0

22 49+59.8 6191689.7 392384.5 15 32 250 54.1 107.8 0.5 2.6 40.0 49+05.7 50+13.5

264.8 92 18.1 140.8

23 52+24.2 6191679.0 392649.1 29 26 180 69.9 137.5 2.3 6.6 45.0 51+54.3 52+91.8

118.5 121 44.5 3.8

24 53+40.4 6191616.7 392750.0 -11 08 280 44.8 89.4 0.2 1.5 35.0 52+95.6 53+85.0

102.3 110 36.5 0.6

25 54+42.5 6191580.7 392845.7 20 16 220 56.9 112.8 0.9 3.7 35.0 53+85.6 54+98.5

246.5 130 52.7 96.3

26 56+88.1 6191419.3 393032.1 -12 10 500 93.3 186.2 0.5 3.4 80.0 55+94.8 57+81.0

204.5 118 42.6 32.9

27 58+92.1 6191321.1 393211.5 38 57 150 78.3 152.0 4.6 9.8 50.0 58+13.8 59+65.8

230.5 157 39.9 68.9

28 61+18.0 6191107.9 393299.0 -24 45 300 83.3 164.6 2.1 7.3 35.0 60+34.7 61+99.3

83.4 132 55.0 0.0

TG 61+99.3 6191051.1 393360.1

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.17 lentelė. Kelio, Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai, ruožo nuo 3.88 iki 7.03 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image50.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 38+80.0 6212783.2 398543.5

177.7 11 25.6 122.2

1 40+57.7 6212957.4 398578.7 9 25 400 55.5 110.8 0.2 1.6 45.0 40+02.2 41+13.0

857.3 20 50.7 676.4

2 49+14.8 6213758.6 398883.8 -4 47 3000 125.4 250.7 0.1 2.6 0.0 47+89.4 50+40.1

469.1 16 3.5 343.6

3 53+83.8 6214209.3 399013.6 1 17 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53+83.8 53+83.8

615.2 17 20.2 551.3

4 59+98.9 6214796.6 399196.9 -32 32 150 63.9 125.2 2.6 6.7 40.0 59+35.1 60+60.2

201.3 344 48.6 73.8

5 61+97.6 6214990.8 399144.1 11 43 400 63.6 126.8 0.3 2.3 45.0 61+34.0 62+60.9

832.3 356 31.6 768.8

TG 70+29.6 6215821.6 399093.7

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.18 lentelė. Kelio, Nr. 4613 Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai, ruožo nuo 15.40 iki 18.69 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image51.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 154+00.0 6223648.5 398070.4

140.7 35 43.7 114.1

1 155+40.7 6223762.7 398152.6 1 31 2000 26.6 53.2 0.0 0.2 0.0 155+14.1 155+67.3

101.1 37 15.2 24.6

2 156+41.8 6223843.2 398213.8 -20 23 180 49.9 99.0 0.8 3.2 35.0 155+91.9 156+90.9

90.3 16 52.0 0.1

3 157+31.3 6223929.6 398240.0 13 00 200 40.3 80.4 0.2 1.6 35.0 156+91.0 157+71.4

373.9 29 52.3 284.1

4 161+04.9 6224253.8 398426.2 -24 01 150 49.5 97.9 1.1 3.7 35.0 160+55.5 161+53.3

96.8 5 51.6 0.0

5 162+00.7 6224350.1 398436.1 22 29 150 47.4 93.9 0.9 3.3 35.0 161+53.3 162+47.2

123.3 28 20.5 0.0

6 163+23.1 6224458.7 398494.6 9 43 540 75.9 151.6 0.3 2.2 60.0 162+47.2 163+98.8

173.2 38 3.6 38.3

7 164+96.0 6224595.0 398601.4 -29 02 150 58.9 116.0 1.9 5.4 40.0 164+37.1 165+53.1

260.6 9 1.9 45.1

8 167+54.7 6224852.4 398642.3 6 54 1350 156.5 312.8 0.3 3.2 150.0 165+98.2 169+11.0

248.8 15 56.4 0.0

9 170+03.3 6225091.6 398710.6 -5 17 1000 92.3 184.5 0.1 1.4 92.2 169+11.0 170+95.5

627.1 10 39.1 484.3

10 176+30.3 6225707.9 398826.5 -21 32 160 50.5 100.1 0.9 3.3 40.0 175+79.8 176+79.9

99.4 349 7.4 0.4

11 177+28.8 6225805.5 398807.7 20 04 175 48.5 96.3 0.7 3.0 35.0 176+80.3 177+76.6

84.1 9 11.0 1.9

12 178+12.2 6225888.5 398821.2 -3 31 550 33.8 67.5 0.0 0.3 33.7 177+78.5 178+46.0

111.9 5 39.8 42.5

13 179+24.1 6225999.9 398832.2 4 06 500 35.7 71.4 0.0 0.4 35.7 178+88.4 179+59.8

135.3 9 45.4 33.5

14 180+59.4 6226133.2 398855.1 27 13 190 66.1 130.2 1.9 5.8 40.0 179+93.3 181+23.6

195.2 36 58.0 83.0

15 182+52.8 6226289.2 398972.5 -18 33 160 46.2 91.8 0.6 2.5 40.0 182+06.6 182+98.4

188.4 18 24.7 55.5

16 184+40.6 6226468.0 399032.1 -23 02 290 86.7 171.6 1.8 6.4 55.0 183+53.9 185+25.5

256.5 355 22.4 169.8

TG 186+95.4 6226723.7 399011.4

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.19 lentelė. Kelio, Nr. 4614 Žarėnai–Lieplaukė–Alsėdžiai, ruožo nuo 16.73 iki 20.07 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image52.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 167+29.6 6205711.1 381442.0

35.9 354 36.5 0.0

1 167+65.5 6205746.9 381438.6 -2 34 800 35.9 71.8 0.0 0.3 35.9 167+29.6 168+01.4

259.6 352 2.1 99.3

2 170+25.1 6206004.0 381402.6 -16 00 600 124.4 247.6 1.2 6.4 80.0 169+00.7 171+48.3

1029.3 336 1.6 783.7

3 180+53.2 6206944.5 380984.4 50 55 180 121.2 230.0 12.4 20.6 70.0 179+32.0 181+61.9

179.7 26 56.8 10.4

4 182+20.5 6207104.7 381065.8 21 11 150 48.1 95.5 0.8 3.1 40.0 181+72.3 182+67.8

187.3 48 8.2 11.5

5 184+07.0 6207229.7 381205.3 -55 29 180 127.7 239.3 16.0 24.5 65.0 182+79.4 185+18.7

340.4 352 38.7 137.3

6 187+31.4 6207567.3 381161.8 -16 23 350 75.4 150.1 0.8 3.9 50.0 186+56.0 188+06.1

269.6 336 15.4 139.3

7 190+00.3 6207814.1 381053.2 -3 09 2000 54.9 109.8 0.0 0.8 0.0 189+45.4 190+55.2

187.2 333 6.8 77.0

8 191+87.5 6207981.1 380968.5 16 04 250 55.3 110.1 0.5 2.7 40.0 191+32.2 192+42.3

239.3 349 10.6 71.0

9 194+26.2 6208216.1 380923.6 -29 05 300 113.0 222.3 3.7 10.6 70.0 193+13.2 195+35.6

158.7 320 5.1 0.3

10 195+81.3 6208337.9 380821.7 11 24 280 45.4 90.7 0.2 1.6 35.0 195+35.9 196+26.5

77.4 331 28.6 1.5

11 196+58.5 6208405.9 380784.8 -2 41 650 30.5 61.0 0.0 0.2 30.5 196+28.0 196+89.0

197.2 328 47.2 112.5

12 198+55.7 6208574.6 380682.6 19 24 200 54.2 107.7 0.8 3.2 40.0 198+01.5 199+09.2

147.1 348 10.9 38.8

13 200+02.1 6208718.5 380652.4 19 19 200 54.1 107.4 0.7 3.2 40.0 199+48.0 200+55.4

73.0 7 30.2 18.9

TG 200+74.3 6208791.0 380662.0

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.20 lentelė. Kelio, Nr. 4617 Varniai–Karklėnai–Vejos, ruožo nuo 0.0 iki 6.78 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image53.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 0+00.0 6177919.2 399615.0

203.2 177 28 100.3

1 2+03.2 6177716.2 399624.0 -49 58 150 102.9 195.8 10.0 16.8 65 1+00.3 2+96.2

416.9 127 29 248.6

2 6+10.2 6177462.5 399954.8 -2 30 3000 65.5 130.9 0.0 0.7 0 5+44.7 6+75.6

509.0 124 59 362.7

3 11+19.2 6177170.6 400371.9 -34 25 180 80.9 158.1 3.7 9.0 50 10+38.3 11+96.4

267.1 90 35 58.5

4 13+82.6 6177167.9 400638.9 37 08 260 127.7 248.5 6.8 15.4 80 12+54.9 15+03.4

443.2 127 43 315.6

5 18+19.0 6176896.8 400989.6 0 39 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 18+19.0 18+19.0

419.1 128 22 419.1

6 22+38.1 6176636.6 401318.1 -0 39 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 22+38.1 22+38.1

246.7 127 44 225.2

7 24+84.8 6176485.6 401513.3 -1 14 2000 21.5 43.0 0.0 0.1 0 24+63.3 25+06.3

260.0 126 30 173.4

8 27+44.8 6176331.0 401722.3 -16 09 300 65.1 129.5 0.6 3.3 45 26+79.8 28+09.3

190.6 110 21 34.3

9 29+34.8 6176264.7 401901.1 47 28 150 91.2 174.3 8.2 14.6 50 28+43.6 30+17.9

185.3 157 49 0.0

10 31+11.9 6176093.1 401971.0 -49 13 150 94.0 178.9 9.1 15.8 50 30+17.9 31+96.8

252.2 108 36 81.3

11 33+55.0 6176012.7 402210.1 38 02 150 76.9 149.6 4.3 9.4 50 32+78.1 34+27.7

216.6 146 37 73.4

12 35+67.4 6175831.8 402329.3 36 00 150 66.3 129.3 3.4 8.1 35 35+01.0 36+30.3

134.4 182 37 0.1

13 36+98.4 6175697.6 402323.1 -37 07 150 68.0 132.2 3.8 8.6 35 36+30.4 37+62.5

182.5 145 31 65.8

14 38+77.1 6175547.2 402426.4 10 55 300 48.7 97.2 0.2 1.6 40 38+28.4 39+25.6

171.6 156 26 68.6

15 40+48.4 6175389.9 402495.0 -13 02 300 54.3 108.2 0.3 2.2 40 39+94.1 41+02.4

200.1 143 24 59.7

16 42+48.2 6175229.3 402614.3 -4 56 2000 86.1 172.1 0.1 1.9 0 41+62.1 43+34.2

160.0 138 28 0.0

17 44+08.1 6175109.4 402720.4 36 00 150 73.9 144.3 3.6 8.5 50 43+34.2 44+78.4

158.8 174 29 33.5

18 45+63.3 6174951.4 402735.7 -23 32 150 51.3 101.6 1.0 3.7 40 45+11.9 46+13.5

190.9 150 57 102.5

19 47+53.1 6174784.5 402828.4 7 27 300 37.0 74.0 0.1 0.8 35 47+16.1 47+90.1

100.1 158 24 21.9

20 48+53.2 6174691.4 402865.3 -8 05 300 41.2 82.3 0.1 1.0 40 48+12.0 48+94.3

215.0 150 19 117.1

21 50+68.1 6174504.6 402971.7 -27 27 150 56.7 111.9 1.6 4.9 40 50+11.4 51+23.2

135.3 122 52 21.1

22 52+01.8 6174431.2 403085.4 14 15 300 57.5 114.6 0.4 2.6 40 51+44.3 52+58.9

252.8 137 07 129.9

23 54+54.2 6174245.9 403257.4 -16 15 300 65.3 130.0 0.6 3.3 45 53+88.8 55+18.9

177.7 120 53 61.5

24 56+31.2 6174154.7 403409.9 -10 05 350 50.9 101.6 0.2 1.5 40 55+80.4 56+81.9

107.1 110 48 1.0

25 57+38.1 6174116.7 403510.0 22 40 175 55.1 109.2 1.1 3.9 40 56+83.0 57+92.2

96.4 133 28 0.0

26 58+33.5 6174050.4 403580.0 -9 04 300 41.3 82.5 0.1 1.1 35 57+92.2 58+74.6

165.1 124 24 0.9

27 59+98.5 6173957.1 403716.2 58 52 150 122.9 229.1 16.8 24.0 75 58+75.6 61+04.7

161.4 183 16 8.0

28 61+43.1 6173796.0 403707.0 -1 45 2000 30.4 60.9 0.0 0.2 0 61+12.7 61+73.5

138.7 181 32 66.6

29 62+81.8 6173657.4 403703.3 -13 44 200 41.6 82.9 0.3 1.7 35 62+40.1 63+23.1

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.20 lentelės tęsinys

[image: image54.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

29 62+81.8 6173657.4 403703.3 -13 44 200 41.6 82.9 0.3 1.7 35 62+40.1 63+23.1

210.8 167 48 66.2

30 64+92.3 6173451.3 403747.9 -42 35 180 103.0 198.8 7.2 14.2 65 63+89.3 65+88.0

190.8 125 13 19.5

31 66+75.9 6173341.3 403903.8 14 55 350 68.3 136.1 0.6 3.2 45 66+07.5 67+43.6

107.6 140 08 39.2

TG 67+82.9 6173258.7 403972.7

Atstumai

Direkcini

ai 

kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.21 lentelė. Kelio, Nr. 4624 Viekšnaliai–Žaduvėnai, ruožo nuo 0.0 iki 3.39 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image55.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 0+00.0 6193116.2 408275.7

115.4 224 15.1 84.5

1 1+15.4 6193033.6 408195.2 3 32 500 30.9 61.8 0.0 0.3 30.9 0+84.5 1+46.3

124.9 227 47.5 94.0

2 2+40.3 6192949.7 408102.6 1 07 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2+40.3 2+40.3

149.0 228 54.1 55.4

3 3+89.3 6192851.8 407990.4 -35 09 240 93.6 182.2 4.9 12.0 35.0 2+95.7 4+77.9

122.9 193 45.5 0.0

4 5+07.2 6192732.4 407961.1 3 21 500 29.3 58.6 0.0 0.3 29.3 4+77.9 5+36.5

183.7 197 6.9 118.2

5 6+91.0 6192556.8 407907.1 -2 05 2000 36.3 72.5 0.0 0.3 0.0 6+54.7 7+27.2

432.0 195 2.3 319.2

6 11+23.0 6192139.6 407795.0 10 38 500 76.5 152.8 0.3 2.5 60.0 10+46.4 11+99.2

179.9 205 40.1 43.2

7 13+02.6 6191977.4 407717.0 -18 14 250 60.2 119.6 0.8 3.5 40.0 12+42.4 13+62.0

249.7 187 26.1 103.1

8 15+51.5 6191729.8 407684.7 -7 35 700 86.4 172.6 0.2 1.9 80.0 14+65.1 16+37.7

318.6 179 51.3 169.4

9 18+69.9 6191411.2 407685.5 13 56 350 62.8 125.1 0.5 2.8 40.0 18+07.1 19+32.2

227.9 193 47.1 71.0

10 20+97.4 6191189.9 407631.2 -41 55 200 94.2 181.3 7.1 14.4 35.0 20+03.2 21+84.5

281.8 151 52.1 0.0

11 23+72.0 6190941.4 407764.1 33 06 530 187.6 366.1 9.0 23.2 60.0 21+84.5 25+50.6

299.0 184 57.9 111.4

12 26+62.0 6190643.6 407738.2 -0 33 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26+62.0 26+62.0

141.1 184 25.3 141.1

13 28+03.1 6190502.9 407727.3 96 45 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28+03.1 28+03.1

100.9 281 10.1 44.0

14 29+04.0 6190522.4 407628.4 -9 48 400 56.8 113.5 0.2 1.7 45.0 28+47.1 29+60.6

183.7 271 21.8 75.4

15 30+87.5 6190526.8 407444.7 11 59 300 51.5 102.7 0.3 1.9 40.0 30+36.0 31+38.7

241.0 283 20.4 123.5

16 33+28.3 6190582.4 407210.2 -14 59 350 66.1 131.5 0.6 3.2 40.0 32+62.2 33+93.7

66.1 268 21.3 0.0

TG 33+93.8 6190580.5 407144.1

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


2.22 lentelė. Kelio, Nr. 4625 Privažiavimas prie Nerimdaičių, ruožo nuo 0.0 iki 2.59 km posūkio kampų, tiesių ir kreivių žiniaraštis

[image: image56.emf]Kampų viršūnės Koordinatės Kreivės

Nr. Pk + X Y R T K D B L Pradžia Pabaiga

TP 0+00.0 6215691.6 399101.3

125.1 29 39.0 125.1

1 1+25.1 6215800.3 399163.2 1 10 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1+25.1 1+25.1

128.2 30 49.2 35.8

2 2+53.3 6215910.4 399228.8 10 55 600 92.3 184.3 0.4 3.1 70.0 1+60.9 3+45.2

167.9 41 44.1 0.9

3 4+20.8 6216035.7 399340.6 -41 38 150 74.7 144.0 5.3 10.8 35.0 3+46.1 4+90.1

140.6 0 5.7 21.5

4 5+56.0 6216176.3 399340.9 13 53 200 44.4 88.5 0.3 1.8 40.0 5+11.7 6+00.1

201.7 13 58.6 70.6

5 7+57.5 6216372.0 399389.6 42 53 150 86.7 167.3 6.2 12.1 55.0 6+70.7 8+38.0

168.0 56 51.7 16.8

6 9+19.3 6216463.9 399530.3 -10 01 450 64.5 128.7 0.2 2.0 50.0 8+54.9 9+83.6

222.5 46 50.2 158.0

7 11+41.6 6216616.1 399692.6 0 03 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11+41.6 11+41.6

202.7 46 53.7 202.7

8 13+44.3 6216754.6 399840.6 -0 15 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13+44.3 13+44.3

307.8 46 39.0 244.6

9 16+52.2 6216965.9 400064.4 16 23 300 63.2 125.8 0.6 3.3 40.0 15+88.9 17+14.7

206.6 63 2.1 73.1

10 18+58.1 6217059.6 400248.6 -4 01 2000 70.3 140.5 0.1 1.2 0.0 17+87.8 19+28.3

262.0 59 0.6 123.5

11 21+20.0 6217194.5 400473.2 -28 27 180 68.2 134.4 2.1 6.2 45.0 20+51.8 21+86.2

116.2 30 33.5 3.3

12 22+34.2 6217294.6 400532.3 -12 25 250 44.7 89.2 0.3 1.7 35.0 21+89.4 22+78.6

91.2 18 8.1 0.6

13 23+25.1 6217381.3 400560.7 10 48 300 45.9 91.5 0.2 1.5 35.0 22+79.3 23+70.8

151.3 28 56.0 105.4

14 24+76.2 6217513.7 400633.8 -1 12 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24+76.2 24+76.2

119.4 27 44.4 119.4

TG 25+95.7 6217619.4 400689.4

Atstumai

Direkcini

ai kampai

Posūkio 

kampai

Tiesės


3  Priedas 

Žemės verčių žemės ūkio žemėlapis


[image: image57]
4 Priedas

4.1 lentelė. Pažymų, išrašų, pažymėjimų apie nekilnojamąjį turtą kainos

	Pažymos pavadinimas
	Kai pažyma užsakoma parengti per

	
	7 darbo dienas
	5 darbo dienas
	3 darbo dienas
	1 darbo dieną

	Pažyma sandoriui
	25,00 *
	32,50 *
	37,50 *
	50,00 *

	Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą
	10,00
	13,00
	15,00
	20,00

	Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą savininką
	10,00 ir
10,00 **
	13,00 ir
10,00 **
	15,00 ir
10,00 **
	20,00 ir
10,00 **

	Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nekilnojamąjį turtą, įregistruotą per paskutiniuosius metus
	10,00 ir
10,00 **
	13,00 ir
10,00 **
	15,00 ir
10,00 **
	20,00 ir
10,00 **

	Pažymėjimas (dublikatas)
	25,00
	32,50
	37,50
	50,00

	Pažyma apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio paskirties žemės plotą
	10,00 ir
10,00 **
	13,00 ir
10,00 **
	15,00 ir
10,00 **
	20,00 ir
10,00 **

	Pažyma apie gretimų žemės sklypų savininkus
	10,00 ir
10,00 **
	13,00 ir
10,00 **
	15,00 ir
10,00 **
	20,00 ir


Pastaba:

* – jei rengiant pažymą sandoriui reikia paskaičiuoti arba patikslinti nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę, prie nurodytos kainos papildomai pridedamas paskaičiuotas atlyginimas už nekilnojamojo turto perkainojimą. Jeigu užsakius registro išrašus (pagal savininką arba apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą per paskutiniuosius n metų) Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo turto nėra, atlyginimas skaičiuojamas tik už paiešką Nekilnojamojo turto registre.

** – paieška Nekilnojamojo turto registre – 10 Lt.

4.2 lentelė. Atlyginimas už nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės perskaičiavimą
	Daikto pavadinimas

	Atlyginimas už perskaičiavimą (Lt), kai pažyma sandoriui užsakoma parengti per


		7 darbo dienas

	5 darbo dienas

	3 darbo dienas

	1 darbo diena


	Pastatas, inžinerinis statinys

	23,60

	30,68

	35,40

	47,20


	Žemės sklypas

	11,80

	15,34

	17,70

	23,60



	


4.3 lentelė. Atlyginimo už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (duomenų paketo) teikimą juridiniam ar fiziniam asmeniui kainininkas

	Eil. Nr.

	Pavadinimas

	Kiekis

	Formatas

	Atlyginimas Lt (be PVM)


	1.

	Nekilnojamojo daikto kadastro įrašo suformavimas

	1 nekilnojamasis daiktas

	–

	3,00


	2.

	Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (statinių išdėstymo plano ir aukštų plano) pateikimas skaitmenine forma

	1 lapas

	A4

	4,00


				A3

	6,00


				A2

	8,00


				A1

	12,00


				A0

	16,00


	3.

	Statinio plano kopija

	1 lapas

	A4

	3,00


				A3

	5,00


	4.

	Statinio plano spausdinimas iš duomenų banko

	1 lapas

	A4

	5,00


				A3

	8,00


				A2

	10,00


				A1

	15,00


				A0

	20,00


	5.

	Kadastrinio žemėlapio ištraukos pateikimas skaitmenine forma

	1 žemės sklypas

	–

	10,00


	5.1.

	Papildomai už kitą žemės sklypą iki 500 žemės sklypų

	Už kiekvieną

	–

	0,50


	5.2.

	Papildomai už kitą žemės sklypą nuo 500 žemės sklypų

	Už kiekvieną

	–

	0,30


	6.

	Žemės sklypo plano kopija

	1 lapas

	A4

	3,00


				A3

	5,00


	7.

	Kadastrinio žemėlapio ištraukos (nespalvotos) spausdinimas iš duomenų banko

	1 lapas

	A4

	10,00


				A3

	12,00


				A2

	15,00


				A1

	20,00


				A0

	30,00


	8.

	Kadastrinio žemėlapio ištraukos (nespalvotos) atspausdinimas ant ortofotografinio pagrindo

	1 lapas

	A4

	15,00


				A3

	18,00


				A2

	22,00


				A1

	30,00


				A0

	45,00


	9.

	Kitų registro ir kadastrinių matavimų bylose esančių dokumentų kopijų parengimas, išdavimas ir patvirtinimas

	1 lapas

	–

	5,00



	


4.4 lentelė. Atlyginimo už miškų ūkio paskirties žemės sklypų ir miškais užimtų žemės sklypų žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir teisių į juos įregistravimą apskaičiavimas (Lt)

	Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė

	Atlyginimo dydis, Lt


	Iki 1000

	20


	Nuo 1001 iki 2000

	25–40


	Nuo 2001 iki 4000

	40–60


	Daugiau kaip 4000

	60 –1000 (fiziniams asmenims) 
60 –10 000 (juridiniams asmenims)



	


4.5 lentelė. Atlyginimo už kaimo vietovėse esančių žemės ūkio paskirties žemės sklypų, įskaitant sklypus iki 1 ha, ir įsiterpusius miškus ir vandens telkinius (išskyrus sodininkų bendrijų narių sodų sklypus), ir teisių į juos įregistravimą apskaičiavimas (Lt)

	Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė

	Atlyginimo dydis, Lt


	Iki 1000

	20


	Nuo 1001 iki 3000

	25–40


	Nuo 3001 iki 5000

	40–50


	Nuo 5001 iki 7000

	50–60


	Nuo 7001 iki 10 000

	60–70


	Nuo 10 001 iki 30 000

	70–90


	Daugiau kaip 30 000

	90–1000 (fiziniams asmenims) 
90–10 000 (juridiniams



	


5 Priedas

5.1 lentelė. Suvestiniai statybos kainų žiniaraščiai

[image: image58.emf]S u v e s t i n i s  s t a t y b o s  k a i n o s  s k a i č i a v i m a s

Sudaryta 2003-01-01 kainų lygiu

Kompleksas:

Žvyrkelių asfaltavimo programa 2003-2004 m.

Kelias Nr. 194 Užventis-Tryškiai-Viekšniai 34.470-36.440 km. IŠ VISO 1.97 km.

S ą m a t i n ė  k a i n a, tūkst. Lt

Bendra

Statybos ir 

montavimo 

darbai

Įrengimų, 

baldų, 

inventoriaus

Kitų išlaidų

sąmatinė 

kaina, 

tūkst. Lt

Skyrius 1

1

Kompensacija už laikinai paimamą žemę ir sunaikinamus pasėlius

2.000

Iš viso už skyrių 1 2.000

Skyrius 2

2 1

Asfaltbetonio dangos įrengimas

813.810 813.810

3 2

Pažeistų drenažo sistemų atstatymas

28.630

Iš viso už skyrių 2 813.810 842.440

Skyrius 3

4 Autorinės priežiūros paslaugos asfaltbetonio dangos įrengimui 0.2% 1.630

Iš viso už skyrių 3 1.630

IŠ VISO 813.810 846.070

Eil.nr.

Sąmatų ir 

skaičiavim

ų nr.

S k y r i a u s,  o b j e k t o, d a r b ų  i r  i š l a i d ų  p a v a d i n i m a s
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Sudaryta 2003-01-01 kainų lygiu

Kompleksas:

Žvyrkelių asfaltavimo programa 2003-2004 m.

Kelias Nr. 2714 Dagiai - Žadeikiai 0.00-0.50 km. IŠ VISO 0.50 km.

S ą m a t i n ė  k a i n a, tūkst. Lt

Bendra

Statybos ir 

montavimo 

darbai

Įrengimų, 

baldų, 

inventoriaus

Kitų išlaidų

sąmatinė 

kaina, 

tūkst. Lt

Skyrius 1

1

Kompensacija už šalinamus statinius ir sodinius

0.600

Iš viso už skyrių 1 0.600

Skyrius 2

2 1

Asfaltbetonio dangos įrengimas

369.895 369.895

Iš viso už skyrių 2 369.895 369.895

Skyrius 3

3 Autorinės priežiūros paslaugos asfaltbetonio dangos įrengimui 0.2% 0.739

Iš viso už skyrių 3 0.739

IŠ VISO 369.895 371.234

Eil.nr.

Sąmatų ir 

skaičiavim

ų nr.

S k y r i a u s,  o b j e k t o, d a r b ų  i r  i š l a i d ų  p a v a d i n i m a s
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Sudaryta 2003-01-01 kainų lygiu

Kompleksas:

Žvyrkelių asfaltavimo programa 2003-2004 m.

Kelias Nr. 2702 Mažeikiai - Laižuva 16.870-20.050 km. IŠ VISO 3.18 km.

S ą m a t i n ė  k a i n a, tūkst. Lt

Bendra

Statybos ir 

montavimo 

darbai

Įrengimų, 

baldų, 

inventoriaus

Kitų išlaidų

sąmatinė 

kaina, 

tūkst. Lt

Skyrius 1

1

Kompensacija už laikinai paimamą žemę ir sunaikinamus pasėlius

3.200

Iš viso už skyrių 1 3.200

Skyrius 2

2 1

Asfaltbetonio dangos įrengimas

1422.591 1422.591

3 2

Pažeistų drenažo sistemų atstatymas

132.390

Iš viso už skyrių 2 1422.591 1554.981

Skyrius 3

4 Autorinės priežiūros paslaugos asfaltbetonio dangos įrengimui 0.2% 2.845

Iš viso už skyrių 3 2.845

IŠ VISO 1422.591 1561.026

Eil.nr.

Sąmatų ir 

skaičiavim

ų nr.

S k y r i a u s,  o b j e k t o, d a r b ų  i r  i š l a i d ų  p a v a d i n i m a s
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Sudaryta 2004-07-01 kainų lygiu

Kompleksas:

Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004-2005 m.

Kelias Nr. 2709 Tirkšliai-Žemalė 0,00-3,50 km. IŠ VISO 3,50 km.

S ą m a t i n ė  k a i n a, tūkst. Lt

Bendra

Statybos ir 

montavimo 

darbai

Įrengimų, 

baldų, 

inventoriaus

Kitų išlaidų

sąmatinė 

kaina, 

tūkst. Lt

1. Statybos teritorijos paruošimas

1

Kelio trasos atstatymas ir užtvirtinimas (811,84×3,5)

2.84 2.84

Iš viso už skyrių 1

2.84 2.84

2. Statybos objektai

2 1

Asfaltbetonio dangos įrengimas

1588.87 1588.87

3 2

Pažeistų drenažo sistemų atstatymas

91.18 91.18

Iš viso už 2 skyrių 

1680.05 1680.05

Iš viso už 1 ir 2 skyrius

1680.05 2.84 1682.89

3. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos

4 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos - 8,00% 134.63 134.63

Iš viso už 3 skyrių 

134.63 134.63

Iš viso už 1-3 skyrius

1680.05 137.47 1817.52

4. Kitos išlaidos

5

Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas (792,96×10,5)

8.33 8.33

Iš viso už 4 skyrių 

8.33 8.33

Iš viso už 1-4 skyrius

1680.05 145.80 1825.85

5. Rezervas

6 Užsakovo rezervas - 5,00% 91.29 91.29

Iš viso už 5 skyrių 

91.29 91.29

IŠ VISO 1680.05 237.09 1917.15

Eil.nr.

Sąmatų ir 

skaičiavim

ų nr.

S k y r i a u s,  o b j e k t o, d a r b ų  i r  i š l a i d ų  p a v a d i n i m a s
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Sudaryta 2004-07-01 kainų lygiu

Kompleksas:

Žvyrkelių asfaltavimo programa 2004-2005 m.

Kelias Nr. 3216 Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkė 7,48-9,98 km. IŠ VISO 2,50 km.

S ą m a t i n ė  k a i n a, tūkst. Lt

Bendra

Statybos ir 

montavimo 

darbai

Įrengimų, 

baldų, 

inventoriaus

Kitų išlaidų

sąmatinė 

kaina, 

tūkst. Lt

1. Statybos teritorijos paruošimas

1

Kelio trasos atstatymas ir užtvirtinimas (811,84×2,5)

2.03 2.03

Iš viso už skyrių 1

2.03 2.03

2. Statybos objektai

2 1

Asfaltbetonio dangos įrengimas

1555.39 1555.39

Iš viso už 2 skyrių 

1555.39 1555.39

Iš viso už 1 ir 2 skyrius

1555.39 2.03 1557.42

3. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos

4 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos - 8,00% 124.59 124.59

Iš viso už 3 skyrių 

124.59 124.59

Iš viso už 1-3 skyrius

1555.39 126.62 1682.01

4. Kitos išlaidos

5

Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas (792,96×7,5)

5.95 5.95

Iš viso už 4 skyrių 

5.95 5.95

Iš viso už 1-4 skyrius

1555.39 132.57 1687.96

5. Rezervas

6 Užsakovo rezervas - 5,00% 84.40 84.40

Iš viso už 5 skyrių 

84.40 84.40

IŠ VISO 1555.39 216.97 1772.36

Eil.nr.

Sąmatų ir 

skaičiavim

ų nr.

S k y r i a u s,  o b j e k t o, d a r b ų  i r  i š l a i d ų  p a v a d i n i m a s


1.2 pav. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklas [1]








, m





4.2 lentelė. Suvestinis kelio plano tiesių ir kreivių žiniaraštis








4.2 pav. 1 km tenkančio paimamos žemės kelio juostai ploto pasiskirstymas žvyrkeliuose





4.3 pav. Kelio plano koregavimo apimties ir sklypų skaičiaus pasiskirstymas žvyrkeliuose





4.4 pav. Žemės paimamos kelio juostai ploto ir žemės sklypų skaičiaus pasiskirstymas žvyrkeliuose





5.1 lentelė.  Nagrinėjamų žvyrkelių, kuriems buvo vykdomas žemės paėmimas kelio juostai sąrašas





Pastaba:


Dalis1, % – bendrų išlaidų dėl žemės paėmimo kelio juostai santykis su skaičiuojamąja asfaltbetonio dangos įrengimo kaina;


Dalis2, % – kompensacijų už paimamą žemę santykis su bendromis išlaidomis dėl žemės paėmimo kelio juostai.








5.4 lentelė. Suvestinis prognozuojamos skaičiuojamosios asfaltbetonio dangos įrengimo kainos ir bendrų išlaidų dėl žemės paėmimo kelio juostai žiniaraštis








Pastaba:


Kaina 1 ha/Lt – nustatyta iš VĮ „Registrų centro“ žemės ūkio žemės verčių žemėlapio (žr. 3 priedas);


Dalis, % - bendrų išlaidų žemės paėmimo kelio juostai santykis su prognozuojama skaičiuojamąja asfaltbetonio dangos įrengimo kaina, %.











5.3 pav. Bendrų prognozuojamų išlaidų dėl žemės paėmimo kelio juostai pasiskirstymas žvyrkeliuose








Key words: road plan, horizontal curves, digital orthophoto maps, taking the land for public needs, preparation of the special plan, data base of the real estate, estimated price for the concrete mounting











The final master‘s work analyzes problems which occur or may occur due to taking the land for public needs when implementing the program of asphalt works on gravel roads in the area of activity of state enterprise „Telšių regiono keliai“.  


A research of sections of gravel roads intended for reconstruction and included into the program of maintenance and expansion of public highways for 2002–2015 was carried out, in the course of which a road plan was projected following norms of road engineering and the extent of taking the land for public needs was evaluated.  


Recommendations regarding the expedience of taking the land for road lane when implementing the program of asphalt works on gravel roads in the area of activity of state enterprise „Telšių regiono keliai“ were rendered. 
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