PRIEDAS 1. TYRIMO REZULTATAI
	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A10%2C52.5%2C37.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	4
	10
	

	2. Vienodai svarbūs
	21
	52.5
	

	3. B Svarbiau perdangos svoris
	15
	37.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A12.5%2C42.5%2C45&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	5
	12.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. C Svarbiau maksimalus vieno elemento svoris
	18
	45
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A7.5%2C32.5%2C60&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	3
	7.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	24
	60
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A15%2C40%2C45&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	6
	15
	

	2. Vienodai svarbūs
	16
	40
	

	3. E Svarbiau maksimalus galimas perdengimo ilgis
	18
	45
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A40%2C32.5%2C27.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	16
	40
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	11
	27.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A5%2C37.5%2C57.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	2
	5
	

	2. Vienodai svarbūs
	15
	37.5
	

	3. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	23
	57.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	





	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A15%2C32.5%2C52.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	6
	15
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	21
	52.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A37.5%2C37.5%2C25&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	15
	37.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	15
	37.5
	

	3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	10
	25
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A20%2C47.5%2C32.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	8
	20
	

	2. Vienodai svarbūs
	19
	47.5
	

	3. J Svarbiau gera apatinio paviršiaus išvaizda
	13
	32.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A15%2C50%2C35&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali oerdangos kaina
	6
	15
	

	2. Vienodai svarbūs
	20
	50
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	14
	35
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A32.5%2C45%2C22.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	13
	32.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	18
	45
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	9
	22.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A45%2C35%2C20&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. A Svarbiau minimali perdangos kaina
	18
	45
	

	2. Vienodai svarbūs
	14
	35
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	8
	20
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A32.5%2C37.5%2C30&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	13
	32.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	15
	37.5
	

	3. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	12
	30
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A5%2C32.5%2C62.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	2
	5
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	25
	62.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A12.5%2C42.5%2C45&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	5
	12.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. E svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	18
	45
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A35%2C42.5%2C22.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	14
	35
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	9
	22.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A5%2C50%2C45&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	2
	5
	

	2. Vienodai svarbūs
	20
	50
	

	3. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	18
	45
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A17.5%2C42.5%2C40&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	7
	17.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	16
	40
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A37.5%2C35%2C27.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	15
	37.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	14
	35
	

	3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius
	11
	27.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A25%2C42.5%2C32.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	10
	25
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	13
	32.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A17.5%2C45%2C37.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	7
	17.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	18
	45
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	15
	37.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A17.5%2C52.5%2C30&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	7
	17.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	21
	52.5
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	12
	30
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A45%2C37.5%2C17.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. B Svarbiau minimalus perdangos savasis svoris
	18
	45
	

	2. Vienodai svarbūs
	15
	37.5
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	7
	17.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A2.5%2C37.5%2C60&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	1
	2.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	15
	37.5
	

	3. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	24
	60
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A12.5%2C47.5%2C40&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	5
	12.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	19
	47.5
	

	3. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	16
	40
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A25%2C50%2C25&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	10
	25
	

	2. Vienodai svarbūs
	20
	50
	

	3. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	10
	25
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A10%2C45%2C45&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	4
	10
	

	2. Vienodai svarbūs
	18
	45
	

	3. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	18
	45
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A10%2C40%2C50&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	4
	10
	

	2. Vienodai svarbūs
	16
	40
	

	3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	20
	50
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A40%2C32.5%2C27.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	16
	40
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	11
	27.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A30%2C40%2C30&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	12
	30
	

	2. Vienodai svarbūs
	16
	40
	

	3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	12
	30
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A17.5%2C47.5%2C35&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	7
	17.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	19
	47.5
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	14
	35
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A15%2C52.5%2C32.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	6
	15
	

	2. Vienodai svarbūs
	21
	52.5
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	13
	32.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A37.5%2C42.5%2C20&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. C Svarbiau maksimalus vieno perdangos elemento svoris
	15
	37.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	8
	20
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A32.5%2C47.5%2C20&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	13
	32.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	19
	47.5
	

	3. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	8
	20
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A52.5%2C37.5%2C10&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	21
	52.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	15
	37.5
	

	3. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	4
	10
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A45%2C45%2C10&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	18
	45
	

	2. Vienodai svarbūs
	18
	45
	

	3. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	4
	10
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A25%2C57.5%2C17.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	10
	25
	

	2. Vienodai svarbūs
	23
	57.5
	

	3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	7
	17.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A50%2C42.5%2C7.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	20
	50
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys
	3
	7.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A40%2C47.5%2C12.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	16
	40
	

	2. Vienodai svarbūs
	19
	47.5
	

	3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	5
	12.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A42.5%2C50%2C7.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	17
	42.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	20
	50
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	3
	7.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A52.5%2C40%2C7.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	21
	52.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	16
	40
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	3
	7.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A57.5%2C32.5%2C10&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. D Svarbiau maksimali perdangos laikomoji galia
	23
	57.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	4
	10
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A35%2C50%2C15&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	14
	35
	

	2. Vienodai svarbūs
	20
	50
	

	3. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	6
	15
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A15%2C52.5%2C32.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	6
	15
	

	2. Vienodai svarbūs
	21
	52.5
	

	3. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	13
	32.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A2.5%2C65%2C32.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	1
	2.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	26
	65
	

	3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	13
	32.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A37.5%2C50%2C12.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	15
	37.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	20
	50
	

	3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	5
	12.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A27.5%2C52.5%2C20&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	11
	27.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	21
	52.5
	

	3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	8
	20
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A20%2C55%2C25&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	8
	20
	

	2. Vienodai svarbūs
	22
	55
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	10
	25
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A35%2C47.5%2C17.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	14
	35
	

	2. Vienodai svarbūs
	19
	47.5
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	7
	17.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	




	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A45%2C35%2C20&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. E Svarbiau maksimalus galimas perdenti ilgis
	18
	45
	

	2. Vienodai svarbūs
	14
	35
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	8
	20
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A0%2C45%2C55&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	0
	0
	

	2. Vienodai svarbūs
	18
	45
	

	3. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	22
	55
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A2.5%2C45%2C52.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	1
	2.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	18
	45
	

	3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	21
	52.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A25%2C47.5%2C27.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	10
	25
	

	2. Vienodai svarbūs
	19
	47.5
	

	3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	11
	27.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A17.5%2C55%2C27.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	7
	17.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	22
	55
	

	3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	11
	27.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	






	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A22.5%2C42.5%2C35&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	9
	22.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	14
	35
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A20%2C45%2C35&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	8
	20
	

	2. Vienodai svarbūs
	18
	45
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	14
	35
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A37.5%2C40%2C22.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. F Svarbiau minimalus perdangos storis
	15
	37.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	16
	40
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	9
	22.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A17.5%2C62.5%2C20&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	7
	17.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	25
	62.5
	

	3. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	8
	20
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A47.5%2C42.5%2C10&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	19
	47.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	4
	10
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A37.5%2C50%2C12.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	15
	37.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	20
	50
	

	3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	5
	12.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A37.5%2C42.5%2C20&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	15
	37.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	8
	20
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A42.5%2C42.5%2C15&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	17
	42.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	6
	15
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A52.5%2C35%2C12.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. G Svarbiau perdangos garso izoliacija
	21
	52.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	14
	35
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	5
	12.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A55%2C32.5%2C12.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	22
	55
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	5
	12.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A45%2C37.5%2C17.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	18
	45
	

	2. Vienodai svarbūs
	15
	37.5
	

	3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	7
	17.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A42.5%2C37.5%2C20&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	17
	42.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	15
	37.5
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	8
	20
	

	Viso
	40
	100.00%
	







	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A42.5%2C42.5%2C15&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	17
	42.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	6
	15
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A50%2C35%2C15&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. H Svarbiau perdangos šiluminė varža
	20
	50
	

	2. Vienodai svarbūs
	14
	35
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	6
	15
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A2.5%2C57.5%2C40&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	1
	2.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	23
	57.5
	

	3. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	16
	40
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A17.5%2C32.5%2C50&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	7
	17.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	20
	50
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A25%2C27.5%2C47.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	10
	25
	

	2. Vienodai svarbūs
	11
	27.5
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	19
	47.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A37.5%2C32.5%2C30&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. I Svarbiau geros išvaizdos perdangos viršutinis paviršius (grindys)
	15
	37.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	12
	30
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A32.5%2C42.5%2C25&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	13
	32.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	10
	25
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A32.5%2C32.5%2C35&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	13
	32.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	13
	32.5
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	14
	35
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A42.5%2C35%2C22.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. J Svarbiau geros išvaizdos perdangos apatinis paviršius (lubos)
	17
	42.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	14
	35
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	9
	22.5
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A30%2C55%2C15&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	12
	30
	

	2. Vienodai svarbūs
	22
	55
	

	3. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	6
	15
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A42.5%2C47.5%2C10&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. K Svarbiau minimalus mechanizmų poreikis
	17
	42.5
	

	2. Vienodai svarbūs
	19
	47.5
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	4
	10
	

	Viso
	40
	100.00%
	



	Atsakymo variantas
	Pasirinkimų
	Santykis, %
	[image: http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A45%2C42.5%2C12.5&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff]

	1. L Svarbiau minimalus žmogaus darbo valandų skaičius
	18
	45
	

	2. Vienodai svarbūs
	17
	42.5
	

	3. M Svarbiau minimalus sandėliavimo ploto poreikis
	5
	12.5
	

	Viso
	40
	100.00%
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