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ĮVADAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 141 p. kadastro duomenys, išskyrus valstybės paslaptį sudarančius duomenis, yra vieši. Kadastro žemėlapis yra Nekilnojamojo turto kadastro grafinė dalis, kurioje parodoma Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų Nekilnojamųjų daiktų vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Kadastro žemėlapio duomenimis naudojasi matininkai, atliekantys žemės sklypų kadastrinius matavimus, žemės reformos žemėtvarkos projektų autoriai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, atliekantys įvairius projektavimo darbus. Nuo projektavimui reikalingų išeities duomenų (kadastro duomenų) tikslumo didele dalimi priklauso projekto kokybė. Todėl kadastro žemėlapio tikslumas turi tenkinti įvairių jo vartotojų poreikius. Dėl šios priežasties kadastro žemėlapis nuolat turi būti atnaujinamas bei tikslinamas.

Temos aktualumas: 

Daugelį ginčų dėl nekilnojamojo turto galima išspręsti, jei yra sukaupta tiksli ir teisinga informacija apie nekilnojamąjį turtą. Kadastro žemėlapyje pažymėtos žemės sklypų ribos leidžia operatyviai spręsti iškilusius ginčus dėl ribų atstatymo vietoje.
Vykdant žemės nuosavybės atkūrimą ar žemės konsolidaciją reikalinga detali informacija apie nekilnojamojo turto savininkus bei jų turimų žemės sklypų ribas. Kadastro žemėlapyje esanti informacija palengvina žemės reformos vykdymą kaime.

Stambaus mastelio kadastro žemėlapiai gali būti pagrindas rengiant, vertinant ir įgyvendinant miestų plėtros schemas. 
Darbo tikslas ir uždaviniai – nustatyti  nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio kaitos priežastis. Darbo tikslui pasiekti darbe reikia spręsti šiuos uždavinius:

1. Išanalizuoti naujesnės, tikslesnės kartografinės medžiagos bei žemės sklypų kadastrinių matavimų įtaką kadastro žemėlapio kaitai. 

2. Išanalizuoti naujai registruojamų žemės sklypų įtaką kadastro žemėlapio kaitai.

3. Išanalizuoti kadastro žemėlapio kaitą dėl nesusiejimo su nekilnojamojo turto registru.

4. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitos įtaką kadastro žemėlapio kaitai.
5. Įvertinti kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų tikslumą.

6. Pateikti praktinius pasiūlymus dėl kadastro žemėlapio tikslinimo paspartinimo.
Tyrimų metodai – analitinis ir empirinis. 

Temos naujumas:
Nekilnojamojo turto mokesčiai – potencialus valstybės pajamų šaltinis. Lietuvos Respublikoje ruošiamasi įvesti nekilnojamojo turto mokestį. Kadastre sukaupta informacija apie visus žemės sklypus ir kitą nekilnojamąjį turtą, leidžia užtikrinti, kad bus apmokestinamas visas nekilnojamasis turtas. Kadastro žemėlapis yra vienas iš šaltinių teikiantis reikiamą informaciją apmokestinti nekilnojamąjį turtą.

Darbo apimtis. Darbą sudaro įvadas, 3 skyriai, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas ir priedai. Bendra darbo apimtis - 83 puslapiai, 30 iliustracijų, 19 lentelių, 4 priedai.
Įvade nagrinėjama temos aktualumas, naujumas, formuojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aptariama darbo rezultatų praktinė reikšmė.

Pirmame skyriuje aptarta nekilnojamojo turto kadastro samprata, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio samprata, nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo kadastro žemėlapyje technologiniai ypatumai, teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto kadastrą, mokslinių publikacijų apžvalga.

Antrame skyriuje pateikta kadastro žemėlapio kaitos priežasčių analizė.

Trečiame skyriuje pateikta žemės sklypo ploto paklaidos, atsirandančios dėl ploto skaičiavimo skirtingose projekcijose, nustatymas bei matininkų darbo kokybės ir kadastro žemėlapio kaitos tarpusavio ryšys.

1. Kadastrinių žemėlapių sudarymo teisiniai ir technologiniai ypatumai (Literatūros analizė)
1.1. Kadastro samprata
Beveik kiekviena šalis šiek tiek skirtingai interpretuoja terminą ,,kadastras“. Apskritai kadastras suprantamas kaip tam tikra žemės informacinės sistemos forma, kurioje saugoma naujausia informacija apie nuosavybę, žemės sklypų vertę ir panaudojimą, statinius, taip pat aplinkos apsaugos ir socialiniai ekonominiai duomenys. Kadastras (cadastre) suprantamas, kai žemės informacinė sistema – žemės sklypams registruoti. Į šį terminą įeina:

· teisinis kadastras (juridical cadastre) – nuosavybės teisių į žemės sklypus registras;

· mokesčių kadastras (fiscal cadastre) – turto verčių registras;

· žemės naudojimo kadastras (land-use cadastre) – žemės naudojimo registras;

· daugiatikslis kadastras (multi-purpose cadastre) – registras, kuriame fiksuojama daug žemės sklypo požymių (atributų).

Nėra dviejų šalių, kuriose veiktų identiška kadastro sistema, kadangi kadastras yra šalies socialinės infrastruktūros dalis. Kaip ir tautos, kiekviena kadastro sistema turi savus bruožus. Kai kuriose šalyse terminas „teisinis kadastras“ naudojamas kalbant apie žemės registrą. Kadastras skiriasi nuo žemės registro tuo, kad pastarajam iš esmės yra duomenys apie nuosavybę ir teises, kurios susietos su žeme, o kadastre kaupiama informacija apie didesnį požymių skaičių. Kadastre parengti žemėlapiai ir atlikti matavimai gali papildyti žemės registracijos sistemą. 

Kadastras – įrašų apie žemę rinkinys, kurį sudaro dvi dalys: žemėlapiai arba planai, kuriuose atsispindi visų žemės sklypų dydis ir padėtis, ir tekstinė informacija, kurioje pateikiami žemės požymiai. Kadastro funkcija – kaupti ir viešinti grafinę ir tekstinę informaciją, kuri reikalinga nuosavybės teisių registracijai, turto vertinimui ir žemės išteklių valdymui.
Lietuvoje nekilnojamojo turto kadastras suprantamas, kai susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių sistemoje), saugomas kompiuterių laikmenose (Žin., 2000, Nr. 58-1704).  

Nekilnojamojo turto kadastro objektais laikomi nekilnojamieji daiktai:
1) žemės sklypas;
2) statinys (taip pat nebaigtas statyti), išskyrus laikiną statinį ar nesudėtingą statinį, kuriam nereikia statybos leidimo;

3) patalpa suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais negali būti:

1) patalpos (bendrojo naudojimo patalpos, kambariai butuose ir pan.), kurių negalima suformuoti kaip atskirus nekilnojamuosius daiktus;
2) statinių ar patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, priklausiniai, kuriais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, pagal savo savybes nuolat susiję su pagrindiniu daiktu;
3) žemės dangos, sankasos, iškasos, pylimai, geležinkelio pabėgiai ir bėgiai, riboženkliai, melioracijos ir kiti įrenginiai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su žemės sklypu ar statiniu, kaip atskiru nekilnojamuoju daiktu. 

Į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi šie žemės sklypų kadastro duomenys:
1) kadastro vietovės pavadinimas ir kodas, kadastro bloko kodas, žemės sklypo bloke numeris (žemės sklypo kadastro numeris), kurį kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia kadastro tvarkytojas;

2) unikalus žemės sklypo numeris, kurį kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą žemės sklypo egzistavimo laiką;
3) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis;

4) žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis;

5) žemės sklypo plotas;

6) žemės sklypo ploto sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis: žemės ūkio naudmenos, kurias sudaro ariamoji žemė, sodai, pievos ir natūralios ganyklos; miško žemė; keliai; užstatyta teritorija; žemė, užimta vandens telkinių; kita žemė, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkės, pažeista žemė ir kita nenaudojama žemė; 

7) žemės plotas su melioracijos įrenginiais: nusausinta žemė; drėkinama žemė;

8) žemės ūkio naudmenų kokybės įvertinimas, išreikštas našumo balu;

9) žemės naudojimo specialiosios sąlygos ir saugomų teritorijų apsaugos reglamentai;

10) saugomos teritorijos, kurioje yra kultūros paminklų ir kultūros vertybių, duomenys;

11) žemės sklypo vertės, nustatytos vyriausybės nustatyta tvarka; verčių nustatymo datos;

12) įsigijimo kaina ir įsigijimo data;

13) žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

14) žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo data;

15) kiti teisės aktų nustatyti duomenys.

Į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi statinių kadastro duomenys:

1) objektas: pastatas; patalpa; inžinerinis statinys;

2) unikalus statinio (taip pat nebaigto statyti) numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą statinio buvimo laiką;

3) patalpų, suformuotų kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, unikalus numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą šio daikto egzistavimo laiką;

4) statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir statinio pavadinimas;

5) statinio parametrai: plotas; tūris; ilgis, plotis, skersmuo, skerspjūvis, aukštis, gylis, perimetras arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai;

6) statinio statybinė medžiaga;

7) statinio vidaus įrangos charakteristikos;

8) statinio vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka; verčių nustatymo datos;

9) statinio fizinio nusidėvėjimo ir baigtumo procentas;

10) įsigijimo kaina ir įsigijimo data;

11) statinio statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai;

12) duomenys apie statinio statybos būklę;

13) statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, unikalus numeris);

14) patalpos, suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, buvimo vieta pastate (statinio, kuriame yra patalpa, unikalus numeris);

15) statinio aukštų skaičius;

16) patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius;

17) gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius;

18) gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, kambarių skaičius;

19) aukštas, kuriame yra patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

20) kultūros paminklo ir kultūros vertybės duomenys;

21) statinio kontūrų skaitmeninė grafinė informacija ir statinio vidaus išplanavimo skaitmeniniai grafiniai duomenys;

22) statinio kadastro duomenų nustatymo data; 

23) kiti teisės aktų nustatyti duomenys.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys nustatomi atliekant tikslius ir išsamius kadastrinius matavimus, naudojant tiksliausias priemones. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu:

1) nustatomos ir riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos, kurių standartus ir ženklinimo taisykles nustato Vyriausybės įgaliota institucija;

2) kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių bei statinių kontūrų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, išskyrus tuos atvejus, kai žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) nustatyta tvarka formuojami žemės sklypai (šių sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos digitalizuojant analoginius planus);

3) kartografuojamos faktinės žemės naudmenos; 

4) apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas bei žemės naudmenų plotai;

5) parengiamas žemės sklypo planas;

6) apskaičiuojama žemės sklypo vertė Vyriausybės nustatyta tvarka;

7) užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma;

8) išmatuojamos statinių ribos, nustatoma statinių pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą;

9) nustatomos inžinerinių statinių kontūrų ir (arba) ašių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

10) nustatoma statinio paskirtis, pavadinimas, adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris), statybos pradžios ir pabaigos, rekonstravimo metai;

11) apskaičiuojami statinių ir patalpų plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į kadastrą;

12) parengiami statinių aukštų planai;

13) apskaičiuojamos statinio vertės Vyriausybės nustatyta tvarka;

14) užpildomos statinių kadastro duomenų formos;

15) parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

Nekilnojamojo turto kadastrą Lietuvoje tvarko Valstybės įmonė Registrų centras pavaldi Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai. Įmonė, vadovaudamasi teisės aktais, tvarko nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria kitas su šiuo bei kitais nurodytais registrais susijusias informacines sistemas.

Kitose Europos šalyse, pavyzdžiui, Suomijoje ir Švedijoje, nekilnojamojo turto formavimas, keitimas, žemės konsolidacija, kadastro žemėlapių sudarymas, nekilnojamojo turto registracija, nuosavybės ir kitos teisės, nekilnojamojo turto vertinimas ir apmokestinimas sujungiami į vieną pagrindinę kadastro sistemą. Tačiau daugelyje kitų Europos šalių kadastras atsirado žemės apmokestinimo tikslais, todėl jį administruoja istaigos, pavaldžios Finansų ministerijai. Tuo tarpu teisinius žemės procesus tvarko teisininkai, o įrašai daromi žemės knygose, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje Grundbuch arba Ispanijos žemės registre. Už žemės knygas paprastai atsakingas teisingumo ministras arba Teisingumo ministerija, tam tikrais atvejais – Aukšciausiojo Teismo pirmininkas (kaip Slovėnijoje, kur Teisingumo ministerija atsakinga tik už įstatymu kūrimą ir leidimą) (Jurg Kaufmann, ir kt., 1998).
1.2. Kadastro žemėlapio samprata
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis – nekilnojamojo turto kadastro grafinė dalis, kurioje parodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši informacija pateikiama skaitmenimis, grafiniais elementais (Žin., 2000, Nr. 58-1704).

Daugelyje žemės registracijos sistemų pagrindinis elementas yra kadastro žemėlapis ar planas. Dažnai naudojamas terminas „planas“, kadangi istoriškai žemės sklypai paprastai grafiškai vaizduojami dvimatėje sistemoje ar plokštumoje. Kadastro planų paskirtis dvejopa: nustatyti žemės sklypų padėtį ir teikti informaciją apie kiekvieną sklypą . Plane, kuris naudojamas žemės registro įrašui apie žemės sklypą papildyti, gali būti pavaizduotas vienas žemės sklypas ir apie jį pateikti duomenys (tokiu atveju šis planas dar vadinamas kadastrinių bylų planu, nuosavybės teisių planu, matavimų planu ar net kadastro schema). Egzistuoja ir kita planų grupė, kuriuose vaizduojami visi toje vietovėje esantys sklypai. Tokie planai naudojami kaip indeksas, padedantis identifikuoti kiekvieną sklypą kitų sklypų atžvilgiu (todėl jie gali būti vadinami indeksiniais ar kadastro žemėlapiais, ar planais). Kai kuriais atvejais indeksiniuose žemėlapiuose esantys duomenys geometriškai nėra tokie tikslūs kaip kadastro planuose. Abiem atvejais tokie planai ar žemėlapiai teikia svarbią informaciją apie įregistruoto sklypo padėtį, dydį ir formą.

Kadastro žemėlapis apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Kadastro žemėlapis – grafinių ir atributinių duomenų visuma, susidedanti iš šių grafinių sluoksnių:

1. valstybinio ir vietinio planimetrinio ir GPS pagrindo taškų, susijusių su valstybine koordinačių sistema, šių taškų koordinačių ir kitos juos apibūdinančios atributinės informacijos; 

2. administracinių vienetų ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

3. gyvenamųjų vietovių ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

4. kadastro vietovių ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

5. kadastro blokų ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

6. žemės sklypų ribų, šių ribų posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje, ploto ir jų unikalių bei kadastro numerių;

7. pastatų kontūrų ar centro taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

8. inžinerinių statinių (tiesinių) kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

9. nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės zonų, pavadinimų, kodų, vidutinės rinkos vertės koeficientų ir jų nustatymo datos;

10. vektorinės ar rastrinės topografinės medžiagos.

Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis Lietuvoje pradėtas rengti vadovaujantis 1994–08–22 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 436 “Dėl žemės kadastro žemėlapių rengimo”, kuriame nurodoma: „Žemės tvarkymo departamentui ir Valstybiniam žemėtvarkos institutui iki 1994 m. spalio 1 d. atlikti Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių teritorijos suskirstymą į žemės kadastro rajonus bei teritorijas, parengti šių teritorijų žemėlapius “. Žemės kadastro žemėlapiai buvo rengiami tokiame mastelyje, kuris leistų pakankamu tikslumu žymėti registruojamus žemės sklypus: miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse – 1: 500 – 1: 2000, kaimo gyvenvietėse – 1:1000 – 1:2000; kitose teritorijose kaimo vietovėje – 1: 10000. Pirmųjų žemės kadastro žemėlapių kartografinis pagrindas buvo buvusių žemės ūkio įmonių situacijos planai M1:10000. Į šiuos planus  žemės sklypų ribos (rankiniu būdu) buvo įbraižytos iš žemės reformos suvestinių planų (Žr. 1 pav., Priedas Nr. 1).
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1 pav. Ištrauka iš Anykščių rajono Aulelių vietovės kadastro žemėlapio M 1:10 000, sudaryto 1995 m. (raudonomis linijomis pažymėtos registruotų žemės sklypų ribos) fragmentas
Vykdant Lietuvos – Danijos projektą, 1995 metais buvo pradėtas kurti skaitmeninis kadastro žemėlapis su kadastro vietovių, blokų ir žemės sklypų ribomis. Tuo tikslu lavsane (kartografijoje naudota medžiaga atspari deformacijai) buvo atspausdinti visos Lietuvos kadastro vietovių žemėlapiai M 1:10000. Į šiuos žemėlapius rankiniu būdu įbraižytos žemės sklypų ribos iš žemės sklypų planų bei žemės reformos žemėtvarkos projektų. Digitalizavus (žemės sklypų ribų koordinačių nustatymas grafiniu būdu) šiuos žemėlapius, gauti pirmieji skaitmeniniai kadastro žemėlapiai. Šie skaitmeniniai kadastro žemėlapiai nepasižymėjo dideliu tikslumu. 

Žemės sklypų įregistravimas vyko nuo 1992 metų, o kadastro žemėlapis pradėtas kurti nuo 1994 metų, todėl šio laikotarpio daugumos žemės sklypų ribų nebuvo pažymėta kadastro žemėlapyje. Iki 1998 metų pradžios žemės sklypai, suformuoti žemės reformos eigoje, pirma buvo įregistruojami į Nekilnojamojo turto registrą ir tik po to, įvedami į kadastro žemėlapį. Dėl šios priežasties kadastro žemėlapyje atsirado gretimų žemės sklypų ribų nesutapimai (sklypų persidengimai arba tarpai tarp sklypų, kelių ir hidrografijos objektų kirtimai). Nuo 1998 m. rudens pradėta pirmiausia žemės sklypų ribas pažymėti kadastro žemėlapyje, prieš tai patikrinus ar jie nesikerta su gretimais kadastro žemėlapyje jau pažymėtais žemės sklypais, keliais, hidrografijos objektais, o tik po to registruojami nekilnojamojo turto registre.

2002 metais buvo atliktas visos Lietuvos teritorijos generalinis kadastro žemėlapio tvarkymas, t. y. programos “Vaizdas-2” pagalba sudaryti žemės sklypų, nesančių kadastro žemėlapyje, bet esančių Nekilnojamojo turto registre sąrašai. Naudojantis šiais sąrašais, apskričių žemėtvarkos skyrių archyvuose surinkti žemės sklypų ribų planai ir šių sklypų ribos pažymėtos kadastro žemėlapiuose. Pažymėjus šiuos (trūkstamus) žemės sklypus kadastro žemėlapyje, vėl atsirado nemažai ribų neatitikimų ne tik tarp pačių sklypų ribų, bet ir su natūralių vietovės situacijos kontūrų ribomis (keliai, hidrografijos objektai). Šių nesutapimų taisymui bei, kad ateityje išvengti analogiškų nesutapimų, žymint kadastro žemėlapyje žemės sklypus, pradėti naudoti skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai M 1:10000 bei pradėta žemės sklypų ribas skanuoti ir vektorizuoti. Nuo 2005 metų žymint žemės sklypų ribas kadastro žemėlapyje pradėta naudoti Lietuvos respublikos georeferenciniu pagrindu. Georeferencinio pagrindo objektas yra natūralūs arba urbanistinės kilmės objektai: geodezinio pagrindo punktai, valstybės sienos riba, miestų, miestelių, kaimų, pelkių ir miškų pavadinimai, hidrografijos objektai ir jų pavadinimai, keliai ir geležinkeliai. 

Tai leido ženkliai padidinti kadastro žemėlapių tikslumą. Lietuvos Respublikos kadastro žemėlapio pavyzdys pateikiamas 2 paveikslėlyje.
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2 pav. Ištrauka iš urbanizuotos teritorijos kadastro žemėlapio, kuris naudojamas Lietuvoje
Kadastro žemėlapyje gali būti pateikiama įvairi informacija. Kai kuriose Europos valstybėse naudojamuose kadastro žemėlapiuose atsispindi nekilnojamojo turto ribų padėtis ir daugeliu atvejų pastatų padėtis. Juose taip pat gali būti ir kitų topografinių duomenų. Kai kuriuose planuose gali būti pateikiama informacija apie žemės sklypų dydį ir formą, įskaitant ir skaitmeninius duomenis, o kiti planai gali būti naudojami kaip indeksas, t. y. jie gali nurodyti, kur galima rasti daugiau detalesnės informacijos (Jurg Kaufmann, ir kt., 1998) (Žr. 3 pav., 4 pav.).
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3 pav. Austrijos kadastro žemėlapio dalis su dirvožemių ribomis [image: image6.emf]
4 pav. Ištrauka iš kaimo vietovės kadastro žemėlapio, kuris naudojamas Suomijoje

Kadastro planai gali būti naudojami įvairiais administraciniais tikslais, ypač kai juose atvaizduoti pastatai. Jais naudodamosi mokesčių institucijos gali patikrinti, ar visos nuosavybės buvo vertintos, taip pat koks egzistuoja ryšys tarp nustatytos vertės ir tos nuosavybės padėties vietovėje. Šie planai savivaldybės institucijoms padeda efektyviai valdyti išteklius, kadangi naudojant geografinės informacinės sistemos (GIS) technologijas, grafinę informaciją galima kaupti atskirais sluoksniais, todėl kompiuteris gali atlikti paiešką visuose duomenų sluoksniuose ir surinkti visą reikiamą informaciją apie tam tikrą sklypą. Tai reiškia, kad kiekvienas, norintis gauti informacijos apie nekilnojamąjį turtą, turi turėti galimybę prieiti prie tokios sistemos. Tačiau dažniausiai taip nėra, todėl paprasta sistema, kaip, pavyzdžiui, gatvės adresai, yra labai svarbi.
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5 pav. Ištrauka iš urbanizuotos teritorijos kadastro plano (storesnės linijos) su topografiniais duomenimis (plonesnės linijos; raudonomis linijomis žymimi pastatų kontūrai Nyderlanduose)
1.3. Teisės aktų, reglamentuojančių kadastro žemėlapį, analizė
Kadastro žemėlapio sudarymą reglamentuoja šie teisės aktai:
· Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr.57-2530).
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899).
· Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (Žin., 2003, Nr. 18-790).
· Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2003 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.1P-90 patvirtintos Telekomunikacinių tinklų infrastruktūros ryšių kabelių kanalų sistemos kadastrinių matavimų bylų rengimo ir formų pildymo taisyklės (Žin., 2003, Nr.111-4988).
· Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.1P-105 patvirtintos Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 60-2154).
· Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr.1P-163 patvirtintos Geležinkelių linijos kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 109-3997).
· Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1P-200 patvirtintos Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 128-4650).
· Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209  patvirtinti Riboženklių standartai ir Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 136-4903).
· Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1P-3 patvirtinti Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniai reikalavimai (Žin., 2006, Nr. Nr.8-311).
,,Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas “ nuo jo priėmimo pirmą kartą iki šių dienų turėjo keturias  aktualias redakcijas, t. y. :

· aktuali redakcija nuo 2001-01-01d. iki 2003-12-31 d.;

· aktuali redakcija nuo 2004-01-01 d. iki 2006-12-20 d.;

· aktuali redakcija nuo 2006-12-21 d. iki 2008-01-09 d.;

· aktuali redakcija nuo 2008-01-10 d. 

Pirmoji ,,Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo “ redakcija buvo priimta 2000-06-27 d. ir įsigaliojo nuo 2001-01-01 d. Šiame įstatyme buvo apibrėžtos sąvokos nekilnojamojo turto kadastras, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis, matininkas, nustatyta nekilnojamojo turto kadastro sandara, nekilnojamojo turto objektai, kokie į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi duomenys, nekilnojamojo turto kadastro duomenų teisinis statusas, pagrindinės nekilnojamojo turto objekto formavimo sąlygos, nekilnojamojo turto objektą formuojančių asmenų teisės ir atsakomybė, nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkytojas, matininkų rūmai.

Šioje nekilnojamojo turto kadastro įstatymo redakcijoje buvo nurodyta, kad nekilnojamojo turto kadastras – duomenims, kurių reikia nekilnojamojo turto objektui suformuoti vadovaujantis Žemės, Miškų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Statybos, Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų įstatymų, šio įstatymo bei kitų teisės norminių aktų nuostatomis, sukaupti skirtų priemonių ir taisyklių bei kadastro duomenų apie suformuotus nekilnojamojo turto objektus visuma, o nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis – nekilnojamojo turto kadastro duomenų dalis, kurioje nurodyta nekilnojamojo turto buvimo vieta, jo kiekybinės ir kokybinės savybės bei skirtingų nekilnojamojo turto objektų padėtis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ir kurioje ši informacija išreikšta žodžiais, skaitmenimis, grafiniais elementais ir kartografinėmis priemonėmis ( Žin., 2000, Nr. 58-1704).

,,Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo“nauja redakcija buvo priimta 2003-05-27d., kuri įsigaliojo nuo 2004-01-01 d. Šioje nekilnojamojo turto kadastro įstatymo redakcijoje patikslintos nekilnojamojo turto kadastro, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio sąvokos, vietoje ,,nekilnojamojo turto kadastro duomenys” įvedama sąvoką ,,nekilnojamojo daikto kadastro duomenys” ir padidintas į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomų šių duomenų kiekis, detaliai reglamentuotas nekilnojamojo daikto pažymėjimas kadastro žemėlapyje, nebeliko matininkų rūmų steigimo Lietuvoje idėjos. 

Šioje nekilnojamojo turto kadastro įstatymo redakcijoje nekilnojamojo turto kadastras apibrėžiamas, kaip – susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių sistemoje), saugomas kompiuterių laikmenose, o nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis – nekilnojamojo turto kadastro grafinė dalis, kurioje parodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad kadastro žemėlapis apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Jį sudaro šie pagrindiniai grafiniai sluoksniai:

1) georeferenciniai duomenys: vektorinė ar rastrinė kartografinė medžiaga; valstybinio ir vietinio geodezinio pagrindo taškų, susietų su valstybine koordinačių sistema, koordinatės ir kita šiuos taškus apibūdinanti atributinė informacija; 

2) administracinių vienetų ribų, pavadinimų, kodų;

3) gyvenamųjų vietovių ribų, pavadinimų, kodų;

4) kadastro vietovių ribų, pavadinimų, kodų;

5) kadastro blokų ribų, pavadinimų, kodų;

6) žemės sklypų ribų, šių ribų posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir jų unikalių bei kadastro numerių;

7) pastatų kontūrų ar centro taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

8) inžinerinių statinių (tiesinių) kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

9) nekilnojamojo daikto rinkos verčių, nustatytų masinio vertinimo būdu, zonų, pavadinimų, kodų (Žin., 2003, Nr. 57–2530 ).

2006-12-21d. buvo priimta nauja ,,Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo“ redakcija. Šioje nekilnojamojo turto kadastro įstatymo redakcijoje reglamentuota matininkų ir matininkų ekspertų veiklos sąlygos, jų teisės ir atsakomybė. Šio įstatymo 2 straipsnio 11, 12 dalyse nurodyta: matininkas – nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis fizinis asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą ir esantis juridinio asmens, turinčio Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, darbuotojas, dirbantis pagal darbo ar kitą civilinę sutartį, taip pat individualios įmonės savininkas arba asmuo, jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijęs į ūkinę bendriją, turinčią Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus. Matininkas ekspertas – nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis fizinis asmuo, turintis Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą matininko eksperto kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, esantis juridinio asmens, turinčio Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, darbuotojas, dirbantis pagal darbo ar kitą civilinę sutartį, taip pat individualios įmonės savininkas arba asmuo, jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijęs į ūkinę bendriją, turinčią Vyriausybės įgaliotos institucijos Geodezijos ir kartografijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją vykdyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekantis kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolę bei valstybinę ekspertizę. Šio įstatymo redakcijos 11 straipsnyje apibrėžtos matininkų ir matininkų ekspertų teisės, pareigos ir atsakomybė :

Matininkai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę: 

1) laisvai vienytis į asociacijas;

2) patekti į kadastro duomenis nustatyti pageidaujančiam asmeniui nuosavybės teise priklausantį ar jo valdomą nekilnojamąjį daiktą šiems kadastro duomenims nustatyti;

3) gavus gretimų sklypų savininkų ar naudotojų sutikimą, atlikti kadastro duomenų nustatymo darbus ir gretimuose žemės sklypuose, jei tai būtina kadastro duomenims nustatyti. Tokiu atveju apie numatomus atlikti darbus Kadastro nuostatų nustatyta tvarka turi būti pranešama gretimų žemės sklypų savininkams ar naudotojams; 

4) gauti Nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir dokumentus nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti;
5) gauti teritorijų planavimo dokumentus ir duomenis nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti;
6) teisės aktų nustatyta tvarka gauti kitą informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti.
Matininkai ekspertai, be šio straipsnio 2 dalyje nurodytų teisių, turi teisę:

1) gauti Nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir dokumentus nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei atlikti;

2) gauti teritorijų planavimo dokumentus ir duomenis nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei atlikti;

3) teisės aktų nustatyta tvarka gauti kitą informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus kadastro duomenų nustatymo kokybės kontrolei ar valstybinei ekspertizei atlikti.

Matininkas ir matininkas ekspertas atsako Darbo kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka už neteisėtais veiksmais kitiems asmenims padarytą žalą nustatant nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis.

Ankstesnėje įstatymo redakcijoje buvo numatyta, kad žemės reformos metu Žemės reformos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, jų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Nuo įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimo visi žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (Žin., 2007, Nr. 4-159).

2008–01–10 d. buvo priimta nauja 8 straipsnio 2 dalies redakcija, kurioje nurodyta, kad žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, o formuojant žemės sklypus kaimo gyvenamosiose vietovėse nuosavybės teisių atkūrimui ir asmeniniam ūkiui žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos grafiškai pagal paskiausiai atnaujintą kartografinę medžiagą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka (Žin., 2008. Nr.4-120).

Pirmą kartą nekilnojamojo turto kadastro nuostatai buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 316 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastro nuostatų patvirtinimo“. Šių nuostatų 1 punkte nurodyta, kad Lietuvos Respublikos valstybinį žemės (su nekilnojamojo turto elementais) kadastrą (toliau vadinama – Valstybinis žemės kadastras) sudaro:

· Valstybinio žemės kadastro miesto (rajono) duomenų registras;

· Valstybinio žemės kadastro žemėlapiai (planai).

Nuostatų 15 punkte nurodyta, kad Valstybinio žemės kadastro rodiklių grafinei išraiškai pateikti sudaromi žemės kadastro žemėlapiai (planai), kurių mastelis priklauso nuo informacijos detalumo. Žemėlapiuose (planuose) sutartiniais ženklais žymimi šie duomenys:

1. žemėnaudų ribos;

2. žemės naudmenų rūšys;

3. nusausintos ir drėkinamos žemės ribos;

4. su žeme susijusio nekilnojamojo turto objektai;

5. objektai, turintys įtakos ūkinės veiklos apribojimams ir žemės naudojimo sąlygoms;

6. žemėnaudų identifikavimo duomenys;

7. kita informacija, apibūdinanti žemės naudojimo sąlygas (Žin.,1992, Nr. 18-539).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002–04–15d. priėmė nutarimą Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo”. Šių nuostatų 8 punkte nurodyta, kad kadastro tvarkytojas yra Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė. 

1. Skyriuje ,,Kadastro žemėlapis” nurodyta, kad kadastro žemėlapis apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Kadastro žemėlapis – grafinių ir atributinių duomenų visuma, susidedanti iš šių grafinių sluoksnių (A.Gasilionis, R. Kasperavičius, 2006):

1. valstybinio ir vietinio planimetrinio ir GPS pagrindo taškų, susijusių su valstybine koordinačių sistema, šių taškų koordinačių ir kitos juos apibūdinančios atributinės informacijos;

2. administracinių vienetų ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

3. gyvenamųjų vietovių ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

4. kadastro vietovių ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

5. kadastro blokų ribų, pavadinimų, kodų, ploto;

6. žemės sklypų ribų, šių ribų posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje, ploto ir jų unikalių bei kadastro numerių;

7. pastatų kontūrų ar centro taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

8. inžinerinių statinių (tiesinių) kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ir unikalių numerių;

9. nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės zonų, pavadinimų, kodų, vidutinės  rinkos vertės koeficientų ir jų nustatymo datos;

10. vektorinės ar rastrinės topografinės medžiagos.

26 punkte nurodyta, kad  prieš pažymint kadastro žemėlapyje nekilnojamojo turto ribas, patikrinama, ar:

1. nekilnojamojo turto objekto ribų planai parengti laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir šių nuostatų nustatytų reikalavimų;

2. nekilnojamojo turto objekto ribų planai parengti taip, kad vadovaujantis valstybinės geodezinių koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti žemės sklypo vietą Lietuvos teritorijoje, taip pat patikrinti, ar to žemės sklypo ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas kadastro žemėlapyje;

3. nekilnojamojo turto objekto ribos nekerta gretimų ir jau pažymėtų kadastro žemėlapyje ir įrašytų į kadastrą nekilnojamojo turto objektų ribų arba su jomis nesiriboja dėl netikslių kadastrinių matavimų, išskyrus tuos atvejus, kai gretimų nekilnojamojo turto objektų ribos nustatomos žemės reformos metu, arba yra priežasčių, nesusijusių su naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu;

4. nekilnojamojo turto objekto ribos nekerta administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų ribų ir kelių ar hidrografijos objektų ribų (išskyrus privatizuotinus kelius ir hidrografijos objektus) dėl priežasčių, nesusijusių su kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu.

Nuostatuose reglamentuota anksčiau suformuotų nekilnojamojo turto objektų perrašymas į kadastrą. Valstybinio žemės kadastro duomenų registro duomenys, Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje inventorizuoti nekilnojamojo turto objektai buvo perrašomi į kadastrą etapais (Žin., 2002, Nr. 41–1539).

2005–06–23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 695 ,,Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr.80-2899). Šio nutarimo 32 punkte detaliai aprašyti matininko veiksmai nustatant žemės sklypo kadastro duomenis. Matuojant žemės sklypus, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas (geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu) neturi būti didesnis kaip 0,1 metro miestuose, 0,2 metro – urbanizuotose teritorijose kaimo vietovėje, 0,6 metro – kitose kaimo vietovėse ir teritorijose. Nuostatų 17 punkte buvo nurodyta, kad Nuo 2008 m. sausio 1 d. žemės sklypų kadastriniai matavimai visais atvejais atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose. Vėlesniuose nekilnojamojo turto kadastro nuostatų pakeitimuose, priimtuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 d. nutarimu Nr. 1256 ,,Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr.534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ši nuostata buvo panaikinta (Žin., 2008, Nr.140-5552). Nuostatų pakeitime detalizuoti matininko veiksmai atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad ploto skirtumas didesnis. Matininkas apie tai raštu informuoja užsakovą ir apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių kuris, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir teritorijų planavimo dokumento patikslinimo būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis. Jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku neatvyksta, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Neatvykusiems kviestiniams asmenims vykdytojas registruotu laišku išsiunčia žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be to, kviestiniams asmenims pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo. Pakeisti leidžiami nesutapimai kai matuojami žemės sklypai, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais valstybinėje koordinačių sistemoje išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro, kitose teritorijose ne daugiau kaip 0,3 metro. Matininkai žemės sklypo plane turi nurodyti savo matininko pažymėjimo numerį. Kadastro tvarkytojas, įrašęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą (ar juos pakeitęs), papildomai kaupia šią informaciją: nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nustačiusio vykdytojo vardas, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris, licenciją turinčio juridinio asmens pavadinimas ir licencijos numeris.

Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus savo įsakymais yra patvirtinęs kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisykles, geležinkelių linijos kadastro duomenų bylos rengimo taisykles, valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo taisyklės ir t.t.

· Geležinkelių linijos kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės reglamentuoja geležinkelių linijos ir privažiuojamojo geležinkelio kelio kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką. Atliekant geležinkelių linijos kadastrinius matavimus, formuojama geležinkelių linijos, kaip inžinerinio statinio kadastro duomenų byla ir žemės sklypo, kuriame yra geležinkelių linija kadastro duomenų byla. Savivaldybių ribos geležinkelių liniją dalija į atskirus nekilnojamuosius daiktus. Kadastro vietovių ribos žemės sklypą dalija į atskirus nekilnojamuosius daiktus. Geležinkelių linijos kadastro duomenų nustatymo metu atliekami kadastriniai matavimai, kuriais nustatoma (Žin., 2005, Nr. 109-3997):
1. sankasos ir viršutinio kelio įrenginio ašies ir posūkio taškų, charakteringų taškų koordinatės;

2. geležinkelių linijos pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinatės;

3. kitų geležinkelių linijos įrenginių bei statinių centro ir posūkio taškų koordinatės;

4. apskaičiuojami geležinkelių linijos, jos įrenginių ir statinių pločiai ir ilgiai, nustatomi kiti įrenginių duomenys;

5. nustatomas geležinkelių linijos pavadinimas ir numeris bei savivaldybės pavadinimas;

6. apskaičiuojama geležinkelių linijos vertė pagal Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutines rinkos kainas, o joms nesant nustatytoms – pagal Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynus (NTK 2004).

Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo metu:

· išanalizuojami topografiniai planai, kita geodezinė ir topografinė medžiaga.
Atliekant kadastrinius matavimus nustatoma:

· žemės sklypo ribos su posūkio taškais ir charakteringų taškų koordinatėmis;

· žemės sklypo centro koordinatės;

· žemės sklypo plotas;

· apskaičiuojama žemės sklypo vertė vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574);
· nustatomas kadastro vietovės pavadinimas ir bloko numeris, kuriame yra žemės sklypas 
Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės reglamentuoja kelio kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką. Atliekant kelio kadastrinius matavimus, formuojama kelio, kaip inžinerinio statinio kadastro duomenų byla ir (arba) kelio juosta užimamo žemės sklypo kadastro duomenų byla. Savivaldybių ribos kelią dalija į atskirus nekilnojamuosius daiktus. Kadastro vietovių ribos kelio juostą dalija į atskirus nekilnojamuosius daiktus. Kai kertasi keli skirtingos reikšmės keliai, padalijamas žemesnės reikšmės kelias. Bendroji besikertančių kelių sankryžos dalis priskiriama didesnę reikšmę turinčiam keliui. Kai kertasi keli tos pačios reikšmės keliai, padalijamas didesnį kelio numerį turintis kelias. Bendroji besikertančių kelių sankryžos dalis priskiriama mažesnę numerio reikšmę turinčiam keliui. Hidrografiniai objektai kelio ar kelio juostos į atskirus nekilnojamuosius daiktus nedalija. Nuovažos nuo kelio priskiriamos keliui tik tuomet, jei jos yra kelio juostoje. Kelio kadastro duomenų nustatymo metu atliekami kadastriniai matavimai, kuriais nustatoma:
1. kelio ašies (ašių, kai kelias yra su skiriamąja juosta) pradžios, pabaigos ir posūkio taškų 

koordinatės;

2. kelio ribos posūkio taškų ir charakteringų taškų koordinatės, bet ne rečiau kaip 500 metrų tiesiajame kelio ruože;

3. kelio sudėtinių dalių centro, pradžios ir pabaigos bei kitos taškų koordinatės;

4. apskaičiuojami kelio ir jo sudėtinių dalių pločiai, ilgiai ir plotai;

5. nustatomas kelio suskirstymas pagal reikšmę, numeris, pavadinimas, kategorija, statybos metai, dangos bei sankasos tipai, kelio sudėtinių dalių statybinė medžiaga (pvz.: tiltams ir viadukams), statybos bei rekonstrukcijos (jei kelias buvo rekonstruotas) metai ir savivaldybės, kurioje yra kelias, pavadinimas;

6. apskaičiuojama kelio vertė pagal Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutines rinkos kainas bei Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynus (NTK 2004).

Kelio juostos kadastro duomenų nustatymo metu pagal kadastrinius matavimus nustatoma:

1. žemės sklypo ribos;

2. žemės sklypo centro koordinatės;

3. žemės sklypo ribų posūkio taškų ir charakteringų taškų koordinatės;

4. plotis, ilgis ir plotas;

5. apskaičiuojama kelio juostos vertė vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr.205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr.21-597; 2002, Nr.102-4574);

6. nustatomas kelio, esančio kelio juostoje, suskirstymas pagal reikšmę, numeris ir pavadinimas, kadastro vietovės pavadinimas, bloko numeris, statybos ir rekonstrukcijos (jei kelias buvo rekonstruotas) metai.

Kelio juostos kadastriniai matavimai atliekami susiejant šiuos matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu (Žin., 2005, Nr. 60-2154).

1.4. Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimas kadastro žemėlapyje technologiniai ypatumai
Nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių apskričių centruose ir savivaldybėse darbuotojai (toliau vadinama – Kadastro tvarkytojo darbuotojai) valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių sistemų (GIS) programines priemones, naujausią kartografinę medžiagą ir Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų pagrindą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539).

Prieš pažymėdami žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje, kadastro tvarkytojo darbuotojai patikrina ar nėra trukdančių pažymėti žemės sklypo ribas aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 17 straipsnio 4 dalyje:

1) nekilnojamojo daikto planai parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos teritorijoje;

2) žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja dėl kadastriniais matavimais netiksliai nustatytų žemės sklypų ribų, išskyrus atvejus, kai šių žemės sklypų ribos kertasi ar nesiriboja su gretimų žemės sklypų ribomis, kurių šio Įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju posūkio taškų koordinatės nustatytos grafiniu būdu dėl šiems žemės sklypų planams parengti naudotos kartografinės medžiagos tikslumo;

3) žemės sklypo ribos nekerta administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu ar administracinių vienetų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslumu;

4) žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių ar hidrografijos objektų ribų dėl priežasčių, nesusijusių su nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiui naudojamos kartografinės medžiagos tikslumu.

Maksimalus leistinas skirtumas tarp žemės sklypo ploto, nurodyto žemės tvarkymo ar kadastro duomenų byloje ir žemės sklypo ploto, nustatyto grafiškai, naudojant ortofotografinius žemėlapius, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

                                                Δp = 
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čia: 

Δp - leistinas plotų skirtumas, naudojant ortofotografinius žemėlapius (m²);

Δm - ploto paklaida dėl plano mastelio paklaidos įtakos, matuojant plotą grafiniais metodais arba planimetru, lygi 0,5% sklypo ploto (m²);

Δt - ploto paklaida dėl transformavimo į valstybinę koordinačių sistemą, lygi 0,5% sklypo ploto (m²);

Δr – ribinė ploto apskaičiavimo paklaida, apskaičiuojama pagal formulę:

                                        Δr = 3
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čia:

x, y - sklypo ribos posūkio taškų koordinatės (m);

mi - ribos posūkio taškų padėties vidutinė kvadratinė paklaida (m), apskaičiuojama pagal formulę:

                                                               mi = mg ( M;                                                                                                                (1.3)
čia:

mg – ribos posūkio taško padėties grafinio nustatymo paklaida, įvertinant paklaidas, padaromas vektorizuojant (digituojant) ir apskaičiuojant plotą grafiniais metodais arba planimetru, ši paklaida lygi 0,0003 m;

M – plano mastelio vardiklis.

Neviršytas maksimalus leistinas ploto skirtumas tarp ploto, nurodyto žemės tvarkymo ar kadastro duomenų byloje, ir ploto, nustatyto grafiškai pagal mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą, apskaičiuojamas pagal formulę:

                                                                    Δpk= Δp+ mi ( pr                                                               (1.4)
čia:

Δpk – maksimalus leistinas ploto skirtumas (m²);

Δp – leistinas plotų skirtumas, naudojant ortofotografinius žemėlapius (m²);

mi - ribos posūkio taškų padėties vidutinė kvadratinė paklaida (m);

pr – sklypo perimetras, apskaičiuojamas pagal formulę:

                                                                pr = prg ( 
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čia:

prg – žemės sklypo perimetras po ribų koregavimo (m);

Pj – juridinis žemės sklypo plotas (m²);

Pg – žemės sklypo plotas po ribų kooregavimo (m²).

Žymint žemės sklypo ribas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, leistinas dviejų gretimų žemės sklypų ribų, išmatuotų kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje nesutapimas (persidengimas arba tarpas) nustatomas pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 123 punktą, t. y.  miestuose – iki 0,1 metro, kitose teritorijose – iki 0,3 metro.

Žymint žemės sklypo ribas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje leistinas dviejų gretimų žemės sklypų ribų, išmatuotų kadastrinių matavimų metu skirtingose koordinačių sistemose arba pažymėtų pagal žemės reformos žemėtvarkos projektą nesutapimas (tarpas arba persidengimas) apskaičiuojamas pagal formulę:

                                                          (RN = k · 
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čia:

(RN – leistinas ribų nesutapimas (m);
(R1 – pirmo sklypo ribos leistina paklaida (m);
(R2 – antro sklypo ribos leistina paklaida (m);

k – koeficientas, kurio reikšmė yra 1 – kai skaičiuojamas nesutapimas tarp dviejų gretimų žemės sklypų, išmatuotų vienodo tikslumo kadastrinių matavimų būdais arba pažymėtų vienodo tikslumo kartografinėje medžiagoje, ir 1.5 – kai skaičiuojamas nesutapimas tarp dviejų gretimų žemės sklypų, išmatuotų skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų būdais arba pažymėtų skirtingo tikslumo kartografinėje medžiagoje.

Kadastrinių matavimų metu koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, žemės sklypo ribos leistina paklaida (tarpas arba persidengimas) apskaičiuojamas pagal formulę:

                                                               (Rk =  3mt + 
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čia:

(Rk – žemės sklypo ribos leistina paklaida (m);

mt – koordinačių transformavimo vidutinė kvadratinė paklaida (m), apskaičiuota pagal koordinačių tinklo taškus, įvertinant šių taškų vektorizavimo (digitalizavimo) tikslumą;

(m –žemės sklypo ribų matavimo paklaida (m) -  miestuose 0,1 m, urbanizuotose teritorijose 0,2 m, kitose kaimo vietovėse 0,6 m.

Pagal žemės reformos žemėtvarkos projektą nustatytos žemės sklypo ribos leistina paklaida (nesutapimas arba tarpas) apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                        (Rp = md ( M                                                                (1.8)
čia: 

(Rp – žemės sklypo ribos leistina paklaida (m);

M –  plano mastelio vardiklis.
md  - žemės sklypo ribos posūkio taškų digitalizavimo (vektorizavimo) leistina paklaida (m), kuri riboms, nustatytoms pagal:

skaitmeninį ortofotografinį žemėlapį – 0,0008 m;

analoginį ortofotografinį žemėlapį – 0,001 m;

mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą – 0,0015 m.

Nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane. 

Tais atvejais, kai negalima žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, kadastro tvarkytojas parengia išvadą, pridėdamas kadastro žemėlapio ištrauką, dėl žemės sklypo plano patikrinimo, kurioje privalo nurodyti nustatytą nesutapimą (tarpą arba persidengimą) tarp žymimo ir jau pažymėto nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypo, administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių ar blokų ribų bei nurodyti leistiną nesutapimą (tarpą arba persidengimą).
1.5. Mokslinių publikacijų pžvalga
Jungtinių Tautų Europos Ekonominė Komisija (JT EEK) 2004 metais parengė ,,Nekilnojamojo turto vienetų ir identifikatorių gaires”. Gairių tikslas – padėti šalims, pertvarkančioms savo žemės registro ir kadastro sistemas bei siekiančioms suderinamumo visoje Europos Sąjungoje keičiantis su nekilnojamuoju turtu susijusiais duomenimis, ir taip skatinti žemės ir kito nekilnojamojo turto rinką. Teisių į privačią žemę efektyvus ir veiksmingas valdymas bei viešas naudojimasis tikslia informacija apie žemę – labai svarbūs veiksniai geram valdymui garantuoti. Tai pagrindas, leidžiantis piliečiams, verslo subjektams ir vyriausybėms priimti tinkamus sprendimus ir padėti sklandžiam žemės rinkos funkcionavimui, kuris savo ruožtu skatina ekonomikos plėtrą.

Gairių uždavinys – padėti nacionalinėms žemės administravimo institucijoms modernizuoti savo kadastro ir registravimo sistemas. Jos taip pat gali būti naudingos ir toms šalims, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja žemės administravime ir žemės resursų valdyme tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose (Europos ekonominė komisija, 2004, 2005).

Šiame dokumente pateikiama nemažai rekomendacijų, tačiau nesistengiama siūlyti vienintelį sprendimą sudėtingoms problemoms spręsti. Dauguma kadastro klausimų yra susiję su atskiros šalies istorija ir kultūra, todėl nėra visoms šalims bendro vienintelio sprendimo. Egzistuoja pagrindiniai aspektai, tinkantys daugeliui šalių, jei ne visoms, tačiau kiekviena šalis pati turi nuspręsti, ko ji nori ir kas labiausiai priimtina jos sąlygomis. Gairėse pateikiami geros praktikos pavyzdžiai, kurie gali padėti kurti efektyvesnes ir veiksmingesnes žemės administravimo sistemas, taip pat palengvinti vidaus ir tarptautinį bendradarbiavimą.

JT EEK žemės administravimo gairėse parašyta: „Visų pirma šiuolaikinis kadastras susijęs ne su apibendrintais duomenimis, o su detalia informacija apie privačius žemės sklypus. Toks kadastras tenkina ir individo, ir apskritai visuomenės poreikius. Kadastro privalumai išryškėja, jį taikant tokiose srityse, kaip turto valdymas, turto perdavimas, paskolų garantai, demografinė analizė, plėtros kontrolė, avarijų (ekstremalių situacijų) numatymas ir valdymas, poveikio aplinkai įvertinimas, gyvenamųjų  būstų sandoriai, žemės rinkos analizė, žemės ir kito nekilnojamojo turto nuosavybė, žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas, žemės reforma, statistinių duomenų kontrolė, kraštotvarka (fizinis planavimas), komunikacijos,geografinė sklypo padėtis, sklypo valdymas ir apsauga. Nors informacijos apie žemę surinkimas ir palaikymas kainuoja brangiai, gera žemės administravimo sistema būtų naudinga, o naudą daugeliu atvejų galima išreikšti pinigais.“

Kadangi žemės administravimo sistemoms keliamas reikalavimas veikti ūkiskaitos pagrindais, t. y. padengti savo išlaidas, reikia pasinaudoti galimybe teikti turimus kadastro duomenis. Šia galimybe galima efektyviausiai pasinaudoti tuomet, kai egzistuoja ryšys tarp kadastro duomenų ir duomenų, reikalingų komercinėms bendrovėms. Tokiu ryšiu gali būti kadastro žemėlapis, nekilnojamojo turto identifikatorius, adresas ar pašto kodas, koordinačių sistemos koordinatės bei kiti dalykai.


Gairėse pabrėžiama, kad nustatant nekilnojamojo turto vienetų padėtį, reikia atsižvelgti į tokius geros praktikos principus:

1. Kuriant referencines sistemas reikia atsižvelgti į vartotojų poreikius, bet ne į vidaus kompiuterizuoto duomenų bazių valdymo sistemos, kuri apdoroja informaciją apie nekilnojamąjį  turtą, reikalavimus.

2. Duomenys registre turi būti kaupiami informacijos apie žemę, o ne apie savininką pagrindu. Duomenų valdymo sistema leidžia atlikti duomenų paiešką, pavyzdžiui, pagal nekilnojamojo turto vieneto pavadinimą ar savininką, tačiau su sąlyga, kad bus nepažeidžiamos įstatymų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatos.

3. Ta pati žemės sklypų referencinė sistema turi būti naudojama žemės knygose, kadastre ir savivaldybėse, kad būtų galima lengvai integruoti su nekilnojamuoju turtu susijusius duomenis.

4. Žemės sklypo identifikatorius turi būti unikalus. Du žemės sklypai negali turėti tokio paties identifikatoriaus net ir tuo atveju, jei jie yra skirtinguose rajonuose ar savivaldybėse. (Kartais savivaldybėje galima naudoti dalinius identifikatorius, kurie yra unikalūs toje savivaldybėje, tačiau tik tuo atveju, jei jie nesikerta su kitų savivaldybių sklypų identifikatoriais.)

5. Pagrindinių turto vienetų ir žemės sklypų identifikatoriai laikui bėgant turi išlikti tie patys. Tai reiškia, kad į sudaromą identifikatorių nerekomenduojama įtraukti politinių ar  administracinių teritorijų pavadinimus, kadangi tokios teritorijos gali keistis, pavyzdžiui, susijungti kelios savivaldybės ar pan.

6. Dėl to paties pastovumo nerekomenduojama į sudaromą pastato identifikatorių įtraukti žemės sklypo numerį.

7. Turi būti sukurtas nacionalinis gatvių (pašto) adresų formavimo standartas.

8. Gatvės adresai bei butų numeriai turi būti suformuoti taip, kad būtų galima lengvai rasti bet kurį požymį. Jie turi palengvinti, pavyzdžiui, paslaugų teikimą ir prekių pristatymą tuo adresu. Kadastro registre jie turi būti laikomi sklypų atributais.

9. Butams turi būti suteikiami su bendru pirmojo aukšto įėjimu į pastatą susiję numeriai. Tokiu atveju buto numerį  sudarytų gatvės adresas bei pats buto referencinis numeris.

10. Į adresų sistemą turi būti įtraukti ir pašto kodai, kuriuos galima panaudoti paštui rūšiuoti ir pristatyti, taip pat komercinių bendrovių paslaugoms ir produktams platinti bei rinkos analizei.

11. Turi būti sukurtas nacionalinis geodezinis pagrindas, kuris padėtų nustatyti ribų ir  pastatų koordinates.

12. Nekilnojamojo turto ribų geografinės koordinatės bei centrinis sklypo taškas (centro  koordinatė) turi būti registruojami registre kaip žemės sklypo atributai. Su GIS technologijomis duomenų bazėje galima atlikti paiešką  pagal padėtį..

13. Identifikavimo sistema turi būti paprasta, orientuota į vartotoją ir atnaujinama.

Sprendžiant nekilnojamojo turto vienetų apibrėžimo ir erdvinio susiejimo problemas, reikia atsižvelgti į tokius principus (Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija, 2009):

1. Žemė ir pastatai turi būti traktuojami kaip visuma, o teisės į pastatus – kaip teisių, susijusių su nekilnojamuoju turtu, dalis.

2. Žemės sklypo ir pagrindinio turto vieneto apibrėžimai turi būti pateikti žemės įstatyme.

3. Žemės  įstatymas turi apibrėžti nuosavybės dydį tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, taip pat ant žemės paviršiaus ir po vandeniu.

4. Reikalinga speciali įstatyminė bazė, reglamentuojanti butų ir bendrų plotų, esančių daugiabučiuose namuose, valdymą ir atsakomybę.

5. Žemės sklypai turi būti apibrėžti pagal nuosavybę. Kiekvienas sklypas turi būti susietas su unikaliomis nuosavybės teisėmis ir kitomis daiktinėmis teisėmis.

6. Fizinį sklypų dydį galima nustatyti, atlikus matavimus arba remiantis fizinėmis sklypo charakteristikomis; teisinę apimtį apibrėžia teisės į nekilnojamąjį turtą.

7. Žemės sklypų  pasikeitimai turi būti reglamentuoti įstatymais.

8. Žemės sklypai turi priklausyti vienai vietos administracinei teritorijai, pavyzdžiui,  savivaldybei. Tuo atveju, kai pagrindinis turto vienetas patenka į dvi administracines teritorijas, traktuojama, kad jį sudaro du atskiri sklypai.

9. Remiantis šiose Gairėse naudojamais terminais, pagrindinį turto vienetą sudaro   keletas žemės sklypų, kuriuos savo ruožtu gali sudaryti keletas dalių. Daugeliu atvejų sklypo dalis, sklypas, PTV, turto vienetas ir turto vienetų paketas reiškia tą patį.

10. Žemės sklypo dalis – tai teritorija, kurią galima pažymėti  žemėlapyje ir kurios ribos laikui bėgant gali kisti, priklausomai nuo jos panaudojimo.

11. Į kadastrą reikia įtraukti tik tuos sklypus, kurie susiję su žemės rinka.

12. Turint suderintus duomenų standartus galima susieti kitų žemės sklypo dalių duomenis su žemės administravimo duomenimis.

13. Jei administravimo patogumui yra sukurtas atskiras pastatų registras, turi būti ryšys tarp pastatų registro ir žemė s registro. 

14. Kadastro planas, kuriame nubraižytos nekilnojamojo turto ribos, gali būti  naudojamas įvairiems tikslams, pavyzdžiui, kai teikiant paslaugas, reikia žinoti konkrečią vietą.

2. KADASTRO ŽEMĖLAPIO KAITOS PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ
2.1. Kadastro žemėlapio kaita dėl naujesnės kartografinės medžiagos naudojimo
Pirmųjų žemės kadastro žemėlapių kartografinis pagrindas buvo buvusių žemės ūkio įmonių situacijos planai M1:10000. Šių planų sudarymui buvo naudojami dešifruoti fotoplanai M 1:10000 1963 metų koordinačių sistemoje. Planuose pavaizduota 1980–1990 metų vietovės situacija. Į šiuos planus žemės sklypų ribos (rankiniu būdu) buvo įbraižytos iš žemės reformos suvestinių ir žemės sklypų planų. Žemės reformos suvestiniai planai taip pat buvo rengiami buvusių žemės ūkio įmonių situacijos planų pagrindu. Kopijuojant šiuos planus nebuvo naudojami specialūs kopijavimo aparatai, skirti kartografinei medžiagai kopijuoti. Dėl šios priežasties planų kopijos buvo deformuotos, o tai vėliau atsiliepė kadastro žemėlapio tikslumui. Analoginio kadastro žemėlapio deformacijos, žemės sklypų ribų netikslaus įbraižymo rankiniu būdu klaidos nebuvo visiškai pašalintos, skaitmenizuojant kadastro žemėlapį. 
2002 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos užsakymu Valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas analizavo žemės sklypų ribų pažymėtų kadastro žemėlapyje ir žemės sklypo plane nurodytų ribų bei vietovės atitikimą. Naudojantis žemės sklypų abrisais bei žemės sklypų planais M 1:10000, buvo koreguota skaitmeninio kadastro žemėlapio kopija. Darbai atlikti šiose kadastrinėse vietovėse:

1. Kaišiadorių rajone: Antakalnio, Dainavos, Darsūniškio, Dovainių, Gudienos, Kalvių, Kaukinės, Kruonio, Liutonių, Livintų, Mikalaučiškių, Paketrų, Paparčių, Palomenės, Pravieniškių, Romato durpyno, Rumšiškių, Stasiūnų, Strošiūnų šilo, Tauckūnų, Varkalių, Vilūnų, Žąslių, Stabinkiškių, Zūbiškių kadastro vietovėse;
2. Elektrėnų savivaldybėje: Gilučių, Jagelonių, N. Kietaviškių, Ausieniškių, Balceriškių, Kazokiškių, Pastrėvio, Semeliškių, Beižonių kadastro vietovėse.
3. Trakų  rajone: Aukštadvario, Kariotiškių kadastro vietovėse.
Koreguojant žemės sklypų, pažymėtų kadastro žemėlapyje, planinę padėtį, vadovautasi taisykle, kad sklypai, suformuoti naudojantis žemesnio tikslumo kartografinę medžiagą, priderinami prie sklypų, suformuotų panaudojant aukštesnio tikslumo kartografinę medžiagą arba prie geodeziškai išmatuotų sklypų. Iš viso neklilnojamojo turto kadastro žemėlapyje buvo patikrinti 15486 žemės sklypai. Gauti rezultatai pateikti 2 lentelėje:
2 lentelė.Veiksmai kadastro žemėlapyje

	Veiksmai kadastro žemėlapyje
	Sklypų skaičius
	Procentai
%

	Žemės sklypas nekoreguotas
	3162
	20,42

	Žemės sklypas koreguotas dėl nesutapimų kartografinės medžiagos tikslumo ribose
	769
	4,97

	Žemės sklypas koreguotas, nes kadastro žemėlapyje netiksliai  pažymėti sklypai tvirtų situacijos elementų atžvilgiu
	6429
	41,51

	2 lentelės tęsinys:

	Žemės sklypas koreguotas, nes kadastro žemėlapyje pažymėtas kitokios konfigūracijos ar  kitokių išmatavimų  negu žemės sklypo planelyje M1:10000, žemės sklypo paženklinimo abrise.
	468
	3,02

	Žemės sklypo planinė padėtis nekoreguota, nes tam reikalingi papildomi lauko matavimai arba juridinio ir grafinio  plotų skirtumas yra neleistinas
	3482
	22,48

	Kadastro vietovės (kadastro bloko) riba nesutampa su tvirtais vietovės situacijos elementais
	227
	1,47

	Reikalingas KDB10LT hidrografijos ir kelių sluoksnių patikslinimas
	25
	0,16

	Nerasta nuosavybės teisės į žemę atkūrimo (pirkimo) byla
	754
	4,87

	Kitos pastabos (atributų lentelėje pastebėti netikslumai )
	170
	1,10

	Iš viso:
	15486
	100,00


22 % analizuotų žemės sklypų plotų skirtumas tarp juridinio ir grafinio plotų yra neleistinas arba jų planinę padėtį reikia lauke patikslinti. 41 % analizuotų žemės sklypų kadastro žemėlapyje netiksliai pažymėti tvirtų situacijos elementų (kelių, griovių, upių ir t. t.) atžvilgiu. 3 % analizuotų žemės sklypų (468 sklypų) kadastro žemėlapyje pažymėti kitokios konfigūracijos arba kitokių matmenų, negu parodyti žemės sklypo planelyje M 1:10000, žemės sklypo abrise.
227 vietose kadastro vietovės bloko riba nesutampa su tvirtais vietovės situacijos elementais. 25 vietose lauke reikėtų patikslinti upelių kartografavimą (Žemės kadastro duomenų tikslinimo Kaišiadorių, Trakų rajonuose ir Elektrėnų savivaldybėje darbų ataskaita 2002 m. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos). 

2005 metais Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų, kadastro vietovių ir blokų ribų tikslinimas ir atnaujinimas atliktas naudojantis ortofotografiniu žemėlapiu M 1:10000 skaitmeninėje formoje, žemės sklypų planais, lauko matavimų brėžiniais (abrisai), žemės sklypo ribų paženklinimo vietovėje aktais, Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu (GDB10LT), Nekilnojamojo turto registro duomenų baze. Žemės sklypų analizė ir tikslinimas atliktas sutvarkant nuo 1995–2001 metų kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribas, kurios kertasi arba neatitinka natūralių vietovės situacijos kontūrų ribų, taip pat ir greta esančių vėliau pažymėtų sklypų ribų, kurių patikslinimas buvo būtinas. Naudojantis Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo medžiaga programiškai atrinkti nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje iki 2001 metų pažymėti preliminariai matuoti žemės sklypai, kurie kerta natūralius vietovės situacijos kontūrus. Gauti rezultatai parodyti 2.1 lentelėje:
2.1 lentelė. 2005 m. apskričių rajonų kadastro žemėlapio tikslinimo suvestiniai duomenys
	Eilės

Nr.
	Apskritis/

Rajonas 
	Analizuota žemės sklypų
	

	
	
	Iš viso
	Iš jų
	Pagal ortofotofotograf.
žemėlapį
	Pagal

žemės sklypo planą
	Pagal

abrisą

	
	
	
	Patikslinta
	Nepatikslinta
	
	
	

	
	
	
	Sklypai
	%
	Sklypai
	%
	Sklypai
	%
	Sklypai
	%
	Sklypai
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Kauno apskritis



	1.
	Kaišiadorių
	2806
	2782
	99
	24
	1
	1780
	64
	780
	28
	222
	8

	2.
	Kėdainių
	3395
	3378
	99
	17
	1
	2196
	65
	878
	26
	304
	9

	Iš viso
	6201
	6160
	99
	41
	1
	3976
	65
	1658
	27
	526
	8

	Klaipėdos apskritis

	1.
	Klaipėdos
	1822
	1741
	96
	81
	4
	1264
	73
	423
	24
	54
	3

	2.
	Kretingos
	1977
	1662
	84
	315
	16
	855
	51
	743
	45
	64
	4

	3.
	Šilutės
	1576
	1512
	96
	64
	4
	933
	62
	545
	36
	34
	2

	Iš viso
	5375
	4915
	91
	460
	9
	3052
	62
	1711
	35
	152
	3

	Vilniaus apskritis

	1.
	Vilniaus 
	3138
	3063
	98
	75
	2
	1433
	47
	1500
	49
	130
	4

	2.
	Švenčionių
	870
	848
	97
	22
	3
	407
	48
	430
	51
	11
	1

	3.
	Elektrėnų
	1859
	1754
	94
	105
	6
	489
	28
	1227
	70
	38
	2

	4.
	Širvintų
	2937
	2911
	99
	26
	1
	955
	33
	1926
	66
	30
	1

	5.
	Trakų
	3110
	3100
	100
	10
	0
	823
	27
	2235
	72
	42
	1

	6.
	Vilniaus m.
	104
	103
	99
	1
	1
	68
	66
	19
	18
	16
	16

	Iš viso
	12018
	11779
	98
	239
	2
	4175
	35
	7337
	62
	267
	3

	IŠ VISO
	23594
	22854
	97
	740
	3
	11203
	49
	10706
	47
	945
	4


Iš viso 2005 m. buvo analizuoti 23594 žemės sklypai ir patikslinti kadastro žemėlapyje 22854 žemės sklypai, t. y. 97 % analizuotų žemės sklypų. Galima išskirti šias pagrindines sklypų ribų tikslinimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje priežastis:

a) naujesnės, tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimas;

b) žemės sklypų planų sudarymas, atliekant kadastrinius matavimus;

c) subjektyvios priežastys (kadastro žemėlapį tvarkančių bei žemės reformą vykdančių darbuotojų klaidos).

Dėl naujesnės, tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo, žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje, buvo patikslinta 11203 žemės sklypai, o tai sudaro 49 % visų patikslintų žemės sklypų. Kadastro žemėlapyje patikslinti 10706 žemės sklypai, naudojant žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. Tai sudaro 47 % nuo visų patikslintų kadastro žemėlapyje žemės sklypų. Subjektyvios kadastro žemėlapio patikslinimo priežastys sudarė 4 % visų patikslintų žemės sklypų.

Pagal apskritis kadastro žemėlapis patikslintas taip:

Kauno apskrityje peržiūrėta 6201 žemės sklypų paženklinimas Kaišiadorių ir Kėdainių rajonų kadastro žemėlapiuose. Iš jų 6160 žemės sklypų pažymėjimas kadastro žemėlapyje patikslintas. Tai sudaro 99 % analizuotų žemės sklypų. Dėl tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje buvo patikslinta 3976 žemės sklypai, kas sudaro 65 % visų patikslintų žemės sklypų.

27 % kadastro žemėlapyje patikslintų žemės sklypų pagal žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. Net 8 % kadastro žemėlapiuose patikslintų žemės sklypų sudarė subjektyvios priežastys, t. y. kadastro žemėlapį tvarkančių bei žemės reformą vykdančių darbuotojų klaidos.
Klaipėdos apskrityje peržiūrėtų 5375 žemės sklypų paženklinimas Klaipėdos, Kretingos ir Šilutės rajonų kadastro žemėlapiuose. Iš jų 4915 žemės sklypų pažymėjimas kadastro žemėlapyje patikslintas. Tai sudaro 91 % analizuotų žemės sklypų. Dėl tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje buvo patikslinti 3052 žemės sklypai, kas sudaro 62 % visų patikslintų žemės sklypų. 35 % kadastro žemėlapyje patikslintų žemės sklypų pagal žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus.

Vilniaus apskrityje peržiūrėta 12018 žemės sklypų paženklinimas Vilniaus, Švenčionių, Elektrėnų, Širvintų, Trakų rajonų bei Vilniaus miesto kadastro žemėlapiuose. Iš jų 11779 sklypai patikslinti dėl šių priežasčių:

a) panaudojus naujesnę kartografinę medžiagą patikslinti 4175 sklypai, t. y. 35 % analizuotų žemės sklypų;

b) po žemės sklypų kadastrinių matavimų patikslinta 7337 sklypai, t. y 62 %  analizuotų žemės sklypų;

c) 267 sklypai patikslinta dėl kadastro žemėlapį tvarkančių darbuotojų anksčiau padarytų netikslumų, t. y. 3 % analizuotų žemės sklypų;
2008 metais Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų kadastro vietovių ir bloko ribų tikslinimas ir atnaujinimas atliktas tose savivaldybėse, kuriose nebuvo tai atliekama 2005 metais. Kadastro žemėlapio atnaujinimas atliktas naudojantis ortofotografiniu žemėlapiu M 1:10000 skaitmeninėje formoje, žemės sklypų planais, lauko matavimų brėžiniais (abrisai), žemės sklypo ribų paženklinimo vietovėje aktais, Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu (GDB10LT), Nekilnojamojo turto registro duomenų baze. Gauti rezultatai pateikti 2.2 lentelėje.
2.2 lentelė. 2008 m. apskričių rajonų kadastro žemėlapio tikslinimo suvestiniai duomenys 

	Eilės

Nr.
	Apskritis/ Rajonas


	Analizuota žemės sklypų
	Patikslinta

	
	
	Iš viso
	Iš jų
	Pagal ortofotofotograf.

žemėlapį
	Pagal

žemės sklypo planą
	Pagal

abrisą

	
	
	
	Patikslinta
	Nepatikslinta
	
	
	

	
	
	
	Sklypai
	%
	Sklypai
	%
	Sklypai
	%
	Sklypai
	%
	Sklypai
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Alytaus aps.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Alytaus
	2382
	2378
	100
	4
	0
	963
	40
	1403
	59
	12
	1

	2.
	Lazdijų
	4571
	4530
	99
	41
	1
	2251
	50
	2245
	49
	34
	1

	3.
	Varėnos
	1193
	1193
	100
	0
	0
	744
	62
	436
	37
	13
	1

	Iš viso
	8146
	8101
	99
	45
	1
	3958
	49
	4084
	50
	59
	1

	Kauno aps.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kauno
	2995
	2853
	95
	142
	5
	1826
	64
	884
	31
	143
	5

	2.
	Jonavos
	1495
	1459
	98
	36
	2
	963
	66
	438
	30
	58
	4

	3.
	Prienų
	2711
	2673
	99
	38
	1
	1657
	62
	936
	35
	80
	3

	Iš viso
	7201
	6985
	97
	216
	3
	4446
	64
	2258
	32
	281
	4

	Šiaulių aps.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kelmės
	3687
	3661
	99
	26
	1
	2197
	60
	1281
	35
	183
	5

	2.
	Pakruojo
	2451
	2442
	100
	9
	0
	1221
	50
	732
	30
	489
	20

	3.
	Radvyliškio
	1072
	1070
	100
	2
	0
	505
	47
	320
	30
	245
	23

	Iš viso
	7210
	7173
	99
	37
	1
	3923
	55
	2333
	32
	917
	13

	Panevėžio aps.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Biržų
	2303
	2247
	98
	56
	2
	1124
	50
	899
	40
	224
	10

	2.
	Kupiškio
	1428
	1377
	96
	51
	4
	978
	71
	275
	20
	124
	9

	3.
	Panevėžio
	3269
	3137
	96
	132
	4
	783
	25
	2193
	70
	161
	5

	Iš viso
	7000
	6761
	96
	239
	4
	2885
	43
	3367
	50
	509
	7

	Utenos aps.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ignalinos
	1496
	1474
	99
	22
	1
	720
	49
	724
	49
	30
	2

	2.
	Molėtų
	2505
	2463
	98
	42
	2
	1159
	47
	1251
	51
	53
	2

	3.
	Zarasų
	2499
	2344
	94
	155
	6
	1102
	47
	1134
	48
	108
	5

	Iš viso
	6500
	6281
	97
	219
	3
	2981
	48
	3109
	49
	191
	3

	Vilniaus aps.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Šalčininkų
	2263
	2251
	99
	12
	1
	1802
	80
	337
	15
	112
	5

	2.
	Švenčionių
	189
	183
	97
	6
	3
	143
	78
	26
	14
	9
	8

	Iš viso
	2452
	2434
	99
	18
	1
	1945
	80
	363
	15
	121
	5

	IŠ VISO 
	38509
	37735
	98
	774
	2
	20138
	53
	15514
	41
	2078
	6


2008 metais peržiūrėta 38509 žemės sklypai pažymėti Alytaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių kadastro žemėlapiuose. Iš jų 37735 sklypai patikslinti dėl šių priežasčių:

a) panaudojus naujesnę kartografinę medžiagą patikslinti 20138 sklypai, t. y. 53% analizuotų žemės sklypų;

b) po žemės sklypų kadastrinių matavimų patikslinti 15514 sklypai, t. y. 41 %  analizuotų žemės sklypų;

c) 2078 sklypai patikslinti dėl kadastro žemėlapį tvarkančių darbuotojų anksčiau padarytų  netikslumų, t. y. 6% analizuotų žemės sklypų.

Pagal apskritis kadastro žemėlapis patikslintas taip:

Alytaus apskrityje peržiūrėti 8146 žemės sklypų paženklinimai Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų kadastro žemėlapiuose. Iš jų 8101 žemės sklypų pažymėjimas kadastro žemėlapyje patikslintas. Tai sudaro 99 % analizuotų žemės sklypų. Dėl tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje buvo patikslinti 3958 žemės sklypai, o tai sudaro 49 % visų patikslintų žemės sklypų. 50 % kadastro žemėlapyje patikslinta žemės sklypų pagal žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. Ir tik 1 % kadastro žemėlapiuose patikslintų žemės sklypų sudarė subjektyvios priežastys, t. y. kadastro žemėlapį tvarkančių bei žemės reformą vykdančių darbuotojų klaidos. 

Kauno apskrityje peržiūrėtas 7201 žemės sklypų paženklinimas Kauno, Jonavos ir Prienų rajonų kadastro žemėlapiuose. Iš jų 7173 žemės sklypų pažymėjimas kadastro žemėlapyje patikslintas. Tai sudaro 99 % analizuotų žemės sklypų. Dėl tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje buvo patikslinti 4446 žemės sklypai, o tai sudaro 64 % visų patikslintų žemės sklypų. 32 % kadastro žemėlapyje patikslinta žemės sklypų pagal žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. 4 % kadastro žemėlapiuose patikslintų žemės sklypų sudarė subjektyvios priežastys. 

Šiaulių apskrityje peržiūrėtas 7210 žemės sklypų paženklinimas Kelmės, Pakruojo ir Radviliškio rajonų kadastro žemėlapiuose. Iš jų 8101 žemės sklypų pažymėjimas kadastro žemėlapyje patikslintas. Tai sudaro 99 % analizuotų žemės sklypų. Dėl tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje buvo patikslintas 2981 žemės sklypai, o tai sudaro 55 % visų patikslintų žemės sklypų. 32 % kadastro žemėlapyje patikslinta žemės sklypų (2333) pagal žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. Net 13 % kadastro žemėlapiuose patikslintų žemės sklypų sudarė subjektyvios priežastys, t. y. kadastro žemėlapį  tvarkančių bei žemės reformą vykdančių darbuotojų klaidos.

Panevėžio apskrityje peržiūrėta 7000 žemės sklypų paženklinimas Biržų, Kupiškio ir Panevėžio rajonų kadastro žemėlapiuose. Iš jų 6761 žemės sklypų pažymėjimas kadastro žemėlapyje patikslintas. Tai sudaro 96 % analizuotų žemės sklypų. Dėl tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje buvo patikslinti 2885 žemės sklypai, o tai sudaro 43 % visų patikslintų žemės sklypų. 50 % kadastro žemėlapyje patikslinta žemės sklypų pagal žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. 7 % kadastro žemėlapiuose patikslintų žemės sklypų sudarė subjektyvios priežastys. 

Utenos apskrityje peržiūrėtas 6500 žemės sklypų paženklinimas Ignalinos, Molėtų ir Zarasų rajonų kadastro žemėlapiuose. Iš jų 6281 žemės sklypų pažymėjimas kadastro žemėlapyje patikslintas. Tai sudaro 97 % analizuotų žemės sklypų. Dėl tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje buvo patikslinti 3958 žemės sklypai, o tai sudaro 48 % visų patikslintų žemės sklypų. 49 % kadastro žemėlapyje patikslinta žemės sklypų (3109) pagal žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. 3 % kadastro žemėlapiuose patikslintų žemės sklypų sudarė subjektyvios priežastys, t. y. kadastro žemėlapį tvarkančių bei žemės reformą vykdančių darbuotojų klaidos. 

Vilniaus apskrityje peržiūrėtas 2452 žemės sklypų paženklinimas Šalčininkų ir Švenčionių rajonų kadastro žemėlapiuose. Iš jų 2434 žemės sklypų pažymėjimas kadastro žemėlapyje patikslintas. Tai sudaro 99 % analizuotų žemės sklypų. Dėl tikslesnės kartografinės medžiagos panaudojimo žymint žemės sklypus kadastro žemėlapyje buvo patikslinti 1945 žemės sklypai, kas sudaro 80 % visų patikslintų žemės sklypų. 15 % kadastro žemėlapyje patikslinta žemės sklypų (363) pagal žemės sklypų planus, sudarytus atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. 5 % kadastro žemėlapiuose patikslintų žemės sklypų sudarė subjektyvios priežastys.

Dalis žemės sklypų pažymėtų 1995–2001 metais kadastro žemėlapiuose buvo analizuoti, bet nekoreguoti. Tai sklypai, kurie kadastro žemėlapiuose buvo pažymėti iš žemės reformos suvestinių planų, sudarytų 1992–1994 metais. Žemės reformos pradžioje, t. y. 1992–1994 metais atskirų žemės sklypų planai nebuvo rengiami. Šių žemės sklypų ribos dažnai kerta kelių ir hidrografijos objektų ribas ortofotografiniame žemėlapyje. Norint patikslinti šių žemės sklypų ribas kadastriniuose žemėlapiuose, reikia atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus  ir sudaryti jų planus.

Tai pat buvo analizuoti, bet nekoreguoti žemės sklypai kadastro žemėlapiuose, kurie ribojasi su hidrografijos objektų ribomis (ežerų, tvenkinių, upių, upelių) ir žymiai neatitinka georeferencinio pagrindo duomenų. Tikslinti šių žemės sklypų pagal georeferencinį pagrindą negalima, nes po jų ribų koregavimo kadastrinis plotas ženkliai skirtųsi nuo juridinio. Vadovaujantis „Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų“ 19 p. šie nesutapimai pateikti Georeferencinio pagrindo duomenų tvarkymo įstaigai. Iki 2009 metu pabaigos viso gauta virš 9400 bazės naudotojų pastabų, kurių pasiskirstymas apskrityse pateiktas 6 paveiksle. 
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6 pav. Bazės naudotojų pastabos
Virš 4900 pastabų gauta per 2009 metus. Pagrindiniai pastabų teikėjai 2009 metais buvo Aplinkos apsaugos agentūros – 557 pastabos ir VĮ „Registrų centras“ – 439 pastabos. Pateiktų pastabų pasiskirstymas pagal savivaldybes pavaizduotas 2.3 lentelėje.
2.3 lentelė. Iki 2009 m. pabaigos GDB10LT naudotojų pateiktų pastabų pasiskirstymas pagal savivaldybes
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Aktyviausiai pastabos apie galimus GDB10LT bazės netikslumus yra siunčiamos iš Alytaus, Vilniaus, Utenos ir Šiaulių apskričių. Tarp savivaldybių gana ryškiai pirmauja Lazdijų, Molėtų, Zarasų rajonų savivaldybės. Toliau rikiuojasi: Ignalinos, Šiaulių, Alytaus, Trakų, Vilniaus, Utenos, Varėnos, Širvintų rajonų savivaldybės.Pagrindinis atsiųstų pastabų konfliktas su GDB10LT yra nesuderinamumas su vandens objektais.
2.2. Kadastro žemėlapio kaita dėl naujai registruojamų žemės sklypų
Tai natūrali kadastro žemėlapio kaita, vykstanti kiekvieną dieną. Ši natūrali kadastro žemėlapio kaita pavaizduota 2.4 lentelėje „Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai  pagal nuosavybės teises”.

2.4 lentelė. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai pagal nuosavybės teises
	Apskritis
	Registruotas žemės sklypų skaičius
	Registruotas žemės sklypų skaičius

	
	2008-01-01 d. 
	2009-01-01 d. 
	2010-01-01 d. 
	Per 
2008 m
	Per
2009 m

	Alytaus
	132705
	139293
	143751
	6588
	4458

	Kauno
	285422
	300194
	307697
	14772
	7503

	Klaipėdos
	168878
	180386
	187196
	11508
	6810

	Marijampolės
	140563
	145995
	148411
	5432
	2416

	Panevėžio
	217728
	224553
	228266
	6825
	3713

	Šiaulių
	229021
	237537
	242464
	8516
	4927

	Tauragės
	112166
	116339
	118514
	4173
	2175

	Telšių
	117307
	120166
	121550
	2859
	1384

	Utenos
	143680
	152101
	158003
	8421
	5902

	Vilniaus
	289807
	311735
	326731
	21928
	14996

	Respublikoje
	1837277
	1928299
	1982583
	91022
	54284


Per 2008 metus Lietuvos Respublikoje buvo nekilnojamojo turto registre įregistruota ir pažymėta kadastro žemėlapyje 91022 nauji žemės sklypai. Daugiausia 2008 metais naujų žemės sklypų buvo įregistruota ir pažymėta kadastro žemėlapyje Vilniaus apskrityje (21928 ), Kauno apskrityje (14772), Klaipėdos apskrityje (11508). Mažiausiai 2008 metais naujų žemės sklypų buvo įregistruota ir pažymėta kadastro žemėlapyje  Telšių apskrityje (2859),Tauragės apskrityje (4173), Marijampolės apskrityje (5432).
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7 pav. Kadastro žemėlapyje pažymėti ir įregistruoti nauji žemės sklypai per 2008 m

2008 metais vidutiniškai per mėnesį buvo registruojami ir kadastro žemėlapyje pažymimi nauji žemės sklypai Vilniaus apskrityje – 1827, Kauno apskrityje – 1231, Klaipėdos apskrityje – 959, Telšių apskrityje – 238, Tauragės apskrityje – 348.

Per 2009 metus Lietuvos Respublikoje nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota ir pažymėta kadastro žemėlapyje 54284 nauji žemės sklypai. Daugiausia 2008 metais naujų žemės sklypų buvo įregistruota ir pažymėta kadastro žemėlapyje Vilniaus apskrityje (14996), Kauno apskrityje (7503), Klaipėdos apskrityje (6810). Mažiausiai 2009 metais naujų žemės sklypų buvo įregistruota ir pažymėta kadastro žemėlapyje Telšių apskrityje (1384),Tauragės apskrityje (2175), Marijampolės apskrityje (2416). 
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8 pav. Kadastro žemėlapyje pažymėti ir įregistruoti nauji žemės sklypai per 2009 metus
2009 metais vidutiniškai per mėnesį buvo registruojami ir kadastro žemėlapyje pažymimi nauji žemės sklypai Vilniaus apskrityje–1250, Kauno apskrityje–625, Klaipėdos apskrityje–568, Telšių apskrityje–115, Tauragės apskrityje–181, Marijampolės apskrityje–201.
Dėl ekonominės krizės 2009 metais naujų žemės sklypų registruota 1,67 karto mažiau nei 2008 metais.
2.3. Kadastro žemėlapio kaita dėl jo nesusiejimo su Nekilnojamojo turto registru
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis yra grafinė nekilnojamojo turto kadastro dalis, kuri turi būti susieta su nekilnojamojo turto registru. Tačiau dėl objektyvių arba subjektyvių priežasčių registruoti žemės sklypai nekilnojamojo turto registre ne visada yra pažymėti kadastro žemėlapyje arba pažymėti kadastro žemėlapyje žemės sklypai nėra dar registruoti nekilnojamojo turto registre. 2010–02–03 d. būklei įvertinti nekilnojamojo turto registre registruoti žemės sklypai palyginti su kadastro žemėlapyje pažymėtais žemės sklypais. Kadastro žemėlapiuose pažymėtus žemės sklypus, atsižvelgus į jų susiejimą su nekilnojamojo turto registru bei ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje tikslumu, sugrupavome pagal tokius požymius (2.5 lentelė ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus apskrityse”): 

1 – žemės sklypai kadastro žemėlapyje nesusieti su Nekilnojamojo turto registru. Jų ribos  kadastro žemėlapyje kerta arba neatitinka gretimų žemės sklypų ribų, bet kerta kadastro vietovės ar blokų ribas;

2 – žemės sklypai kadastro žemėlapyje nesusieti su Nekilnojamojo turto registru, tačiau sutvarkytos žemės sklypų ribos;

3 – žemės sklypai kadastro žemėlapyje susieti su Nekilnojamojo turto registru, tačiau jų ribos kadastro žemėlapyje kerta arba neatitinka gretimų žemės sklypų ribų;

4 – žemės sklypai kadastro žemėlapyje susieti su Nekilnojamojo turto registru ir jų ribos kadastro žemėlapyje sutvarkytos;

5 – įregistruotam Nekilnojamojo turto registre žemės sklypui nėra parengtas planas;

6 – pagal įregistruoto  Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo parengtą planą negalima jo pažymėti kadastro žemėlapyje.

2.5 lentelė. Žemės sklypų statistika pagal statusus apskrityse (2010-02-03)
	Eil.
Nr.
	Apskritis
	Registruotų žemės sklypų skaičius
	Žemės sklypų skaičius pagal jiems suteiktus požymius

	
	
	
	Viso
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Alytaus
	146524
	145917
	1
	1
	1030
	137715
	129
	7041

	2
	Kauno
	312370
	310724
	0
	16
	7785
	283558
	4611
	14754

	3
	Klaipėdos
	189520
	188670
	6
	26
	1271
	178051
	3628
	5688

	4
	Marijampolės
	149507
	149163
	0
	2
	1021
	135247
	137
	12756

	5
	Panevėžio
	230794
	229445
	1
	2
	3155
	205425
	2180
	18682

	6
	Šiaulių
	245103
	244533
	0
	1
	2736
	230655
	3355
	7786

	7
	Tauragės
	119467
	119193
	0
	1
	1058
	105217
	1798
	11119

	8
	Telšių
	122097
	122004
	0
	12
	719
	109993
	3557
	7723

	9
	Utenos
	160324
	159898
	1
	14
	3899
	145151
	0
	10833

	10
	Vilniaus
	334185
	332180
	4
	12
	4445
	320973
	1662
	5084

	Iš viso Respublikoje
	2009891
	2001727
	13
	87
	27119
	1851985
	21057
	101466


1851985 žemės sklypų ribos iš 2009891 registruotų nekilnojamojo turto registre visiškai sutvarkytos kadastro žemėlapyje, tai sudaro 92.1 %. 7.9 % nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ribos nėra visiškai sutvarkytos kadastro žemėlapyje. Nekilnojamojo turto registre registruota  8164  žemės sklypais daugiau, nei pažymėta kadastro žemėlapyje.
Viena iš priežasčių, dėl ko registruotų žemės sklypų nekilnojamojo turto registre registruota daugiau nei pažymėta kadastro žemėlapyje, yra tai, kad iki 1998 metų pradžios žemės sklypai suformuoti žemės reformos eigoje pirma buvo įregistruojami į nekilnojamojo turto registrą, o po to pažymimi kadastro žemėlapyje. Dėl gretimų žemės sklypų ribų nesutapimų (ribos kadastro žemėlapyje kerta arba neatitinka gretimų žemės sklypų ribų, kerta kelių ir hidrografijos objektų ribas) kadastro žemėlapyje šie jau registruoti žemės sklypai nebuvo pažymėti arba jų ribos pažymėtos netiksliai. Todėl nuo 1998 metų rudens pradėta pirmiausia žemės sklypų ribas žymėti kadastro žemėlapyje, prieš tai patikrinus ar jos nesikerta su gretimais kadastro žemėlapyje jau pažymėtais žemės sklypais, keliais, hidrografijos objektais, o tik po to registruojami nekilnojamojo turto registre. 

Kita priežastis, dėl ko registruotų žemės sklypų nekilnojamojo turto registre registruota daugiau, nei pažymėta kadastro žemėlapyje yra Žemės sklypų ribų žymėjimo kadastro žemėlapyje atsilikimas nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų atžvilgiu, atsiradęs ir dėl to, kad žemės sklypų registravimas vyko nuo 1992 metų, o kadastro žemėlapis buvo pradėtas kurti  tik nuo 1994 metų. 
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9 pav. Kadastro žemėlapiuose nepažymėti žemės sklypai pagal apskritis

Vilniaus apskrityje nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiuose pažymėta 2005 žemės sklypais mažiau nei registruota nekilnojamojo turto registre. Tai sudaro 0,60 % nuo Vilniaus apskrityje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Panevėžio apskrityje nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiuose pažymėta 1349 žemės sklypais mažiau nei registruota nekilnojamojo turto registre. Tai sudaro 0,58 % nuo Panevėžio apskrityje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Kauno apskrityje nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiuose pažymėta 1646 žemės sklypais mažiau, nei registruota nekilnojamojo turto registre. Tai sudaro 0,53 % nuo Kauno apskrityje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Mažiausiai kadastro žemėlapiuose nepažymėtų, tačiau nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų yra Telšių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse. Telšių apskrityje nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiuose nepažymėti 93 žemės sklypai, kurie yra registruoti nekilnojamojo turto registre. Tai sudaro 0,08 % nuo Telšių apskrityje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Marijampolės apskrityje nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiuose nepažymėta 344 žemės sklypai, kurie yra registruoti nekilnojamojo turto registre. Tai sudaro 0,23 % nuo Marijampolės apskrityje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Tauragės apskrityje nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiuose nepažymėta 570 žemės sklypų, kurie yra registruoti nekilnojamojo turto registre. Tai sudaro 0,23 % nuo Tauragės apskrityje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų.
Savivaldybių lygmenyje daugiausia kadastro žemėlapiuose nepažymėtų, tačiau nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų, yra Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šalčininkų rajono, Birštono miesto savivaldybių kadastriniuose žemėlapiuose. Palangos miesto savivaldybės kadastriniame žemėlapyje nepažymėti 142 žemės sklypai, t. y. 2,31 % nuo visų Palangos miesto savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Panevėžio miesto savivaldybės kadastriniame žemėlapyje nepažymėti 276 žemės sklypai, t. y. 2,20 % nuo visų Panevėžio miesto savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Šalčininkų rajono savivaldybės kadastriniuose žemėlapiuose nepažymėti 487 žemės sklypai, t. y. 1,27 % nuo visų Šalčininkų rajono savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Birštono miesto savivaldybės kadastriniame žemėlapyje nepažymėti 36 žemės sklypai, t. y. 0.94 % nuo visų Birštono miesto savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų.
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10 pav. Kadastro žemėlapiuose nepažymėti žemės sklypai pagal savivaldybes

Savivaldybių lygmenyje mažiausiai kadastro žemėlapiuose nepažymėtų, tačiau nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų yra Plungės, Rietavo, Telšių, Druskininkų, Pagėgių savivaldybių kadastriniuose žemėlapiuose (Žiūrėkite priedą Nr. 2 ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus savivaldybėse”). Plungės savivaldybės kadastriniuose žemėlapiuose nepažymėta 15 žemės sklypų, t. y. 0,04 % nuo visų Plungės savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Druskininkų miesto savivaldybės kadastriniame žemėlapyje nepažymėti 6 žemės sklypai, t. y. 0.04 % nuo visų Druskininkų miesto savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Rietavo savivaldybės kadastriniuose žemėlapiuose nepažymėti 8 žemės sklypai, t. y. 0,07 % nuo visų  Rietavo savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Telšių savivaldybės kadastriniuose žemėlapiuose nepažymėti 32 žemės sklypai, t. y. 0,08 % nuo visų Telšių savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Pagėgių savivaldybės kadastriniuose žemėlapiuose nepažymėti 11 žemės sklypų, t. y. 0,10 % nuo visų Pagėgių savivaldybėje nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų.
Nagrinėjant nekilnojamojo turto registre registruotų ir kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų tarpusavio santykį, pastebime atvejus, kai pažymėti kadastro žemėlapyje žemės sklypai nėra dar registruoti nekilnojamojo turto registre (2.5 lentelėje ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus  apskrityse” pažymėta požymiu 2). Tai atvejai, kai kadastro žemėlapiuose žemės sklypų ribos buvo žymimos iš suvestinių žemės reformos žemėtvarkos projektų planų (atskiro žemės sklypo planas nebuvo rengiamas) bei sodo bendrijų generalinių planų. Šių žemės sklypų savininkai iki šiol nėra kreipęsi į nekilnojamojo turto registrą dėl jiems priklausančių žemės sklypų registravimo. Iš viso tokių žemės sklypų Lietuvos Respublikoje yra 87 . Daugiausia kadastro žemėlapiuose pažymėtų, bet nekilnojamojo turto registre neregistruotų žemės sklypų yra Klaipėdos apskrityje – 26 , Kauno apskrityje – 16, Utenos apskrityje – 14, Telšių ir Vilniaus apskrityse po 12 žemės sklypų.
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11 pav. Nekilnojamojo turto registre neregistruoti, bet kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai pagal apskritis
 Savivaldybių lygmenyje daugiausia kadastro žemėlapiuose pažymėtų, bet nekilnojamojo turto registre neregistruotų žemės sklypų yra Kretingos savivaldybėje – 10, Ignalinos savivaldybėje – 9, Jonavos savivaldybėje – 8 Plungės ir Šilutės savivaldybėse po 6 žemės sklypus (Priedas Nr. 2 ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus  savivaldybėse”).

[image: image20.emf]Nekilnojamojo turto registre neregistruoti, bet kadastro 

žemėlapyje pažymėti žemės sklypai pagal savivaldybes

10

9

8

6

6

1

2

3

4

Kretingos Ignalinos Jonavos Plungės Šilutės Alytaus Kauno Palangos m Vilniaus


12pav. Nekilnojamojo turto registre neregistruoti, bet kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai pagal savivaldybes.

Dėl priežasties, kad iki 1998 metų pradžios žemės sklypai, suformuoti žemės reformos eigoje, pirma buvo įregistruojami į nekilnojamojo turto registrą ir tik po to pažymimi kadastro žemėlapyje, 128585 žemės sklypų ribos kadastro žemėlapiuose pažymėtos netiksliai. Šių žemės sklypų ribos kadastro žemėlapyje kertasi su anksčiau kadastro žemėlapyje pažymėtomis žemės sklypų ribomis, keliais bei hidrografijos objektais (2.5 lentelėje ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus  apskrityse” pažymėta požymiais 3 ir 6).
Kadastro žemėlapyje pažymėtų 27119  žemės sklypų ribos (2.5 lentelėje ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus apskrityse” pažymėta požymiu 3) nesutampa su georeferenciniu pagrindu. Koreguoti šių žemės sklypų ribas pagal kelius ar hidrografijos objektus (georeferencinį pagrindą) negalima, nes po koregavimo iš esmės pasikeistų sklypų ribų konfigūracija ir gautųsi neleistina ploto paklaida. Šių žemės sklypų ribų koregavimui kadastro žemėlapiuose reikalinga atlikti jų kontrolinius matavimus laukuose arba tikslinti laukuose georeferencinį pagrindą (GDB10LT). Daugiausiai žemės sklypų, kurių ribas koreguojant keistųsi konfigūracija ir gautųsi neleistina ploto paklaida, yra Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apskričių kadastro žemėlapiuose. Kauno apskrities kadastro žemėlapiuose tokių žemės sklypų yra pažymėta 7785. Tai sudaro 2,5 % nuo visų Kauno apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Vilniaus apskrities kadastro žemėlapiuose tokių žemės sklypų yra pažymėta 4445. Tai sudaro 1,3 % nuo visų Vilniaus apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Panevėžio apskrities kadastro žemėlapiuose tokių žemės sklypų yra pažymėta 3155. Tai sudaro 1,4 % nuo visų Panevėžio apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. 

Mažiausiai žemės sklypų, kurių ribas koreguojant keistųsi konfigūracija ir gautųsi neleistina ploto paklaida, yra Telšių, Marijampolės ir Klaipėdos  apskričių kadastro žemėlapiuose. Telšių apskrities kadastro žemėlapiuose tokių žemės sklypų yra pažymėta 719. Tai sudaro 0,59 % nuo visų Telšių apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Marijampolės apskrities kadastro žemėlapiuose tokių žemės sklypų yra pažymėta 1021. Tai sudaro 0,68 % nuo visų  Marijampolės apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Klaipėdos  apskrities kadastro žemėlapiuose tokių žemės sklypų yra pažymėta 1030. Tai sudaro 0,68 % nuo visų Klaipėdos apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų.
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13 pav. Žemės sklypai, kurių ribas koreguojant keistųsi konfigūracija ir būtų gauta neleistina ploto paklaida pagal apskritis.

Savivaldybių lygmenyje daugiausiai žemės sklypų, kurių ribas koreguojant keistųsi konfigūracija ir gautųsi neleistina ploto paklaida, yra Kauno, Zarasų, savivaldybių kadastro žemėlapiuose. Kauno rajono savivaldybės kadastro žemėlapiuose tokių sklypų yra pažymėta 4460. Tai sudaro 5,7 % nuo visų Kauno rajono savivaldybės kadastro žemėlapiuose pažymėtų sklypų. Zarasų rajono savivaldybės kadastro žemėlapiuose tokių sklypų yra pažymėta 1710. Tai sudaro 7,5 % nuo visų Zarasų rajono savivaldybės kadastro žemėlapiuose pažymėtų sklypų. 
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14 pav. Žemės sklypai, kurių ribas koreguojant keistųsi konfigūracija ir gautųsi neleistina ploto paklaida pagal savivaldybes.
Mažiausiai žemės sklypų, kurių ribas koreguojant keistųsi konfigūracija ir būtų gauta neleistina ploto paklaida, yra Pagėgių, Rietavo, Plungės savivaldybių kadastro žemėlapiuose. Pagėgių rajono savivaldybės kadastro žemėlapiuose tokių sklypų yra pažymėta 5. Tai sudaro 0,05 % nuo visų Pagėgių rajono savivaldybės kadastro žemėlapiuose pažymėtų sklypų. Rietavo savivaldybės kadastro žemėlapiuose tokių sklypų yra pažymėta 18. Tai sudaro 0,15 % nuo visų Rietavo savivaldybės kadastro žemėlapiuose pažymėtų sklypų. Plungės rajono savivaldybės kadastro žemėlapiuose tokių sklypų yra pažymėta 28. Tai sudaro 0,08 % nuo visų Plungės rajono savivaldybės kadastro žemėlapiuose pažymėtų sklypų.

Net 101466 žemės sklypų ribų kadastro žemėlapyje patikslinti negalima dėl matininkų nekokybiškai parengtų planų (2.5 lentelėje ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus apskrityse” pažymėta požymiu 6) Tai sudaro 5,0 % nuo nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų. Daugiausia matininkų nekokybiškai parengtų žemės sklypų planų yra Panevėžio, Marijampolės, Tauragės apskrityse. Panevėžio apskrityje nekokybiškai parengta 18682 žemės sklypų planai. Tai sudaro 8,1% nuo visų Panevėžio apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Marijampolės apskrityje nekokybiškai parengta 12756 žemės sklypų planai. Tai sudaro 8,6% nuo visų Marijampolės apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Tauragės apskrityje nekokybiškai parengta 11119 žemės sklypų planai. Tai sudaro 9,3% nuo visų Tauragės apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. 

Mažiausia matininkų nekokybiškai parengtų žemės sklypų planų yra Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių apskrityse. Vilniaus apskrityje nekokybiškai parengta 5084 žemės sklypų planai. Tai sudaro 1,5 % nuo visų Vilniaus apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Klaipėdos apskrityje nekokybiškai parengta 5688 žemės sklypų planai. Tai sudaro 3,0 % nuo visų Klaipėdos apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Šiaulių apskrityje nekokybiškai parengta 7786 žemės sklypų planai. Tai sudaro 3,2 % nuo visų Šiaulių apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų.
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15 pav. Nekokybiškai parengti žemės sklypų planai apskrityse

Savivaldybių lygmenyje daugiausia matininkų nekokybiškai parengtų žemės sklypų planų yra Jurbarko, Marijampolės, Vilkaviškio rajonuose (priedas Nr. 2 ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus savivaldybėse”). Jurbarko rajone nekokybiškai parengtų žemės sklypų planų 4618. Tai sudaro 12,5 % nuo visų Jurbarko rajono kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Marijampolės rajone nekokybiškai parengtų žemės sklypų planų 4379. Tai sudaro 11,4 % nuo visų Marijampolės rajono kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Vilkaviškio rajone nekokybiškai parengtų žemės sklypų planų 3839. Tai sudaro 9,1 % nuo visų Vilkaviškio rajono kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų.
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16 pav. Nekokybiškai parengti žemės sklypų planai savivaldybėse
Mažiausiai matininkų nekokybiškai parengtų žemės sklypų planų yra Klaipėdos, Palangos, Šiaulių miestuose. Klaipėdos mieste nekokybiškai parengtas 1 žemės sklypo planas. Palangos mieste  nekokybiškai parengti 5 žemės sklypų planai, o Šiaulių mieste – 38 žemės sklypų planai. 

Žemės reformos pradžioje, t. y. 1992–1994 metais atskirų žemės sklypų planai biudžeto lėšomis nebuvo rengiami. Atskiro žemės sklypo planas buvo rengiamas žemės sklypo savininko užsakymu. Tačiau daugelis žemės sklypų savininkų nesikreipė dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų ir jų planų parengimo. Iš viso 2010-02-03 d. respublikoje buvo įregistruoti 21057 žemės sklypai, kuriems nėra parengti planai (2.5 lentelėje ,,Žemės sklypų statistika pagal statusus apskrityse“ pažymėta požymiu 5). Daugiausia žemės sklypų, kuriems nėra parengti planai, yra Kauno apskrityje – 4611, Klaipėdos apskrityje – 3628, Telšių apskrityje – 3557. Registruotų nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kuriems nebuvo parengta atskirų žemės sklypų planų, nėra Utenos apskrityje. Alytaus apskrityje tokių žemės sklypų registruota 129, o Marijampolės apskrityje – 137. Norint patikslinti šių žemės sklypų ribas kadastro žemėlapyje, reikalinga atlikti jų kadastrinius matavimus (Žr. 17 pav.).
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17 pav. Įregistruotiem Nekilnojamojo turto registre žemės sklypams nėra parengti planai[image: image26.emf]Nekilnojamojo turto registre neregistruoti, 
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18 pav. Nekilnojamojo turto registre neregistruoti, bet kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai pagal savivaldybes
2.4 Kadastro žemėlapio kaita dėl teisės aktų kaitos
Iki 2004-01-01 d. formuojant žemės sklypus  bendro naudojimo keliai bei neprivatizuotini valstybinės reikšmės vidaus vandenys (upės, upeliai) buvo įjungiami į aplinkinę žemės sklypo ribą, kaip svetimi naudotojai, kuriems neformuojamas atskiras žemės sklypas. Nuo 1994 m. iki 2004 m. kadastro žemėlapyje šie sklypai buvo žymimi kaip vienas bendras sklypas, nurodant kad jį kerta kelias ar upelis (žr. 19 pav., 20 pav., 21 pav.)
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19 pav. Žemės sklypas suformuotas iki                              20 pav. Žemės sklypai suformuoti nuo 
             2004–01–01 m.                                                                    2004–01–01 m.
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21 pav. Iki 2004-01-01 d. suformuotas žemės sklypas su bendro naudojimo bei neprivatizuotinais valstybinės reikšmės vidaus vandenenimis (upės, upeliai)
2003-05-27 d. priimta „Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo“ nauja redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2004-01-01 d. Šio įstatymo 17 str. 4 d. nurodyta , kad prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar žemės sklypo ribos nekerta su šio sklypo ribomis besiribojančių kelių ar hidrografijos objektų ribų, t. y. bendro naudojimo keliai bei neprivatizuotini valstybinės reikšmės vidaus vandenys (upės, upeliai) negali būt įjungiami į aplinkinę formuojamo žemės sklypo ribą. O iki 2004-01-01 d. kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai, tikslinant jų kadastro duomenis, turi būt suformuoti kaip atskiri sklypai, t. y. kadastro žemėlapyje vietoj anksčiau pažymėto vieno žemės sklypo atsiranda du ar daugiau sklypų. Statistikos kiek iki 2004 metų buvo suformuota, įregistruota nekilnojamojo turto registre bei pažymėta kadastro žemėlapiuose žemės sklypų, į kurių aplinkinę ribą įjungti bendro naudojimo keliai bei neprivatizuojami valstybinės reikšmės vidaus vandenys, nėra.

Nuo 2004 metų sausio mėn. žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plotai, neįskaitomi į privatizuojamo žemės sklypo bendrą plotą. Jiems eksploatuoti reikalinga žemė formuojama atskirais žemės sklypai. 

Teisės aktų kaita turi tiesioginę įtaką kadastro žemėlapio tikslumui. Pavyzdžiui, 2005–06–23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo  Nr. 695 “Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 32.1.2.2.2 punkte buvo nurodyta, kad matuojant žemės sklypus, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas (geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu) neturi būti didesnis kaip 0,1 metro miestuose, 0,2 metro – urbanizuotose teritorijose kaimo vietovėje, 0,6 metro – kitose kaimo vietovėse (Žin., 2005, Nr. 80-2899) .

2008-11-19 d.  patvirtintuose „Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų“ 32.1.2.2.2 punkte nurodyta, kad  matuojant žemės sklypus, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais valstybinėje koordinačių sistemoje išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro, kitose teritorijose ne daugiau kaip 0,3 metro (Žin., 2008, Nr. 140-5552). Jeigu kadastro žemėlapyje žymimos žemės sklypo ribos, nustatytos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, neleistinu dydžiu nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje gretimo žemės sklypo ribomis, nustatytomis ne valstybinėje koordinačių sistemoje, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje žymimos Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje laikantis kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų.
2.5. Kadastro žemėlapio tikslinimas pagal žemės sklypų kadastrinius matavimus
Žemės sklypų ribos, pažymėtos kadastro žemėlapyje naudojant mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus, žemės sklypų preliminarūs planai) kadastro tvarkytojo tikslinama pagal žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus arba gretimų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus. Vadovaujantis 2002–04–15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto nuostatų patvirtinimo“ 32.1.2.1. punktu žemės sklypo ribų posūkio taško koordinačių nustatymo valstybinio geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu vidutinė kvadratinė klaida neturi viršyti 0,1 metro, kai susiejami žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai kaimuose ir miesteliuose, ir 0.05 metro, kai susiejami žemės sklypai miestuose. Matuojamų žemės sklypų, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais valstybinėje koordinačių sistemoje išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumai miestuose neturi būti didesni kaip 0.1 metro, kitose teritorijose ne daugiau kaip 0.3 metro.
Kadastro žemėlapiuose 449667 žemės sklypai pažymėti pagal žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 23,9 % nuo visų kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. (2.6 lentelė. Apskrityse  kadastro žemėlapiuose pažymėti  žemės sklypai).
2.6 lentelė. Apskrityse kadastro žemėlapiuose pažymėti žemės sklypai 

	Eil.Nr.
	Apskritys
	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai
	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai, suformuoti atliekant preliminarius matavimus
	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai, suformuoti atliekant kadastrinius matavimus

	
	
	
	sklypų

skaičius
	%
	sklypų

skaičius 
	%

	1
	Alytaus
	138777
	119224
	85,91
	19553
	14,09

	2
	Kauno
	291408
	190275
	65,30
	101133
	34,70

	3
	Klaipėdos
	179377
	126363
	70,45
	53014
	29,55

	4
	Marijampolės
	136276
	113021
	82,94
	23255
	17,06

	5
	Panevėžio
	208589
	171883
	82,40
	36706
	17,60

	6
	Šiaulių
	233469
	181871
	77,90
	51598
	22,10

	7
	Tauragės
	106279
	90959
	85,58
	15320
	14,42

	8
	Telšių
	110738
	91187
	82,34
	19551
	17,66

	9
	Utenos
	149082
	122602
	82,24
	26480
	17,76

	10
	Vilniaus
	325568
	222511
	68,35
	103057
	31,65

	Iš viso
	1879563
	1429896
	76,08
	449667
	23,92


Daugiausia kadastro žemėlapiuose pažymėta žemės sklypų pagal žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse.

Vilniaus apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėta 103057 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 31,6 % nuo visų Vilniaus apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Kauno apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėta 101133 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 34,7 % nuo visų Kauno apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Klaipėdos apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėta 53014 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 29,6 % nuo visų Klaipėdos apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Šiaulių apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėta 51598 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 22,1 % nuo visų  Šiaulių apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų.

Mažiausia kadastro žemėlapiuose pažymėta žemės sklypų pagal žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus yra Tauragės ir Alytaus apskrityse. Tauragės apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėti 15320 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 14,4 % nuo visų Tauragės apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Alytaus apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėta 19553 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 14,1 % nuo visų Alytaus apskrities kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų.
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22 pav. Kadastro žemėlapiuose pažymėti žemės sklypai, suformuoti atliekant kadastrinius matavimus

Iš 1879563 žemės sklypų pažymėtų kadastro žemėlapiuose 1429896 žemės sklypai pažymėti pagal kadastro vietovių planus arba žemės sklypų planus kurie sudaryti preliminarius (netiksliais) matavimus. Tai sudaro 76,1 % nuo visų kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų. Šių žemės sklypų ribų kadastro žemėlapyje M 1:10000 leistina paklaida (nesutapimas arba tarpas) 10 – 15 m. Šių žemės sklypų ribos kadastro žemėlapyje tikslinamos pagal žemės sklypų kadastrinius matavimus arba gretimų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse  koordinačių sistemose, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus.
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23 pav. Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai, suformuoti atliekant preliminarius matavimus
Savivaldybių kadastro žemėlapiuose pažymėti žemės sklypai suformuoti atliekant preliminarius ar kadastrinius matavimus parodyti 4 priede „Savivaldybių kadastro žemėlapiuose pažymeti žemės sklypai“. Miestuose sudaryti kadastro žemėlapiai yra didesnio tikslumo nei kaimuose, nes didesnė dalis juose pažymėtų žemės sklypų yra suformuoti atliekant kadastrinius matavimus (žr. 2.7 lentelę „Miestų kadastro žemėlapiuose pažymėti žemės sklypai“). 2010–02–03 d. būklei miestų kadastro žemėlapiuose pažymėti 112776 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 73,7 % nuo visų miestų kadastro žemėlapiuose pažymėtų žemės sklypų.
2.7 lentelė. Miestų  kadastro žemėlapiuose pažymėti žemės sklypai 

	Eil.Nr.
	Miestai

(savivaldybės)
	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai
	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai, suformuoti atliekant preliminarius matavimus
	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai, suformuoti atliekant kadastrinius matavimus

	
	
	
	sklypų

skaičius
	%
	sklypų

skaičius 
	%

	1
	Alytaus m
	4764
	61
	1,28
	4703
	98,72

	2
	Birštono m
	3705
	3074
	82,97
	631
	17,03

	3
	Druskininkų m
	13952
	10587
	75,88
	3365
	24,12

	4
	Kauno m
	32219
	771
	2,39
	31448
	97,61

	5
	Klaipėdos m
	8389
	1293
	15,41
	7096
	84,59

	6
	Palangos m
	6000
	921
	15,35
	5079
	84,65

	7
	Panevėžio m
	12165
	1563
	12,85
	10602
	87,15

	8
	Šiaulių m
	15818
	2777
	17,56
	13041
	82,44

	9
	Vilniaus m
	55972
	19161
	34,23
	36811
	65,77

	Iš viso
	152984
	40208
	26,28
	112776
	73,72


Daugiausia žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus, pažymėta Alytaus, Kauno ir Panevėžio miestų kadastriniuose žemėlapiuose. Alytaus miesto kadastriniame žemėlapyje pažymėti 4703 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 98,72 % nuo visų Alytaus miesto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų. Kauno miesto kadastriniame žemėlapyje pažymėti 31448 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 97,6 % nuo visų Kauno miesto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų. Panevėžio miesto kadastriniame žemėlapyje pažymėti 10602 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 87.2 % nuo visų Panevėžio miesto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų.

Mažiausia žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus, pažymėta Birštono, Druskininkų ir Vilniaus miestų kadastriniuose žemėlapiuose. Birštono miesto kadastriniame žemėlapyje pažymėti 631 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 17,0 % nuo visų Birštono miesto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų. Druskininkų miesto kadastriniame žemėlapyje pažymėti 3365 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 24,1 %  nuo visų Druskininkų miesto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų. Vilniaus miesto kadastriniame žemėlapyje pažymėti 36811 žemės sklypai, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos atliekant kadastrinius matavimus. Tai sudaro 65,8 % nuo visų Vilniaus miesto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų. 1995 metai daugiau kaip 10500 ha padidinus Vilniaus miesto administracines ribas, padidėjo žemės sklypų, kurių ribos suformuotos atliekant preliminarius matavimus, skaičius.
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24 pav. Miestų kadastriniuose žemėlapiuose pažymėti žemės sklypai, kurių ribos suformuotos atliekant kadastrinius matavimus

Per 2009 metus apskričių žemės tvarkymo departamentai gavo 62235 bylas kadastro duomenų patikslinimui (žemės sklypai po kadastrinių matavimų). Daugiausiai kadastro duomenų patikslinimui (žemės sklypai po kadastrinių matavimų) gauta bylų Vilniaus apskrityje – 20760, Klaipėdos apskrityje – 8853, Kauno apskrityje -8558. Mažiausiai kadastro duomenų patikslinimui pateikta bylų  Tauragės apskrityje – 1244, Utenos apskrityje – 2817 ir Telšių apskrityje – 2839 (žr. 2.8 lentelę. Informacija apie kadastro duomenų patikslinimui 2009 m. apskričių žemės tvarkymo departamentuose gautas bylas ).
2.8 lentelė. Informacija apie kadastro duomenų patikslinimui 2009 m. apskričių žemės tvarkymo departamentuose gautas bylas
	 Eilės Nr.
	Apskritys
	Bylų skaičius

(žemės sklypai po kadastrinių matavimų ) 
	Patikrintos bylos

	
	
	
	kameraliai
	lauke



	
	
	
	bylų skaičius
	%
	bylų skaičius
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Alytaus
	3328
	2831
	85.1
	297
	8.9

	2
	Kauno
	8423
	7497
	89.0
	412
	4.9

	3
	Klaipėdos
	8853
	8558
	96.7
	160
	1.8

	4
	Marijampolės
	3102
	3003
	96.8
	99
	3.2

	5
	Panevėžio
	4515
	4453
	98.6
	52
	1.2

	6
	Šiaulių
	6354
	6074
	95.6
	56
	0.9

	7
	Tauragės
	1244
	1079
	86.7
	165
	13.3

	8
	Telšių
	2839
	2688
	94.7
	104
	3.7

	9
	Utenos
	2817
	2626
	93.2
	132
	4.7

	10
	Vilniaus
	20760
	10611
	51.1
	116
	0.6

	Iš viso
	62235
	49420
	79.4
	1593
	2.6


2009 m. apskričių žemės tvarkymo departamentuose buvo patikrinta 51013 bylos, t. y. 82 % visų kadastro duomenų patikslinimui pateiktų bylų. Iš jų 49420 bylų patikrinta kameraliai ir 1593 bylos patikrintos laukuose. Tik 51,7 % nuo visų pateiktų kadastro duomenų tikslinimui bylų patikrino Vilniaus apskrities žemės tvarkymo departamentas, t. y 10727 bylas. Iš jų 10611 bylų patikrinta kameraliai ir 116 bylų patikrinta laukuose. Klaipėdos apskrities žemės tvarkymo departamente patikrintos 8718 bylų, t. y. 98.5 % nuo visų pateiktų kadastro duomenų tikslinimui bylų.
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25 pav. Kadastro duomenų tikslinimui pateiktų bylų tikrinimas apskrityse
3. KADASTRO ŽEMĖLAPIO KAITOS TYRIMAI
3.1. Žemės sklypo ploto paklaidos, atsirandančios dėl ploto skaičiavimo skirtingosekartografinėse projekcijose, nustatymas
Iki 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemos (LKS-94) įvedimo, atliekant žemės sklypų geodezinius matavimus (kadastrinius matavimus), žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės buvo nustatomos 1942, 1963 metų, vietinėse arba sąlyginėse koordinačių sistemose. Žemės sklypo plotas apskaičiuotas vienoje koordinačių sistemoje (koordinačių sistemoje, kurioje buvo atlikti kadastriniai žemės sklypo matavimai) ir žemės sklypo plotas apskaičiuotas kitoje koordinačių sistemoje (pvz. LKS-94, kurioje sudaromas kadastro žemėlapis) skirsis dėl to, kad yra apskaičiuotas skirtingose projekcijose. Žemės sklypo plotas gali skirtis ir todėl, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. kovo 11 d. įsakymu Nr. 98 patvirtintą Žemės sklypų planų parengimo, atliekant geodezinius matavimus metodiką buvo apskaičiuojamas žemės sklypo juridinis ir kadastrinis plotas. Žemės sklypo plane buvo įrašomas juridinis plotas, o kadastro žemėlapyje – kadastrinis plotas. Juridinis žemės sklypo plotas buvo  apskaičiuojamas analitiškai pagal LKS–94 koordinates ir įvedama pataisa dėl projekcijos:

                                                                P = Ppr – Δp;                                                                                       (3.1)
                                                                Δp = Ppr (p-1);                                                                                     (3.2)
                                                 Ppr=1/2Σ (Xi-1 -  Xi+1) Yi = 1/2Σ (Yi+1 – Yi-1) Xi;                                               (3.3)
Kur: 

Ppr  –plotas,gautas iš koordinačių LKS-94 sistemoje;

p – ploto mastelis;

Δp – ploto pataisa;

P – juridinis plotas;

n – ribos taškų skaičius;

Ploto mastelis ir linijinis projekcijos mastelis apskaičiuojami pagal formules:

                                                               p = m2;                                                                                  (3.4)

                                               m = mo + Y2vid / 2R2vid                                                                                                               (3.5)

                                                            Yvid =Σ y / n                                                                             (3.6)

Kur  :

m – linijinis projekcijos mastelis;

mo – linijinio projekcijos mastelio koeficiientas ant ašinio meridiano Merkatoriaus projekcijoje mo = 0.9998;

Yvid – vidutinis atstumas pagal Y ašį nuo ašinio meridiano (skirtumas tarp ašinio meridiano Y reikšmės 500000 m ir žemės sklypo centro koordinačių Y koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje);

Rvid – vidutinis žemės rutulio spindulys Rvid = 6371 km;

Σ y – žemės sklypo posūkio taškų y koordinačių suma;

n – žemės sklypo ribų posūkio taškų skaičius.

Žemės sklypo ploto paklaidos, atsirandančios dėl ploto skaičiavimo skirtingose kartografinėse projekcijose, nustatymui sumodeliuojame penkis žemės sklypus 1, 4, 9, 16, 25 ha ploto, kurių posūkio taškų koordinatės nustatytos 1942 metų koordinačių sistemoje. Sumodeliuoti sklypai išdėstyti Lietuvos Respublikos teritorijoje taip, kad sutaptų su 21o, 22o, 23o, 24o, 25o, 26o , 27o meridianais. 

Apskaičiuojami šių žemės sklypų plotai Gauso ir Kriugerio projekcijoje. Sklypų posūkio taškų koordinatės transformuojamos į LKS-94 metų koordinačių sistemą ir apskaičiuojami plotai skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje. Suprojektuotų sklypų posūkio taškų koordinatės 1942 metų koordinačių sistemoje ir LKS-94 metų koordinačių sistemoje bei apskaičiuoti jų plotai Gauso ir Kriugerio projekcijoje ir skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje pateikti  3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 lentelėse

3 lentelė. 1 ha kvadrato formos žemės sklypo linijų ilgių ir plotų palyginimas Gauso ir Kriugerio projekcijoje ir  skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje
	Eil.Nr.
	Ties  21 o  meridianu
	Ties  22 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134568.19

Y=4500124.71
	X=6137308.09

Y=309685.36
	X=6135023.84

Y=4563586.42
	X=6135030.31

Y=373113.65

	2
	X=6134568.19

Y=4500224.71
	X=6137303.78

Y=309785.29
	X=6135023.84

Y=4563686.42
	X=6135026.00

Y=373213.55

	3
	X=6134468.19

Y=4500224.71
	X=6137203.85

Y=309780.99
	X=6134923.84

Y=4563686.42
	X=6134926.10

Y=373209.24

	4
	X=6134468.19

Y=4500124.71
	X=6137208.16

Y=309681.06
	X=6134923.84

Y=4563586.42
	X=6134930.41

Y=373109.34

	Linija

	
	100.00 m
	100.02 m
	100.00 m
	99.99 m

	Plotas

	
	10000 m2
	10005 m2
	10000 m2
	9999 m2


	Eil.Nr.
	Ties  23 o meridianu
	Ties  24 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136390.64

Y=4627041.32
	X=6133663.89

Y=436555.56
	X=6138658.37

Y=5309763.99
	X=6133208.44

Y=499995.70

	2
	X=6136390.64

Y=4627141.32
	X=6133659.58

Y=436655.44
	X=6138658.37

Y=5309863.99
	X=6133212.75

Y=500095.54

	3
	X=6136290.64

Y=4627141.32
	X=6133559.71

Y=436651.13
	X=6138558.37

Y=5309863.99
	X=6133112.90

Y=500099.84

	4
	X=6136290.64

Y=4627041.32
	X=6133564.02

Y=436551.26
	X=6138558.37

Y=5309763.99
	X=6133108.60

Y=500000.00

	Linija

	
	100.00 m
	99.97 m
	100.00 m
	99.93 m

	Plotas

	
	10000 m2
	9993 m2
	10000 m2
	        9987 m2


	Eil.Nr.
	Ties  25 o  meridianu
	Ties  26 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136380.28

Y=5373205.20
	X=6133663.89

Y=563444.43
	X=6135013.74

Y=5436660.08
	X=6135030.31

Y=626886.36

	2
	X=6136380.28

Y=5373305.20
	X=6133668.20

Y=563544.30
	X=6135013.74

Y=5436760.08
	X=6135034.62

Y=626986.26

	3
	X=6136280.28

Y=5373305.20
	X=6133568.32

Y=563548.60
	X=6134913.74

Y=5436760.08
	X=6134934.72

Y=626990.56

	4
	X=6136280.28

Y=5373205.20
	X=6133564.02

Y=563448.73
	X=6134913.74

Y=5436660.08
	X=6134930.41

Y=626890.66

	Linija

	
	100.00 m
	    99.96 m
	100.00 m
	99.99 m

	Plotas

	
	10000 m2
	    9993 m2
	100.00 m
	9999 m2


	Eil.Nr.
	Ties  27 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134558.35

Y=5500121.77
	X=6137308.09

Y=690314.63

	2
	X=6134558.35

Y=5500221.77
	X=6137312.40

Y=690414.56

	3
	X=6134458.35

Y=5500221.77
	X=6137212.47

Y=690418.87

	4
	X=6134458.35

Y=5500121.77
	X=6137208.16

Y=690318.94

	Linija

	
	100.00 m
	100.02 m

	Plotas

	
	10000 m2
	10005 m2


3.1 lentelė. 4 ha kvadrato formos žemės sklypo linijų ilgių ir plotų palyginimas Gauso ir Kriugerio projekcijoje ir  skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje

	Eil.Nr.
	Ties  21 o  meridianu
	Ties  22 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134668.19

Y=4500124.71
	X=6137408.02

Y=309689.67
	X=6135123.84

Y=4563586.42
	X=6135130.21

Y=373117.95

	2
	X=6134668.19

Y=4500324.71
	X=6137399.41

Y=309889.53
	X=6135123.84

Y=4563786.42
	X=6135121.60

Y=373317.76

	3
	X=6134468.19

Y=4500324.71
	X=6137199.54

Y=309880.92
	X=6134923.84

Y=4563786.42
	X=6134921.80

Y=373309.14

	4
	X=6134468.19

Y=4500124.71
	X=6137208.16

Y=309681.06
	X=6134923.84

Y=4563586.42
	X=6134930.41

Y=373109.34

	Linija

	
	200.00 m
	200.05 m
	200.00 m
	199.99 m

	Plotas

	
	40000 m2
	40019 m2
	40000 m2
	39995 m2


	Eil.Nr.
	Ties  23 o  meridianu
	Ties  24 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136490.64

Y=4627041.32
	X=6133763.76

Y=436559.87
	X=6138758.37

Y=5309763.99
	X=6133308.28

Y=499991.39

	2
	X=6136490.64

Y=4627241.32
	X=6133755.15

Y=436759.61
	X=6138758.37

Y=5309963.99
	X=6133316.89

Y=500191.08

	3
	X=6136290.64

Y=4627241.32
	X=6133555.41

Y=436751.00
	X=6138558.37

Y=5309963.99
	X=6133117.21

Y=500199.69

	4
	X=6136290.64

Y=4627041.32
	X=6133564.02

Y=436551.26
	X=6138558.37

Y=5309763.99
	X=6133108.60

Y=500000.00

	Linija

	
	200.00 m
	199.93 m
	200.00 m
	299.81 m

	Plotas

	
	40000 m2
	39970 m2
	40000 m2
	89885 m2


	Eil.Nr.
	Ties  25 o meridianu
	Ties  26 o meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136480.28

Y=5373205.20
	X=6133763.76

Y=563440.12
	X=6135113.74

Y=5436660.08
	X=6135130.22

Y=626882.05

	2
	X=6136480.28

Y=5373405.20
	X=6133772.37

Y=563639.87
	X=6135113.74

Y=5436860.08
	X=6135138.83

Y=627081.86

	3
	X=6136280.28

Y=5373405.20
	X=6133572.63

Y=563648.47
	X=6135113.74

Y=5436860.08
	X=6134939.02

Y=627090.46

	4
	X=6136280.28

Y=5373205.20
	X=6133564.02

Y=563448.73
	X=6135113.74

Y=5436660.08
	X=6134930.41

Y=626890.66

	Linija

	
	200.00 m
	199.93 m
	200.00 m
	199.99 m

	Plotas

	
	40000 m2
	39971 m2
	40000 m2
	39997 m2


	Eil.Nr.
	Ties  27 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134658.35

Y=5500121.77
	X=6137408.02

Y=690310.32

	2
	X=6134658.35

Y=5500321.77
	X=6137416.64

Y=690510.18

	3
	X=6134458.35

Y=5500321.77
	X=6137216.78

Y=690518.80

	4
	X=6134458.35

Y=5500121.77
	X=6137208.16

Y=690318.94

	Linija

	
	200.00 m
	200.05 m

	Plotas

	
	40000 m2
	40018 m2


3.2 lentelė. 9 ha kvadrato formos žemės sklypo linijų ilgių ir plotų palyginimas Gauso ir Kriugerio projekcijoje ir  skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje

	Eil.Nr.
	Ties  21 o  meridianu
	Ties  22 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134768.19

Y=4500124.71
	X=6137507.95

Y=309693.98
	X=6135223.84

Y=4563586.42
	X=6135230.11

Y=373122.26

	2
	X=6134768.19

Y=4500424.71
	X=6137495.03

Y=309993.77
	X=6135223.84

Y=4563886.42
	X=6135217.20

Y=373421.96

	3
	X=6134468.19

Y=4500424.71
	X=6137195.24

Y=309980.85
	X=6134923.84

Y=4563886.42
	X=6134917.49

Y=373409.04

	4
	X=6134468.19

Y=4500124.71
	X=6137208.16

Y=309681.06
	X=6134923.84

Y=4563586.42
	X=6134930.41

Y=373109.34

	Linija

	
	300.00 m
	300.07 m
	300.00 m
	299.98 m

	Plotas

	
	90000 m2
	90041 m2
	90000 m2
	89988 m2


	Eil.Nr.
	Ties  23 o  meridianu
	Ties  24 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136590.64

Y=4627041.32
	X=6133863.63

Y=436564.17
	X=6138858.37

Y=5309763.99
	X=6133408.13

Y=499987.09

	2
	X=6136590.64

Y=4627341.32
	X=6133850.72

Y=436863.79
	X=6138858.37

Y=5310063.99
	X=6133421.04

Y=500286.62

	3
	X=6136290.64

Y=4627341.32
	X=6133551.10

Y=436850.88
	X=6138558.37

Y=5310063.99
	X=6133121.51

Y=500299.53

	4
	X=6136290.64

Y=4627041.32
	X=6133564.02

Y=436551.26
	X=6138558.37

Y=5309763.99
	X=6133108.60

Y=500000.00

	Linija

	
	300.00 m
	299.90 m
	300.00 m
	299.81 m

	Plotas

	
	90000 m2
	89937m2
	90000 m2
	89885 m2


	Eil.Nr.
	Ties  25 o  meridianu
	Ties  26 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136580.28

Y=5373205.20
	X=6133863.64

Y=563435.82
	X=6135213.74

Y=5436660.08
	X=6135230.12

Y=626877.75

	2
	X=6136580.28

Y=5373505.20
	X=6133876.55

Y=563735.44
	X=6135213.74

Y=5436960.08
	X=6135243.03

Y=627177.45

	3
	X=6136280.28

Y=5373505.20
	X=6133576.93

Y=563748.35
	X=6134913.74

Y=5436960.08
	X=6134943.33

Y=627190.37

	4
	X=6136280.28

Y=5373205.20
	X=6133564.02

Y=563448.73
	X=6134913.74

Y=5436660.08
	X=6134930.41

Y=626890.66

	Linija

	
	300.00 m
	299.90 m
	300.00 m
	299.98 m

	Plotas

	
	90000 m2
	89939 m2
	90000 m2
	89990 m2


	Eil.Nr.
	Ties  27 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134758.35

Y=5500121.77
	X=6137507.96

Y=690306.02

	2
	X=6134758.35

Y=5500421.77
	X=6137520.88

Y=690605.81

	3
	X=6134458.35

Y=5500421.77
	X=6137221.08

Y=690618.73

	4
	X=6134458.35

Y=5500121.77
	X=6137208.16

Y=690318.94

	Linija

	
	300.00 m
	300.07 m

	Plotas

	
	90000 m2
	90044 m2


3.3 lentelė. 16 ha kvadrato formos žemės sklypo linijų ilgių ir plotų palyginimas Gauso ir Kriugerio projekcijoje ir  skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje

	Eil.Nr.
	Ties  21 o  meridianu
	Ties  22o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134868.19

Y=4500124.71
	X=6137607.88

Y=309698.29
	X=6135323.84

Y=4563586.42
	X=6135330.02

Y=373126.56

	2
	X=6134868.19

Y=4500524.71
	X=6137590.65

Y=310098.01
	X=6135323.84

Y=4563986.42
	X=6135312.79

Y=373526.17

	3
	X=6134468.19

Y=4500524.71
	X=6137190.93

Y=310080.78
	X=6134923.84

Y=4563986.42
	X=6134913.19

Y=373508.95

	4
	X=6134468.19

Y=4500124.71
	X=6137208.16

Y=309681.06
	X=6134923.84

Y=4563586.42
	X=6134930.41

Y=373109.34

	Linija

	
	400.00 m
	400.09 m
	400.00 m
	399.98 m

	Plotas

	
	160000 m2
	160073 m2
	160000 m2
	159983 m2


	Eil.Nr.
	Ties  23 o  meridianu
	Ties  24 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136690.64

Y=4627041.32
	X=6133963.50

Y=436568.49
	X=6138958.37

Y=5309763.99
	X=6133507.97

Y=499982.79

	2
	X=6136690.64

Y=4627441.32
	X=6133946.29

Y=436967.97
	X=6138958.37

Y=5310163.99
	X=6133525.18

Y=500382.16

	3
	X=6136290.64

Y=4627441.32
	X=6133546.80

Y=436950.75
	X=6138558.37

Y=5310163.99
	X=6133125.81

Y=500399.37

	4
	X=6136290.64

Y=4627041.32
	X=6133564.02

Y=436551.26
	X=6138558.37

Y=5309763.99
	X=6133108.60

Y=500000.00

	Linija

	
	400.00 m
	399.85 m
	400.00 m
	399.74 m

	Plotas

	
	160000 m2
	159885 m2
	160000 m2
	159793 m2


	Eil.Nr.
	Ties  25 o  meridianu
	Ties  26 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136680.28

Y=5373205.20
	X=6133963.51

Y=563431.51
	X=6135313.74

Y=5436660.08
	X=6135330.02

Y=626873.44

	2
	X=6136680.28

Y=5373605.20
	X=6133980.72

Y=563831.00
	X=6135313.74

Y=5437060.08
	X=6135347.24

Y=627273.05

	3
	X=6136280.28

Y=5373605.20
	X=6133581.24

Y=563848.22
	X=6134913.74

Y=5437060.08
	X=6134947.63

Y=627290.27

	4
	X=6136280.28

Y=5373205.20
	X=6133564.02

Y=563448.73
	X=6134913.74

Y=5436660.08
	X=6134930.41

Y=626890.66

	Linija

	
	400.00 m
	399.86 m
	400.00 m
	399.98 m

	Plotas

	
	160000 m2
	159887 m2
	160000 m2
	159985 m2


	Eil.Nr.
	Ties  27 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134858.35

Y=5500121.77
	X=6137607.89

Y=690301.71

	2
	X=6134858.35

Y=5500521.77
	X=6137625.12

Y=690701.43

	3
	X=6134458.35

Y=5500521.77
	X=6137225.39

Y=690718.66

	4
	X=6134458.35

Y=5500121.77
	X=6137208.16

Y=690318.94

	Linija

	
	400.00 m
	400.09 m

	Plotas

	
	160000 m2
	160077 m2


3.4 lentelė. 25 ha kvadrato formos žemės sklypo linijų ilgių ir plotų palyginimas Gauso ir Kriugerio projekcijoje ir skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje

	Eil.Nr.
	Ties  21 o  meridianu
	Ties  22 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134968.19

Y=4500124.71
	X=6137707.82

Y=309702.59
	X=6135423.84

Y=4563586.42
	X=6135429.92

Y=373130.87

	2
	X=6134968.19

Y=4500624.71
	X=6137686.28

Y=310202.25
	X=6135423.84

Y=4564086.42
	X=6135408.39

Y=373630.38

	3
	X=6134468.19

Y=4500624.71
	X=6137186.62

Y=310180.71
	X=6134923.84

Y=4564086.42
	X=6134908.88

Y=373608.85

	4
	X=6134468.19

Y=4500124.71
	X=6137208.16

Y=309681.06
	X=6134923.84

Y=4563586.42
	X=6134930.41

Y=373109.34

	Linija

	
	500.00 m
	500.12 m
	500.00 m
	499.97 m

	Plotas

	
	250000 m2
	250121m2
	250000 m2
	249974 m2


	Eil.Nr.
	Ties  23 o  meridianu
	Ties  24 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136790.64

Y=4627041.32
	X=6134063.38

Y=436572.78
	X=6139058.37

Y=5309763.99
	X=6133607.81

Y=499978.48

	2
	X=6136790.64

Y=4627541.32
	X=6134041.85

Y=437072.14
	X=6139058.37

Y=5310263.99
	X=6133629.33

Y=500477.70

	3
	X=6136290.64

Y=4627541.32
	X=6133542.50

Y=437050.62
	X=6138558.37

Y=5310263.99
	X=6133130.12

Y=500499.21

	4
	X=6136290.64

Y=4627041.32
	X=6133564.02

Y=436551.26
	X=6138558.37

Y=5309763.99
	X=6133108.60

Y=500000.00

	Linija

	
	500.00 m
	499.82 m
	500.00 m
	499.68 m

	Plotas

	
	250000 m2
	249821m2
	250000 m2
	249676 m2


	Eil.Nr.
	Ties  25 o  meridianu
	Ties  26 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6136780.28

Y=5373205.20
	X=6134063.38

Y=563427.21
	X=6135413.74

Y=5436660.08
	X=6135429.92

Y=626869.14

	2
	X=6136780.28

Y=5373705.20
	X=6134084.90

Y=563926.57
	X=6135413.74

Y=5437160.06
	X=6135451.45

Y=627368.64

	3
	X=6136280.28

Y=5373705.20
	X=6133585.54

Y=563948.09
	X=6134913.74

Y=5437160.06
	X=6134951.94

Y=627390.17

	4
	X=6136280.28

Y=5373205.20
	X=6133564.02

Y=563948.73
	X=6134913.74

Y=5436660.08
	X=6134930.41

Y=626890.66

	Linija

	
	500.00 m
	499.82 m
	500.00 m
	499.97 m

	Plotas

	
	250000 m2
	249824 m2
	250000 m2
	249971 m2


	Eil.Nr.
	Ties  27 o  meridianu

	
	1942 m. k.s.
	LKS 94

	1
	X=6134958.35

Y=5500121.77
	X=6137707.82

Y=690297.40

	2
	X=6134958.35

Y=5500621.77
	X=6137729.36

Y=690797.06

	3
	X=6134458.35

Y=5500621.77
	X=6137229.70

Y=690818.59

	4
	X=6134458.35

Y=5500121.77
	X=6137208.16

Y=690318.94

	Linija

	
	500.00 m
	500.12 m

	Plotas

	
	250000 m2
	250121 m2


Sumodeliuotų prie 21o, 22o, 23o, 24o, 25o, 26o , 27o meridianų žemės sklypų plotų apskaičiuotų Gauso ir Kriugerio projekcijoje ir skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje palyginimas pateiktas 3.5, 3.6 lentelėse.
3.5 lentelė. Žemės sklypų prie 21o, 22o, 23o, 24o meridianų plotų, apskaičiuotų Gauso ir Kriugerio projekcijoje bei skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje, palyginimas

	Eilės

Nr.
	Plotas (m2)

Gauso-Kriugerio projekcijoje
	Plotas (m2) skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje

	
	
	21o
	22o
	23o
	24o

	
	
	Plotas
(m2)
	Δp

(m2)
	Plotas
(m2)
	Δp

(m2)
	Plotas
(m2)
	Δp

(m2)
	Plotas
(m2)
	Δp

(m2)

	1
	10000
	10005
	+5
	9999
	-1
	9993
	-7
	9987
	-13

	2
	40000
	40019
	+19
	39995
	-5
	39970
	-30
	39948
	-52

	3
	90000
	90041
	+41
	89988
	-12
	89937
	-63
	89885
	-115

	4
	160000
	160073
	+73
	159983
	-17
	159885
	-115
	159793
	-207

	5
	250000
	250121
	+121
	249974
	-26
	249821
	-179
	249676
	-324


3.6 lentelė. Žemės sklypų prie 25o, 26o, 27o meridianų plotų, apskaičiuotų Gauso ir Kriugerio projekcijoje bei skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje, palyginimas

	Eilės

Nr.
	Plotas (m2)

Gauso-Kriugerio projekcijoje
	Plotas (m2) skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje

	
	
	25o
	26o
	27o

	
	
	Plotas (m2)
	Δp

(m2)
	Plotas
(m2)
	Δp

(m2)
	Plotas
(m2)
	Δp

(m2)

	1
	10000
	9993
	-7
	9999
	-1
	10005
	+5

	2
	40000
	39971
	-29
	39997
	-3
	40018
	+18

	3
	90000
	89939
	-61
	89990
	-10
	90044
	+44

	4
	160000
	159887
	-113
	159985
	-15
	160077
	+77

	5
	250000
	249824
	-176
	249971
	-29
	250121
	+121


Sumodeliuotų skirtingo dydžio žemės sklypų prie 21o, 22o, 23o, 24o, 25o, 26o , 27o meridianų plotų, apskaičiuotų Gauso ir Kraugerio projekcijoje bei skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje, pokyčiai yra skirtingi. Didžiausias ir neigiamas plotų pokytis yra prie 24o meridiano, kur skersinės cilindrinės Merkatoriaus projekcijos mastelis yra mo = 0.9998. Šioje vietoje sklypų ploto pokytis 1ha Δp = – 13 m2 , 4ha Δp = – 52 m2 , 9ha Δp = – 115 m 2 , 16ha Δp = – 207 m2, 25ha Δp = – 324 m2 . Plotų pokytis bus teigiamas žemės sklypų, kurie išsidėstę rytinėje ar vakarinėje Lietuvos Respublikos dalyje prie 21o  ir 27o meridianų, kur projekcijos mastelis yra mo = 1,0001. Šiose vietose žemės sklypų ploto pokytis 1 ha Δp = + 5 m2,  4 ha Δp = + 18 m2, 9 ha Δp = +44 m2, 16 ha Δp = +77 m 2, 25 ha Δp = + 121 m2. Tokie plotų skirtumai bus tarp nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų, kurių posūkio taškų koordinatės nustatytos 1942 metų koordinačių sistemoje ir jų plotų, apskaičiuotų LKS-94 metų koordinačių sistemoje, kurioje sudaromas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis.

Plotų skirtumui nustatyti, tarp nekilnojamojo turto registre registruoto žemės sklypo, kurio posūkio taškų koordinatės nustatytos Vilniaus miesto vietinėje koordinačių sistemoje (ortogonalioje projekcijoje) ir jo ploto, apskaičiuotų LKS–94 metų koordinačių sistemoje, kurioje sudaromas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis, pasirenkame realiai egzistuojantį žemės sklypą Vilniaus mieste. Jo posūkio taškų koordinatės Vilniaus miesto vietinėje koordinačių sistemoje ir transformuotos į LKS –94metų koordinačių sistemą pateikiamos 3.7 lentelėje.
3.7 lentelė. Žemės sklypo posūkio taškų koordinatės 

	Eilės Nr.
	Vilniaus miesto vietinė koordinačių sistema 
	LKS-94

koordinačių sistema

	
	X
	Y
	X
	Y

	1
	16605,47
	18984,31
	6055866,48
	572645,66

	2
	16608,46
	18940,38
	6055869,47
	572601,74

	3
	16604,84
	18900,08
	6055865,85
	572561,45

	4
	16651,43
	18859,70
	6055912,43
	572521,08

	5
	16670,94
	18842,80
	6055931,93
	572504,18

	6
	16713,52
	18818,47
	6055974,51
	572479,85

	7
	16751,08
	18788,42
	6056012,06
	572449,81

	8
	16778,77
	18786,29
	6056039,74
	572447,68

	9
	16823,12
	18777,79
	6056084,08
	572439,18

	10
	16839,13
	18774,72
	6056100,09
	572436,11

	11
	16910,91
	18740,61
	6056171,86
	572402,01

	12
	16930,52
	18741,66
	6056191,46
	572403,06

	13
	17015,86
	18746,13
	6056276,78
	572407,53

	14
	17050,50
	18750,75
	6056311,42
	572412,15

	15
	17053,50
	18751,15
	6056314,42
	572412,55

	16
	17136,74
	18762,24
	6056397,64
	572423,64

	17
	17222,55
	18857,07
	6056483,43
	572518,45

	18
	17295,23
	18850,46
	6056556,10
	572511,84

	19
	17369,85
	18799,80
	6056630,70
	572461,19

	20
	17372,34
	18798,11
	6056633,19
	572459,50

	21
	17388,35
	18787,24
	6056649,20
	572448,63

	22
	17454,08
	18863,76
	6056714,91
	572525,14

	23
	17617,64
	18814,72
	6056878,44
	572476,11

	24
	17621,49
	18818,72
	6056882,29
	572480,11

	25
	17674,30
	18873,49
	6056935,09
	572534,87

	26
	17882,41
	18878,06
	6057143,16
	572539,43

	27
	17858,95
	18892,00
	6057159,69
	572553,37

	28
	17941,67
	18947,25
	6057202,40
	572608,61

	29
	17939,59
	19006,75
	6057200,32
	572668,10

	30
	17988,93
	19008,40
	6057249,65
	572669,75

	31
	17995,56
	19016,97
	6057256,28
	572678,32

	32
	18001,16
	19026,58
	6057261,88
	572687,92

	33
	18006,14
	19035,11
	6057266,86
	572696,45

	34
	18009,29
	19040,51
	6057270,01
	572701,85

	35
	18016,31
	19078,21
	6057277,03
	572739,54

	36
	18017,03
	19107,30
	6057277,75
	572768,63

	37
	18006,37
	19108,95
	6057267,09
	572770,28

	38
	18001,32
	19109,73
	6057262,04
	572771,06

	39
	17985,50
	19112,18
	6057246,23
	572773,51

	40
	17984,58
	19107,00
	6057245,31
	572768,33

	41
	17980,80
	19087,36
	6057241,53
	572748,69

	42
	17951,48
	19093,79
	6057212,21
	572755,08

	43
	17955,27
	19113,39
	6057216.00
	572774,72

	44
	17955,80
	19116,78
	6057216,53
	572778,11

	45
	17848,49
	19133,38
	6057109,24
	572794,70

	46
	17796,14
	19100,41
	6057056,90
	572761,74

	3.7 lentelės tęsinys:

	47
	17742,12
	19082,16
	6057002,89
	572743,49

	48
	17611,07
	19092,03
	6056871,87
	572753,36

	49
	17605,83
	19092,42
	6056866,63
	572753,75

	50
	17589,93
	19094,07
	6056850,74
	572755,40

	51
	17565,44
	19098,36
	6056826,25
	572759,69

	52
	17502,62
	19111,07
	6056763,44
	572772,40

	53
	17494,32
	19108,65
	6056755,15
	572769,98

	54
	17488,69
	19106,75
	6056751,98
	572769,05

	55
	17473,60
	19102,59
	6056734,43
	572763,92

	56
	17473,47
	19096,37
	6056734,30
	572757,7

	57
	17472,20
	19066,90
	6056733,03
	572728,24

	58
	17451,85
	19067,86
	6056712,68
	572729,20

	59
	17453,06
	19096,98
	5056713,89
	572758,31

	60
	17434,17
	19092,64
	6056695,01
	572753,97

	61
	17411,18
	19092,43
	6056672,02
	572753,76

	62
	17374,82
	19094,40
	6056635,67
	572755,73

	63
	17348,72
	19093,66
	6056609,58
	572754,99

	64
	17320,82
	19099,73
	5056581,68
	572761,06

	65
	17300,65
	19106,89
	6056561,52
	572768,22

	66
	17293,27
	19062,25
	6056554,14
	572723,59

	67
	17280,36
	19063,98
	6056541,23
	572725,32

	68
	17282,94
	19087,30
	6056543,81
	572748,63

	69
	17286,56
	19111,91
	6056547,43
	572773,24

	70
	17265,82
	19125,77
	6056526,69
	572787,09

	71
	17263,71
	19105,70
	6056524,58
	572767,03

	72
	17261,70
	19075,77
	6056522,57
	572737,10

	73
	17241,74
	19077,11
	6056502,62
	572738,44

	74
	17235,66
	19077,02
	6056496,54
	572738,35

	75
	17215,67
	19078,34
	6056476,55
	572739,67

	76
	17215,94
	19082,60
	6056477,06
	572743,91

	77
	17196,89
	19085,38
	6056476,82
	572743,93

	78
	17196,18
	19079,93
	6056457,78
	572746,71

	79
	17177,98
	19082,58
	6056457,07
	572741,26

	80
	17176,93
	19079,85
	6056438,87
	572743,91

	81
	17167,44
	19081,33
	6056437,82
	572741,18

	82
	17168,29
	19086,45
	6056428,33
	572742,66

	83
	17148,42
	19089,90
	6056429,18
	572747,78

	84
	17128,63
	19089,90
	6056409,32
	572751,23

	85
	17113,37
	19096,00
	6056389,53
	572754,68

	86
	17108,89
	19096,78
	6056374,27
	572757,33

	87
	17104,09
	19069,28
	6056369,79
	572758,11

	88
	17100,01
	19069,71
	6056365.00
	572730,61

	89
	17083,26
	19072,61
	6056360,92
	572731,04

	90
	17083,26
	19056,56
	6056344,76
	572733,94

	91
	17086,87
	19039,17
	6056344,17
	572717,90

	92
	17077,11
	18978,47
	6056347,78
	572700,51

	93
	17074,25
	18979,48
	5056338,02
	572639,82

	94
	17067,76
	18981,78
	6056335,16
	572640,83

	95
	17057,54
	18984,18
	6056328,67
	572643,13

	3.7 lentelės tęsinys:

	96
	17034,60
	18991,59
	6056318,46
	572645,53

	97
	17033,15
	18997,33
	6056295,52
	572652,94

	98
	17034,20
	19006,88
	6056294,07
	572658,68

	99
	17000,77
	19012,04
	6056295,12
	572668,23

	100
	16998,95
	19000,35
	6056261,70
	572673,39

	101
	16970,52
	19004,57
	6056259,88
	572661,70

	102
	16968,80
	18990,53
	6056231,45
	572665,92

	103
	16965,51
	18977,53
	6056229,73
	572651,88

	104
	16921,19
	18997,87
	6056226,44
	572638,88

	105
	16885,37
	18996,41
	6056182,13
	572659,22

	106
	16847,20
	18988,79
	6056146,32
	572657,76

	107
	16833,90
	18986,13
	6056108,16
	572650,14

	108
	16823,10
	18985,90
	6056094,86
	572647,48

	109
	16824,15
	19006,36
	6056084,06
	572647,25

	110
	16793,75
	19020,82
	6056085,11
	572667,71

	111
	16762,86
	19027,23
	6056054,72
	572682,16

	112
	16731,77
	19033,59
	6056023,84
	572688,57

	113
	16732,56
	19038,11
	6055992,75
	572694,93

	114
	16716,67
	19040,53
	6055993,54
	572699,45

	115
	16704,66
	19042,36
	6055977,65
	572701,87

	116
	16693,68
	19045,45
	6055965,65
	572703,70

	117
	16692,27
	19045,91
	6055954,67
	572706,79

	118
	16692,11
	19044,12
	6055953,26
	572707,25

	119
	16691,48
	19038,40
	6055953,10
	572705,46

	120
	16690,77
	19033,04
	6055952,47
	572699,74

	121
	16688,66
	19020,90
	6055951,76
	572694,38

	122
	16687,43
	19013,82
	6055949,65
	572682,24

	123
	16700,75
	19011,29
	6055948,42
	572675,16

	124
	16694,69
	18991,71
	6055961,74
	572672,64

	125
	16691,86
	18992,25
	6055955,68
	572653,06

	126
	16667,38
	18996,88
	6055928,37
	572658,23

	127
	16666,60
	18992,90
	6055927,6
	572654,25

	128
	16665,32
	18979,29
	6055926,32
	572640,64

	Plotas
	327625 m2
	327489 m2
	


Žemės sklypo, kurio posūkio taškų koordinatės nustatytos Vilniaus miesto vietinėje koordinačių sistemoje, plotas 327625 m2, o šio sklypo plotas, apskaičiuotas LKS-94 metų koordinačių sistemoje 327489 m2. Šio žemės sklypo plotas, apskaičiuotas  Vilniaus miesto vietinėje koordinačių sistemoje (ortogonalioje projekcijoje), yra 136 m2 didesnis nei apskaičiuotas LKS-94 metų koordinačių sistemoje (skersinėje cilindrinėje Merkatoriaus projekcijoje).

Siūlau, kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti žemės sklypo plotą dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų ar kai plotų skirtumas susidarė, apskaičiuojant žemės sklypo plotą skirtingos koordinačių sistemose (skirtingose projekcijose), kadastro tvarkytojas šiuos duomenis turėtų keisti pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, gavęs pareiškėjo prašymą, t.y. apskrities viršininko sprendimas dėl žemės sklypo ploto patikslinimo šiuo atveju  būtų nereikalingas. Taip paspartintume žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimų, atsiradusių po sklypų kadastrinių matavimų, registravimą nekilnojamojo turto kadastre.
3.2 Matininkų  darbo kokybės ir kadastro žemėlapio tarpusavio ryšys

Apie teigiamą žemės sklypų  kadastrinių matavimų įtaką nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslumui buvo aptarta 2 skyriuje  “Kadastro žemėlapio kaitos priežasčių analizė”. Šiame skyriuje aptarsime matininkų veiklos neigiamą įtaką nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio  tikslumui bei nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio atliekamą kontrolės funkciją matininkų atliekamiems žemės sklypų kadastriniams matavimams.

Vadovaujantis ,,Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų” 15.1 punktu žemės sklypų ribos, pažymėtos kadastro žemėlapyje digituojant (skaitmeninant) mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus) ir nenaudojant ortofotografinių žemėlapių, kadastro tvarkytojo tikslinamos pagal gretimų žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus. Tai yra pažymėjus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypo po kadastrinių matavimų ribas, gretimų žemės sklypų mažesnio tikslumo ribos (nustatytos preliminariais matavimais ar digitalizuotos, naudojant mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą) yra tikslinamos jų atžvilgiu. Vėliau dėl tam tikrų priežasčių panaikinus žemės sklypo kadastrinių matavimų planą bei šių ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje, gretimų žemės sklypų ribos išlieka ,,patikslintos”. Šiuo metu galiojantys nekilnojamojo turto kadastro nuostatai nereglamentuoja kokios šio žemės sklypo ribos turi būti parodytos kadastro žemėlapyje (buvusios preliminarios sklypo ribos ištrintos, o kadastriniai matavimais nustatytos žemės sklypo ribos pripažintos negaliojančios). Kadastro žemėlapyje nepažymėjus jokių šio žemės sklypo ribų didėja nesutapimas tarp nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ir nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų. Priežastys, dėl kurių pripažįstama negaliojančiais žemės sklypų kadastrinių matavimų planai bei jų ribų pažymėjimas kadastro žemėlapyje, yra objektyvios ir subjektyvios. Prie objektyvių priežasčių priskirčiau teisės aktų, reglamentuojančių žemės sklypų kadastrinius matavimus, koliziją. Pavyzdžiu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintų ,,Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių” 25 punkte nurodyta, kad žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos dalyvaujant žemės sklypo esamam (būsimam) savininkui (naudotojui) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams ir naudotojams. O šiuo metu galiojančių  ,,Nekilnojamojo turo kadastro nuostatų”  32.1.1 punkte nurodyta, kad žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims, t. y. gretimų žemės sklypų naudotojų nustatant ribas vietoje nereikia kviesti dalyvauti. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 28 d. civilinėje byloje Nr.2A29 –1151/06 priėmė sprendimą pripažinti negaliojančiu žemės sklypo kadastrinių matavimų planą bei šio žemės sklypo ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje, nes vykdant žemės sklypo ribų žymėjimą vietoje nebuvo pakviesta gretimo žemės sklypo naudotoja.

Subjektyviomis priežastimis, dėl kurių vėliau pripažįstamas negaliojantis žemės sklypo po kadastrinių matavimų planas ir jo ribų pažymėjimas nekilnojamojo turto registre, priskirčiau matininko padarytas technines ir procedūrines klaidas. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklypų ribos vėliau atliekant kadastrinius matavimus nekeičiamos. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkte nurodyta kaip turėtų elgtis matininkas nustačius, kad atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, gautas ploto skirtumas didesnis nei maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida. Tokiu atveju vykdytojas apie tai raštu turi informuoti užsakovą ir apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių, kuris, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir teritorijų planavimo dokumento patikslinimo būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis. Tačiau matininkai nesikreipia į atitinkamą žemėtvarkos skyrių dėl išvados surašymo, o patys, neturėdami tam įgaliojimų, pakeičia žemės sklypo ribas taip, kad po kadastrinių matavimų gautas žemės sklypo plotas neviršytų nustatytos leistinos (ribinės) paklaidos. Pavyzdžiui, 26 pav., 27 pav. parodytas Švenčionių raj., esančio žemės sklypo ribų pakeitimas.
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                26 pav. Žemės sklypo planas                                      27 pav. Žemės sklypo abrisas

3.8 lentelė. Žemės sklypo linijų ilgių palyginimas

	Linijos pav. 
	Linijos ilgis (m) abrise
	Linijos ilgis ( m) plane
	(l   (m)

	l 6-8
	150,00
	126,66
	+23,34

	l 8-9
	28,00
	47,09
	-19,09

	l 9-10
	53,00
	62,80
	-9,80

	l 10-11
	95,00
	65,49
	+29,51

	l 11-12
	82,00
	82,03
	-0,03

	l 12-1
	48,00
	34,69
	+13,31


Iš 3.8 lentelėje pateiktų žemės sklypo linijų ilgių skirtumo aiškiai matyti, kad yra pakeistos žemės sklypo ribos. Žemės sklypo ribos po kadastrinių matavimų pažymėtos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, o gretimų žemės sklypų ribos, nustatytos preliminariais matavimais, kadastro žemėlapyje pakoreguotos. Tikėtina, kad teismas panaikins šio žemės sklypo planą, sudarytą po sklypo kadastrinių matavimų, bei žemės sklypo ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje.

Kadastro tvarkytojas  atsisakė pakeisti  žemės sklypo (kadastr.Nr.4132/050:E) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, nes pažymint šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje nustatyta, kad vietovėje paženklintos privačios žemės sklypo ribos, atliekant kadastrinius matavimus, savavališkai buvo pakeistos apie 24 metrus. Matininkas ignoravo Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkte nurodytą tvarką ir vykdė kadastrinius matavimus nesant žemėtvarkos skyriaus išvados (žr. 28 pav. ).
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28 pav. Kadastro žemėlapio ištrauka su vietoje pažymėtomis preliminariomis sklypo ribomis (raudonos) ir po kadastrinių matavimų pakeistomis ribomis (mėlynomis)
Pasitaiko atvejų, kai matininkai, atlikdami žemės sklypo kadastrinius matavimus, nesivadovauja patvirtintais žemės reformos žemėtvarkos projektais, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo archyvinėmis bylomis. Vietoje jie pažymi žemės sklypų ribas ten, kur nurodo sklypo savininkai ar jų įgalioti asmenys. Pažymint tokių žemės sklypų ribas kadastro žemėlapyje dažniausiai išaiškėja, kad pastarieji dengia  gretimus žemės sklypus.
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29 pav. Žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti nesinaudojant nuosavybės teisių atkūrimo archyvine byla (sklypo ribas vietoje parodė savininkas)
Atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus, sudėtinga pasinaudoti nuosavybių teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę, mišką) atkūrimo archyvine byla, nes nėra reglamentuotas naudojimasis žemėtvarkos skyrių archyvais. Archyvinės bylos gavimas dažnai priklauso nuo žemėtvarkos skyriuje dirbančių darbuotojų požiūrio į darbą.

Pasitaiko atvejų, kai matininkai nesinaudoja ar nepilnai pasinaudoja kadastro žemėlapio duomenų baze. Pavyzdžiui, nepasižiūri anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotų gretimų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių. Vietoje neradus riboženklių, dalyvaujant gretimo sklypo savininkui, bandoma atstatyti sunaikintus riboženklius. Vadovaujantis nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 123 punktu nesutapimas su anksčiau  kadastriniais matavimais nustatytomis ribomis gali siekti: miestuose – iki 0,1 metro, kitoje teritorijoje – iki 0,3 metro.

30 pav. pateikiamas pavyzdys, kai sklypo riba mieste nesutampa su gretimo sklypo, kurio ribos buvo nustatytos kadastriniais matavimais, 0,40 metro (leidžiama 0.1 m).
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30 pav. Neleistinas mieste gretimų žemės sklypų ribos nesutapimas 0.40 m
Žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0134:D) ribų posūkio taškų koordinatės pateikiamos lentelėje Nr. 3.9.
3.9 lentelė. Žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0134:D) ribų posūkio taškų koordinatės

	Taško Nr.
	Preliminarios  sklypo koordinatės
	Taško Nr.
	Žemės sklypo koordinatės po kadastrinių matavimų

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	6073038,82
	587414,93
	1N
	6073037,72
	587415,51

	2
	6073031,28
	587396,66
	2N
	6073031,28
	587396,66

	3
	6073060,11
	587387,20
	3N
	6073060,11
	587387,20

	4
	6073066,83
	587405,98
	4N
	6073060,57
	587387,04

	5
	-
	-
	5N
	6073067,05
	587405,59

	Plotas = 592 m2
	Plotas = 611 m2


Išskirčiau šias pagrindines matininkų, vykdančių žemės sklypų kadastrinius matavimus, klaidų atsiradimo priežastis:
· nepakankamas arba sudėtingas teisinis reglamentavimas;

· teisės aktų nežinojimas arba jų netinkamas pritaikymas;

· nepakankama pradinių duomenų analizė;

· daromos techninės klaidos.

IŠVADOS
1. Kadastro žemėlapio tikslumą įtakoja 53 % naudojama naujesnė, tikslesnė kartografinė medžiaga, 41 % - atlikti žemės sklypų kadastriniai matavimai ir  6 % – subjektyvios priežastys.

2. Iš visų kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų, suformuotų atliekant kadastrinius matavimus miestuose sudaro 73,72 %,  kitose teritorijose – 23,92 %.

3. 1,4 % kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribos kerta arba neatitinka gretimų žemės sklypų ribas (27119 skl.).

4. 1,05 % kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų patikslinti negalima, kadangi nėra parengta šių sklypų planų. (21057 skl.).

5. Dėl matininkų daromų klaidų 5,07 % žemės sklypų ribų negalima pažymėti Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (101466 skl.).

6. Pagrindinės matininkų, vykdančių žemės sklypų kadastrinius matavimus, klaidų atsiradimo priežastis:
· Nepakankamas arba sudėtingas teisinis reglamentavimas;
· Teisės aktų nežinojimas arba jų netinkamas pritaikymas;
· Nepakankama pradinių duomenų analizė;

· Daromos techninės klaidos.
7. Lietuvos Respublikos teisės aktų kaita turi tiesioginę įtaką Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslumui.

8. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų tikslumas atliekant:

A. Kadastrinius matavimus:
a) Iki 2008–12–08:

· miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro
· urbanizuotose teritorijose kaimo vietovėje neturi būti didesnis kaip 0,2 metro
· kitose kaimo vietovėse neturi būti didesnis kaip 0,6 metro

b) Nuo 2008–12–08:

· miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro
· kitose teritorijose ne daugiau kaip 0,3 metro

B. Pagal žemės reformos žemėtvarkos projektą nustatytos žemės sklypų ribos:
· skaitmeninį ortofotografinį žemėlapį – 0,0008 m;

· analoginį ortofotografinį žemėlapį – 0,001 m;

· mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą – 0,0015 m.
9.  Per 2009 metus apskrityse iš visų pateiktų bylų po kadastrinių matavimų patikrinta 79 %.

PASIŪLYMAI
1. Kadastro žemėlapio atnaujinimui naudoti naujausią ortofotografinį žemėlapį ir atnaujintą georeferencinį pagrindą.

2. Nustatyti matininkų tiesioginę atsakomybę už atliekamų kadastrinių matavimų darbų kokybę.

3. Papildyti Nekilnojamo turto kadastro nuostatų 123 punktą „leidžiamu statinių ribų nustatymo nesutapimu“. Šį punktą išdėstyti taip: „Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ar statinio ribos, išmatuotos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribomis, taip pat išmatuotomis valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastro žemėlapyje žymimos ribos, kai jos nesutampa: miestuose – iki 0,1 metro, kitose teritorijose – iki 0,3 metro. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje sujungiamos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Jeigu nesutapimai didesni, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos, o netikslumai taisomi šių Nuostatų 125–128 punktuose nustatyta tvarka.“

4. Papildyti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus punktu, kuriame būtų aptarta kokias žemės sklypo ribas žymėti  kadastro žemėlapyje, kai teismo sprendimu pripažįstamas negaliojančiu žemės sklypo kadastrinių matavimų planas ir žemės sklypo ribų žymėjimas kadastro žemėlapyje. Žymint kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribas po kadastrinių matavimų, jame pažymėtos preliminarios sklypo ribos ištrinamos, o gretimų žemės sklypų preliminarios ribos priderinamos prie žemės sklypo ribų, nustatytų kadastrinių matavimų metu.

5. Nustatyti žemėtvarkos skyrių archyvų naudojimo tvarką.

6. Kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti žemės sklypo plotą dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų ar kai plotų skirtumas susidarė, apskaičiuojant žemės sklypo plotą skirtingose koordinačių sistemose (skirtingose projekcijose), kadastro tvarkytojas šiuos duomenis turėtų keisti pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, gavęs pareiškėjo prašymą, t.y. apskrities viršininko sprendimas dėl žemės sklypo ploto patikslinimo šiuo atveju  būtų nereikalingas. Taip paspartintume žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimų, atsiradusių po sklypų kadastrinių matavimų, registravimą nekilnojamojo turto kadastre.
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Priedas Nr. 2 Žemės sklypų statistika pagal statusus savivaldybėse (2010-02-03)
	Eil.
Nr.
	Savivaldybė
	Registruotų žemės sklypų skaičius
	Žemės sklypų skaičius pagal jiems suteiktus požymius

	
	
	
	Viso
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Alytaus apskritis

	1
	Alytaus
	49849
	49648
	1
	1
	228
	46837
	11
	2570

	2
	Alytaus m
	5307
	5301
	0
	0
	549
	4212
	1
	539

	3
	Druskininkų
	14257
	14201
	0
	0
	47
	13905
	0
	249

	4
	Lazdijų
	36963
	36808
	0
	0
	120
	35521
	21
	1146

	5
	Varėnos
	40148
	39959
	0
	0
	86
	37240
	96
	2537

	Iš viso
	146524
	145917
	1
	1
	1030
	137715
	129
	7041

	Kauno apskritis

	1
	Birštono
	3848
	3812
	0
	1
	63
	3641
	5
	102

	2
	Jonavos
	27410
	27152
	0
	8
	395
	23878
	388
	2483

	3
	Kaišiadorių
	34602
	34333
	0
	0
	377
	31652
	69
	2235

	4
	Kauno
	79273
	78753
	0
	2
	4460
	71154
	82
	3055

	5
	Kauno m
	32696
	32547
	0
	1
	226
	31989
	1
	330

	6
	Kėdainių
	50655
	50473
	0
	2
	1403
	44869
	444
	3755

	7
	Prienų
	34920
	34729
	0
	0
	374
	33114
	89
	1152

	8
	Raseinių
	48966
	48925
	0
	2
	487
	43261
	3533
	1642

	Iš viso
	312370
	310724
	0
	16
	7785
	283558
	4611
	14754

	Klaipėdos apskritis

	1
	Klaipėdos
	73238
	72970
	0
	6
	411
	70261
	377
	1915

	2
	Klaipėdos m
	8421
	8389
	0
	1
	219
	8168
	0
	1

	3
	Kretingos
	35883
	35722
	0
	10
	259
	33960
	394
	1099

	4
	Palangos m
	6145
	6003
	3
	3
	86
	5906
	0
	5

	5
	Skuodo
	29669
	29565
	1
	0
	128
	27166
	756
	1514

	6
	Šilutės
	36164
	36021
	2
	6
	168
	32590
	2101
	1154

	Iš viso
	189520
	188670
	6
	26
	1271
	178051
	3628
	5688

	Marijamoplės apskritis

	1
	Kalvarijos
	13697
	13631
	0
	1
	36
	12976
	21
	597

	2
	Kazlų Rūdos
	9913
	9886
	0
	0
	337
	8973
	7
	569

	3
	Marijampolės
	38240
	38147
	0
	1
	188
	33559
	20
	4379

	4
	Šakių
	45436
	45378
	0
	0
	236
	41693
	77
	3372

	5
	Vilkaviškio
	42221
	42121
	0
	0
	224
	38046
	12
	3839

	Iš viso
	149507
	149163
	0
	2
	1021
	135247
	137
	12756

	Panevėžio apskritis

	1
	Biržų
	33629
	33507
	0
	1
	906
	30902
	110
	1588

	2
	Kupiškio
	29355
	29234
	0
	0
	533
	24889
	46
	3766

	3
	Panevėžio
	68097
	67546
	0
	1
	688
	63999
	1925
	933

	4
	Panevėžio m
	12513
	12237
	0
	0
	191
	11975
	6
	65

	5
	Pasvalio
	43868
	43729
	1
	0
	391
	34797
	12
	8528

	6
	Rokiškio
	43332
	43192
	0
	0
	446
	38863
	81
	3802

	Iš viso
	230794
	229445
	1
	2
	3155
	205425
	2180
	18682

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priedas Nr. 2 Žemės sklypų statistika pagal statusus savivaldybėse (2010-02-03)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Šiaulių apskritis

	1
	Akmenės
	21187
	21133
	0
	0
	102
	19739
	185
	1107

	2
	Joniškio
	32655
	32614
	0
	1
	889
	28063
	316
	3345

	3
	Kelmės
	46664
	46605
	0
	0
	260
	43245
	213
	2887

	4
	Pakruojo
	34331
	34301
	0
	0
	189
	32778
	1218
	116

	5
	Radviliškio
	42872
	42789
	0
	0
	560
	41090
	989
	150

	6
	Šiaulių
	51472
	51212
	0
	0
	546
	50113
	410
	143

	7
	Šiaulių m
	15922
	15879
	0
	0
	190
	15627
	24
	38

	Iš viso
	245103
	244533
	0
	1
	2736
	230655
	3355
	7786

	Tauragės apskritis

	1
	Jurbarko
	36835
	36763
	0
	1
	699
	30955
	490
	4618

	2
	Pagėgių
	10746
	10735
	0
	0
	5
	9512
	835
	383

	3
	Šilalės
	37445
	37283
	0
	0
	264
	33679
	225
	3115

	4
	Tauragės
	34441
	34412
	0
	0
	90
	31071
	248
	3003

	Iš viso
	119467
	119193
	0
	1
	1058
	105217
	1798
	11119

	Telšių apskritis

	1
	Mažeikių
	38869
	38831
	0
	1
	105
	34064
	1232
	3429

	2
	Plungės
	33094
	33079
	0
	6
	28
	29728
	1083
	2234

	3
	Rietavo
	12185
	12177
	0
	3
	18
	11273
	621
	262

	4
	Telšių
	37949
	37917
	0
	2
	568
	34928
	621
	1798

	Iš viso
	122097
	122004
	0
	12
	719
	109993
	3557
	7723

	Utenos apskritis

	1
	Anykščių
	39932
	39821
	1
	1
	477
	36236
	0
	3106

	2
	Ignalinos
	30697
	30601
	0
	9
	470
	28658
	0
	1464

	3
	Molėtų
	32417
	32290
	0
	3
	371
	29926
	0
	1990

	4
	Utenos
	34455
	34392
	0
	1
	871
	31554
	0
	1966

	5
	Zarasų
	22823
	22794
	0
	0
	1710
	18777
	0
	2307

	Iš viso
	160324
	159898
	1
	14
	3899
	145151
	0
	10833

	Vilniaus apskritis

	1
	Elektrėnų
	17832
	17768
	0
	1
	232
	17273
	58
	204

	2
	Šalčininkų
	38319
	37832
	0
	2
	595
	36138
	113
	984

	3
	Širvintų
	25733
	25696
	0
	0
	227
	25077
	243
	149

	4
	Švenčionių
	29491
	29340
	0
	0
	683
	28021
	208
	428

	5
	Trakų
	35490
	35186
	0
	1
	762
	33920
	276
	227

	6
	Ukmergės
	38277
	38218
	0
	2
	154
	36964
	595
	503

	7
	Vilniaus
	92059
	91413
	2
	4
	1195
	88244
	133
	1835

	8
	Vilnius m
	56984
	56727
	2
	2
	597
	55336
	36
	754

	Iš viso
	334185
	332180
	4
	12
	4445
	320973
	1662
	5084

	Iš viso Respublikoje
	2009891
	2001727
	13
	87
	27119
	1851985
	21057
	101466
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Priedas Nr. 4 Savivaldybių kadastro žemėlapiuose pažymeti žemės sklypai
	Eil.Nr.
	Apskritis /

Savivaldybė
	Registruotų žemės sklypų skaičius. 
	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai
	Kadastro žemėlapyje nepažymėti žemės sklypai


	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai, suformuotų atliekant preliminarius matavimus
	Kadastro žemėlapyje pažymėti žemės sklypai, suformuotų atliekant kadastrinius matavimus

	
	
	
	sklypų skaičius
	%
	sklypų skaičius
	%
	sklypų skaičius
	%
	sklypų

skaičius
	%

	Alytaus apskritis

	1
	Alytaus
	49849
	47069
	94,42
	2780
	5,58
	40447
	85,93
	6622
	14,07

	2
	Alytaus m
	5307
	4764
	89,77
	543
	10,23
	61
	1,28
	4703
	98,72

	3
	Druskininkų m
	14257
	13952
	97,86
	305
	2,14
	10587
	75,88
	3365
	24,12

	4
	Lazdijų
	36963
	35656
	96,46
	1307
	3,54
	32959
	92,44
	2697
	7,56

	5
	Varėnos
	40148
	37336
	93,00
	2812
	7,00
	35170
	94,20
	2166
	5,80

	Iš viso
	146524
	138777
	94,71
	7747
	5,29
	119224
	85,91
	19553
	14,09

	Kauno apskritis

	1
	Birštono m
	3848
	3705
	96,28
	143
	3,72
	3074
	82,97
	631
	17,03

	2
	Jonavos
	27410
	24280
	88,58
	3130
	11,42
	18299
	75,37
	5981
	24,63

	3
	Kaišiadorių
	34602
	32028
	92,56
	2574
	7,44
	26267
	82,01
	5761
	17,99

	4
	Kauno m
	32696
	32219
	98,54
	477
	1,46
	771
	2,39
	31448
	97,61

	5
	Kauno
	79273
	75629
	95,40
	3644
	4,60
	35941
	47,52
	39688
	52,48

	6
	Prienų
	34920
	33491
	95,91
	1429
	4,09
	29160
	87,07
	4331
	12,93

	7
	Raseinių
	48966
	43750
	89,35
	5216
	10,65
	38622
	88,28
	5128
	11,72

	8
	Kėdainių
	50655
	46306
	91,41
	4349
	8,59
	38141
	82,37
	8165
	17,63

	Iš viso
	312370
	291408
	93,29
	21034
	6,71
	190275
	65,30
	101133
	34,70

	Klaipėdos apskritis

	1
	Klaipėdos
	73238
	70677
	96,50
	2561
	3,50
	44213
	62,56
	26464
	37,44

	2
	Klaipėdos m
	8421
	8389
	99,62
	32
	0,38
	1293
	15,41
	7096
	84,59

	3
	Kretingos
	35883
	34230
	95,39
	1653
	4,61
	26764
	78,19
	7466
	21,81

	4
	Palangos m
	6145
	6000
	97,64
	145
	2,36
	921
	15,35
	5079
	84,65

	5
	Skuodo
	29669
	27310
	92,05
	2359
	7,95
	25787
	94,42
	1523
	5,58

	6
	Šilutės
	36164
	32771
	90,62
	3393
	9,38
	27385
	724,38
	5386
	16,44

	Iš viso
	189520
	179377
	94,65
	10143
	5,35
	126363
	70,45
	53014
	29,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priedas Nr. 4 Savivaldybių kadastro žemėlapiuose pažymeti žemės sklypai
Marijampolės apskritis

	1
	Kalvarijos
	13697
	13015
	95,02
	682
	4,98
	11007
	84,57
	2008
	15,43

	2
	Kazlų Rūdos
	9913
	9310
	93,92
	603
	6,08
	7211
	77,45
	2099
	22,55

	3
	Marijampolės
	38240
	33751
	88,26
	4489
	11,74
	24162
	71,59
	9589
	28,41

	4
	Šakių
	45436
	41929
	92,28
	3507
	7,72
	37021
	88,29
	4908
	11,71

	5
	Vilkaviškio
	42221
	38271
	90,64
	3950
	9,36
	33620
	87,85
	4651
	12,15

	Iš viso
	149507
	136276
	91,15
	13231
	8,85
	113021
	82,94
	23255
	17,06

	Panevėžio apskritis

	1
	Biržų
	33629
	31809
	94,59
	1820
	5,41
	26490
	83,28
	5319
	16,72

	2
	Kupiškio
	29355
	25424
	86,61
	3931
	13,39
	22744
	89,46
	2680
	10,54

	3
	Panevėžio
	68097
	64687
	94,99
	3410
	5,01
	54576
	84,37
	10111
	15,63

	4
	Panevėžio m
	12513
	12165
	97,22
	348
	2,78
	1563
	12,85
	10602
	87,15

	5
	Pasvalio
	43868
	35196
	80,23
	8672
	19,77
	32257
	91,65
	2939
	8,35

	6
	Rokiškio
	43332
	39308
	90,71
	4024
	9,29
	34253
	87,14
	5055
	12,86

	Iš viso
	230794
	208589
	90,38
	22205
	9,62
	171883
	82,40
	36706
	17,60

	Šiaulių apskritis

	1
	Akmenės
	21187
	19855
	93,71
	1332
	6,29
	17438
	87,83
	2417
	12,17

	2
	Joniškio
	32655
	28954
	88,67
	3701
	11,33
	23212
	80,17
	5742
	19,83

	3
	Kelmės
	46664
	43507
	93,23
	3157
	6,77
	37853
	87,00
	5654
	13,00

	4
	Pakruojo
	34331
	32985
	96,08
	1346
	3,92
	29543
	89,56
	3442
	10,44

	5
	Radviliškio
	42872
	41657
	97,17
	1215
	2,83
	34678
	83,25
	6979
	16,75

	6
	Šiaulių
	51472
	50693
	98,49
	779
	1,51
	36370
	71,75
	14323
	28,25

	7
	Šiaulių m
	15922
	15818
	99,35
	104
	0,65
	2777
	17,56
	13041
	82,44

	Iš viso
	245103
	233469
	95,25
	11634
	4,75
	181871
	77,90
	51598
	22,10

	Tauragės apskritis

	1
	Jurbarko
	36835
	31656
	85,94
	5179
	14,06
	27006
	85,31
	4650
	14,69

	2
	Pagėgių
	10746
	9518
	88,57
	1228
	11,43
	8872
	93,21
	646
	6,79

	3
	Šilalės
	37445
	33943
	90,65
	3502
	9,35
	30520
	89,92
	3423
	10,08

	4
	Tauragės
	34441
	31162
	90,48
	3279
	9,52
	24561
	78,82
	6601
	21,18

	Iš viso
	119467
	106279
	88,96
	13188
	11,04
	90959
	85,58
	15320
	14,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priedas Nr. 4 Savivaldybių kadastro žemėlapiuose pažymeti žemės sklypai



	Telšių apskritis

	1
	Mažeikių
	38869
	34186
	87,95
	4683
	12,05
	27282
	79,80
	6904
	20,20

	2
	Plungės
	33094
	29761
	89,93
	3333
	10,07
	24626
	82,75
	5135
	17,25

	3
	Rietavo
	12185
	11292
	92,67
	893
	7,33
	10041
	88,92
	1251
	11,08

	4
	Telšių
	37949
	35499
	93,54
	2450
	6,46
	29238
	82,36
	6261
	17,64

	Iš viso
	122097
	110738
	90,70
	11359
	9,30
	91187
	82,34
	19551
	17,66

	Utenos apskritis

	1
	Anykščių
	39932
	36728
	91,98
	3204
	8,02
	31916
	86,90
	4812
	13,10

	2
	Ignalinos
	30697
	29137
	94,92
	1560
	5,08
	25237
	86,61
	3900
	13,39

	3
	Molėtų
	32417
	30303
	93,48
	2114
	6,52
	25815
	85,19
	4488
	14,81

	4
	Utenos
	34455
	32427
	94,11
	2028
	5,89
	23451
	72,32
	8976
	27,68

	5
	Zarasų
	22823
	20487
	89,76
	2336
	10,24
	16183
	78,99
	4304
	21,01

	Iš viso
	160324
	149082
	92,99
	11242
	7,01
	122602
	82,24
	26480
	17,76

	Vilniaus apskritis

	1
	Elektrėnų
	17832
	17508
	98,18
	324
	1,82
	13340
	76,19
	4168
	23,81

	2
	Šalčininkų
	38319
	36743
	95,89
	1576
	4,11
	32106
	87,38
	4637
	12,62

	3
	Širvintų
	25733
	25308
	98,35
	425
	1,65
	21310
	84,20
	3998
	15,80

	4
	Švenčionių
	29491
	28707
	97,34
	784
	2,66
	23199
	80,81
	5508
	19,19

	5
	Trakų
	35490
	34700
	97,77
	790
	2,23
	23671
	68,22
	11029
	31,78

	6
	Ukmergės
	38277
	37123
	96,99
	1154
	3,01
	30821
	83,02
	6302
	16,98

	7
	Vilniaus
	92059
	89507
	97,23
	2552
	2,77
	58903
	65,81
	30604
	34,19

	8
	Vilniaus m
	56984
	55972
	98,22
	1012
	1,78
	19161
	34,23
	36811
	65,77

	Iš viso
	334185
	325568
	97,42
	8617
	2,58
	222511
	68,35
	103057
	31,65

	Iš viso respublikoje
	2009891
	1879563
	93,52
	130328
	6,48
	1429896
	76,08
	449667
	23,92
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ANOTACIJA


Kadastro žemėlapio tikslumas turi tenkinti įvairių jo vartotojų poreikius. Dėl šios priežasties kadastro žemėlapis nuolat turi būti atnaujinamas bei tikslinamas.


Darbo tikslas – nustatyti  nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio kaitos priežastis.


Tyrimo metodas – analitinis ir empirinis.


Tyrimo objektas – Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis.


Atlikus tyrimą ir išanalizavus nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio kaitos priežastis, nustatyta, kad kadastro žemėlapio tikslumą įtakoja 53 % naudojama naujesnė, tikslesnė kartografinė medžiaga, 41 % - atlikti žemės sklypų kadastriniai matavimai ir  6 % – subjektyvios priežastys. 


Darbą sudaro įvadas, 3 skyriai, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas ir priedai. Bendra darbo apimtis – 83 puslapiai teksto be priedų, 30 iliustracijų, 19 lentelių, 19 bobliografinių šaltinių, 4 priedai.








Reikšminiai žodžiai: Nekilnojamojo turto kadastras, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis, žemės sklypas, kadastriniai matavimai.
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ANNOTATION


Cadastral map accuracy must meet the varied needs of its users. For this reason, the cadastral map must be continually updated and revised.


Objective of the paper - to establish real estate cadastre map of the reasons for change.


Method of the research - analytical and empirical.


The object of research - real estate cadastral map.


The investigation and analysis of real estate cadastral map of the reasons for change, it was found that the accuracy of the cadastral map is used affects 53% of newer, more accurate cartographic material, 41% - to carry out cadastral measurements and 6% - the subjective reasons.


The final work consists of an introduction, 3 chapters, conclusions and suggestions, references and annexes. The total volume of work - 83 pages of text without appendixes, 30 illustrations, 19 tables, 19 bibliographical entries, 4 annexes.
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